凤环审复〔2026〕16号
关于生物质电厂灰渣新型环保建材生产线

建设项目环境影响报告表的批复
凤台县郭王建材科技有限公司：
你单位报送《生物质电厂灰渣新型环保建材生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，对环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制，从环保角度，该项目可行。原则同意该项目按照安徽璟润环境科技有限公司编制的《报告表》、专家意见及本审批意见要求进行建设。《报告表》可以作为本项目环境保护设计和环境管理的依据。
一、项目概况

生物质电厂灰渣新型环保建材生产线建设项目位于淮南市凤台县尚塘镇郭王村，项目拟投资3300万元，其中环保投资124万元。项目建设规模及内容包括：项目规划占地面积约20亩，总建筑面积约11500平方米。建设破碎车间1200平方米、新型环保建材生产车间1500平方米、产品存放库1500平方米、原材料库4000平方米及办公用房300平方米。购置并安装绿色新型建材原料破碎（粉碎）生产线一条、智能绿色新型建材生产线一条，并同步在厂房车间内配套建设脉冲式布袋除尘器、车间内喷淋系统以及道路、绿化、供配电、给排水、消防等辅助设施。建成后，将形成年产30万立方米新型绿色环保建筑材料的生产能力，年消纳生物质炉渣20万吨。

本项目已经凤台县发展和改革委员会备案，项目代码：2403-340421-04-01-109356，未经审批不得擅自扩大建设规模、改变建设内容。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：
（一）大气污染控制措施。项目运营期产生的废气主要为原料库内卸料粉尘，破碎车间物料上料、破碎、筛分粉尘，水泥砖生产车间上料粉尘、水泥筒仓呼吸粉尘等。项目破碎车间输送带运行过程中密闭，破碎、筛分工序设置在一个封闭空间中，同时在破碎机、粉碎机、振动筛上方设置集气罩，废气经收集后进入旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器，经处理后经15m排气筒（DA001）排放；水泥砖生产车间上料、搅拌工序设置在一个封闭空间中，同时在上料机、搅拌机上方设置集气罩，废气经收集后进入旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器，经处理后经15m排气筒（DA002）排放。水泥筒仓、粉煤灰筒仓呼吸粉尘经仓顶呼吸口配套脉冲反吹布袋除尘器处理后无组织排放。另外要求企业采取生产车间和库房内地面全部硬化、物料储存于封闭式库房、室内外物料皮带输送机均设置密闭廊道、厂房内各产尘点上方均设置喷雾抑尘装置进行抑尘、厂区界外设置防风抑尘网、厂内配备洒水车和清扫车定时洒水抑尘及道路清扫、设置车辆冲洗平台等措施。
（二）水污染防治措施。项目生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清运，不外排；生产废水经沉淀池处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）全部回用于生产，不外排。
（三）噪声污染防治措施。本项目通过选用低噪声设备、安装消声减振装置等措施，降低对周边环境影响，确保厂界噪声达标。
（四）固废污染防治措施。强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，一般工业固废做到综合利用和及时清运，危险废物委托有资质的单位处置。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运。除尘器收集粉尘、不合格产品、沉淀池沉渣等暂存一般固废间全部回用于生产，废机油等危险废物暂存危废间后，由有资质单位统一处置。

（五）土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容，严格落实相关防治措施要求。严格执行项目分区防渗要求，强化源头防控，防止污染物渗漏或外溢。

（六）项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项措施及制度，加强风险管理，有关本项目环境影响减缓措施，按《报告表》要求及专家评审意见认真落实。

三、环境管理要求

项目建设不得占用生态红线、基本农田，需符合国土规划、安全、消防等部门要求。项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，依据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》建设项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前办理排污许可相关手续，不得无证排污。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投入生产或使用。

四、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

运营期破碎及水泥砖生产线粉尘执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）中表2大气污染物排放限值及表3企业边界大气污染物排放浓度限值；水泥筒仓粉尘排放执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度要求和表2大气污染物无组织排放限值的要求。

2.地表水和污水排放

区域地表水港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

项目生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清运，不外排；生产废水经沉淀池处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）全部回用于生产，不外排。

3.声环境及噪声排放

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4.固体废弃物

一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18589-2023）中的有关规定。
5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。
五、请凤台生态环境保护综合行政执法大队做好项目事中事后环保监管工作。
                              2026年7月15日

	抄送：凤台生态环境保护综合行政执法大队，安徽璟润环境科技有限公司。

	淮南市凤台县生态环境分局                     2026年7月15日印发


PAGE  


