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关于顾北煤矿DN800、DN300入井主干管路安装工程项目环境影响报告表的批复

淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿：
你公司报送《顾北煤矿DN800、DN300入井主干管路安装工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查研究后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，对环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制，从环保角度，该项目可行。原则同意该项目按照安徽禾美环保集团股份有限公司编制的《报告表》、专家意见及本审批意见要求进行建设。《报告表》可以作为本项目环境保护设计和环境管理的依据。
一、项目概况
顾北煤矿DN800、DN300入井主干管路安装工程位于凤台县顾桥镇顾北煤矿现有工业场地内东北侧，项目总投资1146.1万元，其中环保投资20.5万元，占总投资的1.79%。项目建设规模及内容包括：拟在工业广场内施工2眼入井钻孔，DN800瓦斯抽采钻孔为大口径抽采煤层气钻孔，钻孔设计深度689.2m，钻孔为二开结构，孔口坐标为:（X=3633437.703，Y=39457368.244）,一开孔径，二开孔径1050mm；DN300注氮入井钻孔为常规口径钻孔，钻孔设计深度689.2m，孔口坐标为:（X=3633442.841，Y=39457354.152），一开孔径550mm，二开孔径393.7mm。项目钻孔工程量为1402.4m。本次工程2个入井钻孔均为垂直井，不涉及井下水平布设管路及瓦斯地面输送管路，不涉及煤炭开采和瓦斯抽采工作，现阶段瓦斯自然释放，现有瓦斯抽放站不进行扩建，本工程仅为瓦斯抽采提供垂直入井钻孔。
本项目已经淮南市凤台县发展和改革委员会备案，项目代码：2605-340421-04-01-193980。未经同意不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求
为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：
（1） 大气污染控制措施。项目施工期严格按照《淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《淮南市扬尘污染防治条例》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》等要求做好扬尘污染防治措施，落实“六个百分百”。施工扬尘采取洒水抑制措施；施工物料输送及堆场采取篷布遮盖，对施工车辆和机械加强管理，选用环保型施工机械设备，减少机械尾气对周边环境的影响施工期扬尘执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中的限值要求。项目运营期无废气产生。
（二）水污染防治措施。施工期施工人员少量生活污水依托工业场地现有污水管网排入矿区生活污水处理站处理达标后排放至永幸河；施工钻井泥浆循环使用，完井后产生的少量废泥浆通过顾北煤矿现有的注浆站排放至井下，用于防治煤层自燃发火灌浆用，无泥浆外排。
（三）噪声污染防治措施。合理安排施工时间，选用低噪设备，车辆限速禁鸣，设备进行定期保养和维护，确保其处于良好工作状态。
（四）固废污染防治措施。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。钻井岩屑在岩屑池中自然干化后交第三方公司进行综合利用。废弃泥浆经管道输送至顾北煤矿注浆站排放至井下用于防火灌浆用。废润滑油、废抹布手套暂存于顾北煤矿危废间，定期交有资质的单位处置。
（五）生态环境保护措施。项目施工严格控制施工活动范围，减少项目占地影响，施工时做好水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失。
（六）项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理，有关本项目环境影响减缓措施，按《报告表》要求及专家函审意见认真落实。
三、环境管理要求
项目建设不得占用生态红线，需符合国土规划、安全、消防等部门要求。项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。
四、环评执行标准
1.环境空气及废气排放
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。
项目施工扬尘等无组织粉尘执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中厂界大气污染物无组织监控浓度限值要求。
2.地表水和污水排放
项目所在区域主要地表水体为永幸河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。
项目施工期生产废水循环利用不外排，施工期人员生活污水排入矿区生活污水处理站处理达标后排放至永幸河。
3.声环境及噪声排放
区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4.固体废弃物
项目施工期强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，一般工业固废做到综合利用和及时清运，危险废物委托有资质的单位处置，并在施工前落实处置单位。一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。
五、请凤台生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工期环保监管工作。
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	抄送：凤台生态环境保护综合行政执法大队，安徽禾美环保集团股份有限公司。
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