凤环审复〔2026〕18号
关于顾北煤矿矿井水文动态观测网补套工程环境影响报告表的批复


淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿：
你单位报送《顾北煤矿矿井水文动态观测网补套工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，对环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制，从环保角度，该项目可行。原则同意该项目按照安徽璟润环境科技有限公司编制的《报告表》、专家意见及本审批意见要求进行建设。《报告表》可以作为本项目环境保护设计和环境管理的依据。
一、项目概况

淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿顾北煤矿矿井水文动态观测网补套工程位于安徽省淮南市凤台县钱庙乡曹洼村、郑楼村；顾桥镇顾桥村境内，项目总投资1300万元，其中环保投资125万元。项目建设规模及内容：在顾北矿北一1煤采区内施工煤系砂盐、新生界中含下端，C3I组、C3II组、C3Ⅲ组、奥灰长观孔各1个，分别命名为六1D、六Kz1、六C3I-2、六C3II、六C3Ⅲ、六O1+2，总工程量4755m；对七C3Ⅲ及六C3I地面水位观测孔进行透孔及洗孔工作，工程量约1202m。本项目不涉及煤炭开采工作，仅为能源矿产地质勘查项目。
本项目已经凤台县发展和改革委员会备案，项目代码：2601-340421-04-05-230041。未经审批，不得擅自扩大建设规模、改变建设内容。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：
（一）大气污染控制措施。严格按照《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《淮南市扬尘污染防治条例》等相关文件要求进行，加强扬尘综合治理，切实落实扬尘污染防治各项管控措施。做好施工期围挡、硬化、洒水、冲洗、覆盖等工作，土方开挖等易起尘作业采用湿法作业抑制扬尘，物料严格密闭运输并禁止抛洒滴漏。强化施工机械和运输车辆管理，确保始终处于良好的工作状态，尾气达标排放。施工期废气颗粒物执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024），柴油机烟气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。


（二）水污染防治措施。职工生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至顾北煤矿现有生活污水处理站进行处理；钻井、冲洗废水场内循环回用，抽水试验废水少量场内抑尘、泥浆补水，富余转运顾北煤矿污水处理站；所有生产废水不外排。
（三）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，施工机械设备定期保养、维修，保持其良好的运行状态；合理安排施工布局、施工时间，泥浆处理尽量选择在白天进行，避免高噪声施工机械在同一区域内使用；合理规划车辆行车路线，物料进场选择在白天，装卸材料应做到轻拿轻放，运输车辆进入施工现场严禁鸣笛；加强施工管理，文明施工，降低对周边环境的影响，保证场界噪声达标。
（四）

固废污染防治措施。强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，一般工业固废做到综合利用和及时清运，危险废物委托有资质的单位处置。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。废包装材料收集后暂存固废暂存间，定期外售处置；钻井岩屑及废泥浆交由第三方公司进行综合利用。废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布和废含油手套等危险废物集中收集，暂存于井场危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（五）土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容，严格落实相关防治措施要求。严格执行项目有关防渗要求，强化源头管控，落实钻井施工环节地下水污染防治措施。



（六）生态环境保护措施。施工前进行表土剥离，放在专门的表土堆放区，表土堆放区应设置拦挡、苫盖等措施；强化施工期环境管理，严格控制施工范围，明确施工界限，确保在合理的范围内施工；施工过程中采取水土保持措施，落实生物多样性保护措施，施工期结束后按照复垦方案等，对临时占地进行生态恢复。
（七）项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项措施及制度，加强风险管理，有关本项目环境影响减缓措施，按《报告表》要求及专家函审意见认真落实。
三、环境管理要求

项目建设需符合国土规划、安全、消防等部门要求。项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投入生产或使用。
四、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
项目施工期扬尘排放执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中标准限值，柴油机烟气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。


2.地表水和污水排放

地表水西淝河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3.声环境及噪声排放

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523‐2025）中标准限值。
4.固体废弃物

一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18589-2023）中的有关规定。
5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。

五、请凤台生态环境保护综合行政执法大队做好项目事中事后环保监管工作。  
                             2026年7月20日 
	抄送：凤台生态环境保护综合行政执法大队，安徽璟润环境科技有限公司。
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