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[bookmark: _Toc67775551]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	凤台县粹彬墙体材料有限公司煤矸石烧结砖技术改造项目

	项目代码
	2606-340421-07-02-135128

	建设单位联系人
	[bookmark: _GoBack]
	联系方式
	

	建设地点
	安徽省淮南市凤台县古店乡北芹村

	地理坐标
	(东经：116度32分38.469秒，北纬：32度52分56.715秒)

	国民经济行业类别
	C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造
C4220 非金属废料和碎屑加工处理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	56、 砖瓦、石材等建筑材料制造303
85、非金属废料和碎屑加工处理422

	建设性质
	新建(迁建)
☑改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/备案)部门
	凤台县经济和信息化局
	项目审批(核准/
备案)文号(选填)
	/

	总投资
(万元)
	1500
	环保投资(万元)
	40

	环保投资占比(%)
	2.7
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：
	用地面积(m2)
	不新增用地

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《凤台县古店乡国土空间总体规划(2021-2035)》

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目地块位于安徽省淮南市凤台县古店乡北芹村境内，根据建设单位提供的文件，本项目所在地用途为建设用地，符合《凤台县古店乡国土空间总体规划(2021-2035)》中规划要求，详见附图凤台县古店乡土地利用总体规划图。

	















其他符合性分析




























其他符合性分析





























其他符合性分析
















	1、产业政策符合性分析
本项目为粘土砖瓦及建筑砌块制造业，对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》；本项目属于鼓励类“煤矸石、粉煤灰、尾矿(共伴生矿)、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”项目。故本项目符合国家产业政策要求。
2、用地及选址符合性分析
本项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，建设选址于淮南市凤台县古店乡北芹村，根据建设单位提供自规所出具材料，项目用地属建设用地，可用于本项目生产，符合用地要求。
项目区域供水、供电、通讯、排水等基础设施完善，周边交通便捷，为本项目原材料和产品运输提供了有利条件；项目区域水、声等环境质量均满足功能规划要求，周围无项目制约因素。建设项目北侧及西侧为大渡河，东侧及南侧为空地，所在地交通便利，四通八达，可以满足更多客户的需求。该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此，本项目选址所在地及周边环境较合理。
3、分区管控相符性分析
2020年6月29日，安徽省人民政府发布了《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(皖政秘[2020]124号)；2022年1月10日，安徽省生态环境厅以皖环发[2022]5号文印发《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法(暂行)》(以下简称《办法》)。《办法》要求：“在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求，对不符合的依法不予审批”。
(1)空间布局约束分区管控要求
本项目于淮南市凤台县古店乡北芹村现有厂区内建设，对照淮南市生态环境分区管控成果动态更新图集，项目不在淮南市划定的生态保护红线范围内。
根据查询“安徽省“三线一单”公众服务平台”，项目地所在属于大气重点管控区，环境管控单元编码为：ZH34042120009。与空间布局约束分区管控要求分析见表1-1：

表1-1与生态环境分区管控符合性分析一览表
	管控类别
	管控要求
	本项目建设情况
	符合性分析

	空间布局管控
	1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。
2禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外)。
3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。
4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。
7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。
8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。
9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。
10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。
11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。
12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。
13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。
14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。
15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。
16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。
19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：(1)橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；(2)露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。
20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。
21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。
1禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
2在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。
3禁止下列行为：(一)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；(二)在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；(三)向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；(四)向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；(五)向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；(六)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；(七)在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；(八)围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；(九)引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；(十)法律、法规禁止的其他行为。
7坚持水资源水生态水环境水灾害统筹治理，严格落实水产种质资源保护区和自然保护区全面禁捕措施。
12全市范围内严禁违规新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。
13严把“两高”项目审批，严格落实区域削减措施，对不符合规定的坚决停批停建。
14禁止在具有生态环境保护功能区内、城建规划区周边以及重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内进行固体矿产勘查开发活动。禁止在生态环境脆弱区域开展不符合其功能定位的矿山勘查开发活动。
16严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积。新建项目一律不得违规占用水域。
17禁止新建焦化、有色金属、制革、农药等行业企业。
18禁止非法污泥堆放和处理不达标的污泥进入耕地。
20禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。
21城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。
23严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排水等污水进入雨水口。
24禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
25对涉重金属重点行业新建、改(扩)建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。落实重金属相关行业规范条件，禁止新建落后产能项目，严禁产能严重过剩行业新增产能建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业供应土地。
26针对耕地重金属污染突出区域和涉重金属工矿企业，组织开展重金属重点行业污染源排查整治专项行动，督促相关企业完善污染防治设施，在煤化工、有色金属、电镀行业实施清洁化改造。对整改后仍不能稳定达标的企业，依法责令停产、关闭。坚决关闭不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，依法全面取缔不符合国家产业政策的有色金属、电镀等行业生产项目。
23加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。24严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。
26加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。
2728重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)排放全面执行大气污染物特别排放限值。
30严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新建、改扩建用煤项目严格实施煤炭消费等量或减量替代。
8严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
41对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
42重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)。加快推动铸造(10吨/小时及以下)、岩棉等行业冲天炉改为电炉。
43严格执行水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，实施水泥常态化错峰生产，有序退出低效产能。推进燃煤窑炉清洁能源替代，逐步淘汰钢铁企业煤气发生炉。
14加强重金属污染源头控制和重金属重点防控区域治理，对重要粮食生产区域周边的工矿企业实施重金属排放总量控制，对达不到环保要求的企业要限期升级改造或依法关闭、搬迁。
15依法开展环境影响评价工作，严格落实生态环境损害责任追究问责制度，对不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。
32推进重污染企业搬迁改造，加快城市建成区、重点流域重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造或关停退出。
33原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换。
34现有经济开发区等工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰分散燃煤锅炉，核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰。
35关停退出、能耗、安全、质量技术等方面不达标、不合格产品。同时，鼓励引导“限制类”生产工艺装备和产品逐步退出。重点对水泥、砖瓦、铸造、化工等重点行业过剩产能逐渐淘汰，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑。
36依法淘汰落后产能。全市和各县区要依据工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。未完成淘汰任务的县区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。
53有的金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，必须事先制定残留污染物清理和安全处置方案，报市和所在地县区环境保护、经信部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	本项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，不属于左侧禁止建设类项目，不设置排污口，不涉及在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的容器，不向水体倾倒油类等行为。
	符合



(2)污染物排放分区管控要求
对照水环境管控分区管控图以及查询安徽省“三线一单”公众服务平台，本项目属于大气环境重点管控区。
水污染物排放分区管控要求符合性分析见表1-2：
表1-2与污染物排放分区管控要求符合性分析一览表
	管控类别
	管控要求
	本项目建设情况
	符合性分析

	污染物排放管控
	46环境空气质量持续改善，全省细颗粒物(PM2.5)浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。
47化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。
48严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。
49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。
17按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。；
54全面提升锅炉烟气排放标准。全市燃气锅炉氮氧化物浓度不高于50毫克/立方米；柴油锅炉污染物排放达到或优于燃气锅炉特别排放限值要求。
51对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。
53进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。
57污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。
58对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。
62已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。
64城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。
18全面排查并淘汰经整改环保仍不达标的落后产能，集中治理产业集聚区水污染，全面建成污水集中处理及重污染企业污水预处理设施。实施重污染行业专项整治，加强清洁生产审核和工业用水循环利用。
55对国家确定的“十大”重点行业，我市现有的造纸、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、电镀等重点行业要制定专项治理方案，依法开展强制性清洁生产审核，并实施清洁化改造。
57持续推进城镇污水处理厂建设，推进老旧城区、城中村、城乡结合部生活污水收集和处理，加快补齐生活污水收集处理设施短板。推进建成区污水管网全覆盖，生活污水全收集、全处理。加快城市雨污分流制改造，系统治理雨污错接、混接、漏接等问题。加强管网新建和提标改造，对于近期设施难以覆盖的地区，因地制宜建设分散污水处理设施，处理达标后排放。
68深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。
75非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。
76建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》(试行)。
77裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。
19完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，严禁秸秆露天焚烧，推进秸秆综合利用，全面推行“绿色施工”。
	本项目使用煤矸石为原料，采用生物质燃料点火，不使用煤炭。污染物排放满足安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)相关标准。
	符合



(3)资源开放效率分区管控要求
项目用水来自市政供水管网，不涉及地下水开采，不会突破水资源利用上线；用电来自市政供电，不使用煤炭资源，不会突破煤炭资源；本项目在现有厂区内建设，不新增用地，不会突破土地资源利用上线。
对照安徽省“三线一单”公众服务平台，区域资源开发效率符合性分析如下：
表1-3与资源开放效率分区管控要求符合性分析一览表
	管控类别
	管控要求
	本项目建设情况
	符合性分析

	区域资源开发效率
	82实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。
34按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。
37淮河流域地下水开采区应当依靠降雨、地下径流、河流和湖泊、水库渗漏等补给地下水。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。、38按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。
39按照省级清单中禁燃区要求执行。
40土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。
69到2025年，全市用水总量控制在23.02亿m3以内，万元GDP用水量和万元工业增加值用水量分别比2020年下降18.5%和18%，规模以上工业用水重复利用率达到93%，全市农田灌溉水有效利用系数提高到0.60；全市新增县域节水型社会达标县(区)4个，新增3个省级节水型园区、10家节水型企业、3个节水型灌区、6家节水型高校。城镇公共供水管网漏损率下降到10%，非常规水利用率达到25%，非农业用水计量率达到100%，大中型灌区渠首计量率达到100%。、
702025年天然气占能源消费比重达到8%以上。2025年非化石能源占能源消费总量的10%以上。
71控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系。推进煤电企业通过资产整合、股权投资等方式深度融合，提高煤炭就地转化率，提高煤电联营规模，推动电力、煤炭产业一体化协调发展。推进传统电力能源和电力新能源协调发展，建设智慧电厂，全面推行热电联产、冷热电联供模式，利用国际领先水平的清洁高效煤电成套设备，升级改造现役电厂发电设备和配套设施，全面提升电网智能化水平，提升电网接入和消纳能力。优化电力新能源项目布局，支持光伏发电、风电项目建设。严格实施行业内新建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥等产能过剩行业实施重点污染物排放等量或减量置换。严格控制煤炭消费总量，落实煤炭消费减量替代与污染减排“双挂钩”制度，提高非化石能源消费比重，降低煤炭在能源总消费中比例。优化配置生产要素，发挥清洁能源市场规模优势和已有的能源产业基础优势，促进传统能源要素和新兴清洁能源要素的有机融合。、
73禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中的Ⅱ类燃料组合，即在禁燃区内，禁止使用除单台出力大于等于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品，及石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
74禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，不得新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等燃烧设施(集中供热、火电厂锅炉除外)。
75禁燃区内现有高污染燃料燃烧设施(集中供热、火电厂锅炉除外)，完成改用天然气、液化石油气、电等清洁能源，或改用城市集中供热。逾期未改用的，不得继续使用。
76现有经济开发区等工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰分散燃煤锅炉，核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰。
77淮南市禁燃区范围：(一)寿县：寿春镇(不含城南防洪圈堤以南地区)，寿西湖农场，寿县工业园，寿县新桥国际产业园区，寿县蜀山现代产业园区。(二)凤台县：县城中心区域(东至淮河，西至凤蒙路-凤利路-南湖大道一线，南至淮河，北至淮阜铁路线)。(三)大通区：大通主城区(东至中兴路，西至居仁村，南至舜耕山，北至淮蚌铁路线)，九龙岗镇城区(东至镇东路，西至万向路，南至舜耕山，北至洞山东路)，国庆东路洛河段两侧500米范围内，国庆东路上窑段两侧500米范围内，大通工业园区。(四)田家庵区：东至田大路，西至与谢家集区交界处，南至舜耕山，北至淮河沿线。(五)谢家集区：东至沿矿路，西至东西部第二通道，南至谢李路环卫处、莲花市场一线，北至与八公山区交界处。(六)八公山区：东至水张铁路线(八公山镇至山王镇李嘴孜段)，西至东西部第二通道，南至常山路，北至东西部第二通道与淮凤路交界处。(七)潘集区：东至齐云山路，西至西外环路，南至珠江路，北至滨河路。(八)毛集实验区：东至丁家沟，西至合淮阜高速连接线，南至焦岗湖大道，北至102省道范围内及焦岗湖景区。(九)淮南经济技术开发区：东至中兴路高压走廊-洛九路，西至田大路，南至洞山东路，北至淮河大坝。(十)淮南高新技术产业开发区：全部辖区。(十一)八公山风景名胜区、舜耕山风景区、上窑国家森林公园：全部辖区。78烟花爆竹禁放区域：田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区行政区域内禁止燃放烟花爆竹。空气重污染黄色、橙色、红色预警期间，本市行政区域内禁止燃放烟花爆竹。禁放地点：田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区行政区域外，
	项目用水来自市政供水管网，不涉及地下水开采；用电来自市政供电，不使用煤炭资源，不会突破煤炭资源；本项目在现有厂区内建设，不新增用地。
	符合


(4)环境风险管控要求
对照安徽省“三线一单”公众服务平台，环境风险管控要求符合性分析如下：
表1-4与环境风险管控要求符合性分析一览表
	管控类别
	管控要求
	本项目建设情况
	符合性分析

	区域资源开发效率
	78以化工园区、尾矿库、冶炼企业等为重点，严格落实企业生态环境风险防范主体责任。
79对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害物质的企业，全面实施强制性清洁生产审核，严格执行产品质量标准中有毒有害化学物质的含量限值，加强农药、石化、涂料、印染、医药等行业新污染物环境风险管控。
26饮用水源受到污染可能威胁供水安全的，生态环境行政主管部门应当责令有关排污单位采取停止排放水污染物等措施，并通报饮用水供水单位和住房城乡建设、卫生健康、水行政等部门；跨行政区域的，还应当通报相关人民政府。
29创新跨区域生态保护与环境治理，完善环境污染联防联控机制和预警应急体系，推行环境信息共享，建立健全跨部门、跨区域突发环境事件应急响应机制，建立环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度和环评会商、联合执法、预警应急的区域联动机制，实现统一规划、统一标准、统一环评、统一监测、统一执法。充分发挥现有淮河流域水资源保护机构的作用，强化水质跨界断面的监测和考核，协调推进上中下游水资源保护与水污染防治工作。
30排污单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体，并向事故发生地的县级以上人民政府或者生态环境行政主管部门报告。
32生态环境行政主管部门和有关部门接到水污染事故报告后，应当及时向本级人民政府报告，并抄送有关部门。同时应当做好下列工作：(一)立即通知下游可能受到危害的地方生态环境行政主管部门和其他有关部门，并同时向上级主管部门报告；(二)采取措施，减轻或者消除污染；(三)对事故可能影响的水域进行监测；(四)及时进行调查处理；(五)按规定向同级人民政府和上一级主管部门报告调查情况和处理意见。
61严控行业新增产能。在规划和建设项目环境影响评价中，强化土壤环境调查，增加对土壤环境影响的评价内容，明确防范土壤污染具体措施，纳入排污许可管理。对排放重点重金属的重点行业，要严控增量、减少存量，新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。对涉重金属重点行业新建、改(扩)建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。落实重金属相关行业规范条件，禁止新建落后产能项目，严禁产能严重过剩行业新增产能建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业供应土地。
62新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
63严厉打击环境违法行为。重点打击私设暗管或利用渗井、渗坑等排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水，监测数据弄虚作假，不正常使用水污染物处理设施，或者未经批准拆除、闲置水污染物处理设施等环境违法行为。严肃查处建设项目未批先建、边批边建、批建不符、久试不验等违法违规行为。
65将水环境污染事故应急响应纳入突发事件应急管理体系，制定和完善水污染事故应急预案，落实责任主体，明确应对措施，定期开展应急演练。
66落实工业企业环境风险防范主体责任，以石油、化工、涉重金属等企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施以及事故水输送设施建设,合理设置消防事故水池。以沿江有色金属、化工园区及危险化学品码头为重点，强化工业园区环境风险防范。加强园区内工业废水的分类分质处理和监控，开展工业园区污水处理厂综合毒性试点监测。切实做好尾矿库环境风险隐患排查，重点针对雨污分流系统、渗滤液收集设施等，摸清尾矿库污染防治措施落实情况，坚决守住环境安全底线，确保不发生环境污染事件
68加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管，在开发前应开展原矿石铀系、钍系等放射性核素检测。
	项目用水来自市政供水管网，不涉及地下水开采；用电来自市政供电，不使用煤炭资源，不会突破煤炭资源；本项目在现有厂区内建设，不新增用地。
	符合



综上所述，本项目的建设符合生态环境分区管控要求。
4、与其他相关政策符合性分析
本项目的政策相符性分析汇总见表1-4。
表1-4项目实施的政策相符性分析一览表
	名称
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	《安徽省2022年大气污染防
治工作要点》(安环委办[2022]37号)》
	积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022年底前，新增电能替代电量60亿千瓦时，天然气供气规模达76亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。
	本项目使用电作为能源，采用生物质燃料进行点火，不涉及煤炭使用。
	符合

	
	加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。
	本项目不属于限制类和淘汰类项目，可视为允许类；不属于“两高”项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能过剩项目。
	符合

	《淮南市“十四五”生态
环境保护规划》的通知(淮环通
[2022]46
号)
	控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系
	本项目不使用煤炭燃料。
	符合

	
	严格落实城市规划及园区规划，优化工业企业布局，推进工业用地园区化集中安排，推进工业企业搬迁入园区
	本项目位于凤台县古店乡，用地性质为建设用地。
	符合

	关于开展深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污
染治理攻坚战行动的通知(皖
环发〔2023〕18号)
	实施工业炉窑清洁能源替代，大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤，禁止企业新建自备燃煤设施，原则上不再建设热源性燃煤设施。
到2025年底，全省煤炭消费量完成国家下达的控制目标任务，散煤基本清零，基本完成以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造。
	项目主要能源为电能，不使用燃煤。
	符合

	
	深化锅炉、发电机组大气污染物减排，推动2025年底前所有在用燃煤锅炉和建成区生物质锅炉完成超低排放改造，新(改、扩)建生物质锅炉应按照超低排放标准设计建设并稳定达标排放，焦化企业使用干熄焦;皖北城市现役火电机组原则上完成超净改造或稳定达到超净排放标准，推动30万千瓦以下符合条件的常规燃煤机组转为应急备用机组，秋冬季期间优先启用完成超低排放改造的应急备用机组。
	项目主要能源为电能，不使用燃煤，生物质燃料仅用于点火。
	符合

	《安徽省淮河流域水污染防治条例》
	第十三条：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按规定办理有关手续。
	本项目不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的企业。
	符合

	
	第十四条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：(一)新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区
	本项目实行雨污分流，雨水排入周边水体；拟建项目环保措施符合国家规定标准，且与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
	符合

	
	第十六条：在淮河流域城市公共排水设施覆盖区
域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将
雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附
属设施。现有排水设施未实行雨水、污水分流的，
应当编制规划，进行分流改造。
	
	符合

	《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目
	本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。
	符合

	
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段。
	符合

	
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目不属于其中所列高污染项目。
	符合

	《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气〔2019〕56号)
	(一)加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外)。
加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。
	本项目为改扩建项目，改建内容主要包括升级改造旋转窑主体结构，提高自动化生产水平，新增3000万煤矸石烧结砖生产能力。
	符合

	
	(二)加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	本项目利用煤矸石为燃料
	

	
	(三)实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。
暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣(灰)二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。
	本项目在原有废气基础上升级废气处理设施，采用新型负压排潮技术，废气收集后经“SNCR+石灰石-石膏法+湿电除尘”废气处理工艺，可满足安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)相关限值要求
	

	
	全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施(见附件5)，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。
	项目原料贮存于封闭原料库内，并配备喷雾抑尘设施。物料输送采用封闭皮带进行输送。
	

	《淮南市煤电工业固废物综合利用发展规划(2019—2021年)》(淮府办〔2019〕19号)
	重点发展技术：含白矸(硬岩)和黑矸(可燃煤矸石)的混杂煤矸石大规模低成本分选技术；煤矸石烧结砖、透水砖及烧结陶粒技术；煅烧混凝土骨料、制作水泥混合材、混凝土掺合料以及多种工业固废物掺配综合利用技术；煤矸石生产高强陶粒及装配式建筑构件等高附加值利用技术；煤矸石烧制彩瓦、陶瓷制品、防火材料、耐火材料、保温材料等技术；煤矸石生产土壤调理剂、矿(岩)棉、无机复合肥、微晶材料、白炭黑(填料)等高精尖综合利用技术。
	本项目使用煤矸石为主要原料，进行煤矸石烧结砖生产，为重点发展技术
	符合

	
	支持固废利用绿色制造项目，落实资源综合利用奖励政策。重点鼓励和支持企业对煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等大宗工业固废物进行综合利用，通过绿色制造生产高附加值产品，力争把工信部的工业绿色制造专项资金用于园区和重点项目建设，同时全力帮助综合利用企业进行绿色产品认定、资源综合利用认定。
	本项目使用原料为煤矸石、建筑渣土等，项目的生产有利于区域内大宗固体废物的综合利用
	符合

	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）
	严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
	根据《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，明确粘土砖瓦及建筑砌块制造（行业小类代码3031）中的烧结砖瓦属于“两高”项目，不包括资源综合利用项目。本项目利用固废煤矸石为原料，不属于两高项目。
	符合

	《煤矸石综合利用管理办法》
(2014年修订版)
	第十六条 下列产品和工程项目，应当符合国家或行业有关质量、环境、节能和安全标准：
（一）利用煤矸石生产的建筑材料或其他与煤矸石综合利用相关的产品；
（二）煤矸石井下充填置换工程；
（三）利用煤矸石或制品的建筑、道路等工程；
（四）其他与煤矸石综合利用相关的工程项目。
	本项目属于利用煤矸石生产的建筑材料，烧结砖产品质量标准执行《烧结普通砖》(GB/T5101-2017)
	符合

	
	第十七条 国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用：
（一）煤矸石井下充填；
（二）煤矸石循环流化床发电和热电联产；
（三）煤矸石生产建筑材料；
（四）从煤矸石中回收矿产品；
（五）煤矸石土地复垦及矸石山生态环境恢复；
（六）其他大宗、高附加值利用方式。
	本项目属于煤矸石生产建筑材料；为国家鼓励类项目
	符合




5、与《生态环境部重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》相符性分析
  本项目建成后与《生态环境部重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》相符性分析如下：
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	表1-5与《生态环境部重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》相符性分析
	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业
	D级企业
	本项目情况

	装备水平
	烧结砖：隧道窑，单条生产线产能不低于 6000 万块/年，窑炉配备自动温控系统，干燥和焙烧窑进窑车端设2道窑门
烧结瓦：隧道窑/辊道窑
	烧结砖：隧道窑，单条生产线产能不低于 3000 万块/年
	其他
	本项目为旋转式隧道窑，单条生产线产能12000 万块/年，窑炉配备自动温控系统，干燥和焙烧窑进窑车端设2道窑门

	能源类型
	窑炉外投燃料使用天然气、液化石油气等清洁能源，内掺燃料包括含硫率低于0.8%的煤、煤矸石或其他含热废弃能源
	窑炉外投燃料使用煤制气、生物质成型燃料等能源。内掺燃料包括含硫率低于1.2%的煤、煤矸石或其他含热废弃能源
	窑炉外投燃料使用低硫煤或其他低硫含热废弃能源,（低硫煤要求参照《煤炭质量分级》GB15224.2-2010）
	未达到C 级要求
	本项目使用生物质燃料及煤矸石

	污染治理技术
	1、除尘采用袋式除尘、湿式电除尘、独立除尘塔等工艺；
2、脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫等工艺（不含全部使用天然气、液化石油气为燃料）；
3、配备脱硝工艺
	1、除尘采用袋式除尘、湿式电除尘、独立除尘塔等工艺；
2、脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫、双碱法脱硫（配备自动加碱、测 PH 值装置）等工艺（不含使用天然气、液化石油气为燃料）
	1、除尘采用袋式除尘、独立除尘塔等工艺；
2、脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫、双碱法脱硫等工艺（不含使用天然气、液化石油气为燃料）
	未达到C 级要求
	项目除尘采用湿电除尘，脱硫采用石灰石-石膏法

	排放限值
	窑炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、50、50mg/m3
	窑炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于 20 、100 、100mg/m3
	窑炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于 20 、150 、150mg/m3
	未达到C 级要求
	本项目PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3

	
	备注：窑炉基准氧含量 18%，破碎、成型等其他产尘点 PM 排放浓度不高于30mg/m3
	项目破碎、成型等其他产尘点 PM 排放浓度不高于10mg/m3

	无组织排放
	1、生产工艺产尘点应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施；
2、粘土、页岩、煤矸石、原煤等原料、燃料应密闭或封闭储存，并采取喷淋等有效抑尘措施；
3、产品装卸产尘点应采取喷淋等有效抑尘措施；窑车及相关产尘及产渣区域应有除尘除渣措施；
	未达到 A、B、C 级要求
	本项目原料库封闭储存，并采取喷淋等有效抑尘措施；生产工艺产尘点设置集气罩等措施；产品装卸产尘点应采取喷淋等抑尘措施

	
	原煤、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料全部密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送。产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口安装自动门
	原煤、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料采取密闭或封闭等有效措施，产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸
	未达到 B 、C 级要求
	本项目粉状物料全部密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送。产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸。料棚配备喷雾抑尘设施

	监测监控水平
	重点排污企业干燥、焙烧窑排放口安装 CEMS，数据保存一年以上
	未达到A、B、C 级要求
	本项目干燥、焙烧窑排放口安装 CEMS，数据保存一年以上

	环境管理水平
	环保档案齐全：1、环评批复文件/地方政府对违规项目的认定或备案文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5 、一年内第三方废气监测报告
	未达到A、B、C 级要求
	企业设专职环保人员，环保档案及台账记录专人管理，设专柜进行保存，环保档案及台账记录齐全

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录
	至少符合A、B 级要求中 1、2、3 项
	未达到C 级要求
	

	
	人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力
	未达到C 级要求
	

	运输方式
	1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械
	1、物料公路运输使用达到国五及以上重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于 50%，其他车辆达到国四排放标准；
2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆占比不低于 50%，其他车辆达到国四排放标准；
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械
	1、物料公路运输使用达到国五及以上重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于 30%；
2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆占比不低于 30%；
3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械的占比不低于 50%
	未达到C 级要求
	本项目物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账
	未达到 A 、B 级要求
	本项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账


综上所述，本项目重污染天气行业绩效分级为B级，减排措施为：
黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
橙色预警期间：禁止新坯进窑或蹲火保窑，并保证窑内产品生产完成，预警响应时间连续超过60小时，应减少原进窑车量40%；破碎、成型等排放颗粒物工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
红色预警期间：禁止新坯进窑或蹲火保窑，破碎、成型等排放PM工序停产；停止公路运输。





[bookmark: _Toc67775552]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
凤台县粹彬墙体材料有限公司位于淮南市凤台县古店乡北芹村，2016年投资1500万元建设“年产9000万块煤矸石烧结砖生产线建设项目”；2016年11月13日，该项目取得批复，文号：凤环表批[2016]48号。2017年9月30日，取得原凤台县环境保护局对该项目验收合格的函，文号：凤环函[2017]60号。
为顺应市场需求，提高生产质量，保护生态环境，建设单位拟在淮南市凤台县古店乡工业园区内利用现有场地建设凤台县粹彬墙体材料有限公司煤矸石烧结砖技术改造项目。建设内容：新建2000平方米原料库并改造原有厂房和仓库；升级改造旋转窑主体结构、原有老旧设备10台（双轴搅拌机、对辊机、挤砖机等）、废气处理系统；新增自动化码坯机2台、全自动打包机1台、全封闭新型环保破碎机1台；并利用建筑渣土替代原材料配比中的30%粘土。项目建成后将提升3000万片(折标砖)煤矸石烧结砖生产能力，产能达到年产1.2亿片(折标砖)煤矸石烧结砖。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)中有关规定，建设项目应在可行性研究阶段同步开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版)的有关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”的“56砖瓦、石材等建筑材料制造303”的“粘土砖瓦及建筑砌块制造”及“三十九、废弃资源综合利用业42”的“非金属废料和碎屑加工处理”，需要编制环境影响报告表，详细见下表。
表2-1环境影响评价报告类别
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	二十七、非金属矿物制品业

	56砖瓦、石材等建筑材料制造
	/
	粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造：隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造(含干粉砂浆搅拌站)以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的
	/

	三十九、废弃资源综合利用业 42

	非金属废料和碎屑加工处理422（422不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）
	废电池、废油加工处理
	废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）
	/



项目排污许可管理类别判定：根据项目备案文件，可知，项目主要产品为烧结空心砖，本项目国民经济行业属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造；根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》可知，烧结空心砖—C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造属于名录表中“二十五、非金属矿物制品业30”之下的“64砖瓦、石材等建筑材料制造”的重点管理项：“粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦)”，因此建设项目排污许可证类别为重点管理。
表2-2排污许可证申领类别一览表
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二十五、非金属矿物制品业30

	64
	砖瓦、石材等建筑材料制造
	[bookmark: OLE_LINK35]粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦)
	粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的)，建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的
	仅切割加工的


2、工程基本情况
项目名称：凤台县粹彬墙体材料有限公司煤矸石烧结砖技术改造项目
建设单位：凤台县粹彬墙体材料有限公司
建设性质：改扩建（新建一座2000平方米原料库，并对现有车间及原料库进行封闭处理，窑体高度增加0.6米，并新增且升级部分设备等）
行业类别及代码：C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造
总投资：本项目总投资1500万元
建设地点：淮南市凤台县古店乡北芹村。
3、工程建设内容
本项目在现有项目基础上进行升级改造，主要工程内容及规模见下表：




	建设内容
	[bookmark: _Hlk87349170]表2-3项目主要建设内容及规模组成一览表
	工程类别
	单项工程名称
	现有项目建设内容及规模
	本项目建设规模与规模
	改建后全厂建设内容及规模
	备注

	主体工程
	破碎筛分、搅拌对辊车间
	位于厂区西南部，占地面积约1200m2，破碎筛分区布置锤式破碎机、电磁振动筛等设备，用于原料破碎筛分使用；搅拌对辊车间布置双轴搅拌机、细碎对辊机等设备，用于原料搅拌、对辊使用
	新增全封闭破碎机1台；升级1台双轴搅拌机、2台细碎对辊机，提高其生产能力
	位于厂区西南部，占地面积约1200m2，破碎筛分区布置锤式破碎机、电磁振动筛等设备，用于原料破碎筛分使用；搅拌对辊车间布置双轴搅拌机、细碎对辊机等设备，用于原料搅拌、对辊使用
	新增、升级设备

	
	陈化车间
	位于旋转窑内圆东部，占地面积约1500m2，用于原料搅拌后陈化使用，保证水分分布均匀，混合料进一步疏解
	依托现有
	位于旋转窑内圆东部，占地面积约1500m2，用于原料搅拌后陈化使用，保证水分分布均匀，混合料进一步疏解
	/

	
	成型车间
	位于旋转窑内圆北部，占地面积约500m2，布置双极真空挤砖机、自动切条、自动切坯机等设备，主要将陈化后的原料制坯成型
	升级2台真空挤砖机、5台自动切条切坯机，提高其生产能力
	位于旋转窑内圆北部，占地面积约500m2，布置双极真空挤砖机、自动切条、自动切坯机等设备，主要将陈化后的原料制坯成型
	升级设备

	
	旋转窑
	位于厂区北部，窑外轨直径100m，窑内轨直径82.8m，窑截面长8.6m，高2.6m，用于砖坯的干燥、焙烧
	新增自动化码坯机2台、打包机1台，对现有旋转窑进行改造，窑体高度增加约0.6米，新增3000万块烧结空心砖的生产能力
	位于厂区北部，窑外轨直径100m，窑内轨直径82.8m，窑截面长8.6m，高3.2m，用于砖坯的干燥、焙烧。形成年产1.2亿块烧结空心砖生产规模
	新增设备，对现有旋转窑进行改造

	辅助工程
	办公室
	位于厂区东北部，建筑面积200m2，主要为员工办公使用
	依托现有
	位于厂区东北部，建筑面积200m2，主要为员工办公使用
	/

	储运工程
	原料库
	位于厂区西部，建筑面积1000m2，主要用于原料煤矸石等原料暂存
	新建一座2000m2原料库，原料库总建筑面积为3000m2，主要用于原料煤矸石和建筑渣土的暂存
	位于厂区西部，建筑面积3000m2，主要用于原料煤矸石和建筑渣土等原料暂存
	扩建

	
	成品堆场
	位于厂区南部，占地约3500m2，堆放成品烧结空心砖
	依托现有
	位于厂区南部，占地约3500m2，堆放成品烧结空心砖
	/

	公用工程
	供电
	市政电网供电，用电量120万kW·h/a
	市政电网供电，新增用电量30万kW·h/a
	市政电网供电，总用电量150万kW·h/a
	依托市政

	
	给水
	依托市政供水，用水量36620t/a
	依托市政，新增用水量16812.6t/a
	依托市政，用水量53432.6t/a
	依托市政

	
	排水
	雨污分流，雨水排至雨水收集池（10.5×4.5×2m），收集雨水回用于原料搅拌；生活污水经化粪池收集后定期清掏
	新增车辆清洗废水，经沉淀池沉淀后，回用于车辆清洗
	雨污分流，雨水排至雨水收集池（10.5×4.5×2m），收集雨水回用于原料搅拌；生活污水经化粪池收集后定期清掏
	/

	环保工程
	废气
	卸料、上料粉尘：原料库内无组织排放，喷雾降尘
	卸料粉尘：原料库内无组织排放，喷雾降尘
	卸料粉尘：原料库密闭，库内喷雾降尘
	新建封闭原料库，新增喷雾装置

	
	
	破碎筛分粉尘：集气罩收集+布袋除尘器(TA001)+15m高排气筒(DA001)，风机风量30000m3/h，内径0.6m
	上料粉尘进行收集处理，上料、破碎筛分粉尘：集气罩收集+布袋除尘器(TA001)+15m高排气筒(DA001)
	破碎筛分粉尘：集气罩收集+布袋除尘器(TA001)+15m高排气筒(DA001)，风机风量50000m3/h，内径1m
	上料粉尘进行收集处理

	
	
	干燥焙烧废气：管道收集+“石灰石-石膏法+湿电除尘”(TA002)+35m高排气筒(DA002)，风机风量220000m3/h，内径2.7m
	采用新型负压排潮技术，避免废气外泄；新增SNCR脱销措施
	干燥焙烧废气：负压排潮+“SNCR+石灰石—石膏法+湿电除尘)”(TA002)+35m高排气筒(DA002)，风机风量220000m3/h，内径3m
	升级收集方式；新增SNCR脱销措施

	
	废水
	雨污分流，雨水排至初期雨水收集池（10.5×4.5×2m），收集雨水回用于原料搅拌；生活污水经化粪池收集后定期清掏
	新增车辆清洗废水，经沉淀池（8×3×2m）沉淀后，回用于车辆清洗
	雨污分流，雨水排至初期雨水收集池（10.5×4.5×2m），收集雨水回用于原料搅拌；车辆清洗等废水，经沉淀池（8×3×2m）沉淀后回用；生活污水经化粪池收集后定期清掏
	/

	
	噪声
	产噪设备采取消声、减振、隔声等措施
	新增产噪设备采取消声、减振、隔声等措施，调整的窑炉废气风机加强消声、减振等措施
	产噪设备采取消声、减振、隔声等措施
	新增产噪设备采取消声、减振、隔声等措施，调整的窑炉废气风机加强消声、减振等措施，其余设备减噪设施依托现有

	
	固废
	一般工业固体废物
	一般工业固体废物暂存间位于厂房东北部，占地面积20m2，主要暂存磁选废物和废布袋，收集后外售综合利用
	新增一般工业固体废物磁选废物和废布袋等产生量，依托现有措施处理处置
	一般工业固体废物暂存间位于厂房东北部，占地面积20m2，主要暂存磁选废物和废布袋等，收集后外售综合利用
	/

	
	
	危险废物
	危险废物暂存间位于厂区东北部，占地面积10m2，主要暂存废机油、废机油桶，暂存后委托有资质单位定期处置
	新增危险废物废机油、废机油桶产生量，依托现有措施处理处置
	危险废物暂存间位于厂区东北部，占地面积10m2，主要暂存废机油、废机油桶，暂存后委托有资质单位定期处置
	/

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运
	依托现有
	生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运
	/

	
	土壤、地下水防治
	重点防渗：危险废物暂存间
一般防渗：原料库、生产车间其他区域
简单防渗：其他区域
	新建原料库设置一般防渗
	重点防渗：危险废物暂存间
一般防渗：原料库、生产车间其他区域
简单防渗：其他区域
	依托现有工程防渗，新建原料库采取一般防渗

	
	环境风险防范措施
	危险废物暂存间内做重点防渗，设置防渗托盘；编制突发环境事件应急预案
	危险废物暂存间内设置防渗托盘，修编突发环境事件应急预案
	危险废物暂存间内设置防渗托盘，修编突发环境事件应急预案
	依托现有防渗托盘，修编突发环境事件应急预案






	建设内容
	4、产品方案
本项目利用煤矸石等原料从事烧结砖生产，产品方案如下：
表2-4项目主要产品方案一览表
	序号
	产品名称
	现有产量
	本次改扩建产量
	改扩建后总产量
	规格(mm)
	产品质量标准

	1
	烧结砖
	9000万块/年
	3000万块/年
	12000万块/年
	240×115×53
2.3kg/块
	《烧结普通砖》(GB/T 5101-2017)



5、项目主要生产设备
本项目主要生产设备明细见下表。
表2-5主要设备一览表
	序号
	设备名称
	生产工序
	规格型号
	改扩建前数量
	改扩建后数量
	单位
	备注

	1
	箱式给料机
	供料
	XGJ800
	2
	2
	台
	0

	2
	板式给料机
	供料
	BGL1000
	1
	1
	台
	0

	3
	锤式破碎机
	破碎
	XCP10/08
	2
	2
	台
	0

	4
	全封闭破碎机
	破碎
	/
	0
	1
	台
	+1

	5
	电磁振动筛
	筛选
	MVS2435
	1
	1
	台
	0

	6
	双轴搅拌机
	搅拌
	SJ33/60
	1
	1
	台
	0

	7
	高细对辊机
	对辊
	YF-GX200
	2
	2
	台
	0

	8
	陈化设备
	陈化
	/
	4
	4
	台
	0

	9
	双级真空挤砖机
	成型
	JZK60/70-38
	2
	2
	台
	0

	10
	箱式供土机
	供料
	GD80
	4
	4
	台
	0

	11
	全自动切条、切坯机
	切坯、切条
	QT600
	3
	3
	台
	0

	12
	自动切胚机
	切坯
	ZQP24
	3
	3
	台
	0

	13
	自动码坯机
	码垛
	YD-MD80-6
	0
	2
	台
	+2

	14
	摆渡顶车机
	生产配套设备
	2.6×2.7
	3
	3
	台
	0

	15
	输送机
	生产配套设备
	B500
	15
	15
	套
	0

	16
	自动包装机
	包装
	/
	0
	1
	台
	+1

	17
	旋转窑
	成品砖烧成设施
	窑外轨直径100m，窑内轨直径82.8m，窑截面长8.6m，宽3.2m
	1
	1
	座
	0



设备与产能匹配性分析：
[bookmark: _Hlk213338283]本项目主要从事煤矸石等原料生产烧结砖，现有项目旋转窑窑高2.6m，每天24小时生产能力约为30万块坯块(折标砖)；本次项目对窑体进行增高0.6m，每天生产能力提高至40万块(折标砖)左右。本项目建成后年运行300天，每天运行24小时，旋转窑生产能力约12000万块/年，能够满足设计生产规模需求。
6、主要原辅材料及能源用量
项目主要原辅材料及用量详见下表。
表2-6主要原辅材料、能源及其用量一览表
	序号
	名称
	改扩建前年用量
	改扩建后
年用量
	最大储存量
	形态/规格
	储存位置
	来源
	备注

	1
	煤矸石
	179000t
	192000t
	5000t
	固态、散装
	原料库
	外购，汽运
	+47000t/a

	2
	粘土
	63000t
	32000t
	1000t
	固态、散装
	原料库
	外购，汽运
	-31000t/a

	3
	建筑渣土
	0
	96000t
	2000t
	固态、块状
	原料库
	外购，汽运
	+96000t/a

	4
	生物质颗粒
	8t
	12t
	2t
	固态、散装
	原料库
	外购，汽运
	+4t/a

	5
	机油
	0.5t
	0.6t
	0.1t
	液态、50kg桶装
	原料库
	外购
	+0.1t/a

	6
	石灰石
	1100t
	1500t
	30t
	罐装
	石灰罐
	外购
	+400t/a

	7
	絮凝剂
	0.9t
	1.2t
	0.05t
	袋装
	原料库
	外购
	+0.3t/a

	能源

	1
	水
	36620m3/a
	53432.6m3/a
	/
	/
	/
	市政供水
	+16812.6m3/a

	2
	电
	120万kwh/a
	150万kwh/a
	/
	/
	/
	市政供电
	+30万kwh/a









项目原辅材料理化性质见下表。
表2-7主要原辅料理化性质一览表
	序号
	名称
	理化性质

	1
	煤矸石
	煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。煤矸石堆积密度为1200~1800kg/m3，其主要成分是Al2O3、SiO2，另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素(镓、钒、钛、钴)。

本项目煤矸石收到基全水分3%、低位发热量1.69MJ/kg；空干基水分0.61%、全硫0.13%、高位发热量2.26MJ/kg；

	2
	机油
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。闪点76℃，相对密度(水=1)<1，引燃温度248℃，遇明火、高热可燃，LD50:4300mg/kg(小鼠经口)



7、水平衡
项目用水为喷淋用水、生产用水、车辆清洗用水等。
(1)给排水
本项目新增喷淋用水、原料搅拌用水、车辆冲洗用水、脱硫用水、湿式电除尘用水，用水量为56.042m3/d(16812.6m3/a)。本项目建设完成后，全厂总用水量为178.1m3/d(53432.6m3/a)，项目用水由市政供给。
①喷淋用水
项目在现有原料库基础上扩建一座2000m2封闭原料库，并设置喷淋系统，在原料装卸料过程中开启进行降尘，喷淋降尘系统采用智能变频节能系统，耗水量约为每小时8L/100m2，本项目原料库面积约2000m2，全厂总计耗水量为0.16t/h，根据建设单位提供资料，厂区作业时开启降尘系统，喷淋工作时间为4小时/天，一年工作300天，因此原料库喷淋用水量为0.64m3/d(192m3/a)。
②生产用水
项目原料在陈化和搅拌过程中需要加入水。根据业主资料提供可知，平均每万块标砖需要用水4t，本项目扩建产能为3000万块标砖，则本项目需用水12000t/a(40t/d)。
③车辆清洗用水
根据《安徽省行业用水定额》(DB34/T679-2019)，汽车清洗用水大型车定额为90L/(辆·次)，本次项目建成后年产12000万块煤矸石烧结砖，按单车一次运输量为30t计算，年进出9200辆次，每次均需对运输车辆进行冲洗。则车辆清洗用水量约为828m3/a(2.76m3/d)，清洗用水蒸发、车辆带出等损耗按用水量20%计，则此部分补充用水为0.552m3/d(165.6m3/a)。
④脱硫喷淋塔补水
项目采用石灰石—石膏法脱硫+湿电除尘系统进行脱硫除尘，脱硫液以雾状形式与废气充分接触反应后，进入水喷淋系统，产生的颗粒物经过喷淋后进入沉淀池，沉淀物干化后回用于生产。整个脱硫液循环系统形成闭路循环，无废水外排，不会产生二次污染。脱硫喷淋循环水经沉淀后回用于脱硫除尘工序，不外排。脱硫渣以及灰分会带走一部分的水分。本项目窑炉风机风量300000m3/h，液气比为15L/m3，则喷淋塔循环水量为4500m3/h，损耗量按循环水量的1%计，则损耗量为1080m3/d（324000m3/a），因此，脱硫设备补水量为1080t/d(324000t/a)。
⑤湿式电除尘器冲洗水
湿式电除尘器定期冲洗粉尘需要一定的水量，根据建设单位提供数据，湿式电除尘器用水量为10m3/h，年冲洗300h，则年用水量为3000m3。其中20%损耗，80%废水下流到沉淀池，循环使用不外排。
项目水平衡图详见下图。
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图2-1本项目营运期水平衡图单位：m3/d
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图2-2项目建成后全厂水平衡图单位：m3/d
(2)供电
现有项目用电由电网供电，用电量为120万kW·h/a，本项目新增用电量为30万kW·h/a。本项目建成后，全厂用电量为150万kW·h/a。
8、总定员人数及工作制度
劳动定员：现有项目定员40人，不新增员工。
工作制度：年工作300天，24小时工作制。
9、平面布置
本项目选址位于淮南市凤台县古店乡北芹村现有厂区内，本项目新建1座2000m2原料库；项目平面规划从西到东分为原料库、破碎筛分车间、旋转窑和成品堆场等。整个厂区功能分区明确，结构清晰，布局合理。原料入场通过厂区东侧的入场道路进入，且运输路线不得涉及饮用水水源保护区。
综上分析，项目平面布局合理。


















	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程和产排污环节
本项目依托现有厂区进行生产，施工期主要进行钢结构原料库的搭建、设备安装和附属设施建设等。主要包括场地平整、基础工程阶段；建筑结构施工；安装阶段，包括设备安装等。工艺流程详见下图。
结合项目场址现状，施工建设包括以下阶段：场地平整、基础工程阶段；建筑结构施工；安装阶段，包括设备安装等。工艺流程详见下图。
[image: ]
图2-3施工工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
(1)场地平整
场地平整工程主要为清理地表附着物、清除植被、平整场地。该工段主要污染因素为场地平整过程中产生的扬尘、噪声和废弃土石方。
(2)基础工程
基础工程是指建筑工人利用推土机等设备进行基础施工的建筑作业。在作业过程中会产生大量的粉尘、建筑垃圾、噪声污染。利用压路机压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为6~8遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、以及施工粉尘。
(3)主、辅工程
本项目主、辅工程主要为钢结构厂房，施工内容主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、钢结构厂房焊接施工。项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢结构厂房的配料和加工。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声以及建设材料边角料等固废。
(4)设备安装、装修
安装阶段污染源主要是来自安装设备、管网铺设等施工时，机械产生的噪声、尾气等，此阶段大部分在车间内部进行，对环境影响不大。
2、运营期工艺流程和产排污环节
现有项目主要生产烧结砖，主要原料为煤矸石和建筑渣土，煤矸石经破碎筛分后与建筑渣土一起加水搅拌，搅拌后通过陈化、搅拌、挤出、切坯、码坯、干燥、焙烧形成成品烧结空心砖，本次改建后对现有旋转窑进行改建，提高产品产量。
烧结空心砖生产工艺流程及产污环节分析：
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图2-4烧结空心砖生产工艺流程图
(1)卸料：企业从周边有资质的煤矸石、建筑渣土企业购买煤矸石和建筑渣土，改扩建后项目煤矸石、粘土、建筑渣土配比约为6∶1∶3，外购的煤矸石和建筑渣土经自卸车运送至厂区内，自卸车在运输过程中用帆布覆盖，在原料库内自卸，暂存于原料库内。
产污环节分析及治理措施：卸料过程中会产生卸料粉尘(G1)，主要污染物为颗粒物。项目卸料位于封闭的原料库内，产生的粉尘在密闭原料库内无组织排放，通过雾化装置喷雾抑尘。
(2)上料：由装载机将厂区原料堆场的煤矸石及建筑渣土送至给料机。
产污环节分析及治理措施：上料过程会产生上料粉尘(G2)，主要污染物为颗粒物。项目上料位于封闭的原料库内，产生的粉尘在密闭原料库内无组织排放，通过雾化装置喷雾抑尘。
(3)破碎筛分：给料机内物料通过全密闭输送机输送至锤式破碎机中，利用锤式破碎机对其进行破碎，破碎后进入滚筒筛进行筛分，小于等于2.4mm的筛分料进入下一道工序，粗料返回再加工。
[bookmark: OLE_LINK6]产污环节分析及治理措施：破碎过程会产生破碎粉尘(G3)，筛分过程会产生筛分粉尘(G4)，破碎粉尘和筛分粉尘经集气罩收集后进入同一套脉冲式袋除尘器(TA001)处理后通过15m高排气筒排放。会产生磁选废物(S1)，磁选废物经收集后暂存于厂区一般工业固体废物暂存仓库，外售综合利用。
(4)搅拌、对辊：破碎筛分后的物料通过密闭传送带进入双轴搅拌机内加水搅拌，搅拌机进料口配设加水龙头，注水的同时减少粉尘的产生，搅拌后的物料含水率达到20%左右，由密闭输送机送至对辊机进行进一步研磨，此过程物料含水率较高，不产生粉尘。
(5)陈化：搅拌对辊均匀的物料通过密闭输送机输送至陈化车间，混合料在陈化车间内，经过2—3天充分陈化后，混合料中水分均匀化程度提高，从而使原料颗粒表面和内部性能更加均匀，提高了混合料的成型性能。
产污环节分析及治理措施：此工序无污染物产生。
(6)搅拌：陈化后的混合料送至双轴搅拌机混合均匀，该过程为湿拌，不产生粉尘。
产污环节分析及治理措施：此工序污染物产生。
(7)挤出成型、切条、码坯：均质后的混合料通过移动布料机均匀布料，经搅拌挤出机或双级真空挤砖机挤出成型，经重型切条、切坯机切割成要求尺寸的砖坯，由运坯皮带输送至码车位，通过码坯机码坯。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]产污环节分析及治理措施：此工序会产生不合格产品(S2)，收集后存放于破碎车间，回用于生产。
(8)干燥、焙烧：
干燥、焙烧是烧结空心砖的重要工序。本项目干燥、焙烧工艺采用旋转窑。
窑体在环形轨道上以每天70米至120米的速度缓慢、连续地向前移动，内部从入口到出口依次划分为几个功能区：
干燥段：湿砖坯进入窑体后，首先来到干燥段。这里的热源来自窑体后方冷却段回收的余热，通过风机将热风抽送至此处。热风将砖坯的含水率从约16% 降至2%左右，这个过程通常需要24小时左右。
预热段：干燥后的砖坯随窑体移动进入预热段。来自焙烧段的高温烟气在引风机作用下被抽向此处，将砖坯逐步加热到300-350℃。
焙烧段：预热后的砖坯进入焙烧段，温度被提升至850-1050℃。此时，砖坯内部含有的煤矸石等可燃物开始自身燃烧，提供所需热量，这种内燃焙烧工艺极大地节省了外部燃料。
保温段：砖坯在最高温度下烧成后，会进入保温段，在此温度下停留一段时间，以完成最终的物理化学变化，确保砖块的质量和强度。
冷却段：烧成的砖块最后进入冷却段。从窑尾鼓入的冷风在此处与热砖块进行热交换，冷风被加热后被抽回用于干燥段的湿砖坯，而砖块自身则被冷却至室温。
产污环节分析及治理措施：此工序会产生干燥焙烧废气(G6)，炉内收集后进入石灰石—石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后通过35m高排气筒(DA002)排放。
(10)包装：烧制好的烧结砖冷却后，由牵引机将窑车运到成品堆放区卸砖，同时对砖的质量进行检查。
产污环节分析及治理措施：此工序无污染物产生。



表2-8  产污环节分析表
	种类
	产生工序
	污染物
	收集方式及治理措施

	废气
	卸料粉尘(G1)
	卸料
	颗粒物
	原料库内无组织排放，雾化装置喷雾抑尘

	
	上料粉尘(G2)
	上料
	颗粒物
	集气罩收集，脉冲式布袋除尘器(TA001)去除后，15m高DA001排气筒排放

	
	破碎粉尘(G3)
	破碎
	颗粒物
	集气罩收集，脉冲式布袋除尘器(TA001)去除后，15m高DA001排气筒排放

	
	筛分粉尘(G4)
	筛分
	颗粒物
	集气罩收集，脉冲式布袋除尘器(TA001)去除后，15m高DA001排气筒排放

	
	干燥焙烧(G5)
	干燥焙烧
	粉尘、二氧化硫、氟化物、氮氧化物
	负压收集，SNCR+石灰石—石膏法脱硫+湿式静电除尘器去除后，35m高DA002排气筒排放

	固废
	磁选废物
	磁选
	铁质
	收集后外售综合利用



































	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程基本情况
凤台县粹彬墙体材料有限公司位于淮南市凤台县古店乡北芹村，2016年投资1500万元建设“年产9000万块煤矸石烧结砖生产线建设项目”；2016年11月13日，该项目取得批复，文号：凤环表批[2016]48号。2017年9月30日，取得原凤台县环境保护局对该项目验收合格的函，文号：凤环函[2017]60号。
(1)现有工程环保手续履行情况
表2-9 现有项目环保履行情况表
	项目名称
	环评批复及日期
	建设运行情况
	验收情况

	年产9000万块煤矸石烧结砖生产线建设项目
	凤环表批[2016]48号
2016年11月
凤台县环境保护局
	建成并投产
	凤环函[2017]60号2017年9月
凤台县环境保护局



(2)其他环保手续履行情况
建设单位于2025年12月取得排污许可证(重点管理)，证书编号为91340421MA2RJ4PW02001V。
2、项目原有污染排放及达标情况
①废气
现有项目破碎筛分粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器(TA001)处理，最终经15m高排气筒(DA001)排放；干燥焙烧废气经管道收集后通过“石灰石-石膏法+湿电除尘”(TA002)脱硫除尘后，最终经35m高排气筒(DA002)排放。
根据合肥钧佳检测技术有限公司2025年10月出具的检测报告（报告编号：HJ250805-003），项目现有工程DA001破碎筛分废气、DA002燥焙烧废气中氟化物排放情况见下表所示：
表2-10  有组织废气检测结果统计表(DA001)
	监测点位
	监测因子
	时间
	监测频次
	检测结果

	
	
	
	
	标杆流量(m3/h)
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)

	DA001破碎筛分废气排放口
	低浓度颗粒物
	2025.9.21
	第一次
	23847
	3.2
	0.076

	
	
	
	第二次
	21750
	4.2
	0.091

	
	
	
	第三次
	20266
	3.6
	0.073

	标准值
	/
	10
	/



[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]由上表可知，厂区DA001破碎筛分废气排放口颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表2中标准限值要求。
表2-11  有组织废气检测结果统计表(DA002)
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	检测结果

	
	
	
	2025.9.18

	
	
	
	标杆流量(m3/h)
	含氧量(%)
	实测浓度(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	排放速率kg/h

	DA002干燥焙烧废气排放口
	氟化物
	第一次
	85297
	19.7
	0.35
	0.81
	0.0299

	
	
	第二次
	83542
	19.8
	0.35
	0.88
	0.0292

	
	
	第三次
	87188
	19.8
	0.34
	0.80
	0.0279

	标准值
	/
	/
	/
	3
	/



由上表可知，厂区DA002隧道窑废气排放口氟化物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表2中标准限值要求。
现有项目干燥焙烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物采取自动监测，根据《凤台县粹彬墙体材料有限公司排污许可2025年年度执行报告》中数据，其监测结果见下表：
表2-12  有组织废气检测结果统计表(DA002)
	监测点位
	监测因子
	检测结果

	
	
	监测浓度(mg/m3)

	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	标准值

	DA002干燥焙烧废气排放口
	颗粒物
	1.54
	3.52
	2.78
	10

	
	二氧化硫
	4.42
	25.58
	17.97
	50

	
	氮氧化物
	3.89
	30.47
	18.81
	100



由上表可知，厂区DA002隧道窑废气排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表2中标准限值要求。
表2-13  无组织废气检测结果统计表
	监测点位
	监测因子
	检测结果
	标准值(mg/m3)

	
	
	2025.9.20
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	上风向
	颗粒物(mg/m3)
	0.219
	0.235
	0.205
	1.0

	
	二氧化硫(mg/m3)
	ND
	ND
	0.008
	0.5

	
	氟化物(mg/m3)
	ND
	ND
	ND
	0.02

	下风向
	颗粒物(mg/m3)
	0.196
	0.228
	0.207
	1.0

	
	二氧化硫(mg/m3)
	0.010
	0.010
	0.009
	0.5

	
	氟化物(mg/m3)
	ND
	ND
	ND
	0.02

	下风向
	颗粒物(mg/m3)
	0.191
	0.235
	0.230
	1.0

	
	二氧化硫(mg/m3)
	0.009
	0.011
	ND
	0.5

	
	氟化物(mg/m3)
	ND
	ND
	ND
	0.02

	下风向
	颗粒物(mg/m3)
	0.197
	0.218
	0.209
	1.0

	
	二氧化硫(mg/m3)
	0.012
	0.010
	ND
	0.5

	
	氟化物(mg/m3)
	ND
	ND
	ND
	0.02

	注：“ND”表示低于检出限



由上表可知，厂区无组织废气颗粒物、二氧化硫、氟化物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表3中标准限值要求。
②废水
现有项目主要废水为生活污水等；生活污水经化粪池收集后定期清掏，不外排。
③固废
现有项目运营期产生的固体废物主要为产生的废边角料、除尘器收集的粉尘、脱硫废渣、不合格产品及生活垃圾等。
表2-14 现有固废产生及处置措施表
	类别
	固废名称
	产生量t/a
	处置措施

	一般固废
	磁选废物
	30
	收集后外售

	
	废布袋
	0.2
	

	
	除尘器收集的粉尘
	35
	收集后回用于生产

	
	脱硫废渣
	2200
	

	
	湿电除尘沉渣
	150
	

	
	废机油
	0.25
	收集暂存由有资质单位清运

	
	废机油桶
	0.05
	

	生活固废
	生活垃圾
	3
	环卫部门清运



④噪声
根据2025年9月20日噪声检测结果，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。现有工程厂界噪声监测结果表见下表：
表2-15 现有工程厂界噪声监测表
	监测时间
	监测点名称
	监测内容
	监测结果
	标准要求
	达标情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	2025年9月20日
	东厂界噪声监测点
	工业企业厂界环境噪声
	57.4
	47.8
	60
	50
	达标

	
	南厂界噪声监测点
	工业企业厂界环境噪声
	55.8
	45.2
	60
	50
	达标

	
	西厂界噪声监测点
	工业企业厂界环境噪声
	54.7
	45.8
	60
	50
	达标

	
	北厂界噪声监测点
	工业企业厂界环境噪声
	58.3
	44.9
	60
	50
	达标



⑤现有工程污染物排放量汇总一览表
根据《凤台县粹彬墙体材料有限公司排污许可2025年年度执行报告》中数据，建设单位2025年颗粒物排放量为0.78t，二氧化硫排放量为6.95t，氮氧化物排放量为7.11t。本次评价按最不利情况，即：干燥焙烧废气颗粒物最大排放浓度3.52mg/m3，二氧化硫最大排放浓度25.58mg/m3，氮氧化物最大排放浓度30.47mg/m3，氟化物最大排放浓度0.88mg/m3，筛分破碎最大排放速率0.091kg/h，对现有项目排放量进行核算。
项目废气排放量及排放量汇总表见下表：
表2-16 现有工程污染物排放量汇总一览表
	种类
	污染物名称
	现有工程排放量

	
	
	

	废气
	颗粒物
	5.26

	
	二氧化硫
	36.8

	
	氮氧化物
	43.9

	
	氟化物
	1.27

	固废(产生量)
	生活垃圾
	3

	
	磁选废物
	30

	
	废布袋
	0.2

	
	除尘器收集的粉尘
	35

	
	脱硫废渣
	2200

	
	湿电除尘沉渣
	150

	
	废机油
	0.25

	
	废机油桶
	0.05



⑥现有工总量控制情况
建设单位总量控制指标按原环评核算排放量计，现有项目总量符合总量要求，总量控制情况见下表： 
表2-17 现有项目总量控制情况表
	类别
	《凤台县粹彬墙体材料有限公司排污许可2025年年度执行报告》排放量(t/a)
	最不利条件核算总量
	现有项目环评污染物排放总量(t/a)

	有组织
	颗粒物
	0.78
	5.26
	9.9

	
	二氧化硫
	6.95
	36.8
	108.86

	
	氮氧化物
	7.11
	43.9
	179.55



3、现有项目存在问题及整改措施
根据现场勘查，现有工程存在的环境问题及整改措施如下。
表2-18  厂区现有工程主要环境问题及整改措施一览表
	序号
	存在的问题
	整改措施
	整改时限

	1
	一般固废未按要求及时存放
	一般固废及时收集，按要求回用或外售
	立即整改
















[bookmark: _Toc67775553]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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	1、环境空气质量现状
(1)达标区判定
根据淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市环境质量公报》可知，2025年，全市环境空气质量一级(优)97天，二级(良)203天，三级(轻度污染)56天，四级(中度污染)6天，五级(重度污染)2天，六级(严重污染)1天(由沙尘引起的重度污染1天，严重污染1天)；全市年度环境空气达标天数比例为82.2%，与上年相比增加了4.9个百分点；全市环境空气综合指数为3.62，首要污染物为细颗粒物。
细颗粒物(PM2.5)日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%。年均值为37.1微克/立方米，与上年相比下降了7.25个百分点。
可吸入颗粒物(PM10)日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%。年均值为61微克/立方米，与上年相比下降了6.2个百分点。
二氧化氮(NO2)日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为18微克/立方米，与上年相比下降了5.3个百分点。
二氧化硫(SO2)日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年持平。
一氧化碳(CO)日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年持平。
臭氧日最大8小时(O3-8h)滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米，与上年相比下降了6.9个百分点。
区域空气质量现状如下表所示。
表3-1区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度(μg/m3)
	标准值(μg/m3)
	占标率(%)
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	18
	40
	45.0
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	61
	60
	101.7
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	37.1
	30
	123.7
	超标

	CO
	24小时平均第95百分位浓度
	800
	4000
	20.0
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均
第90百分位浓度百分位浓度
	149
	160
	93.1
	达标



根据环境质量年报结果统计，并结合《环境空气质量标准》(GB3095-2026)，项目所在区域2025年PM2.5、PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中过渡阶段二级标准限值，项目所在区域空气质量为不达标区。
(2)特征污染物监测
项目其他污染物为TSP，监测数据引用《凤台县古店乡和顺新型墙体材料厂改扩建项目环境影响报告表》中监测数据，该项目于2024年1月6日~12日对TSP日均浓度进行监测，监测点位于本项目西南侧约650m处。引用的监测点位距项目厂址5km范围内，且位于3年有效期内，因此，该数据具有有效性，本次评价引用的监测数据是合理可行的。数据详见下表。
表3-2环境空气质量特征污染物TSP监测数据现状评价结果
	监测项目
	取值
	范围(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	达标情况

	TSP
	24小时浓度值
	0.101~0.142
	0.3
	达标



[image: ]
图3-1 监测点位与本项目位置关系示意图
从上表可以看出，区域环境空气中TSP的监测结果能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的二级标准。
2、地表水环境质量
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
根据淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市环境质量状况公报》，2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。
淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转(Ⅲ类→Ⅱ类)，其他断面水质保持稳定。
本项目附近地表水体为永幸河，水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。
3、声环境质量
厂界周边50米范围无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。
4、生态环境
本项目位于现有厂区内，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及森林公园、地质公园、重要湿地等敏感区存在，本项目不涉及生态保护红线。
5、电磁辐射
本项目不涉及。
6、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目采取有效的防渗防漏措施，切断了垂直入渗、地表径流等污染地下水、土壤环境途径，故可不开展地下水、土壤环境现状调查。

	环境
保护
目标
	(1)大气环境
根据现场勘查，项目厂界外500m范围存在居住区等人群较集中的区域等保护目标。项目周边500m范围内环境概况见下表。
表3-3项目主要环境保护目标一览表
	保护目标
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	方位
	相对厂
界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	郭庄
	0
	280
	居民
	约60人
	(GB3095-2026)二级标准
	N
	78

	北芹村
	275
	112
	居民
	约320人
	
	E
	130

	张楼
	-348
	-229
	居民
	约460人
	
	SW
	475

	古店中心学校
	-480
	190
	学校
	约80人
	
	W
	498

	古店乡
	-390
	450
	居民
	约1200人
	
	NW
	530

	注：①以厂房西南角为坐标原点，以东西方向为X坐标轴（东方向为正方向），以南北方向为Y坐标轴（北方向为正方向）；
②相对厂界距离以厂界距离敏感目标最近距离计。



(2)地下水环境：本项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源；
(3)声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；
(4)生态环境：本项目不涉及生态环境保护目标。

















	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染物排放标准
[bookmark: OLE_LINK41]本项目烧结空心砖生产过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨等废气污染物排放执行安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表2中大气污染物排放限值要求；厂区内无组织废气排放执行安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表3企业边界大气污染物浓度限值。
表3-4  《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)  单位：mg/m3
	生产过程
	最高允许排放浓度
	污染物排放监控位置

	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	氟化物
	氨
	

	原料燃料破碎及制备成型
	10
	/
	/
	/
	/
	车间或生产设施排气筒

	人工干燥及焙烧
	10
	50
	100
	3
	8
	



表3-5  企业边界大气污染物浓度限值  单位：mg/m3
	监控位置
	浓度限值

	
	颗粒物
	二氧化硫
	氟化物

	企业边界
	1.0
	0.5
	0.02



2、噪声
项目运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。具体详见下表。
表3-6  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
	标准名称
	标准值

	
	昼间
	夜间

	(GB12348-2008)中2类标准
	60
	50



3、固体废物
一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

	总量控制指标
	根据“安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知”中有关规定，大气主要污染物总量指标从两项增加为四项，在SO2、NOx的基础上增加烟(粉)尘、挥发性有机物(VOCs)两项指标。
废气：根据现有项目环评核算结果，颗粒物有组织排放量为9.9t/a；SO2有组织排放量为108.86t/a；NOx有组织排放量为179.55t/a。
本次项目扩建完成后，全厂颗粒物有组织排放量为9.21t/a；SO2有组织排放量为63.1t/a；NOx有组织排放量为37.6t/a。故本项目废气无需额外申请总量。
废水：本项目废水不外排，无需申请废水总量指标。

























[bookmark: _Toc67775554]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1、施工期废气环境保护措施
建设过程中，施工单位应严格遵守《2022年安徽省住建系统大气污染防治工作方案》“扬尘防治‘六个百分百’工作标准”等相关要求。
(1)施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会监督，并采取下列扬尘污染防治措施：
施工现场实行围挡封闭，出入口位置配备车辆冲洗设施；施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施；施工现场采取洒水、覆盖、铺装、绿化等降尘措施；施工现场建筑材料实行集中、分类堆放。建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒；外脚手架设置悬挂密目式安全网的方式封闭；建筑垃圾运输、处理时，按照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、路线和要求，清运到指定的场所处理；启动Ⅲ级(黄色)预警或气象预报风速达到四级以上时，不得进行土方挖填、转运和拆除等易产生扬尘作业。
(2)生产预拌混凝土、预拌砂浆应当采取密闭、围挡、洒水、冲洗等防尘措施。鼓励、支持发展全封闭混凝土、砂浆搅拌。
(3)装卸和运输水泥、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的，应当使用符合条件的车辆，并安装卫星定位系统。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时运输到指定场所进行处置；在场地内堆存的，应当有效覆盖。
(4)扬尘防治“六个百分百”工作标准：施工工地周边100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输。
(5)落实“两个全覆盖”。视频监控全覆盖：确保施工现场的每个角落都能被监控设备覆盖，以便于实时监控和管理施工现场的安全和环保情况；PM10在线监测设备安装并联网全覆盖：在施工现场安装PM10(可吸入颗粒物)在线监测设备，并与环保部门联网，实时监测施工现场的空气质量，确保施工过程中的空气污染控制在规定范围内。
为尽可能减少施工期产生的废气对周围大气环境的影响，建议提倡科学施工、文明施工，将项目建设期的污染降低到最小程度。
2、施工期废水环境保护措施
建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。施工期项目污水处理措施具体如下：
(1)施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，将施工废水处理后回用。在施工场地建造污水收集边沟，将施工污水导流入施工废水处理设施。同时加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水及其中污染物的产生量。具体如下：
①水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料。
②砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固废一起处置。
③在施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，收集工地内洼地中积存的雨水和施工废水，处理后回用于施工。
(2)施工人员产生的生活污水经化粪池收集后定期清掏。
3、施工期噪声环境保护措施
(1)为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。夜间禁止作业。
(2)施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。装修阶段产生的装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。
另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间(08:00~18:00)或对各种施工机械作业时间加以适当调整。
(3)对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。
(4)考虑到项目施工期间工地来往车辆行驶可能会对沿途声环境造成一定的影响，本次评价建议施工材料运输应安排在白天进行，禁止夜间扰民。
(5)运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；同时应合理安排施工工期，尽量避免夜间高噪声源施工，如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解和支持。
(6)合理设计施工平面图：结合项目外环境关系，建议将相对固定的产噪区如木工、钢筋加工房等高噪声源分布在远离人群一侧。
(7)采用声屏障措施：在施工场地周围设置临时屏障，在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。
4、施工期固体废物环境保护措施
施工期间会产生弃土和弃渣，在运输各种建筑材料(如砂石、水泥、砖等)过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所。
在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。装修阶段产生的装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。
另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。
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	1、废气
(1)项目污染物产生及排放情况
表4-1  项目有组织废气产生和排放情况表
	生产线
	产污环节
	污染源名称
	核算方法
	排气筒编号
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	是否为可行性技术
	污染物排放
	标准

	
	
	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率
kg/h
	产生量t/a
	收集措施
	治理能力
m3/h
	收集效率(%)
	治理措施
	治理效率(%)
	
	浓度
mg/m³
	速率
kg/h
	排放量t/a
	浓度mg/m3
	速率kg/h

	煤矸石烧结空心砖生产线
	破碎筛分
	上料破碎筛分粉尘
	实测法及产物系数法
	DA001
	颗粒物
	906
	45.3
	64
	集气罩
	50000
	90
	脉冲式布袋除尘器
	99
	是
	9
	0.45
	0.57
	10
	/

	
	干燥焙烧
	干燥焙烧废气
	实测法
	DA002
	颗粒物
	50
	15
	108
	管道收集
	300000
	100
	SNCR+石灰石—石膏法+湿电除尘
	92
	是
	4
	1.2
	8.64
	10
	/

	
	
	
	
	
	SO2
	584.7
	175.4
	1262.9
	
	
	
	
	95
	
	29.2
	8.77
	63.1
	50
	/

	
	
	
	
	
	NOx
	34.8
	10.44
	75.2
	
	
	
	
	50
	
	17.4
	5.22
	37.6
	100
	/

	
	
	
	
	
	氟化物
	1.7
	0.52
	3.7
	
	
	
	
	40
	
	1.1
	0.31
	2.2
	3
	/

	
	
	
	
	
	氨
	3
	0.9
	6.5
	
	
	
	
	0
	
	3
	0.9
	6.5
	8
	/







表4-2  项目无组织废气产生及排放源强一览表
	产污
单元
	污染源
	污染物种类
	产生量t/a
	治理工艺
	效率%
	排放量t/a
	面源高度m
	面源面积m2

	原料库
	卸料粉尘
	颗粒物
	6.4
	原料库内沉降，加强密闭性，喷雾降尘；加强物料输送过程中的密闭性，减小物料转运、投加过程中高度差，生产车间定期清扫，保持清洁，道路洒水抑尘
	70
	1.92
	12
	3000

	
	未收集的破碎筛分粉尘
	颗粒物
	5.13
	
	70
	1.54
	
	



表4-3  项目大气有组织排放基本情况表
	序
号
	排放口编号
	排放口
名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒参数
	国家或地方污染物排放标准

	
	
	
	
	经度
	纬度
	高度(m)
	出口
内径(m)
	排气
温度(℃)
	排气量
(m3/h)
	标准名称
	浓度限值
(mg/Nm3)
	速率限值
(kg/h)

	1
	DA001
	破碎筛分废气排放口
	颗粒物
	116.538259452
	32.884197650
	15
	1
	环境温度
	50000
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)
	10
	/

	2
	DA002
	隧道窑废气排放口
	颗粒物
	116.539077526
	32.884479281
	35
	3
	80
	300000
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)
	10
	/

	
	
	
	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	50
	/

	
	
	
	NOx
	
	
	
	
	
	
	
	100
	/

	
	
	
	氟化物
	
	
	
	
	
	
	
	3
	/








	运营期环境影响和保护措施
	(2)废气污染源强分析
(1)DA001排气筒废气
本项目扩建完成后，生产产能扩大，设备运行时长发生变化，使用的原辅材料用量增多，破碎筛分粉尘和隧道窑废气污染物产排放情况也将发生变化。本次评价按照现有项目《凤台县粹彬墙体材料有限公司排污许可2025年年度执行报告》中数据中的相应系数对改扩建项目建成后全厂废气污染物产排放情况进行统一核算。
1)破碎筛分粉尘
[bookmark: OLE_LINK30]根据现有项目《凤台县粹彬墙体材料有限公司排污许可2025年年度执行报告》，破碎筛分废气颗粒物最大排放浓度为4.2mg/m3，现有风机风量为30000m3/h，则破碎筛分工序排放速率为0.126kg/h，2025年全厂烧结砖产能约为7000万/年，本项目建成后产能达到12000万/年，年工作时间2400h，根据产能进行折算，本项目建成后破碎筛分粉尘排放0.216kg/h。
破碎筛分粉尘经集气罩(收集效率90%)后进入脉冲式布袋除尘器(处理效率99%)处理，则项目产生速率为24kg/h。
2)原料上料粉尘
本次评价新增原料上料粉尘。由装载机将厂区原料库内煤矸石及建筑渣土送至给料机，原料上料过程产生的扬尘，其排放属间歇性无组织排放。项目粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》一般逸散尘排放源章节中关于物料装卸的产尘系数计算，产尘率在0.02kg/t~0.48kg/t之间，本项目产尘率取0.02kg/t，煤矸石使用量为19.2万t/a，建筑渣土使用量为9.6万t/a，粘土使用量为3.2万t/a，则项目上料过程产生的粉尘量为6.4t/a，
风量计算：单个集气罩集气风量计算公式：Q=K（a＋b）×h×V0×3600
式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h；
K为安全系数1.4；
（a+b）为集气罩周长，单位为m，本项目集气罩按2×1m计；
h为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取0.2m；
V0污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.0m/s。
则单个集气罩风量为6048m3/h；本项目共设3个加料机，则上料粉尘收集风量至少为18144m3/h，本次环评按20000m3/h计。
上料工序按年工作300小时计，经集气罩(收集效率90%)后汇同破碎筛分粉尘进入脉冲式布袋除尘器(处理效率99%)处理最终通过DA001排气筒排放。
则项目上料、破碎筛分粉尘产生量为64t/a，产生速率为45.3kg/h，产生浓度为906mg/m3；DA001排气筒排放量为0.57t/a，排放速率为0.45kg/h，排放浓度为9mg/m3。
(2)DA002排气筒废气
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK58]项目采用内燃法生产工艺，需要用生物质颗粒进行点火，主要靠煤矸石原料自身燃烧产生的热量进行焙烧。本次隧道窑燃烧过程产生的烟气包括生物质燃烧产生的烟气和煤矸石燃烧产生的烟气。主要污染物为颗粒物、氮氧化物和二氧化硫，燃烧产生的热烟气在窑内循环，产生的二氧化硫和颗粒物在窑内循环。旋转窑烟气经管道收集后，经引风机引至一套1套“SNCR+石灰石—石膏法+湿电除尘”，烟气经处理后，由1根35m高排气筒(DA002)排放。
根据现有项目《凤台县粹彬墙体材料有限公司排污许可2025年年度执行报告》，干燥焙烧废气颗粒物最大排放浓度为3.52mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为25.58mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为30.47mg/m3，氟化物最大排放浓度为0.88mg/m3；现有风机风量为200000m3/h，则干燥焙烧废气颗粒物排放速率为0.7kg/h，干燥焙烧废气二氧化硫排放速率为5.12kg/h，干燥焙烧废气氮氧化物排放速率为6.09kg/h，干燥焙烧废气氟化物排放速率为0.18kg/h。
2025年全厂烧结砖产能约为7000万/年，本项目建成后产能达到12000万/年，年工作时间7200h，根据产能进行折算，本项目建成后干燥焙烧废气颗粒物排放速率为1.2kg/h，干燥焙烧废气二氧化硫排放速率为8.77kg/h，干燥焙烧废气氮氧化物排放速率为10.44kg/h，干燥焙烧废气氟化物排放速率为0.31kg/h。
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中工艺“砖瓦工业焙烧窑炉（硬塑成型等）”，湿式电除尘处理效率为92%，石灰石—石膏法脱硫处理效率为95%，SNCR脱销处理效率为50%，氟化物处理效率为40%，升级改造后风机风量为300000m3/h，则：
干燥焙烧废气颗粒物产生量为108t/a，产生速率为15kg/h，产生浓度为50mg/m3；DA002排气筒排放量为8.64t/a，排放速率为1.2kg/h，排放浓度为4mg/m3。
二氧化硫产生量为1262.9t/a，产生速率为175.4kg/h，产生浓度为584.7mg/m3；DA002排气筒排放量为63.1t/a，排放速率为8.77kg/h，排放浓度为29.2mg/m3。
氮氧化物产生量为75.2t/a，产生速率为10.44kg/h，产生浓度为34.8mg/m3；DA002排气筒排放量为37.6t/a，排放速率为5.22kg/h，排放浓度为17.4mg/m3。
氟化物产生量为3.7t/a，产生速率为0.52kg/h，产生浓度为1.7mg/m3；DA002排气筒排放量为2.2t/a，排放速率为0.31kg/h，排放浓度为1.1mg/m3。
氨逃逸：项目采取选择性非催化还原法（SNCR）处理工艺，采用的还原剂为尿素。根据《烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求》（GB/T 42264-2022）要求：SNCR脱硝氨逃逸浓度应控制在3mg/m3以下。本次取3mg/m3进行核算，则氨排放速率为0.9kg/h，排放量为6.5t/a。
(3)无组织废气
1)原料及产品运输道路扬尘
原料和产品通过汽车运输，运输过程中会产生一定的扬尘，运输车辆扬尘难以收集处理，评价要求项目单位在运输车辆运输过程中加盖篷布，同时对地面进行定期洒水抑尘。
2)原料卸料粉尘
外购的煤矸石和建筑渣土经自卸车运送至厂区原料库内，原料卸料过程产生的扬尘，其排放属间歇性无组织排放。项目粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》一般逸散尘排放源章节中关于物料装卸的产尘系数计算，产尘率在0.02kg/t~0.48kg/t之间，本项目产尘率取0.02kg/t，煤矸石使用量为19.2万t/a，建筑渣土使用量为9.6万t/a，粘土使用量为3.2万t/a，则项目原料堆放、装卸过程产生的粉尘量为6.4t/a，通过采取洒水降尘等措施，可降低70%的粉尘量，原料装卸粉尘产生量为1.92t/a。
3)上料、破碎、筛分未收集粉尘
根据前文，项目破碎、筛分采用集气罩未收集粉尘产生量为5.13t/a(4kg/h)，生产车间密闭，采取洒水降尘等措施，可降低70%，则无组织排放量为1.54t/a(1.2kg/h)。
(4)监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》(HJ1254-2022)规范要求，提出废气污染源监测计划如下：
表4-6  大气污染物自行监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	废气
	DA001
	颗粒物
	1次/年
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)

	
	DA002
	颗粒物
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]1次/半年a
	

	
	
	二氧化硫
	1次/半年a
	

	
	
	氮氧化物
	1次/半年a
	

	
	
	氟化物
	1次/半年
	

	
	
	氨
	1次/半年
	

	
	厂界
	颗粒物、氟化物、二氧化硫
	1次/年
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)


注：现有项目DA002排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物已设置自动监测。

(5)非正常工况分析
本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即布袋除尘等处理设施失效造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如下表所示。
表4-7污染源非正常排放量情况
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	单次持续时间(h)
	非正常排放量(kg/次)
	非正常排放速率(kg/h)
	非正常排放浓度(mg/m3)
	年发生频次(次)

	DA001
	废气治理设施故障
	颗粒物
	1
	45.3
	45.3
	906
	1

	DA002
	
	颗粒物
	
	15
	15
	50
	

	
	
	SO2
	
	175.4
	175.4
	584.7
	

	
	
	NOx
	
	10.44
	10.44
	34.8
	

	
	
	氟化物
	
	0.52
	0.52
	1.7
	

	
	
	氨
	
	0.9
	0.9
	3
	



由上表可知，本项目在污染治理设施非正常运行时，短时间内污染物排放浓度较大，但由于持续时间较短，污染物的排放量不会明显增加。此外，为保证废气治理设施处理效率，企业应：
①建设单位要定期对废气处理系统等环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应立即停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。
②应设有备用电源、备用处理设备和备用零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换，使废气全部达标排放。
③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。
(6)废气治理措施可行性分析
本项目生产煤矸石烧结砖，属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)，可行技术符合性分析见下表。
表4-8  与砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术的符合性分析
	排放口
	主要污染物
	燃料名称
	可行技术
	本项目采用技术
	是否可行

	窑烟囱
	颗粒物
	所有燃料
	袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘、湿式电除尘等技术，可根据需要采用多级除尘
	湿式电除尘
	可行

	
	二氧化硫
	
	湿法脱硫技术、干法/半干法脱硫技术等
	石灰石—石膏脱硫
	可行

	
	氮氧化物
	
	低氮燃烧技术、其他组合降氮技术
	SNCR
	可行

	破碎筛分
	颗粒物
	/
	袋式除尘
	脉冲式布袋除尘器
	可行



(7)废气环境影响分析
①DA001排气筒
根据工程分析可得，本项目煤矸石烧结空心砖在生产过程中产生的破碎粉尘、筛分粉尘最终通过15m高DA001排气筒排放，颗粒物排放浓度为9mg/m3，排放速率为0.45kg/h，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)中的标准限值要求(即浓度为10mg/m3的标准)。
②DA002排气筒
根据工程分析可得，本项目煤矸石烧结砖生产过程中产生的干燥焙烧废气最终通过35m高DA002排气筒排放，颗粒物排放浓度为4mg/m3，SO2排放浓度为29.2mg/m3，NOx排放浓度为17.4mg/m3，氨排放浓度为3mg/m3，氟化物排放浓度为1.1mg/m3，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)中的标准限值要求(即颗粒物浓度为10mg/m3、SO浓度为50mg/m3、NOx浓度为100mg/m3、氟化物浓度为3mg/m3、氨浓度为8mg/m3的标准)。
综上所述，本项目运营期产生的废气经采取合理、有效的控制措施后，对周围空气环境质量影响较小。

2、废水
本项目不新增员工，新增喷淋水自然挥发，不产生废水；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生产用水带入产品，不产生废水；湿电除尘废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
3、噪声
(1)噪声源强
本次主要增加的产噪设备为1台破碎机、2台码坯机、1台包装机、废气处理设施风机等，项目采用减振、隔声措施后，能有效减低噪声环境影响。具体新增设备噪声源强见下表，本次噪声核算，通过核算改扩建新增设备贡献值，叠加现有工程噪声现状值预测全厂噪声贡献值。
表4-9  工业企业噪声源强调查清单(室外声源)
	序号
	声源名称
	空间相对位置(m)
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声压级/dB(A)/1m
	
	

	1
	上料筛分破碎风机
	56
	63
	1.2
	90
	减振、消声、设置隔声罩
	昼间

	2
	窑炉风机
	130
	98
	1.2
	110
	
	昼间、夜间

	3
	水泵
	120
	90
	0.2
	75
	/
	昼间


注：以厂区西南角为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。






	
	表4-12  工业企业噪声源强调查清单(室内声源)
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置(m)
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离/m

	1
	破碎筛分、搅拌对辊车间
	破碎机
	90
	基础减振、加装消声器、隔声
	35
	95
	1
	50
	40
	43
	71
	46.0 
	48.0 
	47.3 
	43.0 
	昼间
	10
	36
	38
	37.3
	33
	1

	2
	旋转窑
	码胚机1
	80
	
	77
	110
	1
	53
	43
	40
	67
	45.5 
	47.3 
	48.0 
	43.5 
	
	10
	35.5
	37.3
	38
	33.5
	1

	3
	
	码胚机2
	80
	
	75
	110
	1
	53
	45
	40
	62
	45.5 
	47.1 
	48.0 
	33.2 
	
	10
	35.5
	37.1
	38
	23.2
	

	4
	
	包装机
	80
	
	64
	115
	1
	71
	67
	73
	49
	43.0 
	43.5 
	42.7 
	46.2 
	
	10
	33
	33.5
	32.7
	36.2
	1


注：以厂区西南角为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。






	
	(2)噪声预测
预测计算选用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下：
1)室内声源等效室外声源声功率级计算方法
如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: ]
图4-1  室内声源等效为室外声源图例
LP1=Lw+10lg([image: ])(式1)
式中：Q —指向性因数；通常对无指向性声源：
当声源放在房间中心时，Q =1；
当放在一面墙的中心时，Q=2；
当放在两面墙夹角处时，Q =4；
当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R—房间常数；
R = Sα /(1− α)
S为房间内表面面积，m2；
α为平均吸声系数。
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按式8-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
LP1i (T)[image: ](式2)
式中：
LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式3计算出靠近室外围护结构处的声压级：
LP2i (T)= LP1i (T)-(TLi+6)(式3)
式中：
LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
LW= LP2( T) +10lg s                  (式4)
然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。
2)室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式
LA(r)=LAref(r0)+Dc-(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc)(式5)
式中：LA(r) —— 距离声源r处A声级，dB(A)；
Dc——指向性校正，dB(A)，取0；
AAref(r0)—— 参考位置r0处A声级，dB(A)；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)；
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)；
Agr——地面效应衰减量，dB(A)。
Amisc——其他方面引起的衰减量，dB(A)
根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对厂界声环境的影响。
各预测点声压级按下列公式进行叠加：
（式6）


式中：L总－－预测点总的A声级，dB(A)；
Li－－第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)；
Lb－－背景噪声值，dB(A)；
n－－声源个数。
预测参数确定：
①几何发散衰减量Adiv
选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算：
Adiv＝20lg(r/r0)+8    (式7)
②遮挡物衰减量Aba
噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减量。
③空气吸收衰减量Aatm
[image: ]（式8）

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数。
空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。
④地面衰减量Agr
本次评价忽略。
⑤其他方面衰减量Amisc，本次评价忽略。
经预测，厂界噪声值见下表。
表4-13  项目噪声预测结果  单位：dB(A)
	预测点
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东厂界
	39.2
	35.4
	57.4
	47.8
	57.4
	47.8
	60
	50
	达标

	南厂界
	40.5
	38.3
	55.8
	45.2
	55.8
	45.2
	60
	50
	达标

	西厂界
	42.6
	40.5
	54.7
	45.8
	54.9
	45.9
	60
	50
	达标

	北厂界
	39.3
	35.7
	58.3
	44.9
	58.3
	45.1
	60
	50
	[bookmark: OLE_LINK56]达标



根据预测结果可知，项目东、南、西、北侧的厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。综上所述，本项目建设运营后对周边声环境影响较小。
(3)运营期声环境保护措施
根据建设单位提供资料，各类生产设备均置于室内，主要噪声源距离厂界较远，窑炉废气治理设施位于室外，但底部已设置减振措施，为了进一步降低噪声对周围环境的影响，建议企业应采取以下措施：
①在高噪声设备机器底面安装垫木或者橡胶减振垫，用地脚螺栓固定，减小了设备运行时的振动和振动引起的噪声；
②风机应设置隔声罩，减小运行过程振动引起的噪声；
③合理布局，新增的生产设备集中布置在厂房中部；
④加强噪声设备的维修管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大；
⑤强化行车管理制度，进入厂区时低速行驶，最大限度减少流动噪声，禁止鸣笛及夜间禁止运输；
⑥对运输车辆加强管理，保持车辆良好的车况，杜绝车辆带病上路。
(4)监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ1301-2023)《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》(HJ 1254—2022)，本项目监测内容如下表所示。
表4-14  项目噪声环境监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	噪声
	厂界
	等效连续A声级
	1次/季度
	(GB12348-2008)2类区标准



4、固体废物
项目生产过程中产生的固体废物主要为一般工业固体废物和生活垃圾。一般固体废物主要包括磁选废物、废布袋、布袋除尘器收集粉尘和脱硫除尘系统沉渣。
(1)一般工业固体废物
①磁选废物
利用磁铁对煤矸石进行除铁处理，根据建设单位提供资料，该部分金属物产生量较小，约为12t/a。统一收集后，暂存于厂区一般固体废物暂存场所，定期外售物资回收部门综合利用。
②废布袋
改扩建后，新增的打料废气布袋除尘设备中的布袋需定期更换，每半年更换一次，单次更换量为0.1t，则本项目每年更换布袋产生的废布袋为0.2t/a。统一收集后暂存于一般工业固体废物暂存间，后续外售综合利用。
改扩建后，破碎筛分废气布袋除尘设备中的布袋需要增加更换频次，由每半年更换一次改为每季度更换一次，单次更换量为0.1t，则破碎筛分工序新增废布袋为0.2t/a。
③布袋除尘器收集的粉尘
本项目布袋除尘器收集粉尘主要包括破碎筛分布袋除尘器收集粉尘和上料工序布袋除尘器收集粉尘，扩建项目新增粉尘量约为23t/a，收集后回用于生产。
④脱硫系统沉渣
项目使用脱硫液脱硫，脱硫后废气进入喷淋塔喷淋，喷淋废水进入沉淀池沉淀；脱硫除尘过程沉淀物在沉淀池内沉淀。根据企业现有运行数据，脱硫系统沉渣新增产生量约800t/a，收集后回用于生产。
⑤湿电除尘系统沉渣
项目使用湿电除尘器除尘，湿电除尘器需要定期冲洗，冲洗废水进入沉淀池沉淀，根据企业现有运行数据，湿电除尘系统沉渣新增产生量约为50t/a，收集后回用于生产。
(2)危险废物
①废机油
项目机械设备在维修保养过程中将产生少量的废机油，本次扩建项目新增机油使用量为0.1t/a，根据企业运行数据，废机油产生量约0.05t/a。根据生态环境部颁布的《国家危险废物名录(2025年版)》，机械设备维修保养过程中更换的废机油属于危险废物，废物类别：HW08，废物代码为900-214-08，要求企业妥善收集暂存于危废库后委托有相应资质的单位安全处置，不得随意丢弃、倾倒。 
②废机油桶
本项目机油使用桶装，机油使用后产生废机油桶，废机油桶产生量约0.01t/a，其为危险废物，代码为HW08，900-249-08，位于厂区危废临时暂存场所暂存，委托有资质单位定期清运处置

表4-15  项目危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量(t/a)
	污染防治措施

	1
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.1
	暂存于厂区危险废物暂存间，交由有资质的单位处理

	2
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	0.01
	



表4-16  本项目固体废物源强及处理处置情况
	序号
	类别
	固废
代码
	产生量(t/a)
	产生工序
	形态
	主要成分
	性质
	处理方式

	1
	磁选废物
	SW59  900-099-S59
	12
	磁选
	固态
	铁
	一般工业固体废物
	收集后外售综合利用

	2
	废布袋
	SW59  900-099-S59
	0.2
	废气治理
	固态
	纤维
	
	

	3
	布袋除尘器收集的粉尘
	SW59  900-099-S59
	58
	废气治理
	固态
	粉尘
	
	收集后，回用于生产

	4
	脱硫系统沉渣
	SW06  900-099-S06
	800
	废水治理
	固态
	石膏
	
	

	5
	湿电除尘系统沉渣
	SW59  900-099-S59
	50
	废气治理
	固态
	粉尘
	
	

	5
	废机油
	HW08  900-214-08
	0.05
	机修
	液态
	矿物油
	危险废物
	收集后，委托有资质单位定期处置

	6
	废机油桶
	HW08  900-249-08
	0.01
	机修
	固态
	矿物油
	
	



(4)运营期固废环境保护措施
①贮存场所(设施)污染防治设施
1)原料库
本项目属于一般固废综合利用，原料煤矸石储存在原料库内，现有原料库面积为2000m2，位于厂区西部，本次改扩建项目将原料库面积扩大至3000m2，原料库的建设需要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行建设，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
2)一般固废暂存场所
项目依托现有厂区一般工业固体废物暂存间，位于生产厂房南侧，占地面积20m2。一般固体废物暂存间暂存能力为20t，现有项目一般固体废物最大暂存量为4t，本项目产生的磁选废物最大暂存量为2t，现有一般工业固体废物暂存间能够满足暂存要求，因此依托现有一般工业固体废物暂存间暂存本项目产生的一般工业固体废物可行，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
2)危险废物暂存场所
本项目仅新增少量废机油和废机油桶，依托现有一座10m2危险废物暂存间进行暂存，位于生产厂房南侧。危险废物暂存间暂存能力为5t，现有危险废物暂存间最大暂存量为0.4t，本项目产生的废机油和废机油桶最大暂存量为0.06t，现有危险废物暂存间能够满足暂存要求，因此依托现有危险废物暂存间暂存本项目产生的危险废物可行。废机油暂存于闭口容器内，单层码放在防渗托盘中。
根据现场勘察，现有危废库已设置分区，并且已设置重点防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求。
所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。贮存场所严格按照“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。
5、地下水、土壤
(1)地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径分析
生产过程中产生的污染物主要以水为载体，通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。
包气带的防护能力大小，直接影响着地下水的防护，包气带防护条件与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，则地下水自然防护条件就差，污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续，稳定，则地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些，拟建项目地下水污染途径主要是各类污水池的渗漏对浅层地下水的影响，其中预处理阶段的污水池由于浓度高，其影响比其它池体要大。
对土壤的污染途径主要为废气通过大气沉降对土壤环境造成污染。
(2)污染防控措施
①分区防渗
针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则、防渗技术要求进行划分。
参照(HJ 610-2016)要求，并根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质以及各设施及建构筑物污染物难易控制程度进行分级，本项目分区防渗情况如下。
重点防渗区：重点防渗区指可能会对地下水和土壤造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要为危险废物暂存间。重点防渗区的防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10—7cm/s。其中危险废物暂存间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中防渗要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10—7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10—10cm/s。现有危险废物暂存间均已做重点防渗。
一般防渗区：一般防渗区是指可能会对地下水和土壤造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，主要为原料库。一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，项目依托现有厂房进行生产，现有厂房地面均已做一般防渗，扩建的原料库，企业拟做15cm抗渗混凝土。
简单防渗：主要为办公区等其他区域，一般防渗区的防渗技术要求：一般地面硬化，依托现有办公区，现有办公区地面已做地面硬化处理。
因此，在落实各项防渗措施后，项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响；具体分区防治措施详见下表。
表4-17项目防渗分区
	区域
	防渗等级
	防渗技术要求
	现有防渗措施
	拟采取防渗措施
	差距

	危险废物暂存间
	重点防渗区
	参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)执行，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
	防渗混凝土+环氧地坪
	/
	满足重点防渗技术要求

	生产厂房、原料仓库、一般工业固体废物暂存仓库
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
	防渗混凝土
	/
	满足一般防渗技术要求

	新增原料库
	
	
	/
	防渗混凝土
	/

	办公区
	简单防渗
	一般地面硬化
	防渗混凝土
	/
	满足简单防渗技术要求



综上，按照有关的规范要求采取上述污染防治措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。
6、生态
本项目不新增用地，厂区范围内不含有生态环境保护目标，故项目不需开展生态环境影响评价。
7、环境风险分析
①风险调查
对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中突发环境事件风险物质及其他危险物质分类，本项目切削液为突发环境事件风险物质，本项目主要危险物质的分布情况见下表。
表4-18 风险物质消耗量及储存方式
	物料名称
	危险性类别
	厂区一次最大储存量
	储存方式

	机油
	石油类
	0.1
	桶装，50kg/桶

	废机油
	石油类
	0.3
	桶装

	废机油桶
	健康危险急性毒性物质(类别2)
	0.06
	/



②风险潜势初判
A、危险物质数量与临界量比值(Q)
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169－2018附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169－2018)，项目切削液属于油类物质，临界量为2500t。项目危险物质数量与临界量比值(Q)判定如下：
表4-19危险物质数量与临界量比值(Q)
	序号
	物质名称
	最大存在量(t)
	临界量(t)
	Q值

	1
	机油
	0.1
	2500
	0.00004

	2
	废机油
	0.3
	2500
	0.00012

	3
	废机油桶
	0.06
	100
	0.0006

	合计
	0.00076



根据上表计算，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00076＜1。
B、环境风险潜势初判
根据HJ169－2018，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。开展简单分析。
③环境风险简单分析内容
1)危废暂存库风险防范措施
本项目危废暂存库存放有废机油、废机油桶，废机油采用桶装存放。一旦出现危废泄漏的情形，其产生的危害较大。因此建设单位应做到如下：
a、桶装危废单层码放，禁止多层堆叠。
b、危废暂存库地面、裙脚等按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求进行建设。
c、危废暂存库安排专人管理，并记录台账。
d、加强危废的转运管理，避免转移过程出现倾倒。
2)原料库风险防范措施
本项目原料库存放有机油、煤矸石、建筑弃土，机油采用桶装存放，煤矸石和建筑弃土分区堆放，一旦出现机油泄露情况、或人为操作不当，导致原料库内煤矸石发生火灾爆炸的情形，产生的危害较大。因此建设单位应做到如下：
a、原料库内设置托盘，桶装机油单层码放在托盘上；
b、原料库安排专人管理，加强煤矸石、建筑弃土的转运管理，避免转移过程倾倒；
c、原料库内设置灭火器；
d、原料库内煤矸石堆放要注意高度，同时定期清理，清除堆内可燃物，降低火灾风险；
e、加强库内通风，确保堆内氧气充足，降低煤矸石自燃风险。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169－2018)，简单分析需要填写建设项目环境分析简单分析内容表，具体如下：




表4-20建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	凤台县粹彬墙体材料有限公司煤矸石烧结砖技术改造项目

	建设地点
	安徽省淮南市凤台县古店乡北芹村

	地理坐标
	东经：116度32分38.469秒，北纬：32度52分56.715秒

	主要危险物质及分布
	项目涉及的风险物质主要有机油及危废暂存库内的危险废物等；

	环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等)
	大气：原料遇明火等点火源引起火灾事故，燃烧产生的CO2等污染物，产生大气污染；

	风险防范措施要求
	①贮运工程风险防范措施：原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内；远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放；搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求，严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。
②在危废库设置环形收集沟，并进行地面防渗；危废库内液体物质发生泄露沟，引流入环形沟收集。

	填表说明(列出项目相关信息及评价说明)：
根据计算结果，Q＜1，该项目环境风险潜势为I。根据评价工作等级划分，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。通过原料分类堆放、划定防火分区及地面防渗等措施后，可有效防范环境风险事故的发生。



8、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。
9、环保投资
该项目环保投资40万元，占项目总投资1500万元的2.7%，具体见表：
表4-21建设项目环保措施投资一览表单位：万元
	类别
	治理对象
	治理方案
	投资

	废气防治措施
	原料卸料粉尘
	新建封闭原料库设置喷雾装置
	5

	
	上料、破碎筛分粉尘
	集气罩收集+布袋除尘器(TA001)+15m高排气筒(DA001)排放
	5

	
	窑炉焙烧废气
	经负压收集+“SNCR+石灰石—石膏法+湿电除尘)”(TA002)+35m高排气筒(DA002)排放
	20

	废水防治措施
	废水
	依托现有雨污分流，新增车辆清洗废水，经过沉淀池（8×3×2m）沉淀后，回用于车辆清洗
	2

	噪声防治措施
	产噪设备
	设备基础安装减振垫，厂房隔声，风机消声等
	8

	固废防治措施
	一般固废
	依托现有20m2一般固废暂存间，集中收集后外售综合利用
	/

	
	危险废物
	依托现有10m2危废暂存库。危险废物暂存场所采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，危废送有资质的危险固废处置中心处置，并签订危废处置协议。
	/

	
	生活垃圾
	垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理。
	/

	总计
	40



10、项目环评与排污许可联动内容
根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》(皖环发[2021]7号)，属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。
根据《国民经济行业分类》(GB4754-2017)，本项目行业类别为：C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造；属于排污许可中“重点管理”。相关内容如下：
表4-22固定污染源排污许可证分类管理名录(2019版)对照表
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二十五、非金属矿物制品业30

	64
	砖瓦、石材等建筑材料制造
	粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦)
	粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的)，建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的
	仅切割加工的



本项目《建设项目排污许可申请与填发信息表》见附表。




[bookmark: _Toc67775555][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	上料、破碎筛分废气排气筒/DA001
	颗粒物
	集气罩+脉冲式布袋除尘器+15米高排气筒
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)

	
	窑炉废气排气筒/DA002
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物
	负压收集+“SNCR+石灰石—石膏法+湿电除尘”+35米高排气筒
	

	
	无组织废气
	颗粒物、氟化物、二氧化硫
	于原料库内卸料，生产过程中位于密闭生产车间内。物料输送加强密闭，喷雾降尘，加强粉尘产生环节的收集效率，场内道路硬化，洒水抑尘
	

	地表水环境
	车辆清洗废水
	SS
	经厂区沉淀池（8×3×2m）沉淀后回用于车辆清洗，不外排
	不外排

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	厂房隔声、设备减振及风机消声等各项降噪措施
	厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物：
磁选废物、废布袋收集暂存于一般工业固体废物暂存间后，外售综合利用；
布袋除尘器收集的粉尘、脱硫系统沉渣和除尘系统沉渣收集后，回用于生产。
危险废物：
废机油、废机油桶：收集暂存于危险废物暂存间后，定期委托有资质单位处理；
生活垃圾：项目产生的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运；
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关规定

	土壤及地下水
污染防治措施
	重点防渗区：主要为危险废物暂存间。重点防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。其中危险废物暂存间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中防渗要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数K≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s，本项目危险废物暂存间已设置重点防渗。
一般防渗区：主要为原料库和生产车间其他区域。一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，企业现状原料库和生产车间为抗渗混凝土，满足一般防渗要求，扩建原料库，拟做15cm抗渗混凝土进行防渗。
简单防渗：办公区，简单防渗区的防渗技术要求：地面简单硬化，办公室现状已做地面硬化

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	危废暂存库内设置防渗托盘等

	其他环境管理要求
	排污口规范化设置：
根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口(包括水、气、声、渣)必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。
(1)按照GB15562.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化设置2根废气排气筒、噪声排放口、一般固废堆场、危废库等。
对企业车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。
表5-1排污口图形标志牌
	序号
	提示性图形符号
	警告图形符号
	排放口及堆场

	1
	[image: IMG_256]
	[image: IMG_256]
	废气排放(表示废气向大气环境排放)

	2
	[image: IMG_256]
	[image: IMG_256]
	噪声排放源

	3
	[image: IMG_256]
	[image: IMG_256]
	一般固体废物

	4
	
	[image: 5[GH5T597V}4NCI(}UJT3[R.png]
	危险废物


(2)按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。
(3)规范化设置的排污口有关设置属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。
另外，项目建成投入运行后，应向环保主管部门进行排污申报。












[bookmark: _Toc67775556]六、结论
	凤台县粹彬墙体材料有限公司煤矸石烧结砖技术改造项目符合国家产业政策，选址可行。在落实报告中提出的各项环保措施前提下，可实现污染物达标排放，排放的主要污染物量符合总量控制指标要求。项目建设对环境的不利影响可得到有效控制和缓解，不会降低评价区域原有环境质量功能级别，因而从环境保护角度而言，该项目建设可行。




附表一
[bookmark: _Toc67775558]建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a
	项目


分类
	污染物名称
	现有工程排放量(固体废物产生量)①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量(固体废物产生量)③
	本项目排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量(新建项目不填)⑤
	本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	9.9
	/
	/
	9.21
	0.69
	9.21
	-0.69

	
	二氧化硫
	108.86
	/
	/
	63.1
	45.76
	63.1
	-45.76

	
	氮氧化物
	179.55
	/
	/
	37.6
	141.95
	37.6
	-141.95

	
	氟化物
	/
	/
	/
	2.2
	/
	2.2
	+2.2

	
	氨
	/
	/
	/
	6.5
	/
	6.5
	+6.5

	一般工业
固体废物
	磁选废物
	30
	/
	/
	12
	/
	42
	+12

	
	废布袋
	0.2
	/
	/
	0.2
	/
	0.4
	+0.2

	
	除尘器收集的粉尘
	35
	/
	/
	23
	/
	58
	+23

	
	脱硫废渣
	2200
	/
	/
	800
	/
	3000
	+800

	
	湿电除尘沉渣
	150
	/
	/
	50
	/
	200
	+50

	危险废物
	废机油
	0.25
	/
	/
	0.05
	/
	0.3
	+0.05

	
	废机油桶
	0.05
	/
	/
	0.01
	/
	0.06
	+0.01



注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附表二 排污许可联动表
表1 建设项目排污许可申请基本信息表
	序号
	生产线名称
	生产线编号
	产品名称
	计量单位
	生产能力
	年生产时间（h）
	国民经济行业类别
	排污许可管理类别
	排污许可申请与核发技术规范
	备注

	1
	烧结砖生产线
	SCX-001
	烧结砖
	万块/年
	12000
	7200
	C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造
	重点管理
	《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）
	/


表2 建设项目主要原辅材料及燃料信息表
	序号
	种类
	名称
	设计年使用量
	年最大使用量
	计量
单位
	有毒有害成分
	有毒有害成分占比
	其他信息

	原料及辅料

	1
	原辅材料
	煤矸石
	192000
	192000
	t/a
	/
	/
	/

	2
	
	粘土
	32000
	32000
	t/a
	/
	/
	/

	3
	
	建筑渣土
	96000
	96000
	t/a
	/
	/
	/

	4
	
	生物质颗粒
	12
	12
	t/a
	/
	/
	/

	5
	
	机油
	0.6
	0.6
	t/a
	/
	/
	/

	6
	
	石灰石
	1500
	1500
	t/a
	/
	/
	/

	7
	
	絮凝剂
	1.2
	1.2
	t/a
	/
	/
	/

	燃料

	序号
	燃料名称
	设计年使用量
	年最大使用量
	计量单位
	灰分（%）
	硫分（%）
	挥发分（%）
	低位热值（MJ/m3）
	有毒有害
物质
	有毒有害成分占比
	其他信息

	1
	生物质颗粒
	12
	12
	t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/




表3  建设项目主要生产设施一览表
	序号
	生产线
名称
	主要生产单元名称（总平图中标识）
	主要工艺名称（工艺流程图中标识）
	生产设施
名称
	生产设施编号
	设施参数
	其他设施信息
	备注

	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息
	
	

	1
	升级改造现有设备
	/
	/
	/
	/
	/
	/



表4  建设项目有组织废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	生产线
	产污环节
	污染源名称
	核算方法
	排气筒编号
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	是否为可行性技术
	污染物排放
	标准

	
	
	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率
kg/h
	产生量t/a
	收集措施
	治理能力
m3/h
	收集效率(%)
	治理措施
	治理效率(%)
	
	浓度
mg/m³
	速率
kg/h
	排放量t/a
	浓度mg/m3
	速率kg/h

	煤矸石烧结空心砖生产线
	破碎筛分
	上料破碎筛分粉尘
	实测法及产物系数法
	DA001
	颗粒物
	906
	45.3
	64
	集气罩
	50000
	90
	脉冲式布袋除尘器
	99
	是
	9
	0.45
	0.57
	10
	/

	
	干燥焙烧
	干燥焙烧废气
	实测法
	DA002
	颗粒物
	50
	15
	108
	管道收集
	300000
	100
	SNCR+石灰石—石膏法+湿电除尘
	92
	是
	4
	1.2
	8.64
	10
	/

	
	
	
	
	
	SO2
	584.7
	175.4
	1262.9
	
	
	
	
	95
	
	29.2
	8.77
	63.1
	50
	/

	
	
	
	
	
	NOx
	34.8
	10.44
	75.2
	
	
	
	
	50
	
	17.4
	5.22
	37.6
	100
	/

	
	
	
	
	
	氟化物
	1.7
	0.52
	3.7
	
	
	
	
	40
	
	1.1
	0.31
	2.2
	3
	/

	
	
	
	
	
	氨
	3
	0.9
	6.5
	
	
	
	
	0
	
	3
	0.9
	6.5
	8
	/


表5 项目无组织废气污染物产生及排放情况一览表
	产污
单元
	污染源
	污染物种类
	产生量t/a
	治理工艺
	效率%
	排放量t/a
	面源高度m
	面源面积m2

	原料库
	装卸粉尘
	颗粒物
	6.4
	原料库内沉降，加强密闭性，喷雾降尘；加强物料输送过程中的密闭性，减小物料转运、投加过程中高度差，生产车间定期清扫，保持清洁，道路洒水抑尘
	70
	1.92
	12
	3000

	
	未收集的破碎筛分粉尘
	颗粒物
	5.13
	
	70
	1.54
	
	



表6  建设项目噪声排放信息表
	噪声类别
	生产时段
	执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	备注

	
	昼间
	夜间
	
	昼间，dB(A)
	夜间，dB(A)
	

	稳态噪声
	8:00～18:00
	旋转窑运行
	企业噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准
	60
	50
	/



表7  建设项目固体废物（一般固体废物和危险固体废物）排放信息表
	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物种类
	固体废物类别
	固体废物描述
	固体废物产生量（t/a）
	处理方式
	处理去向
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	自行贮存量（t/a）
	自行利用（t/a）
	自行处置（t/a）
	转移量（t/a）
	排放量（t/a）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	委托利用量
	委托处置量
	
	

	1
	生产
	磁选废物
	一般工业固废
	/
	磁选废物
	12
	收集后外售综合利用
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	/

	2
	生产
	废布袋
	一般工业固废
	/
	废布袋
	0.2
	
	0
	0
	0
	0.2
	0
	0
	/

	3
	生产
	布袋除尘器收集的粉尘
	一般工业固废
	/
	布袋除尘器收集的粉尘
	23
	回用于生产
	0
	23
	0
	0
	0
	0
	/

	4
	生产
	脱硫系统沉渣
	一般工业固废
	/
	脱硫系统沉渣
	800
	
	0
	800
	0
	0
	0
	0
	/

	5
	生产
	湿电除尘系统沉渣
	一般工业固废
	/
	湿电除尘系统沉渣
	50
	
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	/

	6
	生产
	废机油
	危险废物
	HW08  900-214-08
	废机油
	0.05
	收集后，委托有资质单位定期处置
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0
	/

	7
	生产
	废机油桶
	危险废物
	HW08  900-249-08
	废机油桶
	0.01
	
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0
	/



表8  建设项目自行监测及记录信息表
	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测
内容
	污染
名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施按照位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	其他信息

	1
	废气
	DA001
	破碎筛分废气排放口
	流量、流速、污染物等
	颗粒物
	手动监测
	/
	/
	/
	/
	/
	1次/年
	/
	/

	2
	废气
	DA002
	干燥焙烧废气排放口
	流量、流速、污染物等
	颗粒物
SO2
NOx
	自动监测
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	氨
氟化物
	手动监测
	/
	/
	/
	/
	/
	1次/年
	/
	/

	2
	噪声
	厂界四周
	噪声监测点位
	等效连续A声级（Leq）
	噪声
	手动监测
	/
	/
	/
	/
	/
	1次/季度
	/
	/
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