建设项目生态环境影响报告表
（生态影响类）

项目名称：张集煤矿地面水文观测孔补套工程项目                  

建设单位（盖章）：  淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿                 

编制日期：             二零二六年八月                                 

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	张集煤矿地面水文观测孔补套工程项目

	项目

代码
	2604-340421-04-05-767944

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	 安徽省淮南市凤台县岳张集镇内  

	地理坐标
	1#场地中心坐标：E 116度31分8.256秒，N 32度44分56.516秒
2#场地中心坐标：E 116度27分13.425秒，N 32度45分55.511秒

	建设项目

行业类别
	“四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存中其他”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	7544m2（临时用地）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	凤台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1630
	环保投资（万元）
	75

	环保投资占比（%）
	4.6
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	(否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），本项目无需开展环境影响专项评价。

专项评价设置原则对应一览表

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目是否涉及

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部(配套的管线工程等除外)；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不涉及

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

不涉及

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

不涉及

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

不涉及



	规划情况
	规划名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划》

审批机关：国家发展和改革委员会

审批文件名称：《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》；
审批文件文号：发改能源〔2004〕2301号

规划名称：凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）

规划审批机关及文号：淮南市人民政府  淮府秘〔2024〕50号

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》

审查机关：原国家环境保护总局

审查文件名称：关于印发《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见的通知 （见附件4）
审批文号：环函〔2006〕86号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1）与淮南潘谢矿区总体开发规划及其规划环评审查意见分析：
根据国家发展和改革委员会关于淮南潘谢矿区总体开发规划的批复，淮南潘谢矿区总共划分为17个井田和1个后备区，矿区建设总规模为6115万吨/年，其中新建矿井包括张集二期（即潘四东区，300 万吨/年）、丁集（500 万吨/年）、顾桥（500 万吨/年）、顾北（300 万吨/年）、 潘四东（240 万吨/年）、潘四西（150 万吨/年）、望峰岗（300 万吨/年）、朱集（400 万吨/年）；改扩建矿井潘一由 300 万吨/年扩建到 600 万吨/年、潘三由 300 万吨/年扩建到 500万吨/年、谢桥由 400 万吨/年扩建到 800 万吨/年、张集由 400 万吨/年扩建到 700 万吨/年；现有生产矿井有潘东（210 万吨/年）、新庄孜（270 万吨/年）、谢一（90 万吨/年）、谢李（210 万吨/年）、孔李（120 万吨/年）。

《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见指出：淮南潘谢矿区煤炭资源极为丰富，资源储量达285亿吨，且深部还有可靠的煤炭资源。充分利用该矿区的资源、区位和市场优势，依托齐全的基础配套设施，加大煤炭开发力度和就地转化能力，以“发展先进生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念将矿区建设成为华东地区重要的大型煤电基地，对于促进区域经济、社会、环境、资源的协调发展具有重要意义。

该项目位于安徽省淮南市凤台县岳张集镇内，对照《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区总体规划》，本项目隶属于淮南潘谢矿区中张集煤矿范围。本项目实施可以查明采区内1煤岩层、水文地质情况，保障矿井安全生产，保护生命，保护资源，因此项目建设与《淮南潘谢矿区总体开发规划》、《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见是相符的。

与凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）分析

凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划指出：加强矿产资源保护。坚持生态保护优先，统筹协调矿产资源开发利用与生态保护，提高矿产节约集约开发利用水平。加强矿产资源开发利用分区管控，划定矿产资源控制线。保障矿产重点发展区域。加强矿区矿产资源开发利用监管，实施国土空间管控措施，强化矿产资源节约与综合利用。到2035年，矿产资源开采规模化集约化程度明显提高，资源开发利用效率和水平显著提升，绿色矿山建设全面推进。加强矿产资源开发利用与生态保护，建设国家新型综合能源基地。

本项目实施可以查明采区内1煤岩层、水文地质情况，保障矿井安全生产，可解放A组煤约400万吨，因此项目建设符合凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）。

	其他符合性分析
	1、选址符合性分析
本项目位于凤台县岳张集镇内，施工总占地面积7544m2，全部为岳张集镇集体土地，其中占用农用地2355m2、占用建设用地5189m2，建设单位正在办理临时用地相关手续，在未取得临时用地使用手续前本项目不得施工。

经现场调查，项目施工场地现状为农田，项目区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，因此本项目选址合理可行。

2、产业政策符合性分析
本项目为M7472 固体矿产地质勘查项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类中三、煤炭4、煤田地质及地球物理勘探”，为鼓励类。本项目已于2026年4月30日经淮南市凤台县发展和改革委员会备案，项目代码：2604-340421-04-05-767944。

因此，项目建设符合国家当前产业政策。
3、“生态环境分区管控成果”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于安徽省淮南市凤台县岳张集镇境内，根据《淮南市生态保护红线》，项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产等，不属于生态保护红线管控的区域，符合淮南市生态保护红线要求。
环境质量底线及环境分区管控

本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相关限值要求。根据《2025年淮南市环境质量状况公报》可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，PM2.5、PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，项目所在区域判定为不达标区。淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市制定了《淮南市空气质量提升攻坚行动实施方案》，《淮南市公开空气质量提升攻坚行动专项督察报告整改方案》，围绕煤系固废、扬尘、移动污染源、餐饮油烟、恶臭异味、秸秆综合利用和禁烧等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。本项目周边较大的地表水体主要为西淝河，根据《2025年淮南市环境质量状况公报》，西淝河水质状况为优。

根据本次评价对拟建项目工程分析和环境影响分析结果可知，项目在施工过程中排放的各类污染物对评价区域地表水环境、空气环境、声环境质量产生的影响均在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。

根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，将项目位置与“三线一单”成果数据进行分析，本项目点位与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类0个，一般管控类1个，环境管控单元名称：一般管控单元6，环境管控单元编码：ZH34042130003，管控要求及符合性分析如下：
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  1#场地在“三线一单”环境管控点位图
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  2#场地在“三线一单”环境管控点位图
  环境管控单元管控要求及符合性分析
环境管控单元编码

管控类别

管控要求

本项目情况
是否

相符
一般管控单元6（ZH34042130003）
空间布局约束

禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。

在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。

 基本农田保护区内禁止下列行为:

(一)擅自将耕地改为非耕地;

(二)闲置、荒芜耕地;

(三)建窑、建房、建坟;

(四)擅自挖沙、采石、采矿、取土;

(五)排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物;

(六)向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药;

(七)毁坏水利排灌设施;

(八)擅自砍伐农田防护林和水土保持林;

(九)破坏或擅自改变基本农田保护区标志;

(十)其他破坏基本农田的行为。

在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。

各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。

加大优先保护类耕地保护力度，综合采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。

提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。

严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。

设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再使用的，应当及时组织恢复种植条件。

在永久基本农田集中区域，已建成可能造成*+-土壤污染的建设项目，应当限期关闭拆除。

禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。
本项目临时占用农用地（含永久基本农田）和建设用地进行固体资源矿产地质勘查工作，占地不涉及生态保护红线)，项目已按照临时用地相关政策要求编制完成复垦方案并取得了淮南市自然资源和规划局出具的临时用地的批复。本项目施工完成后将按照已批复的土地复垦方案进行土地复垦，及时恢复种植条件。
符合

污染物排放管控
/
/
符合
资源开发效率要求

大气环境部分部分依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、 改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，对执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。水环境部分依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划 》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控 区实施管控。 土壤环境部分依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤/污染防治行 动计划》《安徽省土壤污染7防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工 作方案对一般管控区实施管控。资源利用部分落实《安徽省煤炭消费减量替代工作方案2018-2020年）》要求。落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法 的通知》等要求。落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案等要求。《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行 动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤 污染防治工作方案》《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度 考核办法的通知》《安徽省土地利用总体规划（2006-2025年）调整方案》
项目建设过程中严格执行现行有效的法律、法规及规范要求，按照管控要求实施本项目。

符合

4、与淮南市“三区三线”符合性分析

根据自然资源部办公厅《关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072）以及凤台县自然资源和规划局出具的三区三线套核图（局部）图，该项目用地不占用生态保护红线，占用“三区三线”已划定的永久基本农田（详见附图）。建设单位已按要求办理了临时用地审批手续及土地复垦方案。项目在施工过程中，建设单位根据现场条件采取土方分层开挖、分区堆放等措施减少土壤破坏；在施工结束后，建设单位将严格制定的《土地复垦方案》对临时用地进行耕作层土壤恢复。
5、与《基本农田保护条例》符合性分析

与《基本农田保护条例》符合性分析
相关规范情况

建设项目情况
是否符合
基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田，需要占用基本农田，涉及用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地劣质地或者其他耕地的土壤改良

本项目临时用地面积为7554m2，全部为岳张集镇集体土地，其中占用已划定永久基本农田2317m2，不涉及生态保护红线，用地时间为1年，建设单位正在办理临时用地相关手续，在未取得临时用地使用手续前本项目不得施工。本项目施工前需进行表土剥离工作，将表土放在专门的表土堆放区，表土堆放区应设置拦挡、苫盖等措施，同时本项目已编制完成复垦方案并取得批复，施工结束后按照复垦方案对临时占地进行复垦，剥离的表土回填，恢复原有生态环境功能
符合
根据上述分析可知，本项目与《基本农田保护条例》相关规范相符。

6、与《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规（2019）1号）符合性分析

与《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》符合性分析

相关规范情况

建设项目情况
是否符合
临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后土地使用者应及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理；验收不合格的，责令土地使用者进行整改，经整改仍不合格的，按照《土地复垦条例》规定由县级自然资源主管部门使用缴纳的土地复垦费代为组织复垦，并由县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收

本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为7544m2，占用部分农用地(其中占用已划定永久基本农田2317m2，不涉及生态保护红线)，用地时间为1年。本项目施工前需进行表土剥离工作，将表土放在专门的表土堆放区，表土堆放区应设置拦挡、苫盖等措施，同时本项目已编制完成土地复垦方案并取得批复，施工结束后按照复垦方案对临时占地进行复垦，剥离的表土回填，恢复原有生态环境功能。项目占地取得了淮南市自然资源和规划局出具的临时用地的批复，见附件。
符合
根据上述分析可知，本项目与《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规（2019）1号）相关规范相符。

7、与《安徽省临时用地管理实施办法》符合性分析

与《安徽省临时用地管理实施办法》符合性分析

相关规范情况

建设项目情况

是否符合

临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定

本项目临时用地面积为7544m2，占用部分农用地(其中占用已划定永久基本农田2317m2，不涉及生态保护红线)，用地时间为1年，正在办理项目临时用地相关材料，在未取得国土部门关于临时用地的批复前本项目不得施工。本项目施工前需进行表土剥离工作，将表土放在专门的表土堆放区，表土堆放区应设置拦挡、苫盖等措施，施工结束后按照已批复的复垦方案对临时占地进行复垦，剥离的表土回填，恢复原有生态环境功能，并应及时报请自然资源行政主管部门组织专家验收。
符合

临时用地使用期限，从批准之日起算，一般不超过二年；建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设使用的临时用地，期限不超过四年；法律、行政法规另有规定的除外
本项目临时用地使用期限为1年，建设单位正在办理临时用地相关手续，在未取得临时用地使用手续前本项目不得施工。

符合

根据上述分析可知，本项目与《安徽省临时用地管理实施办法》相关规范相符。

8、与《淮南市扬尘污染防治条例》符合性分析

淮南市扬尘污染防治条例要求，施工单位应当制定并落实具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工现场出入口公示扬尘污染防治措施、责任主体及责任人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会和公众监督。施工现场设置密闭硬质围挡，出入口、主要道路和场区应当硬化，设置车辆出入冲洗和污水收集设施，车辆冲洗干净后方可驶出；产生的建筑垃圾和渣土，采用封闭方式清运，不能及时清运的，应当采取覆盖防尘布、防尘网等措施；本项目建设过程中严格按照《淮南市扬尘污染防治条例》相关要求执行，文明施工、绿色施工。项目建设符合淮南市扬尘污染防治条例要求。

8、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》符合性分析

安徽省空气质量持续改善行动方案指出：加强建筑工地、道路扬尘污染和矿山综合治理。推动全省1万平方米以上规模建筑工地安装视频监控并接入监管平台，到2025年底，安装接入率达70%以上，合肥等有条件的市力争达到100%。开展道路扬尘污染治理专项行动。推动装配式建筑发展。将防治扬尘污染费用列入安全文明施工措施费等工程造价不可竞争性费用，明确施工单位扬尘污染防治责任。推动建筑业工业化、数字化、绿色化发展，提高城市道路保洁质量和效率。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例40%以上，城市建成区道路机械化清扫率达90%左右，县城达70%左右。加强城市公共裸地扬尘管控，对在建工地、闲置地块等裸露土地开展排查建档，因地制宜落实抑尘措施。严格落实城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆放场所主体责任，完善露天堆场防风网、喷淋装置、防尘屏障等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。推动矿山综合治理，限期整改仍不达标的矿山，由矿山所在地人民政府根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。

本项目施工过程中采取有效的降尘措施，对闲置裸露地块和堆场进行苫盖，有效防范扬尘污染，本项目建设符合《安徽省空气质量持续改善行动方案》要求。




二、建设内容
	地理位置
	张集煤矿地面水文观测孔补套工程项目位于凤台县岳张集镇，共设置2个施工场地，设计水文长观孔9个，总工程量9316m。1#场地位于岳张集镇塘沿村（现村名为精忠村，相关文件见附件），设计5个水文长观孔，分别为东一SY、东一C3Ⅰ、东一C3Ⅱ、东一C3Ⅲ、东一O2，设计钻探工程量4945m。2#场地位于岳张集镇观音村，设计4个水文长观孔，分别为西三下SY、西三下C3Ⅰ、西三下C3Ⅲ、西三下O2，设计钻探工程量4371m。具体地理位置详见附图1。

	
	1、项目建设背景

张集煤矿及二期工程水文地质类型复杂，矿井开采主要充水性因素为1煤层底板灰岩岩溶裂隙水、老空水、新生界松散层水及煤系地层砂岩裂隙水。

1煤层底板距C31灰岩平均距离17m，局部灰岩水头压力约7.8MPa，大大超过1煤层底部隔水层允许承受的最大水压值，1煤层开采受太原组灰岩水直接威胁。此外，深部奥灰含水层可能通过垂向导水构造与太灰含水层发生水力联系，对1煤层开采造成间接威胁。因此，实时掌握区内各主要含水层（组）水位、水压动态变化情况，分析研判各主要含水层（组）间的水力联系，对精准指导1煤层采前底板灰岩水害探查及疏水降压等防治水工程，确保工作面满足安全限压开采条件，保障1煤层安全稳定高效开采至关重要。

根据《安徽省煤矿防治水实施细则》（皖能源规〔2024〕2号）第十五条要求：水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，威胁矿井安全的主要充水含水层的观测孔应当每个水文地质单元每含水层（组）不得少于3个，其他煤矿不得少于2个。张集煤矿以F226、F217断层为界划分为两个水文地质单元，F226断层以西、F217断层以北划分为北部水文地质单元；F226断层以东、F217断层以南划分为南部水文地质单元。

通过各阶段勘查、补勘，目前矿井正常进行观测的地面水文孔共35个：新生界第四系上含3个、第三系中含上2个、第三系中含下3个；C3Ⅰ灰岩7个（北部5个南部2个）、C3Ⅱ灰岩6个（北部4个南部2个）、C3Ⅲ灰岩5个（北部3个南部2个）；奥灰6个（北部4个南部2个）；寒灰3个。威胁矿井安全的主要充水含水层的观测孔南部水文地质单元C3Ⅰ、C3Ⅱ、C3Ⅲ、奥灰含水层（组）各少1个。同时随着A组煤采区向深部和边部的延伸开拓，地质和水文地质条件变的越来越复杂，给防治水工作提出了更加艰巨的任务和新的课题。因此，以当前地下水文观测网为基础，开展地面水文观测孔补套工程，即是为了满足《安徽省煤矿防治水实施细则》的工作要求，更是为了应对日趋复杂水文地质条件的客观需要。该项目于2026年4月30日经凤台县发展和改革委员会备案，项目代码为2604-340421-04-05-767944。

根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”，应编制生态环境影响报告表。2026年8月，淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿委托我公司对“张集煤矿地面水文观测孔补套工程项目”进行环境影响评价工作。接受委托后我单位即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家环境保护有关文件，编制了该项目生态环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审查、审批，以期为项目管理提供参考依据。项目环评类别判定依据如下。

  建设项目环境影响评价分类管理名录

环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

四十六、专业技术服务业
99  陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存
/
全部
/

2、项目主要建设内容及规模

项目名称：张集煤矿地面水文观测孔补套工程项目；

建设单位：淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿；

建设地点：淮南市凤台县岳张集镇内。

占地面积：7544m2
项目性质：新建；

投资总额：项目总投资1630万元，环保投资75万，占总投资的4.6%。
建设内容及规模：本工程共设计2个施工场地，设计水文孔9个，钻探总工程量9316m，1#场地设计5个水文长观孔(分别命名为东一O2、东一C3Ⅲ、东一C3Ⅱ、东一C3Ⅰ、东一SY孔），设计钻探工程量4945m，设计抽水试验5次；2#场地设计水4个文孔(分别命名为西三下O2、西三下C3Ⅲ、西三下C3Ⅰ、西三下SY孔）设计钻探工程量4371m，设计抽水试验4次。工程施工内容包括钻探、取芯、测井、抽水试验、土工试验、技术分析和总结等。

本项目建设工程组成一览表见表7。

项目建设内容一览表
工程类别

项目名称

工程内容

主体

工程

钻前工程

对各施工场区内农用地部分表土进行剥离，剥离表土集中堆放于场区一角。对施工现场进行平整，修整施工道路，安装钻塔、钻机等钻井设备，搭设临时构筑物以及泥浆池等相关附属设施建设。
钻孔工程
采用三开结构，一开：开孔至稳定基岩段（预计基岩面下30m），孔径 Ф215.9mm，下Ф168*7mm 护壁止水套管，水泥固井。 二开：一开套管底口至抽水目的层顶部（1煤顶板砂岩顶部、C31顶、C34顶、C310顶、O2顶），孔径Ф152mm，下 Ф127*6mm 二开止水管套，水泥固井 、固井质量检查。三开：抽水目的层顶至终孔径Ф94mm，裸孔。总工程量9316m。  
抽水试验
共设计抽水试验9次，即1煤顶板砂岩抽水试验2次、C3I组抽水试验2次、C3Ⅱ组抽水试验1次、C3Ⅲ组抽水试验2次、O2抽水试验2次。
储运

工程

材料库房

本项目每个施工场地设置1处材料堆放棚，堆放区面积约30㎡，用于储存碱粉、纤维素、腐殖酸、黄油等原辅材料。

清水池
本项目每个施工场地设置一座清水池，尺寸为6m*8.5m*2m，容积102m3，用于施工过程中用水存储。
泥浆池

本项目每个施工场地设置2座泥浆池，单个尺寸为6m*8.5m*2m，总容积204m3，用于施工过程中泥浆存储，泥浆池顶部用彩钢瓦苫盖，防止雨水进入。
废浆池
本项目每个施工场地设置1座废浆池，总容积约240m3，用于不能使用的泥浆（废浆）暂存。顶部用彩钢瓦苫盖，防止雨水进入。
砂池

本项目每个施工场地设置1座砂池，单个尺寸为2m*1m*1m，容积2m3，用于施工过程中岩砂储存。顶部用彩钢瓦苫盖，防止雨水进入。
表土堆放区

本项目在每个施工场地设置1处表土堆放区，用于堆放施工前剥离的表土，堆放区一般位于施工场地角落位置，并设置拦挡、苫盖等措施。
公用工程

临时道路

本项目施工尽量利用现有道路进行物料输送，不新建临时道路。
办公、食宿

项目施工场地不设员工食堂、宿舍和办公区，施工人员租赁附近住宅作为办公住宿用。

供水

本项目用水由施工单位从张集煤矿现有供水管网用水罐车拉至本项目施工场地使用。

供电

本项目供电由附近村庄现有供电电网供给，施工期用电量约300万度。项目现场无柴油储罐。

排水

施工场地四周设置雨水排水沟，场内雨水随雨水沟排放至周边地表水体。少量职工生活污水经临时建设的化粪池预处理后，定期用于周边农田施肥。钻井泥浆经振动筛、除砂器处理后大部分可循环利用，少部分因性能不合格而会被废弃进入废浆池中作为固废处置，无钻井废水产生。
环保工程

废气

施工现场设置围挡，围挡高度1.8米，出入口道路采取铺设防滑钢板等措施进行硬化，场地内土堆、料堆遮盖，防止扬尘的扩散，定期洒水抑尘等。

废水

职工生活污水经临时建设的化粪池预处理后，定期用于周边农田施肥。钻井泥浆经振动筛、除砂器处理后大部分可循环利用，少部分因性能不合格而会被废弃进入废浆池中作为固废处置，无钻井废水产生。
噪声

选用低噪声设备，采取基础减振、设置临时声屏障、距离衰减等降噪措施进行噪声控制。

固废

本项目固体废物为钻井期间产生的钻井岩屑与泥浆、员工生活垃圾、废包装袋。员工生活垃圾设置垃圾桶收集后交给当地环卫部门处置。废泥浆暂存于废浆池中，施工完成后交第三方公司综合利用。振动筛、除砂器筛出的岩屑暂存于场地砂池中，自然干化交第三方公司综合利用。废包装袋交由第三方公司进行综合利用。施工期产生的废润滑油、废含油抹布手套等暂存于各施工现场的危废暂存间，暂存间面积约5m2，定期交有资质单位处置。
生态保护

施工前进行表土剥离，放在专门的表土堆放区，每个施工场地的表土堆放区应设置拦挡、苫盖等措施；严格控制施工活动范围，减少项目占地影响；项目施工时做好水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失；施工结束后，按照已批复的土地复垦方案进行土地复垦，恢复场地原状。
4、项目主要施工设备

钻孔主要施工设备表
序号

设备

名称

型号规格

单位

数量

额定功率（kw）

备注
1

钻机

XY-8

台

2

90

用电
TSJ-2000

台

2

110

用电
2

泥浆泵

NBB-390/15

台

2

45

用电
F-260

台

2

185

用电
3

钻塔

A型、22.5m四角加强型，高度：22.5m
台

4

/

24.5m

4

绳索钻杆

Ф114

m

2400

/

/
5

绳索取芯筒

φ127mm

套

6

/

/
内筒φ91mm

/

/
6

钻铤

Φ159mm

m

120

/

/
φ121mm

m

120

/

/
Φ89mm

m

80

/

/
7

钻杆

Φ89mm

m

4000

/

/
Φ73mm

m

1000

/

/
8

螺杆

Φ120mm

根

6

/

/
Φ102mm

根

4

/

/
9

潜水泵

100QJ15-82/24

台

6

7.5

额定流量15m3/h

10
除砂器
2YZS，
台
4
2kW
/

11
振动筛
PTZS-300
台
4

4kW
/

5、主要原辅材料消耗

本项目施工过程中主要原辅材料消耗详见下表。
施工期原辅材料消耗一览表
序号
原辅材料和能源
工程总用量
最大储存量
储存方式及位置
1
钻井液（泥浆）
粘土（膨润土）
14t
0.5t
袋装、材料库房
2
碱粉（工业级）
0.02t
0.005t
袋装、材料库房
3
纤维素
0.2t
0.025t
袋装、材料库房
4
腐殖酸钾
0.35t
0.35t
袋装、材料库房
5
润滑油
0.02t
0
外购，不在场内储存
6

水泥浆
120吨
0

固井时随用随买，不储存
7
水
1039.5t

100t

清水池
8
电

300万度
/

/

钻井液，俗称泥浆，按分散介质（连续相）可分为水基钻井液、油基钻井液、气体型钻井流体，本项目使用水基钻井液，水基钻井液是一种以水为分散介质，以粘土（膨润土）、加重剂及各种化学处理剂为分散相的溶胶悬浮体混合体系。其主要组成是水、粘土、加重剂和各种化学处理剂等。本项目泥浆由粘土（膨润土）、碱粉（工业级）、纤维素、腐殖酸和水调配而成。本项目钻井液主要成分为水，配置初期向水中加入约8%的粘土、1-5%的腐殖酸钾、千分之一的纤维素、万分之一的碱粉，使用过程中根据地层及泥浆性能等用上述物质进行粘度调整。
碱粉（工业级）：分子式为Na2CO3，分子量105.99，常温下为白色无气味的粉末或颗粒。有吸水性，易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇。碳酸钠的水溶液呈碱性且有一定的腐蚀性，能与酸发生复分解反应，也能与一些钙盐、钡盐发生复分解反应。溶液显碱性，可使酚酞变红。稳定性较强，但高温下也可分解，生成氧化钠和二氧化碳。
纤维素：项目使用的纤维素为木质素纤维，它是天然木材经过化学处理得到的有机纤维，外观为棉絮状，呈白色或灰白色。通过筛选、分裂、高温处理、漂白、化学处理、中和、筛分成不同长度和粗细度的纤维以适应不同应用材料的需要。由于处理温度高达250℃以上，在通常条件下是化学上非常稳定的物质，不为一般的溶剂、酸、碱腐蚀，具有无毒、无味、无污染、无放射性的优良品质，不影响环境，对人体无害，属绿色环保产品，这是其它矿物质素纤维所不具备的。纤维微观结构是带状弯曲的，凹凸不平的，多孔的，交叉处是扁平的，有良好的韧性、分散性和化学稳定性，吸水能力强，有非常优秀的增稠抗裂性能。
腐植酸钾：腐植酸钾是一种高效有机钾肥，化学式为C9H8K2O4，外观为黑色粉末，易溶于水，水溶液呈酱色。其含有的腐植酸是一种生物活性制剂，可提高土壤速效钾含量，减少钾的损失和固定，增加作物对钾的吸收和利用率，也具有改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆能力、改善作物品质、保护农业生态环境等功能；它与尿素、磷肥、钾肥、微量元素等混合后，可制成高效多功能复混肥料；此外，腐植酸钾还可用作石油钻井液的处理剂，主要起防止井壁坍塌的作用。

润滑油：淡黄色黏稠液体，相对密度（水=1）为934.8kg/m3，可溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂，润滑油适用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起到润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。
6、公用工程 
①给排水
本项目为临时工程，施工期间工作人员生活用水，由施工单位统一采购桶装水使用。车辆冲洗用水、洒水抑尘用水和施工用水由施工单位从张集煤矿现有给水系统拉水使用。
1）生活用排水
本项目施工期人员配置约56人，场地不提供食宿，施工人员生活用水量以50L/人·d 计，则施工人员生活用水量为2.8m3 /d，生活污水产生量以80%计，则施工人员生活污水产生量为2.24m3 /d，生活污水经各场地化粪池预处理后，定期用于周边农田施肥。

2）施工钻井用水 
本项目钻井液使用水基钻井液，根据建设单位施工经验，每个钻孔总用水约为50m³，共9个钻孔，项目钻孔施工时间约7个月，则本项目钻井总用水量450m³，则每天钻井液用水2.14m³，其中钻井消耗量约0.85m3/d，循环水量约1.29m3/d。钻井液经泥浆池后回用于钻井，根据泥浆性能定期补充新水。

3）洗井用水：项目抽水试验前需进行洗井，洗井使用循环水，通过钻杆泵入清水，置换孔内高粘度钻井泥浆，把孔内浓泥浆置换排至泥浆池，供后续工程施工继续使用，洗井后段排水进入清水池，用于后续泥浆调配使用。

根据建设单位施工经验单孔洗井用水量约为80m3，洗井用水循环使用，洗井消耗水量约16m3，项目9个孔分批次施工，单批次仅1孔洗井。项目9个孔施工洗井补充水量为144m3，折算为每天约0.69m3 /d。
4）车辆冲洗用排水
本项目每个施工场地出口设置车辆冲洗装置一套，用于冲洗出场车辆车身及轮胎。根据《安徽省行业用水定额》洗车用水定额为0.038m3/（车次），根据建设单位提供经验，每个施工期场地每天进出车辆平均约5辆，因此项目场地车辆冲洗用水为0.38m3 /d，车辆冲洗约30%蒸发消耗，其余约0.27m3 /d水经二级沉淀池处理后循环利用，不外排，每日补充水量约0.11m3 /d。
5）洒水抑尘用排水

本项目施工场区采取雾化喷淋抑尘，根据施工单位提供资料，场区雾化喷淋用水约0.5m3 /d，洒水抑尘水全部挥发消耗。
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  项目水平衡图( m3/d)  
②供电

本项目供电电源来自附近现有供电设施。 

7、劳动定员及工作制度

本项目投入4个钻机机组，每个机组定员13人，另有材料员、技术员等施工辅助人员4人，项目劳动定员共56人。实行3班制，每班工作8小时，施工期约7个月（210天）。

	项目组成及规模
	

	总平面及现场布置
	本项目地面施工场地位于安徽省淮南市凤台县岳张集镇境内，根据施工作业要求，施工井场布置钻井作业区，钻具、材料暂存区、泥浆处理循环利用区等区域。根据施工工序并结合现场情况，施工场地出入口设置在靠近道路的一侧，高噪声设备布置在远离居民区的一侧，总平面布置采取的原则是紧密结合地形、使工艺流程顺畅、功能分区明确、对外交通方便、用地节约；在满足施工的前提下，使现场场地布置简洁、集中。井场平面布置见附图。


	施工方案
	1、施工工艺：

本项目施工过程分为钻前工程和钻孔工程。

（1）钻前工程

项目钻前工程是为钻井工程进行前期的基础设施建设，主要包括表土剥离、场地建设和整平、安装钻探设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等。钻前工程工艺流程见下图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



   钻前工程工艺流程

  （2）钻孔工程
1、钻孔结构

①一开：开孔至稳定基岩段（预计基岩面下30m），孔径 Ф215.9mm，下 Ф168*7mm 护壁止水套管，水泥固井。 

②二开：一开套管底口至抽水目的层顶部（1煤顶板砂岩顶部、C31顶、C34顶、C310顶、O2顶），孔径Ф152mm，下 Ф127*6mm 二开止水管套，水泥固井 、固井质量检查。
③三开：抽水目的层顶至终孔径Ф94mm，裸孔。
东一O2孔

一开一径成孔→测井→一开下管、固井→绳索取芯→终孔测井→二开扩孔→二开下管、固井→三开洗孔→抽水试验

（1）一开（0～371m）：XY-8钻机配置F-260泥浆泵采用Φ215.9mmPDC钻头+Φ159mm钻铤+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆一径成孔钻进；一开测井、通井后下入Ф168套管及固井；

（3）绳索取芯钻进：XY-8钻机配置NBB-390泥浆泵采用Φ130mmPDC钻头+Φ127mm绳索取芯筒+Φ114mm绳索钻杆+主动钻杆取芯至本溪组地层（设计1015m），测井分别确定东一SY、东一C3Ⅰ、东一C3Ⅱ、东一C3Ⅲ孔终孔深度；

（4）继续绳索取芯钻进至终孔（设计1125m）、终孔测井、近似稳态测井；

（5）二开（371～1015m）：采用Φ152mmPDC钻头+Φ121mm加重管+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆进行扩孔、通井后下入Φ127套管+Φ135变径及固井；
（6）三开段（1015～1125m）：Φ130mm裸孔，透孔后将底部非目的层段封闭后洗井；

（7）待4个灰岩孔全部洗孔后抽水试验。
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东一C3Ⅲ孔

一开一径成孔→测井→一开下管、固井→二开一径成孔→三开成孔→终孔测井→二开下管、固井→三开洗孔→抽水试验
（1）一开（0～371m）：水源2000钻机配置F-260泥浆泵采用Φ215.9mmPDC钻头+Φ159mm钻铤+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆一径成孔钻进；一开测井、通井后下入Ф168套管及固井；

（2）二开（371～988m）：采用Φ152mmPDC钻头+Φ120mm螺杆+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进；

（3）三开（988～1012m）：采用Φ118mmPDC钻头+Φ102mm螺杆+Φ102mm钻铤+Φ73mm钻杆+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进至终孔、终孔测井；

（4）二开段通井、下入Φ127套管，固井；

（5）三开段Φ118mm裸孔，透孔后将底部非目的层段封闭后洗井；

（6）待4个灰岩孔全部洗孔后抽水试验。
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东一C3Ⅱ孔

一开一径成孔→测井→一开下管、固井→二开一径成孔→三开成孔→终孔测井→二开下管、固井→三开洗孔→抽水试验
（1）一开（0～371m）：水源2000钻机配置F-260泥浆泵采用Φ215.9mmPDC钻头+Φ159mm钻铤+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆一径成孔钻进；一开测井、通井后下入Ф168套管及固井；

（2）二开（371～943m）：采用Φ152mmPDC钻头+Φ120mm螺杆+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进；

（3）三开（943～977m）：采用Φ118mmPDC钻头+Φ102mm螺杆+Φ102mm钻铤+Φ73mm钻杆+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进至终孔、终孔测井；

（4）二开段通井、下入Φ127套管，固井；

（5）三开段Φ118mm裸孔，透孔后将底部非目的层段封闭后洗井；

（6）待4个灰岩孔全部洗孔后抽水试验。
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东一C3Ⅰ孔

一开一径成孔→测井→一开下管、固井→二开一径成孔→三开成孔→终孔测井→二开下管、固井→三开洗孔→抽水试验
（1）一开（0～371m）：XY-8钻机钻机配置F-260泥浆泵采用Φ215.9mmPDC钻头+Φ159mm钻铤+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆一径成孔钻进；一开测井、通井后下入Ф168套管及固井；

（2）二开（371～907m）：采用Φ152mmPDC钻头+Φ120mm螺杆+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进；

（3）三开（907～941m）：采用Φ118mmPDC钻头+Φ102mm螺杆+Φ102mm钻铤+Φ73mm钻杆+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进至终孔、终孔测井；

（4）二开段通井、下入Φ127套管，固井；

（5）三开段Φ118mm裸孔，透孔后将底部非目的层段封闭后洗井；

（6）待4个灰岩孔全部洗孔后抽水试验。
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东一SY孔

一开一径成孔→测井→一开下管、固井→二开一径成孔→三开成孔→终孔测井→二开下管、固井→三开洗孔→抽水试验
（1）一开（0～371m）：XY-8钻机钻机配置NBB-390泥浆泵采用Φ110（Φ132、Φ165、Φ190、Φ215.9）mmPDC钻头+Φ159mm钻铤+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆逐级成孔钻进；一开测井、通井后下入Ф168套管及固井；

（2）二开（371～821m）：采用Φ152mmPDC钻头+Φ120mm螺杆+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进；

（3）三开（821～890m）：采用Φ118mmPDC钻头+Φ102mm螺杆+Φ102mm钻铤+Φ73mm钻杆+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进至终孔、终孔测井；

（4）二开段通井、下入Φ127套管，固井；

（5）三开段Φ118mm裸孔，透孔后将底部非目的层段封闭后洗井、抽水试验。
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西三下O2孔

一开逐级成孔→测井→一开下管、固井→绳索取芯→终孔测井→二开扩孔→二开下管、固井→三开洗孔→抽水试验
（1）一开（0～272m）：XY-8钻机配置F-260泥浆泵采用Φ110（Φ132、Φ165、Φ190、Φ215.9）mmPDC钻头+Φ89（Φ121）mm钻铤+Φ60mm钻杆+主动钻杆逐级扩孔钻进；一开测井、通井后下入Ф168套管及固井；

（3）绳索取芯钻进：采用Φ130mmPDC钻头+Φ127mm绳索取芯筒+Φ114mm绳索钻杆+主动钻杆取芯至本溪组地层（设计1115m），测井分别确定西三下SY、西三下C3Ⅰ、西三下C3Ⅲ孔终孔深度；

（4）继续绳索取芯钻进至终孔（设计1225m）、终孔测井、近似稳态测井；

（5）二开（272～1116m）：采用Φ152mmPDC钻头+Φ121mm加重管+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆进行扩孔、通井后下入Φ127套管+Φ135变径及固井；
（6）三开段（1116～1125m）：Φ130mm裸孔，透孔后将底部非目的层段封闭后洗井；

（7）待4个钻孔全部洗孔后抽水试验。
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西三下C3Ⅲ孔

一开一径成孔→测井→一开下管、固井→二开一径成孔→三开成孔→终孔测井→二开下管、固井→三开洗孔→抽水试验
（1）一开（0～268m）：水源2000钻机配置F-260泥浆泵采用Φ215.9mmPDC钻头+Φ159mm钻铤+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆一径成孔钻进；一开测井、通井后下入Ф168套管及固井；

（2）二开（268～1091m）：采用Φ152mmPDC钻头+Φ120mm螺杆+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进；

（3）三开（1091～1116m）：采用Φ118mmPDC钻头+Φ102mm螺杆+Φ102mm钻铤+Φ73mm钻杆+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进至终孔、终孔测井；

（4）二开段通井、下入Φ127套管，固井；

（5）三开段Φ118mm裸孔，透孔后将底部非目的层段封闭后洗井；

（6）待4个钻孔全部洗孔后抽水试验。
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西三下C3Ⅰ孔

一开一径成孔→测井→一开下管、固井→二开一径成孔→三开成孔→终孔测井→二开下管、固井→三开洗孔→抽水试验
（1）一开（0～274m）：水源2000钻机配置F-260泥浆泵采用Φ215.9mmPDC钻头+Φ159mm钻铤+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆一径成孔钻进；一开测井、通井后下入Ф168套管及固井；

（2）二开（274～1007m）：采用Φ152mmPDC钻头+Φ120mm螺杆+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进；

（3）三开（1007～1040m）：采用Φ118mmPDC钻头+Φ102mm螺杆+Φ102mm钻铤+Φ73mm钻杆+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进至终孔、终孔测井；

（4）二开段通井、下入Φ127套管，固井；

（5）三开段Φ118mm裸孔，透孔后将底部非目的层段封闭后洗井；

（6）待4个钻孔全部洗孔后抽水试验。
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西三下SY孔`

一开一径成孔→测井→一开下管、固井→二开一径成孔→三开成孔→终孔测井→二开下管、固井→三开洗孔→抽水试验
（1）一开（0～270m）：水源2000钻机配置F-260泥浆泵采用Φ215.9mmPDC钻头+Φ159mm钻铤+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆一径成孔钻进；一开测井、通井后下入Ф168套管及固井；

（2）二开（270～942m）：采用Φ152mmPDC钻头+Φ120mm螺杆+Φ121mm钻铤+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进；

（3）三开（942～990m）：采用Φ118mmPDC钻头+Φ102mm螺杆+Φ102mm钻铤+Φ73mm钻杆+Φ89mm钻杆+主动钻杆复合钻进至终孔、终孔测井；

（4）二开段通井、下入Φ127套管，固井；

（5）三开段Φ118mm裸孔，透孔后将底部非目的层段封闭后洗井；

（6）待4个钻孔全部洗孔后抽水试验。
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2、溶洞、裂隙、破碎带其上、下界面深度应有判层记录。详细记录孔内情况，如钻具突落位置、冲洗液颜色变化、耗水量及水位变化情况。充填型溶洞每回次进尺应取出一定数量的溶洞充填物。

3、冲洗介质选择与维护

(1)基岩钻进时，应采用泥浆护壁。泥浆性能指标控制在下列范围内：密度1.05-1.15g/cm³，粘度22-25s，失水量<15mL/30min，泥皮厚度<1mm，pH值8-9，根据钻探施工情况，泥浆性能可适当调整。

 (2)抽水层位钻进时，冲洗介质首选清水，当清水不能保证正常钻进时，才可改用优质泥浆，且要求其性能指标为：密度<1.05g/cm3，粘度<22s，固相含量<3%，失水量<15mL/30min，泥皮厚度<1mm，pH值8-9。

4、孔斜

本次勘探孔设计为地面铅直孔，其孔斜应达到煤田勘探甲级孔标准要求及以上，即孔深1200m及以内孔斜不超过12°，以下每100m递增不超过1°30′。
5、钻具丈量与孔深校正

钻进中严格做好孔深校测工作，要求为：
   (1)必须使用钢尺校测钻具；
   (2)取芯前、每钻进100m、基岩界面、煤层、终孔时；
   (3)钻孔换径、扩孔结束、下套管前；
   (4)根据钻具校测数据要及时合理平差，校正各层段孔深记录。

6、岩性编录

岩芯取出后，要按顺序放入岩芯箱内，及时填写回次票，并妥善保护，岩芯箱要按顺序编号。需采取岩样的层段按取样要求及时采集。岩性鉴定要做到达0.2m及以上描述，层厚达0.5m及以上分层，岩性描述符合规范要求。

7、简易水文观测

进入基岩地层进行简易水文观测，冲洗液消耗量正常钻进中每小时观测一次，遇漏水量较大时要加密到每半小时观测1次，并要测量最大消耗量；水位观测每次下钻前、提钻后观测一次水位停钻后，每2小时观测一次孔内水位，终孔后观测孔内近似稳定水位。 

8、测井

测井方法：本次勘探测井工作为除进行常规数字测井(包括视电阻率、自然伽玛、人工伽马、自然电位、井径、井斜)外，还需进行声波测井及简易井温测井。要求测井成果达到优质标准，测井综合评级达到甲级。钻探与测井所释的煤层、地层厚度、深度应吻合。测井曲线划分岩层的解释结果，应与岩芯分层基本吻合，钻探与测井解释的岩性，误差不得大于1个粒级，测井精度和解释结果要符合规程和有关规定要求。

9、固井止水及质量检查

套管下置设计目的层位后，需对套管进行固管，具体要求为：套管底口及外环用单液水泥浆封闭，并进行止水检查工作。严格按0.6：1的水灰比配制水泥浆。固管时水泥浆量应保持管内留10m以上水泥柱，且孔口返浆。48小时后透开管内水泥柱至套管底口以上1m左右进行丝扣止水检查，检查合格后透开管内水泥柱至套管底口以下0.3m左右进行底口止水检查，套管底口止水检查合格后需进行声幅变密度固井质量检查。
   (1)下管及固管前要编制专项施工措施；
   (2)套管要严格下置到设计位置；
   (3)下套管时，必须统一指挥，密切配合，严防伤人；
   (4)下管前应清理现场杂物，设置警界线、闲杂人员不得逗留现场；
   (5)止水检查合格后，方可进入下一步工序。
   达不到止水质量标准必须重新固管并作质量检查，直至合格后方可继续钻进。

10、洗孔

(1)钻孔抽水目的层段用高压射流洗孔器自下至上逐段洗孔，直至孔口返清水为止，然后用深井泵进行试抽洗井，直至水清砂净，总连续洗孔时间应不少于24h。
    (2)各孔洗孔结束后，由地质员检测抽水目的层段淤塞长度，当淤塞长度达到抽水层段1/8时，抽水前需对孔内淤塞物进行专门打捞。

11、原始记录

各项原始记录要符合规范要求，做到及时、认真、准确填写，内容齐全，并妥善保管。

12、孔口保护装置

各孔施工结束后原则上全部作为水位动态长期观测孔，按矿区统一标准要求，打好水泥墩，孔口管高出当地历史最高洪水位，并做好孔口保护装置。

所有钻孔均复测孔口坐标及高程，水文长期观测孔加测管口标高。

（3） 抽水试验主要要求

1）各次抽水试验前要编制专门设计，经矿组织相关单位会审后方可实施。

2）每次正式抽水前，要进行不少于4h的连续试抽，试抽应尽设备的最大能力，通过试抽以全面检查抽水试验和各项准备工作，并得到进一步洗孔的目的。

3）经试抽后，如单位涌水量大于0.01l/(s.m)，方可按照设计进行正式抽水试验。如单位涌水量小于0.01l/(s.m)，则尽设备最大能力进行一次最大降程的抽水试验。

4）正式抽水试验，需按规程要求进行三个降程，各个降程分布要合理，按由大到小反向进行，其中最大降程点应尽设备最大能力。

5）进行一次最大降程的抽水试验，抽水延续时间不少于36h，其试验质量标准与正式抽水试验标准一致。

6）每次抽水试验，与抽水试验主孔相邻同层位及距离较近不同层位的水文孔作为观测孔需同步进行观测，同层位作为抽水试验的一个观测孔，不同层位的考察各层位之间的水力联系。

7）试抽和正式抽水试验前，需对抽水主孔及各观测孔水位背景值进行观测，观测时间应不少于24h，每天应不少于两次。

8）试验水位、水量、水温、气温等的观测，需按稳定流与非稳定流相结合方式进行观测。观测前对观测工器具进行检查、校验。

①抽水主孔，抽水初期前2小时的水量、水位和停抽后前2小时的恢复水位，按1、3、5、7、10、15、20、25、30、40、50、60、75、90、105、120min时间点各观测1次；水温、气温需同步观测，抽水初期应每30min观测一次，基本稳定后，可逐步增加到每2h观测一次；

②观测孔水位观测时间要求，按与抽水主孔的距离、水力联系密切程度，以及与抽水试验层段的层位关系，在抽水设计中要具体明确；抽水后，根据水位受影响的变化幅度情况再作适当调整。

9）各降程抽水主孔水量、水位及观测孔水位稳定标准，要严格达到抽水试验规程要求。

10）每次抽水试验结束前，采集5升水样送检查。

11）试验原始记录及时、正确、整洁、字迹清楚、无涂改。

12）保留作为水位动态长期观测孔的钻孔，抽水试验结束后，需用钻具探测孔深，当孔内淤塞物达到及超过含水层段1/8时，要专门进行打捞并符合规定。

（4）岩土样、煤样和水样采集及送检主要要求

1）岩土样、煤样及水样要求

岩样：各组孔施工顺序按照从浅到深的原则施工，按设计要求取样测试，采取主要煤层煤煤质煤样与瓦斯含量参数测试，其余孔只取目的层段。各抽水钻孔分别对每次抽水采取水样，分析各含水层水质情况，水样分析外委有资质的单位进行。
     ①岩样：东一O2孔及西三下O2孔采取13-1、11-2、9、8、6、4、1煤层顶底板岩石物理力学性质。
     ②煤样：取芯层段内主要煤层(13-1、11-2、9、8、6、4、1)煤质样、瓦斯样和突出指标样。
     ③水样：各抽水层段。
    数量要求：
①岩样：原则上岩层厚度大于等于2m且小于5m的取1组岩层厚度大于5m的取2组：厚度小于2m的岩层不采样。1煤底板至一灰顶板隔水岩层样要加密采集，厚度大于1m的岩层均要采集。
    ②煤样：取芯层段主要可采煤层(13-1、11-2、9、8、6、4、1)采取煤质样、瓦斯样和突出指标样各1个。
    ③水样：每次抽水试验结束前均取样水质全分析1个。

详见表3-2 张集煤矿地面水文观测孔设计工程量统计表。

2）现场采样要求

(1)煤样：跟班采集，岩芯装入岩芯箱后，立即釆样。采样时，将岩样外表浆液刮净无污染，装入厚不薄于1mm的塑料袋，袋口用塑料皮扎紧，填写采样单。
    (2)岩石样按一般要求采集，但要现场跟班采集，及时包装蜡封。
    (3)采样单一式两份，分别填写采样孔号、采样起深度、岩样现场名称、采样日期、采样人等。
    (4)岩样的采集自上而下进行。

3）岩、土及水样测试要求

岩样及水样的采集与测试要严格按照相关规范要求执行，并委托有科研所或测试中心承担。
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   施工工艺流程图
产污环节：施工过程中设备运行时产生的噪声、钻井过程中产生少量废泥浆、钻井岩屑。本项目施工过程中主要以电力作为施工动力，仅在施工前期及运输过程中使用燃油机械及设备，由于燃油机械使用为间断施工，污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。抽水试验过程中产生含悬浮物的地下水。
2、施工时序及建设周期

（1）施工时序

本项目2个场地同时施工，配置4台钻机，施工时序如下：
①实施钻前工程；

②实施钻井工程；

③施工完成后进行孔口保护、生态恢复。
（2）建设周期

本项目野外钻井施工工期为7个月（210天），预计开工时间为2026年10月，完工时间为2027年4月。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境

张集煤矿地面水文观测孔补套工程项目施工场地位于安徽省淮南市凤台县岳张集镇塘沿村、观音村境内。
1）、主体功能区规划

根据《安徽省国土空间规划（2021—2035年）》，项目所在区域属于国家农产品主产区，所在区域不涉及自然保护区、自然文化遗产、重点文物保护单位、风景名胜区、重要湿地、湿地公园、森林公园、蓄滞（行）洪区、水产种质资源保护区等禁止开发的区域。
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 安徽省国家级和省级主体功能区分布图
2）、生态功能区划

根据《安徽省生态功能区划》，本项目所在的淮南市凤台县属沿淮淮北平原生态区，本项目所在区域为Ⅰ3淮河中下游湿地与农业生态亚区下的Ⅰ3-3淮南农业与城镇生态功能区。

本功能区位于淮河中游，包括淮南市全部，北岸的凤台县中南部及颍上县东南部，南岸的长丰东北角、定远县西北角以及风阳县西部和怀远县西南角的少数乡镇，面积2098.0km2。本区气候属亚热带湿润气候与暖温带半湿润气候过渡地带，日照充足，雨量适中，四季分明，年均无霜期220天，年均温度15.3℃，年平均降水量965mm，年蒸发量1600mm。本区地貌有以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本区内工矿与城镇密集，主要为安徽省重要工业城市淮南市，本区煤炭远景储量444×108t，探明储量145×108t，是全国十大煤田之一，占安徽省储量的63%，煤质好，煤种多。

本生态功能区内潴育水稻土、黄潮土和黄褐土广泛分布，在丘岗区有石灰岩土分布，部分地区裸岩出露，石材开采盛行。耕作制度多为一年两熟为主，主要农作物有水稻、小麦等，经济作物有油菜、花生等。丘岗地区分布有地带性天然次生林，主要包括暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林和北亚热带针叶林等。

该生态功能区的煤炭资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。本区东南部的高塘湖以及沿淮分布的焦岗湖、蓝峰湖、上下六坊堤、石姚段、汤渔湖和洛河洼均是淮河流域重要的洪水调蓄功能区。在发展农业、采矿业和城镇建设过程中，进行矿区生态保护与恢复，加强采石管理与城镇污染治理，协调洪水调蓄与农业生产关系是该区生态建设的重要内容。

项目生态功能区划一览表
生态功能一级区

生态功能二级区

生态功能三级区

涉及县市

面积（km2）

生态环境敏感性

保护措施与发展方向

沿淮淮北平原生态区

淮河中下游湿地与农业生态亚区

淮南农业与城镇生态功能区

本功能区位于淮河中游，包括淮南市全部，北岸的凤台县中南部及颍上县东南部，南岸的长丰东北角、定远县西北角以及风阳县西部和怀远县西南角的少数乡镇。

2098.0

本生态功能区的煤炭资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。

在发展农业、采矿业和城镇建设过程中，进行矿区生态保护与恢复，加强采石管理与城镇污染治理，协调洪水调蓄与农业生产关系是该区生态建设的重要内容。
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 安徽省生态功能区划图
3）土地利用现状

本项目施工临时用地位于凤台县岳张集镇塘沿村和观音村，系租用所在村集体土地作为本项目的临时施工用地，占地类型为农用地和建设用地，占用已划定的基本农田，临时用地种植当地农作物，目前已闲置。建设单位正在办理相关土地审批手续，待批准后将用于本项目施工。

项目占地类型及面积情况见下表。

 项目用地情况一览表
土地

性质

井场

名称

用地

位置

农用地

建设用地
合计
水域及水利设施用地(沟渠）
耕地（水田）
住宅用地
集体

土地

1#场地
塘沿村
38m2
0
4150m2
4188m2
2#场地
观音村
0m2
2317m2
1039m2
3356m2
合计

/
2355m2
5189
7544m2
土壤

项目所在区域顾桥镇地处淮河中游平原，土壤类型具有明显的区域性，主要分为四类：潮土（黄潮土）占耕地面积 70% 以上。主要沿淮河、西淝河等河流沿岸及平原区分布，是水稻、小麦主产区。砂礓黑土：广泛分布于采煤沉陷区及周边低洼地带。土壤质地黏重、结构紧实，含较多砂礓（钙质结核），易旱易涝，肥力中等，适合耐旱作物。水稻土：主要分布于长期水旱轮作区及沉陷区周边水田。由潮土、砂礓黑土经长期耕作、淹水熟化形成，耕作层肥沃，保水保肥性好，是水稻高产土壤。黄棕壤：零星分布于镇域西部、南部岗地（如八公山余脉）。土层较薄、质地偏砂，呈微酸性，肥力较低，适合旱作与林果种植。

植被类型
项目所在区域顾桥镇位于我国东部暖温带半湿润季风气候区，具有典型的南北、海陆过渡性气候特征，自然条件表现为暖温带向亚热带过渡的特点，植被区划隶属于暖温带落叶阔叶林区，地带性植被类型为落叶阔叶林。由于受长期人类活动和耕作的影响，区域内自然生态系统不复存在，自然植被分布面积极少，仅在受人为因素干扰较小的荒地、河滩地等局部区域存在少量自然植被，生态系统结构较为简单，农田生态系统占绝对优势，基本上能维持动态平衡。 

项目区域植被以人工植被为主，主要包括农作物植被和林业植被两种类型，其中农作物植被占绝对优势，遍布于整个评价区，林业植被数量较小，呈斑块状分布在村庄及周边或条带状与农田植被镶嵌分布。

农作物以水稻、小麦、大豆、薯类等为主，间有少量的油菜、麻类、花生、棉花等经济作物和林果等，形成水稻－小麦、小麦－大豆、小麦－薯类为主的一年两熟制， 局部有水稻－小麦－绿肥两年三熟的耕作制度。区内农业生产条件较好，但目前机械化生产水平较低，平均亩产量在 450kg 左右，仍有一定的增产潜力。 

项目区内的林业以人工营造的农田防护林及路旁、渠旁、水旁和村旁的“四旁”绿化为主，林网类型较为简单、缺乏完整性。农田林网主要树种为杨树，部分为杨树和楝树为主，灌区两岸的个别地段树种组成较为丰富，村镇及矿区绿化树种多样，沿河两岸和塌陷区的低湿滩地分布有芦苇、杂草等天然植物群落。区内的乔木、灌木和草本植物以华北植物区系为主，未见外来入侵植物。

根据现场调查，本工程施工区域现状为闲置空地，无植被，周边主要为绿化植被和行道树。 

野生动物
在《中国动物地理划分》上，安徽省淮河以北的淮河流域属古北界华北区的黄淮平原亚区，其生态地理动物群属温带森林——森林平原、农田动物群。在组成与结构比较简单的生态境域中，动物种类比较贫乏，区域范围内有大面积塌陷，动物种类较少。 根据现场调查，本项目区域未见国家及省级重点保护的野生濒危动物，没有大型野生动物，仅有少量鸟类、鼠类以及各种昆虫等小型动物。
7）水生生态
本项目占地范围内无水体，项目周边有较多因采煤塌陷形成的水域。根据相关调查，现有塌陷区水域，春秋两季共有约浮游藻类76属203 种，浮游动物16种，底栖动物15种。塌陷水域共有水生管束植物约9种，分别为金鱼藻、喜早莲子草、狐尾藻、芦苇、荇菜、水蓼、凤眼莲和黑藻。

2、地形地貌
市境在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，为煤炭资源的生成提供了良好条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。

凤台县呈东南、西北向倾斜，南北长50km，东西宽42km，地势自西北向东南倾斜，海拔19.45~40m，坡降1/7000~10000，淮河、茨淮新河、西淝河等穿境而过，国土面积841.67km2。因河流变迁，交替沉积和黄淮泛滥侵蚀堆积，加之人为活动影响，形成“大平小不平”地貌特征；淮河以北属淮北平原，淮河与西淝河-花家湖两岸为0.5~2km河漫滩涂；西淝河与淮河入口处，汛期受淮河洪峰顶托向西南泛滥并反复冲刷，河面扩展坡浅，形成董峰湖河口湾地。淮河南岸与江淮丘陵衔接，局部为石灰岩残丘，山脊自东向西，为剥蚀构造的低山丘陵类型。

凤台县属淮河台彻，长期受下降运动控制，地面大部分被第四系覆盖，仅淮河南岸大山镇、凤台林场、县城西部刘集乡一带，出露元古界和古生界地层；构造形迹以断裂构造为主，且多隐伏于第四系之下；尚塘断裂带东西走向，向北倾斜，倾角70°，为刘府断裂带的组成部分，县境长15km，西自利辛县入境，北延蒙城县境内；桂集向斜，为淮南复式向斜之一部，以桂集为中心，向东西至县界，境内长30km，大部分为第四系覆盖；丁集背斜是潘集背斜向西北延伸部分，境内长14km左右，西北走向，轴部在西北部倾斜。

3、气候、气象

项目所在地属于暖温带半湿润季风气候区。气候特征主要表现为：春温多变，夏雨集中，秋高气爽，冬季干冷，季风显著，四季分明。

据淮南市气象台资料：多年平均气温15.5℃，极端最高气温41.4℃（1959年8月24日），极端最低能气温-22.8℃（1966年1月31日）；多年平均降水量为928mm，最大年降水量1723.5mm，最小年降水量471.9mm，降水主要集中在每年的6~8月，约占全年降水量的45%；多年平均蒸发量1610.14mm（水面），最大年2008.1mm（1958 年），最小年1261.2mm（1980年）；多年平均相对湿度72％；全年日照时数最多年份为2609.9小时，最少年份为1960.8小时，平均为2279.2小时；年平均风速在1.9～3.7米/秒之间，平均值是2.8米/秒；无霜期最长261天，最短179天，平均223.7天。

4、水文状况

凤台县地表水系属淮河流域，淮河1~3级支流10条、湖泊3处，其中：跨界淮河干支流5条、跨界淮河旁侧湖泊2处；此外，还有新集、张集、顾桥矿区采煤塌陷水域，总积水面积105.84km2。

——淮河：淮河由陆家沟口入凤台县境，至永幸河闸口以下分南北岔，北岔入市境潘集区，南岔入市境八公山区，境内长32.6km（总长37.7km），平均河宽420m，南岔平均河宽330m，北岔平均河宽310m。淮南市辖淮河入境鲁台孜水文站，1960年前最低水位14.68m（1953年6月19日）、最高水位26.00m（1954年7月27日），1961~2000年最低水位15.1m（1978年11月8日）、最高水位26.00m（1991年7月13日），最大流量12800m3/s（1950年7月18日），最小流量0（1979年1月1日）。市辖淮河干流，90%保证率，多年平均流量300m3/s，多年最枯月平均流量20m3/s；多年平均含砂量0.581kg/m3，最大含砂量17.2kg/m3，最小含砂量0.002kg/m3。

——茨淮新河：淮河一级支流，人工河流，上起沙颍河茨淮铺，于荆山口上游入淮河，流经阜阳、利辛、蒙城、凤台、淮南、怀远四县两市，全长134.2km，流域总面积7127km2；凤台县流经长31.12km，境内河宽225~375m，1995~2004年最枯月平均流量1.98m3/s。

——西淝河：淮河一级支流，全长178km，凤台县辖55.3km；流域面积4100km2，1972年茨淮新河开通后，实际汇水面积1609km2，平均河宽250m；历史最高水位：闸上24.82m（1954年7月29日），闸下25.38m（1954年7月27日）；历史最低水位：闸上14.22m（1953年6月21日），闸下13.96m（1958年7月3日）；最大流量1360m3/s，多年最枯月平均流量1.32m3/s。

——岗（港）河：淮河二级支流，西淝河支流，流经全长35km，平均河宽150m；鸭子沟与岗河、架河相连。

——永幸河：淮河二级支流，人工河流，流径全长46.91km，平均河宽5~10m，水深3m左右，灌溉面积600km2。

——架河：淮河二级支流，全长29.45km，上游河宽10~20m，下游河宽1000m，戴家湖是架河的旁侧湖泊，水体与之相连；淮浙煤电凤台发电厂、县污水处理厂污废水均排入架河。

——西城河：县城纳污河流，积水面积8.08hm2，县人民医院、县城河医院、县中医院污水与部分居民生活污水均排入西城河。

——自然湖泊：花家湖水域面积16.78km2，县辖焦岗湖水域面积28.57km2，花家湖与西淝河相连，焦岗湖与淮河、西淝河存在水利联系。

5、井田地质及水文地质

地层：

本矿区为新生界松散层覆盖的全隐蔽区。经钻探揭露区内地层有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、新近系、第四系地层，现分述如下：

（1）寒武系(∈)

矿井内有14个钻孔揭露寒武系灰岩，揭露厚度10.7～200.85m。由青灰色灰岩、灰质白云岩组成。

（2）奥陶系中下统(01+2)

矿井内揭露奥灰地层钻孔有24个，其中揭穿奥陶系全部地层的钻孔有14个，厚度为33.9(观Є1)～105.5m(十五Є1)，平均组厚77.17m。岩性主要由浅灰、棕灰、浅肉红色灰岩、白云质灰组成，顶部夹有数层薄层状紫红色，灰绿色泥岩。

（3）石炭系(C)

石炭系地层假整合于奥陶系地层之上，厚度121.56m。中统本溪组不含煤层，上统太原组含薄煤或炭质页岩5～6层，均不稳定，不可采。

矿井内见太原组灰岩钻孔共计170个，其中揭露太原组全部地层的钻孔有23个，厚度为11.30(十19)～133.05m(机动2)，平均组厚102.38m，含灰岩11～12层，灰岩平均总厚51.64m，占组厚50.44％。其中C33上、C33下、C311三层灰岩较厚，平均累厚为26.68m，占灰岩总厚51.67％，其余皆为薄层不稳定～较稳定灰岩。

（4）二叠系(P)

二叠系整合于石炭系太原组之上，地层厚度约981m，自下而上分为下统山西组、下石盒子组和上统上石盒子组、孙家沟组，其中下石盒子组、山西组和上石盒子组为含煤地层，含煤32层，累厚32.86m，含煤系数4.56%，可分7个含煤段。孙家沟组为非含煤地层。

煤层：

井田内含煤地层为石炭系和二叠系，二叠系山西组、下石盒子组、上石盒子组煤层发育，为主要开采对象。

本区共有可采煤层14层，分别为20、17-1、16-1、13-1、13-1下、11-2、9-1、8、7-2、7-1、6、5、4-2、1煤层，可采煤层平均总厚27.23m，占煤层总厚82.67%，可采含煤系数3.78%。

水文地质概况

本区含水层(组)由新生界松散层砂层孔隙水、二叠系砂岩裂隙水和石炭系太原组及奥陶系、寒武系石灰岩岩溶裂隙水组成。

（1）新生界松散层含、隔水层（组）

区内松散层厚242.60(D12孔)～480.40m(十19孔)，平均385.82m，松散层自上而下含隔水组可划分为：上部第四系(Q)含、隔水组、中部新近系上新统(N2)含、隔水组和下部新近系中新统(N1)含、隔水组三部分。

（2） 二叠系砂岩裂隙含、隔水层（组）

1）风化带弱隔水层组

浅部煤系地层主要由泥岩类（含泥岩、铝土泥岩、含铝泥岩、炭质泥岩、花斑泥岩等），粉砂岩类（含粉砂岩、砂质泥岩、互层等）和砂岩类（含细、中、粗砂岩等）三类岩性组成，风（氧）化带厚度一般30m左右。

2）二叠系砂岩裂隙含水层组

以中细砂岩为主，局部为粗砂岩和石英砂岩。矿井煤层砂岩裂隙不发育，富水性弱，以静储量为主，补给条件差，其特征具有初始水量较大、衰减快，直至干涸，易于疏干。含水层（组）与大气降水关系不明显，其突水水量观测历时曲线为静储量消耗类型。 

3）二叠系砂岩间隔水层组

砂岩裂隙各含水层间，均有泥质类岩层间隔，相互间无水力联系，即使被断层切割，断层破碎带间一般因泥质类岩屑的胶结充填，而具相对的隔水作用。

4）1煤底板隔水层组

1煤底板至太原组1灰顶间距平均17m，主要岩性为泥岩和砂泥岩互层为主，局部夹细砂岩薄层，偶见细小裂隙，在正常状态下，具有一定隔水作用。

（3）灰岩岩溶裂隙含、隔水层（组）

1煤底板下伏灰岩岩溶裂隙含水层（组），分别由石炭系太原组薄层灰岩岩溶裂隙含水层（组）、奥陶系和寒武系厚层灰岩岩溶裂隙含水层（组）组成。 

1）石炭系太原组灰岩岩溶裂隙含水层

厚度为98.82～125.48m，平均组厚110.24m，含灰岩12～13层，灰岩平均总厚55.39m，占组厚50.25％。

C3Ⅰ组灰岩（C31～C33下层灰岩）：为l煤层底板直接充水含水层，灰岩纯厚度为6.67～26.85m，平均厚19.84m。一般岩溶裂隙不发育，富水性弱～中等，不均一。

C3Ⅱ组灰岩（C34～C39层灰岩）：岩溶裂隙不发育，并见有多层薄煤层，灰岩厚度都较薄，富水性弱～中等，不均一。

C3Ⅲ组灰岩（C310～C312层灰岩）：岩溶裂隙较发育，局部见有小溶洞，富水性弱。

太原组灰岩岩溶裂隙发育具有不均一性，富水性一般弱～中等，少数富水性强，主要取决于岩溶发育程度，多以储存量为主。

2）石炭系本溪组铝质泥岩隔水层

矿井内共有25个钻孔揭露本溪组，其中12个钻孔完全揭穿本溪组，其厚度为4.08m(三补4)～18.95m(机动1)，平均厚度为8.70m。岩性主要为铝质泥岩、泥岩及薄层灰岩组成，正常情况下，能起到一定的隔水作用。

3）奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层

由灰色夹紫红色灰岩、灰色白云质灰岩组成，岩溶裂隙在中下部比较发育，整体发育不均一，各处富水性相差悬殊。据矿井内六O2、西风井O2、六东O2、十二南C3Ⅰ、东风井O2、西二下O2、中央区O2奥灰段抽水试验资料，水位标高-18.03～+60.25m，单位涌水量q=0.000119～0.45563L/（s·m），K=0.00014～0.478m/d，矿化度0.26～2.81g/l，水质属氯化钠、重碳酸钠类型，富水性不均一，在强富水径流带富水性中等～强，其它块段表现为弱～中等。

4）寒武系灰岩岩溶裂隙含水层

由青灰色灰岩、灰质白云岩组成。钻进过程中发生多次掉钻，溶洞发育。据矿井内观∈1、十五∈1、中央区∈1、中央区∈4、东风井∈1孔抽水试验，水位标高-34.20～+53.25m，单位涌水量q=0.00018～0.00611L/（s·m），富水性弱。

二、环境质量现状

1、大气环境质量现状
选用淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下：

①基本污染物环境质量现状

2025年，全市环境空气质量一级（优）97天，二级（良）203天，三级（轻度污染）56天，四级（中度污染）6天，五级(重度污染)2天，六级（严重污染）1天（由沙尘引起的重度污染1天，严重污染1天）；全市年度环境空气达标天数比例为82.2%，与上年相比增加了4.9个百分点；全市环境空气综合指数为3.62，首要污染物为细颗粒物。

细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%。年均值为37.1微克/立方米，与上年相比下降了7.25个百分点。

可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%。年均值为61微克/立方米，与上年相比下降了6.2个百分点。

二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为18微克/立方米，与上年相比下降了5.3个百分点。

二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年持平。

一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年持平。

臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米，与上年相比下降了6.9个百分点。

   环境空气达标区判断结果一览表

污染物

年度评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值(μg/m3)
占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
60
11.67
达标
NO2
年平均质量浓度

18
40
45
达标
PM10
年平均质量浓度

61
60
101.7
不达标
PM2.5
年平均质量浓度

37.1
30
123.6
不达标
CO

日均值第95百分位数
800
4000
20
达标
O3
日最大8小时滑动平均值第90百分位数
149
160
93.1
达标
根据《2025年淮南市环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2026），二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准限值要求，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准限值要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。
淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，有效推进淮南市大气污染防治工作，目前，淮南市制定了《淮南市空气质量提升攻坚行动实施方案》，《淮南市公开空气质量提升攻坚行动专项督察报告整改方案》，围绕煤系固废、扬尘、移动污染源、餐饮油烟、恶臭异味、秸秆综合利用和禁烧等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。
2、地表水环境现状

依据淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市环境质量状况公报》中的结论，水环境质量状况如下：

2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。

考核我市的8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；考核我市的11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。

河流：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。

湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。
项目所在区域地表水体为西淝河，西淝河水质状况为优。

3、声环境质量现状
根据现场踏勘，本项目1#施工场界外50米范围内无声环境保护目标，2#施工场界外50米范围内存在声环境保护目标，本次委托合肥源泽环境检测有限公司对声环境质量进行现状监测，监测时间为2026年8月19日，详细监测情况见下表：
声环境质量监测结果

点位名称
监测时间
监测结果（dB）
昼间
夜间

小胡家
2026.8.19
37.9
44
根据监测结果可知，本项目周边敏感点声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类区标准。
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  监测点位示意图

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，项目区域现状为农用地和建设用地，不存在原有污染情况。

	生态环境保护目标
	根据现状调查，本项目评价区范围内未见依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，未见重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态环境保护目标。本项目用地周边也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区。本项目施工场地500米范围有少量村庄和农田。

项目周边500m范围内环境保护目标一览表

环境要素
序号
名称

位置

保护对象

保护规模
环境功能区

相对方位

相对距离（本施工场界）/m
经度

纬度

环境空气

1#施工场地
1
沿路居民
116.52059370
32.75003573
村民
约25户/75人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

W
152
2
集西村
116.51978108

32.75058429

村民
约18户/54人
N
142
3
岳张集镇
116.52077818

32.75040308

约80户/240人
NE
183
2#施工场地
4
小胡家
116.45307329

32.76584357

约150户/450人
W
40
5
六院村
116.45582387

32.76373713

村民
约30户/60人
SE
215
声环境
2#施工场地
6
小胡家
116.45307329
32.76584357
约4户/12人
《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准
W
40
生态环境
7
项目施工边界300米范围内的农田、植被、农业生态环境等
农田
/
/


	评价

标准
	1、环境质量标准

①环境空气质量标准
评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相关要求，即环境空气污染物基本项目实施过渡阶段二级浓度限值，其他项目执行表2二级浓度限值。
环境空气质量标准

类别

项目

取值时间

标准值

标准来源

环

境

空

气
SO2
1小时平均

500μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准
24小时平均

150μg/m3
年平均

60μg/m3
NO2
1小时平均

200μg/m3
24小时平均

80μg/m3
年平均

40μg/m3
CO

1小时平均

10mg/m3
24小时平均

4mg/m3
PM2.5
24小时平均

60μg/m3
年平均

30μg/m3
PM10
24小时平均

120μg/m3
年平均

60μg/m3
O3
1小时平均

200μg/m3
日最大8小时平均

160μg/m3
TSP
24小时平均
300μg/m3
年平均

200μg/m3
②地表水环境质量

项目所在区域主要地表水体为西淝河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。具体数据见下表。

地表水环境质量标准单位：mg/L（除pH外）
指标

标准值

依据

pH

6～9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的

Ⅲ类水域标准

COD

≤ 20

BOD5
≤ 4

氨氮

≤ 1.0

总磷

≤ 0.2
石油类

≤ 0.05

（3）声环境质量标准
评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，见下表。
声环境质量标准       单位：dB(A)

声环境功能区类别

昼  间

夜  间

1类区

55
45
2、污染物排放标准
①施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。夜间场界噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB（A）

  噪声排放限值          单位dB (A)

标准

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
70

55

②废气排放标准：

施工期扬尘执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中厂界大气污染物无组织监控浓度限值要求。
施工期大气污染物排放标准
污染源
污染物
无组织排放监测浓度限值(mg/m3)

标准来源
限值
限值含义
施工扬尘

颗粒物
1.0
超标次数≤1 次/日
周界外浓度最高点

DB34/4811—2024
0.5
超标次数≤6 次/日
③废水排放标准
本项目施工期无生产废水外排，施工人员生活污水依生活污水经化粪池预处理后定期清掏用于农田施肥，不外排。
④固体废物

一般工业固废贮存过程应执行《中华人民共和国生态环境法典》中的相关要求，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	本项目为煤炭资源地质勘查项目，主要为施工期，不涉及营运期相关内容，施工期主要为生态破坏及少量无组织施工废气，无需申请总量控制指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	生态影响分析

本项目施工时临时占用部分土地资源，对当地土地利用格局、植被、野生动物、土壤环境、水土流失及景观造成轻微影响，但影响时间很短，随着项目施工结束而结束，不会改变当地的生态环境质量，环境影响较小。

①项目占地对土地利用的影响分析

本项目建设对土地利用的影响主要表现为项目占地使土地功能临时发生改变，对区域土地利用格局造成轻微影响，对农业生产的直接影响主要体现为因临时占用农用地而造成经济作物减产，本项目占地面积7544㎡，占地面积较小，且均为临时占地，施工结束后即恢复土地原有功能，因此项目占地对土地利用影响较小。建设单位对于临时占地造成的农作物减产，除应对耕种农户进行经济补偿外，工程开工前，应先剥离占地范围内表土，独立堆存并做好水保措施；在施工结束后，按照土地复垦方案对临时占地进行复垦，进行必要的土壤抚育，多使用有机肥，恢复临时占用耕地的生产力。
②对农作物的影响

项目占用农用地，种植季节性农作物水稻、小麦、蔬菜等。项目对农作物的影响主要表现因临时占用农用地造成经济作物没有产量，一公顷土地水稻产量按照8吨计算，项目占地年可减少水稻产量12万吨.临时占地对农田的破坏，使被开挖地段的土壤耕作层发生破坏，导致耕地质量下降，主要可能耽误农作物生产，但这种影响是临时的，在施工结束土地复垦完成后即可恢复生产。

本次环评要求施工单位对临时占地除在施工过程中采取措施减少对农田破坏外，在施工结束后，一定要负责农田质量的恢复，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。在恢复期对土壤进行熟化和培肥，切实做好耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。
③ 对野生动物影响分析
拟建项目在施工过程中对野生动物的影响主要表现为工作人员的施工活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰，会惊吓干扰植被中生活的某些野生动物。由于上述原因的影响，大部分两栖类和兽类迁移它处，远离项目区范围，一部分鸟类和爬行类动物会通过迁移和飞翔来避免项目采掘面下方结构层施工所造成的影响，导致项目区周围环境的动物数量有所减少，但是距离项目区较远的区域中被影响驱赶的动物会相对集中而重新分布，因此本项目对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，更不会导致动物多样性降低。在工程完工后项目区施工噪声等影响减弱后又会回到原来比较适宜生存和活动的地域。总体上本项目对周围的野生动物有一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。

④对水土流失影响分析

项目区土壤疏松，土壤侵蚀特征为：以风力侵蚀为主，兼有季节性水力侵蚀。施工活动对地形地貌、地表组成物质和植被产生扰动、破坏或再塑，使其失去原有的固土防冲能力，造成新的水土流失。

本项目开挖土方堆在专门的堆放区域，堆放区四周采用草袋防护，并进行苫盖，防治水土流失。同时本项目已编制完成复垦方案并取得批复，施工结束后按照复垦方案对临时占地及时进行复垦，恢复原有生态环境功能。采取以上措施可以最大程度减轻水土流失的影响。
⑤对土壤环境的影响分析

项目施工过程中对土壤的影响主要为工程建设期的开挖对土壤结构的破坏。施工时场地平整产生的剥离表层土应独立集中临时堆放，钻井结束后用于场地复垦回填用土。表层土堆放区应设置截、排水沟等严格的水保措施防止水土流失。通过对井场内各池体采取防腐防渗处理，钻井泥浆对土壤影响很小。项目施工结束后即对场地进行土地复垦，对土壤进行熟化和培肥，恢复场地原有功能，因此项目施工对场地土壤结构性状影响很小。
⑥景观影响分析

项目施工期各种车辆行驶及井场设备搭建，使景观的基本构成要素廊道的数量增加，影响生态系统中的能流、物流的流动，对植物物种传播和动物的迁徙有一定的影响。施工区、临时建构筑物区、设备区等活动，会在形成新的堆土、钻探场等人工建筑景观、改变原有的景观，造成视觉干扰。但这一影响随施工作业的完成而结束，因此项目施工对整个景观的影响不大。

(2)污染影响分析
1）施工废气 

项目施工期大气环境影响主要来源于施工扬尘、车辆尾气等。

①施工扬尘

扬尘主要来自施工现场运输车辆、现场作业过程中扬起的灰尘。根据经验数据，在风速为1.2m/s~2.4m/s下土方和灰土的装卸、运输、施工或现场施工以及石料运输时，距离50~150m处下风向粉尘浓度为11.7~5.0mg/m3。项目所在区域的年平均风速为1.6m/s，风速小，产生的扬尘量小，同时在易产尘施工点采取湿式作业、堆场采取篷布遮盖，场区定期洒水抑尘、施工道路采取定点洒水等措施，可有效降低扬尘产生量，并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m范围。本项目施工结束后影响即可消失，无长期影响，对区域环境影响小。
施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3）
距离

5m

20m

50m

100m

150m

200m

TSP小时平均浓度

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

0.57

0.42

洒水

2.01

1.4

0.67

0.47

0.34

0.22

②车辆尾气

项目施工过程中各类燃油动力机械作业时排放的废气中含CO和NOx等污染物。本项目施工过程中主要以电力作为施工动力，仅在施工前期及运输过程中使用燃油机械及设备，由于燃油机械使用为间断施工，污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。

2）施工废水 

本项目施工使用水基钻井液（即钻井泥浆），水基钻井液是一种以水为分散介质，以粘土（膨润土）、加重剂及各种化学处理剂为分散相的溶胶悬浮体混合体系。钻井时钻井泥浆从井口处返出，返出的泥浆中固相含量比较高，为了降低其中的固相含量，钻井用的泥浆出井口后经振动筛、除砂器处理后大部分可循环利用，少部分因性能不合格而会被废弃进入废浆池作为固废处置，施工过程中无钻井废水产生。

本项目施工期期间污水主要为施工人员生活污水及少量车辆冲洗废水。 

1）生活用排水
本项目施工期人员配置约56人，场地不提供食宿，施工人员生活用水量以50L/人·d 计，则施工人员生活用水量为2.8m3 /d，生活污水产生量以80%计，则施工人员生活污水产生量为2.24m3 /d，生活污水经各场地化粪池预处理后，定期用于周边农田施肥。

2）车辆冲洗废水
本项目每个施工场地出口设置车辆冲洗装置一套，用于冲洗出场车辆车身及轮胎。根据《安徽省行业用水定额》洗车用水定额为0.038m3/（车次），根据建设单位提供经验，每个施工期场地每天进出车辆平均约5辆，因此项目场地车辆冲洗用水为0.38m3 /d，车辆冲洗约30%蒸发消耗，其余约0.27m3 /d水经二级沉淀池处理后循环利用，不外排，每日补充水量约0.11m3 /d。

3）抽水试验产生的水

项目抽水试验前需进行洗井，洗井使用循环水，通过钻杆泵入清水，置换孔内高粘度钻井泥浆，把孔内浓泥浆置换排至泥浆池，供后续工程施工继续使用，洗井后段排水进入清水池，用于后续泥浆调配使用。

根据建设单位施工经验单孔洗井用水量约为80m3，洗井用水循环使用，洗井消耗水量约16m3，项目9个孔分批次施工，单批次仅1孔洗井。项目9个孔施工洗井补充水量为144m3，折算为每天约0.69m3 /d。
洗井完成后进行抽水试验，本项目共9次抽水试验，每次抽水约36h，根据建设单位施工经验预估，每小时抽水量约10m3，因此每次抽水试验水量约360m3，项目9个孔分批次施工，单批次仅1孔抽水。抽水试验所抽水为深层地下水，地下水本身不含有毒有害物质，可能因施工扰动抽水试验水会含有少量悬浮物，抽水试验水进入场地废浆池和清水池经沉淀后用于施工泥浆补水、洗井补水、场地洒水、车辆冲洗等，剩余无法就地消纳的水进入附近农田灌溉渠道用于周边农田灌溉使用。
综上所述，项目生活污水及施工废水均进行了妥善处置，项目废水对周边环境影响很小。

（3）噪声污染环境影响分析
项目施工期各种施工机械设备运转会产生噪声，项目各点位施工场地独立设置，每个施工场地主要高噪声设备为钻机、泥浆泵、振动筛、潜水泵等，潜水泵位于井下工作，不会对地面产生噪声影响，其它噪声值在75～85dB（A）之间。噪声预测结果如下：

根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据业主提供资料，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。

①点声源预测模式

LA(r)=LWA–20lg(r/r0)

式中：LA(r)——距噪声源r处的声级（dB(A)）；

LWA——点声源的A声级（dB(A)）；

r——预测点与声源之间的距离（m）；

r0 ——参考处与声源之间的距离（m）；

②多声源叠加模式中：

[image: image18.png]1, =10l





L0——叠加后总声压级，dB(A)；

n——声源级数；

Li——各声源对某点的声压值，dB(A)。

③预测结果分析

a、单台施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级预测结果见下表。

工程各类噪声源不同距离处噪声值  单位：dB（A）

      声级

噪声源

测点距声源距离（m）

1
20
40
60
80
100
200
钻机

85
58.98
52.96
49.44
46.94
45
38.98
泥浆泵

75
48.98
42.96
39.44
36.94
35
28.98
振动筛

80
53.98
47.96
44.44
41.94
40
33.98
叠加时噪声

86.51
60.49
54.47
50.95
48.45
46.51
40.49
由预测结果可知，上述施工机械同时施工时，昼间在7米处、夜间在40m处能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中规定的限值要求。昼间在35米处、夜间在113m处能够达到《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中1类标准限值要求。本项目2#施工场地50米范围内有少量居民，因此项目施工在不采取有效措施时可能会对这些居民产生短时间噪声影响。

为了减少本项目施工对周边环境噪声影响，本次环评要求建设单位应严格执行以下噪声污染防治措施，降低施工噪声对周边环境及敏感点的影响，具体措施如下：
①施工期建设单位应严格遵守执行《中华人民共和国生态环境法典》和地方的环境噪声污染防治规定以及《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准，规范施工行为，加强施工管理。施工单位应注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用，对动力机械设备进行定期的维修、养护，使设备保持最佳工作状态，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生；
②施工单位应精心组织施工，合理安排施工布局，高噪声设备（钻机、泥浆泵）应远离声敏感点设置，合理安排施工时间，减少夜间施工作业时间，泥浆处理尽量选择在白天进行，避免高噪声施工机械在同一区域内使用；

③采用声屏障或者隔声措施：建设单位可在近距离有敏感点的施工场地（2#）设置临时隔音围挡，泥浆泵设置隔音罩等措施，最大程度的减少对声环境敏感点的不利影响。

④降低车辆交通噪声：运输车辆应选择周边敏感点少的运输路线，尽量远离集中居民区，运输活动应尽量安排在白天进行，施工期应加强管理，杜绝超载、超速，在途经环境敏感区域时，应减速慢行，禁止鸣笛，降低车辆交通噪声；
本项目施工工期短，高噪声设备不同时运行（钻机和泥浆泵同时运行；潜水泵仅在抽水试验时运行，且位于井下，不对地面产生噪声影响。振动筛根据施工地质环境对泥浆进行处理，间断使用，使用时间很短），且采取以上噪声防治措施后项目施工对周边环境影响是可以接受的。施工结束后噪声影响即消失。
 5）固体废物 
施工期固体废物主要为员工生活垃圾、钻井岩屑和泥浆、废包装材料，少量废润滑油和废抹布手套。

本项目施工期定员56人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计算，项目区每天生活垃圾产生量为28kg/d。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

钻井岩屑是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，并通过钻井泥浆带出至地面，钻井泥浆出井口后经振动筛、除砂器处理后大部分可循环利用，少部分因性能不合格而会被废弃进入废浆池中。根据建设单位施工经验，本项目施工期间废泥浆产生量约100m3，施工完成后废泥浆交第三方公司综合利用。振动筛、除砂器筛出的岩屑产生量约300kg，暂存于场地砂池中，自然干化交第三方公司综合利用。本项目泥浆池、废浆池、砂池等池体顶部用彩钢瓦苫盖，防止雨水进入。
本项目使用水基泥浆，采用碱粉、纤维素等进行配置，不以矿物油为连续相配制，根据《固体废物分类与代码目录》、《国家危险废物名录》（2025 年版）》，本项目项目产生的岩屑及泥浆不属于危险废物，按一般工业固废进行管理。

本项目在钻井过程中会使用一定量的辅助材料，产生少量辅助材料包装袋，根据企业提供资料，废包装袋产生量约为50kg，集中收集后外售处理，现场不存储。
本项目施工期间会产生少量废润滑油和废抹布手套，废润滑油约0.005t，属于危险废物，危废代码为900-214-08。废抹布手套产生量约0.005t，分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49。项目危险废物采用专用桶收集后暂存于场地设置的危废暂存库内，定期交有资质的单位处置。
6）地下水环境影响分析

根据区域水文地质特征，张集煤矿主要含水层(组)有新生界含水层(组)、煤系砂岩含水层(组)、石炭系太原组灰岩岩溶裂隙含水层(组)、奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层(组)，矿井直接充水含水层有煤系砂岩含水层(组)及石炭系太原组C3I组灰岩含水层，其中煤系砂岩含水层(组)富水性弱、石炭系太原组C3I组灰岩含水层富水性弱~中等。主要隔水层(组)有新生界中部隔水层、下部隔水层，1煤底板隔水层(组)及太灰和奥灰之间的本溪组隔水层(组)。其中新生界含水层(组)又可分为上、中、下三个含水层(组)(分别简称为“上含”、“中含”和“下含”)，下含与中、上含之间有稳定的粘土隔水层(组)。
本项目钻孔设计深度最大为1225m，会穿过新生界含水层等含水层，钻井过程中依靠井筒液体（即泥浆）自重形成静液柱压力抵消地层水压，阻止地下水涌入井筒，钻井施工使用泥浆，不添加有毒有害物质。钻孔成孔后下入石油套管，并用水泥固结牢固，隔离松散地层，可减少地下水涌出，固井使用水泥质量符合国家相关标准要求，因此项目施工过程中正常情况下不会造成含水层的污染。

土壤环境影响分析

①污染类型
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，土壤环境影响划分为污染影响型和生态影响型，本项目属于生态影响型建设项目。
②行业分类
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别分类表，结合建设项目行业特征、工艺特点或规模大小，将建设项目分为I、II、III、IV类四类，I、II、III类建设项目的土壤环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展土壤环境影响评价。本项目为陆地矿产资源地质勘察，属于土壤环境影响评价类别“其他行业”，属于IV类项目，因此本项目不开展土壤环境影响评价，只进行简单分析。

工程对土壤的影响主要为工程施工对土壤质地性状的影响，施工开挖对土壤结构的破坏。项目施工前期对场地表土进行剥离，并集中临时堆放，钻井结束后用于场地复垦回填用土。本项目施工工期短，施工完成后即对场地进行土地复垦，恢复场地原有功能，因此项目施工对场地土壤结构性状影响很小。

本项目施工钻孔过程中使用水基泥浆，水基泥浆是一种以水为分散介质，以粘土（膨润土）、加重剂及各种化学处理剂为分散相的溶胶悬浮体混合体系。其主要组成是水、粘土、加重剂和各种化学处理剂等。本项目泥浆由粘土（膨润土）、碱粉（工业级）、纤维素、腐殖酸和水调配而成，泥浆添加剂无毒无害，成孔后下入石油套管，并用水泥固结牢固，隔离松散地层。施工时对井场内各池体采取防渗处理，钻井泥浆对土壤影响很小，本项目建设对项目所在地土壤环境影响在当地环境可接受范围内。

本项目防渗区划分为重点防渗区和一般防渗区，具体划分区域如下：

重点防渗区：危险废物暂存间、钻机房。

一般防渗区：泥浆池、废浆池、材料库房、砂池。

重点防渗区：防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s。
一般防渗区：采取抗渗混凝土进行防渗；
本项目分区防渗一览表

区域
防渗等级
防渗技术要求
危险废物暂存间、钻机房

重点防渗区
防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s
泥浆池、废浆池、材料库房、砂池等
一般防渗区
采取防渗混凝土进行防渗



	运营期生态环境影响分析
	本工程主要是施工期，施工结束后，污染工序及污染源消除，环境影响也随之消失。

	选址选线环境合理性分析
	本项目施工选址位于安徽省淮南市凤台县岳张集镇境内，施工总占地面积7544平方，全部为临时占地，项目正在办理临时用地相关手续，在未取得临时用地使用手续前本项目不得施工。
根据工程设计规划，本次补勘工程需张集煤矿采矿权范围内进行补充勘查，探查工程设计钻孔目的与任务明确，针对性强，设计钻孔位置不可移动，因此，钻孔在选址时不可避让基本农田。

经现场勘查，本项目施工场地选择尽量紧邻周边乡村道路，交通便利，有利于设备及物料的运输。本项目施工范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种，项目所在区域生态环境总体不敏感。

本项目施工过程中产生少量生态破坏、废气、噪声及固体废物，均采取了有效可行的防治措施，项目施工对周边环境影响很小，项目建设不会改变区域环境功能，对周边居民的影响小，环境影响可接受，因此本项目从环境保护角度分析项目选址是合理可行的。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	施工期生态环境保护和恢复措施如下：

1）对占地影响的生态保护和恢复措施

①施工占地合理规划，尽量控制工程施工活动范围，减少对周边占地的影响。

②按设计标准规定，严格控制施工作业面积，不得超过作业标准规定，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。

③井场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路场地以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。

④根据《土地管理法》规定和相关地方规定，对工程临时征地进行补偿，并办理相关用地手续；严禁砍伐野外植被；严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围；鼓励居民进行植被恢复。项目施工结束后，对地面设施进行整体拆除，对拆除过程中可重复使用的材料可运至其他井站进行重复利用，不可利用部分运至政府指定的渣场，做到工完、料净、场地清。施工完成后通过充分利用当地生长的乡土植物对其进行土地复垦，可减少生态中其他物种入侵及绿地与当地景观不协调问题，恢复场地原状。

2）对动植影响的保护措施

①在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐破坏沿线地区的生态环境。

②禁止施工人员对野生动物，尤其是珍稀动物的滥捕滥杀，做好野生动物的保护工作。

③施工期要加大对保护野生动物的宣传力度，大力宣传两栖、爬行动物、鸟类对农林卫生业的作用。蛙类、蜥蜴类和蛇类要吃掉大量的农林卫生业上害虫害鼠，对人类有益，应克服任意捕杀两栖、爬行动物和鸟类的恶习。

④切实加强对水环境的保护，避免井场施工对周边地表水造成影响，施工用料的堆放应置远离地表水一侧，防止物料被暴雨径流带入水体影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施；在施工过程中禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物拋入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。施工挖出的淤泥渣土等不得抛入河流和其他水体。

⑤项目施工所需人力和物力均来自于当地，一般不会随人员或工程车辆带入外来入侵动植物，但项目在施工过程中应加强人员及车辆管理，防范外来入侵动植物对当地生态环境的影响。

3）对水土流失的防治措施

①尽量避开雨季施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。

②划定施工作业范围线，不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。

③施工场地主要出入口地面硬化，井场其他裸露区域可铺设钢板以减少雨水冲刷造成的水土流失。

④施工单位开工前，应先剥离占地范围内表层土，井场范围内表层土堆至于表层土堆放区内，并对表层土堆放区采用彩条布遮挡、构筑截、排水沟等水保措施，防止水土流失。施工结束后用于临时占地的复耕复种，恢复临时占用耕地的生产力。

4） 对土壤环境的保护措施

①施工中，要采取保护土壤措施，对熟化土壤要分层开挖、分别堆放、分层回填，减少因施工造成生土上翻、耕层养分损失的后果，同时要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。

②提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力，因地制宜地选择施工季节，尽量避开作物的生长和收获期，减少当季损失。

③施工完成后，做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对当地土壤带来的不利影响。

5） 土地复垦的相关要求
本项目施工期结束后需要对临时用地进行土地恢复，使临时用地状况恢复到原有水平。本项目建设单位已制定临时用地复垦方案，项目施工完成后要严格落实复垦方案中的措施，因地制宜，以恢复项目区原有土地利用类型为主，改善生态环境，改善破坏土地的质量。

本项目涉及临时用地对土地的损毁主要为土壤物理性质和结构遭到损坏，临时用地毁坏类型主要为压占，毁坏程度为中度破坏。在落实复垦方案中的措施后，使临时用地性质恢复到原有水平，复垦结束后，要对复垦对象进行为期一年的管护，确保复垦工程能够达到预期效果。具体复垦措施如下所示：

（1）表土剥离

表土层的剥离在本项目土地复垦中极为重要，耕作层土壤和表层土壤是经过多年耕作和植物作用形成的熟化土壤，对于植物种子的萌发和幼苗的生长有着重要作用，在临时用地占用之前，需要对临时地块内占用耕地部分进行0.3m厚表土剥离。

（2）表土堆存及防护

表土剥离后集中堆存于场地一角，为防治堆放期表土产生水土流失，影响土壤肥力，表土堆放场地周围设置袋装土临时拦挡；其次，为减小降雨对表土的冲刷作用，减少表土流失量，在表土堆积过程中应尽量压实，并在表面覆盖土工布，堆存时间较长时播撒草籽；再次，应在其临时表土堆放周边修建临时排水沟，以阻挡周边雨水；最后，在施工后期，拆除编织土袋尽快将表土用于覆土，尽可能减少堆放时间。
（3）土地复垦

地面钻孔完工后，将场区内设施设备全部回收利用，场地清理工作结束后，对各池体进行填凹、推平。用前期剥离的表土辅于客土进行回填，按照已批复的土地复垦方案的相关要求进行复垦，复垦时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草。耕植土应均匀回填并夯压整平，回填整平之后尽快植草以防耕植土流失。复垦后应达到《土地复垦质量控制标准》（TDT1036-2013）中规定的要求。恢复场区原地貌。

	运营期生态环境保护措施
	本项目施工结束后项目即结束，无运营期环境影响。

	其他
	1、大气环境污染治理措施 

(1)施工扬尘

为有效控制扬尘的污染，本次环评建议采取以下防治措施：

①施工现场实行围挡封闭。施工现场围挡高度不得低于1.8米，围档底边应当封闭；

②施工现场主要道路硬化，设置洒水降尘设施，尽量缩短起尘操作时间，安排专人定时洒水降尘，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施；

③施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施。对临时堆场修建围护设施，并合理堆放，减少迎风面积，同时采取篷布遮盖或表面洒水抑尘等抑尘措施，减少风对料堆表面细小颗粒物的侵蚀引起的扬尘量；

④在易产尘施工点采取湿式作业，在遇大风天气时禁止施工，同时用蓬布遮盖，减少扬尘产生量。运送散装物料、建筑垃圾、渣土的，采用密闭方式清运，严禁抛掷、扬撒;

⑤施工工地按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，做到工地封闭围挡、易扬尘物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。

（2）车辆尾气

项目施工过程中各类燃油动力机械作业时排放的废气中含CO和NOx等污染物，本项目仅在施工前期及运输过程中使用燃油机械及设备，由于燃油机械使用为间断施工，污染物排放量小，加之施工区域地势开阔，空气流动性好，易于扩散，项目施工车辆尾气对环境空气影响很小。

综上所述，项目施工期通过采取有效措施，可大大减轻施工期废气排放，降低施工期空气环境影响，且施工期大气环境的影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，施工期对大气环境的影响是可接受的。

2、水环境影响治理措施 

施工期产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后定期清掏用于农田施肥。项目所在区域为农田生态系统占绝对优势，区域内大部分为人工植被，因此施工生活污水用于农田施肥是可行的。

3、声环境影响治理措施 

本工程噪声源所在的场所主要在钻井区。主要高噪声设备为钻机、泥浆泵等。施工过程中采取以下措施尽量减少施工噪声对周边环境的影响。
①施工期建设单位应严格遵守执行《中华人民共和国环境生态环境法典》和地方的环境噪声污染防治规定以及《建筑施工噪声排放标准》（GB12523‐2025），规范施工行为，加强施工管理。施工单位应注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用，对动力机械设备进行定期的维修、养护，使设备保持最佳工作状态，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生；
②施工单位应精心组织施工，合理安排施工布局，高噪声设备尽量（钻机、泥浆泵）远离声敏感点设置，合理安排施工时间，减少夜间施工作业时间；

③必要时采用移动式声屏障或者其他隔声措施，泥浆泵等设置隔音罩等措施，最大程度的减少对声环境敏感点的不利影响。

④降低车辆交通噪声：运输车辆应选择周边敏感点少的运输路线，尽量远离集中居民区，运输活动应尽量安排在白天进行，施工期应加强管理，杜绝超载、超速，在途经环境敏感区域时，应减速慢行，禁止鸣笛，降低车辆交通噪声。

4、固体废物污染防治措施 

本项目产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。
一般固废：废泥浆暂存于废浆池中，施工完成后交第三方公司综合利用。振动筛、除砂器筛出的岩屑暂存于场地砂池中，自然干化交第三方公司综合利用。废包装材料集中收集后外售处置，废包装袋拆包后即外售给综合利用人员，施工场地不存储。生活垃圾依托附近居民垃圾桶统一收集后，由环卫部门清运。

危险废物：废润滑油、废含油抹布手套暂存于各施工场地设置的危险废物暂存间，统一收集后定期交由有资质单位处理。

项目危险废物管理要求：

项目对危险废物的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求，本次评价提出相关管理措施如下：

1）收集

①采用专用容器进行收集，严格按照相关规定在产生源收集，并保证收集所用的包装桶完好无损，无腐蚀、损毁或其他导致其使用能效减弱的缺陷，设置警示标识，并及时安全转运或处理处置。

②场内应设置应急接收装置和相应防渗（漏）措施，若发生泄漏，应及时收集，并清理现场。

③禁止将一般固废、生活垃圾等混入危险废物收集设施内。

2）暂存

危废暂存间的设置需满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的环保要求。

①危废暂存间选址、设计、标识、运行、安全防护和关闭等措施应按照《危险废物贮存染控控制标准》的相关要求进行，贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

④在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

⑤液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

⑥危险废物贮存设施必须按照HJ1276-2022的规定设置警示标志。

⑦危废暂存间内的危险废物需做到及时外运妥善处置，确保场内有足够接纳能力，避免场内危险废物暂存容量超过负荷导致收贮不合理，造成危废泄漏。

5、土壤地下水污染防治措施

本项目钻井过程中使用钻孔泥浆添加剂均为无有毒有害成分，施工期固井用的水泥，其质量应符合国家标准。项目施工钻井过程中竖井钻孔过程中下入石油套管，并用水泥固结牢固，隔离松散地层，可减少地下水涌出、避免对地下水水质产生影响。

为有效减少工程建设对土壤地下水环境的影响，对井场内各池体采取防渗处理，具体防渗措施及要求如下。

本项目分区防渗一览表

区域
防渗等级
防渗技术要求
钻井区域、危险废物暂存间

重点防渗区
防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s）
泥浆池、废浆池、材料库房、砂池等
一般防渗区
采取防渗混凝土进行防渗

6、环境风险分析

本项目属于探查工程，项目施工过程中使用少量润滑油，属于环境风险物质。本项目场区不单独存储润滑油，润滑油随用随买，设备中润滑油的最大存在量约为60L。
风险物质储存情况一览表

危险物质名称

环境风险物质编号

最大在线（贮存）量

临界量

（t）

qi/Qi
润滑油
/

60L即0.053t
2500
0.00002
废润滑油
0.005t
50
0.0001
废抹布手套
0.005
50
0.0001
合计

/

/
/

0.00022
由上表可知，本项目Q=0.00022＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中C.1.1确定该项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

项目施工期间润滑油主要位于设备油箱内，油箱为密闭设施，正常情况下发生润滑油泄漏的可能性很小，但钻机运行过程中如若操作不善或者设备部件故障，可能会发生润滑油跑冒滴漏，继而会产生少量沾染润滑油的岩屑（即含油污泥）。为了防范跑冒滴漏产生的润滑油或者含油污泥对环境造成影响，建设单位施工时对钻井区域进行重点防渗，并配备吸油棉纱等应急物质，一旦发生少量润滑油跑冒滴漏，可用吸油棉纱进行吸附，及时对设备进行维修，此过程中产生的含油抹布和手套、吸油棉纱及含油污泥按照危废进行管理，交有资质的单位进行处理处置。 
建设单位在施工时应着重做好以下措施，防范环境风险：

（1）建立健全管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。补充和完善现有的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程。严格执行安全监督检查制度。认真做好用油设备及危废暂存间的日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。

（2）加强对职工的安全、环保、事故应急处理、消防、个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。实行全员培训，定期考核、持证上岗。

（3）加强设施的维护与管理，确保设施正常运行，防止非正常工况导致环境污染事件。

7、环保管理

加强环境管理是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。
（1）管理机构
本项目的建设和管理单位均应成立相关职能部门，委任专职人员管理本项目的环保工作。具体工作包括：负责本项目在设计、施工各个阶段的环境管理资料和审批资料的收集和归档，为项目竣工环保验收提供相关的环保文件资料。与各级生态环境主管部门、行业主管部门的协调工作，协助专业单位做好施工期环保措施的设计和施工。
（2）机构人员要求
施工期承担现场监督任务的项目公司有关人员，人员应具备必要的环保知识和环保意识，并具备钻井项目环境管理经验。
8、环境保护投资

	环保

投资
	 环境保护投资估算表
序号

类别

污染源

环保措施

环保投资(万元)

1

废气

施工扬尘
施工现场设置围挡，出入口道路硬化，场地内土堆、料堆遮盖，防止扬尘的扩散，定期洒水抑尘等
5
2
废水
生活污水
职工生活污水经化粪池预处理后用于周边农田施肥。
2
3
车辆冲洗废水
车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排
2
4
噪声
施工设备
选用低噪设备、减振、隔声、加强管理，经常保养和维护等措施
2
5
固废

生活垃圾
施工场地设置1套分类收集箱，设置若干个垃圾收集桶等
1
6
岩屑及泥浆
废浆池、泥浆池、砂池进行防渗处理。
5
7

废包装袋
集中收集后外售
0
8

废润滑油
设置危废暂存间并进行重点防渗处理
5
9
废抹布手套

10
生态环境
项目施工严格控制施工活动范围，减少项目占地影响。施工时做好水土保持防护措施，场地裸露区域采取覆盖或绿化措施以减少雨水冲刷造成的水土流失。表层土堆放区采用彩条布遮挡、构筑截、排水沟等水保措施，防止水土流失。施工完成后恢复场地原状。
50
11
施工期环境监测                       
定期开展环境监测
3
合计
/
75



六、生态环境保护措施监督检查清单
	      内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	生态环境
	严格控制施工活动范围，减少项目占地影响；项目施工时严格落实水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失；施工前土壤要分层开挖、分别堆放、分层回填。施工结束后，及时进行土地复垦，恢复场区原状。
	在批复的占地范围内进行施工，严格落实水土保持防护措施，表土分层开挖、分别堆放、分层回填，施工完成后及时恢复场地原状。
	
	

	地表水环境
	项目无钻井废水外排、生活污水经化粪池预处理后定期清掏用作农田施肥。车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用。
	施工废水、施工生活污水禁止外排至地表水环境。
	
	

	地下水及土壤环境
	项目钻孔过程中使用泥浆，不添加有毒有害物质，且采用套管和水泥固井隔绝与水层联系，固井水泥质量符合国家相关标准要求。按要求采取分区防渗措施。
	满足措施要求
	
	

	声环境
	选用低噪设备、减振、隔声、加强管理，经常保养和维护等措施
	场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523—2025) 标准，即昼间 70dB(A)，夜间55dB(A)。
	
	

	大气环境
	施工现场设置围挡，围挡高度1.8米，施工扬尘采取洒水抑制措施；对施工车辆和机械加强管理，选用环保型施工机械设备，减少机械尾气对周边环境的影响。
	施工期扬尘执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中厂界大气污染物无组织监控浓度限值要求。
	
	

	固体废物
	施工人员的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。钻井岩屑和泥浆自然干化后交第三方公司进行综合利用。施工期间废润滑油和废抹布手套等危险废物采用专用桶收集后暂存危废暂存库内，定期交有资质的单位处置。
	处置率100%，符合环境卫生及环境保护管理要求。
	
	

	电磁环境
	无
	无
	
	

	环境风险
	（1）建立健全管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。补充和完善现有的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程。严格执行安全监督检查制度。认真做好用油设备及为废暂存间的日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。

（2）加强对职工的安全、环保、事故应急处理、消防、个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。实行全员培训，定期考核、持证上岗。

（3）加强设施的维护与管理，确保设施正常运行，防止非正常工况导致环境污染事件。
	（1）建立健全管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。补充和完善现有的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程。严格执行安全监督检查制度。认真做好用油设备及为废暂存间的日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。

（2）加强对职工的安全、环保、事故应急处理、消防、个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。实行全员培训，定期考核、持证上岗。

（3）加强设施的维护与管理，确保设施正常运行，防止非正常工况导致环境污染事件。
	
	

	环境监测
	按照本环评制定的施工期监测计划进行环境监测
	按照本环评制定的施工期监测计划进行环境监测
	
	

	其他
	无
	无
	
	


七、结论
	淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿投资建设的张集煤矿地面水文观测孔补套工程项目符合国家产业政策以及相关法律法规要求，施工期提出的生态保护、废水、废气、噪声和固体废物治理措施是可行的，只要在项目建设中同步实施环保工程，认真落实设计和评价中提出的污染防治措施，就可使该项目的不利影响控制在环境允许的范围内，项目的建设是必要的。从环境影响的角度而言，本项目环境影响是可以接受的。 
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