建设项目生态环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：淮南市盛锋新型建材有限公司年产6000万片（折标砖）免烧砌块固废综合利用项目  

建设单位（盖章）： 淮南市盛锋新型建材有限公司  
编  制  日  期：           2026年7月          
中华人民共和国生态环境部制
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	淮南市盛锋新型建材有限公司年产6000万片（折标砖）免烧砌块固废综合利用项目

	项目代码
	2510-340421-04-01-648901

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	 安徽 省（自治区） 淮南 市 凤台 县（区） 岳张集 镇（街道） 精忠村（张集煤矿南侧） 

	地理坐标
	（ 116 度 30 分 45.846 秒， 32 度 44 分 19.255 秒）

	国民经济

行业类别
	C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，N7723 固体废物治理
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业—56砖瓦、石材等建筑材料制造；四十七、生态保护和环境治理业—103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	凤台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3300
	环保投资（万元）
	124

	环保投资占比（%）
	3.75
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
□是：           
	用地（用海）
面积（m2）
	13463.7

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《凤台县岳张集镇国土空间总体规划（2021-2035年）》

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	一、与《凤台县岳张集镇国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

根据《凤台县岳张集镇国土空间总体规划（2021-2035年）》可知以下规划内容：
1、规划定位
国家新型综合能源重镇、引江济淮沿线特色工业小镇、淮南市采煤沉陷区生态修复和综合开发利用示范区，凤台县循环产业基地。
2、国土空间格局
（1）总体格局
以全域统筹，做强中心，做精乡镇，做优乡村为导向，确定岳张集镇“一带、一轴、四区”的国土空间总体格局。
“一带”：引江济淮复合廊带；
“一轴”：S426（康焦路）空间开发利用轴；
“四区”：现代农业发展区、城镇综合发展区、工矿高质量发展区、采煤沉陷综合治理区。
（2）规划分区与用途管制
规划岳张集镇农田保护区2582.33公顷、生态控制区188.01公顷、城镇发展区195.99公顷、乡村发展区3126.56公顷及矿产能源发展区171.63公顷。
（3）重要控制线规划
严格落实永久基本农田保护红线。规划期内耕地保有量不少于4.11万亩。落实永久基本农田划定成果3.87万亩（0.15万亩预调出面积），严格实施耕地用途管制，耕地和永久基本农田未经批准不得擅自调整。
严格落实生态保护红线。岳张集镇不涉及生态保护红线。
严格落实城镇开发边界。规划落实城镇开发边界1.96平方公里。严控新增城镇建设用地规模，引导形成集约紧凑的城镇空间格局。
3、镇政府驻地规划

规划镇政府驻地面积195.99公顷。重点完善镇政府驻地公服配套、保障产业发展、优化道路系统、提升环境品质，推动镇村一体化融合发展。

本项目地块位于安徽省淮南市岳张集镇精忠村（张集煤矿南侧），租赁岳张集镇精忠村股份经济合作社建设用地建设厂房，根据建设单位提供的租赁土地《不动产权证书》（皖（2026）凤台县不动产第0000148号），本项目所在地用途为工业用地，不属于生态保护区、生态控制区、农田保护区，不占用永久基本农田和生态保护红线，符合《凤台县岳张集镇国土空间总体规划（2021-2035年）》中规划要求，详见附图凤台县岳张集镇国土空间总体规划-镇域国土空间规划图。 

	其他符合性分析
	1、产业政策分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类“鼓励类”中第十二条“建材”中第9款“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖(渠)海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”。项目属于鼓励类，符合国家产业政策。

2、选址环境相容符合性
项目位于凤台县岳张集镇精忠村（张集煤矿南侧），东侧为空地（工业用地），南侧为岳张集镇搬迁区，西侧为空地（工业用地），北侧为张集煤矿中央区工业场地维修厂房。本项目运营过程主要大气污染物为粉尘，通过采取除尘器收集、封闭厂房（破碎筛分工段二次密闭）、厂房顶部设置水喷淋系统、厂房出入口设置门帘、原料输送带或廊道等密闭、厂区洒水抑尘等措施后，本项目对周边及敏感点大气环境影响较小。项目生产废水通过沉淀池处理后回用，生活污水经化粪池处理后由定期清运，不会对周边地表水造成影响。营运过程中噪声主要来源为生产设备产生的噪声，通过合理布局，高噪声设备设置在远离敏感点的厂区位置；安装减振基座，通过距离衰减和绿化吸声；合理选择运输路线，通过以上措施后噪声排放能达到2类标准要求，不会对周边居民点造成声环境影响。项目设置一般固体废物暂存间和危废暂存间，分类管理，合理处置，不对周边环境造成影响。

根据现场勘查，项目厂界500m范围内主要为居民点为主，无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水水源地等需要特殊保护的环境敏感对象，无重大环境制约因素，通过采取合理环保措施以后，本项目建设不会对周边居民点造成较大影响。同时该项目水电供应可靠，交通便捷。所以，外环境对本项目建设没有较大限制，本项目建设后也不会对周围环境产生较大的影响。

3、“三线一单”符合性
（1）“三线一单”符合性分析
根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、安徽省人民政府《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）、《长江经济带战略环境评价—淮南市“三线一单”文本》等文件要求，项目“三线一单”符合性分析见下表。
表1-1“三线一单”符合性分析
内容
环环评〔2016〕150号、皖政秘〔2018〕120号相关要求
项目符合性分析
生态保护红线
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域设计生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
本项目位于安徽省淮南市凤台县岳张集镇精忠村，根据淮南市“三线一单”成果文件中生态保护红线管控要求，项目不位于生态保护红线内的风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区、生态公益林等各类保护地，不属于生态保护红线管控的区域，符合生态保护红线要求，项目区域生态红线图见附图。
环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
①根据淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》可知：项目所在区SO2、NO2、CO、PM10、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值；PM2.5年均浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，项目位于环境空气质量不达标区。
②《2025年淮南市生态环境质量状况公报》可知，西淝河水质均值达到Ⅲ类，项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ标准要求。本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，生产废水经处理后回用不外排，不会降低地表水环境现状。本项目废气粉尘经收集后由布袋除尘器处理后达标排放，本项目运营过程主要大气污染物为粉尘，通过采取除尘器收集、封闭厂房（破碎筛分工段二次密闭）、厂房顶部设置水喷淋系统、厂房出入口设置门帘、原料输送带或廊道等密闭、厂区洒水抑尘等措施后，本项目对周边及敏感点大气环境影响较小。通过采取以上措施，本项目不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。
资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
项目生产运营过程资源主要采用电能、水，不使用高能耗能源。项目消耗量相对区域资源利用总量不显著。本项目租赁凤台县岳张集镇精忠村现有工业用地，不新增用地。因此，拟建项目建设不会突破资源利用上线。
生态环境准入负面清单
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限，以清单方式列出的精致、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
本项目为C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，N7723 固体废物治理，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中鼓励类，并已取得项目建设备案文件。因此，该项目符合国家、地方产业政策。
（2）生态环境分区管控相符性

根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，本项目所在区域环境管控单元编码为：ZH34042130003，与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类0个，一般管控类1个。根据淮南市“三线一单”图集，对照安徽“三线一单”管控要求查询报告内容要求，本次环评筛选了与本项目有关的管控要求单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。
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图1-1 本项目在安徽三线一单分区管控图中位置
表1-2  项目生态环境分区一览表

环境管控单元编码

管控单元分类
ZH34042130003
一般管控单元6

表1-3  项目环境管控单元情况一览表

环境管
控单元
编码
环境管
控单元
名称
管控单元分类
管控要求
符合性分析
空间布局约束
污染物排放管控
资源开发效率要求
ZH34042130003
一般管控单元6
一般管控单元

禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。基本农田保护区内禁止下列行为: (一)擅自将耕地改为非耕地; (二)闲置、荒芜耕地; (三)建窑、建房、建坟; (四)擅自挖沙、采石、采矿、取土; (五)排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物; (六)向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药; (七)毁坏水利排灌设施; (八)擅自砍伐农田防护林和水土保持林; (九)破坏或擅自改变基本农田保护区标志; (十)其他破坏基本农田的行为。 在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。 各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。 加大优先保护类耕地保护力度，综合采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。 提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。 设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再使用的，应当及时组织恢复种植条件。 在永久基本农田集中区域，已建成可能造成土壤污染的建设项目，应当限期关闭拆除。 禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。

/
大气环境部分部分依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 水环境部分依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 土壤环境部分依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 资源利用部分落实《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》要求。落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》等要求。落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案等要求。《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《安徽省土地利用总体规划（2006-2025年）调整方案》 

本项目行业类别为C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，N7723固体废物治理，项目选址于凤台县岳张集镇精忠村，根据建设单位提供的《不动产权证书》可知，本项目属于工业用地，不占用基本农田和生态保护红线，符合土地利用规划。

4、与淮南市“三区三线”符合性分析
“三区”为城镇空间、生态空间、农业空间，“三线”为城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线。根据淮南市生态保护红线图，本项目不在生态保护红线范围内；根据土地《不动产权书证》，本项目用地属于工业用地，不属于农用地。因此，本项目不涉及城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线，项目与淮南市“三区三线”相符。
5、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析
（1）与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符性

表1-4 与《安徽省空气质量持续改善行动方案》的相符性分析
方案要求

项目情况
相符性
二、优化调整产业结构布局
（三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
本项目为免烧砖生产项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目；本项目已经凤台县发展和改革委员会立项批准，项目代码：2510-340421-04-01648901，符合相关政策要求。
符合
（四）有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。
本项目为利用建筑垃圾、煤矸石等原料生产免烧砖，属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中鼓励类项目
（五）开展传统产业集群排查整治。中小型传统制造企业集中的涉气产业集群要制定发展规划。开展石灰岩、陶瓷等涉气产业集群排查及分类治理，“一群一策”制定整治提升方案，实施拉单挂账式管理，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。高水平打造皖北等承接产业转移集聚区，持续加强产业集群环境治理。结合“绿岛”项目等因地制宜建设集中供热中心、集中涂装中心、有机溶剂集中回收中心、活性炭再生中心；推进建设钣喷共享中心，配套建设适宜高效VOCs治理设施。
本项目为利用建筑垃圾、煤矸石等原料生产免烧砖，不涉及有机溶剂得使用，生产过程不产生挥发性有机废气

（六）推动新能源和节能环保等产业健康发展。深化新能源和节能环保产业“双招双引”，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批技术水平高、市场竞争力强的龙头企业。加快发展新能源汽车和智能网联汽车等战略性新兴产业。开展招标投标领域优化营商环境对标提升行动，系统治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。

本项目不涉及VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理等
三、加快能源结构绿色低碳转型
（七）加快推广使用清洁能源。深入实施风电光伏发电装机倍增工程，提高电能占终端能源消费比重。到2025年，非化石能源消费比重达到15.5%以上，电能占终端能源消费比重达到30%左右。加快推进天然气入皖管道建设，提升城镇燃气管网覆盖率，增强天然气供应能力，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
本项目生产使用电能
符合
（八）推动煤炭消费减量替代。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制，到2025年，重点区域煤炭消费量较2020年下降5%左右。重点削减非电力用煤。修订煤炭消费减量替代管理办法。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，不得将使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。持续加大民用、农用散煤替代力度，重点区域散煤基本清零，其他地区散煤使用量进一步下降。强化企业商品煤质量管理，鼓励制定更严格的商品煤质量企业标准，提倡生产和使用优质煤。
本项目使用电能，不使用煤炭
（九）加快推动燃煤锅炉机组升级改造。各市将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。加快热力管网建设，开展远距离供热示范，鼓励城镇供热企业推广使用清洁能源技术，科学合理布局供热管道。淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。持续推动茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等各类燃煤设施清洁能源替代。对30万千瓦以上热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停整合。禁止新建自备燃煤机组。大力推动现有煤电机组开展节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”

本项目不涉及锅炉
（十）推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。燃料类煤气发生炉实施清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，鼓励现有煤气发生炉“小改大”。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，推动石油焦、重油等高污染燃料逐步替代。

本项目为免烧砖项目，不涉及工业炉窑使用
由上表可知，本项目符合《安徽省空气质量持续改善行动方案》中相关要求。

（2）项目与《关于集中整治煤矸石等散状物料生产加工企业的通知》（凤政秘[2018]23号）相符性
表1-5 与凤政秘[2018]23号文件符合性分析
行业规范条件
本项目
相符性
取缔全县范围内各类非法煤矸石等散状物料生产加工企业，取缔后的场区依法规范管理。
本项目于2026年7月16日经凤台县发展和改革委员会同意项目备案，项目代码为2510-340421-04-01-648901；根据《凤台县岳张集镇国土空间总体规划（2021-2035）》和项目土地文件，本项目用地为工业用地，符合项目用地性质。建设单位按照扬尘控制技术规范和标准进行管理，建立相应管理制度，对煤矸石储存及加工实行全程封闭运行。项目原料煤矸石等堆放的密闭原料库中。运营过程主要大气污染物为粉尘，通过采取布袋除尘器收集、封闭厂房、洒水抑尘等措施后，本项目对周边敏感点大气环境影响较小
符合
经批准设立的煤矸石等散状物料生产加工企业，应当按照扬尘控制技术规范和标准进行管理，实行全程封闭运行。不符合要求或者整改不合格的，依法关闭
符合
非法占地生产加工煤矸石等散状物料的，由国土资源等相关部门依法查处。
符合
利用煤矸石等散状物料进行非法生产经营活动的，有关部门依法吊销其证照。
符合
根据上表内容可知，本项目建设符合《关于集中整治煤矸石等散状物料生产加工企业的通知》（凤政秘[2018]23号）规定。

（3）与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性
本项目废旧资源综合利用，将本项目情况与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）逐条对照，分析相符性。
表1-6与《固体废物再生利用污染防治技术导则》相符性分析
行业规范条件
本项目
相符性
4、总体要求
/
/
4.1、固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康
本项目建设遵循环境安全优先原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康
符合
4.2进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求
本项目废旧资源综合利用，生产再生建材，符合产业政策
符合
4.3固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划
根据《凤台县岳张集镇国土空间总体规划（2021-2035）》和项目土地文件，项目用地为工业用地，项目用地符合规划
符合
4.4固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度
本项目的设计、施工、验收和运行将遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度
符合
4.5应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物
本项目对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，主要的废气粉尘，经收集后送布袋除尘器处理后排放。废金属外售物资回收部门综合利用
符合
4.6固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求
本项目污染物排放满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求
符合
4.7固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。

当没有国家污染控制标准或技术规范时，应以再生利用的固体废物中的特征污染物为评价对象，综合考虑其在固体废物再生利用过程中的迁移转化行为以及再生利用产物的用途，进行环境风险定性评价，依据评价结果来识别该产物中的有害成分。

根据定性评价结果开展产物的环境风险定量评价。环境风险定量评价的主要步骤应包括：确定环境保护目标、建立评价场景、构建污染物释放模型、构建污染物在环境介质中的迁移转化模型、影响评估等。对于无法明确产品用途时，应根据最不利暴露条件开展环境风险评价
本项目主要是废旧资源综合利用。特征污染物颗粒物经收集后送旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器处理达标后排放
符合
5主要工艺单元污染防治技术要求

/
/
5.1一般规定

/
/
5.1.1进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放
本项目综合利用的物料主要为拆除民房等建筑及混凝土道路时产生的碎砖类、废混凝土块，煤矸石、鹅卵石、电厂炉渣、水泥、粉煤灰等
符合
5.1.2具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理
本项目不涉及
/
5.1.3应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测
本项目废旧资源经封闭车辆运输至封闭车间内暂存，设置封闭车间、喷淋洒水抑尘、集气罩、旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器、沉淀池、隔声减振等废气处理、废水处理和噪声控制等污染防治措施
符合
5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求
本项目废气主要是粉尘，经收集后送旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器处理后达标排放，产生粉尘的工段位于封闭车间内
符合
5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求
项目粉尘经收集后送旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器处理达标后排放，满足安徽省地方标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
符合
5.1.6应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求。
本项目不涉及恶臭排放
/
5.1.7产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求

本项目不涉及冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液
符合
5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求
本项目主要噪声源有破碎机、振动筛、制砖机等，首先选用噪声低、振动小的设备。在设备的基座上安装防震垫，紧固松动的螺丝，固定好机器。所有设备安装在建筑物内以便对噪声起到阻隔作用
符合
5.1.9产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置
本项目产生的废机油、废油桶等，暂存于危险废物暂存场所，由有资质单位定期清运处置；沉淀池底渣回用；清洗废水沉淀池沉淀物由环卫清运
符合
5.1.10危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求
本项目危险废物暂存危险废物暂存场所，由有资质单位定期清运处置，符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求
符合
5.2清洗技术要求
/
/
5.2.1清洗是采用水、其他溶剂或气体从被洗涤对象中除去杂质成分，以达到分离纯化目的的过程。

本项目采用水清洗
符合
5.2.2遇水或其他溶剂易燃或产生易燃气体、易释放挥发性毒性物质的固体废物，不应采用清洗处理。

本项目需清洗的原料为建筑垃圾和矸石
符合
5.2.3可根据洗涤目的对固体废物进行多级清洗，清洗工艺可采用顺流清洗或逆流清洗。

本项目清洗工艺为顺流清洗
符合
5.2.4 固体废物清洗设备应具备耐磨、防腐蚀等性能。

本项目清洗设备均做耐磨、防腐处理
符合
5.3干燥技术要求
项目不涉及

/
5.4破碎技术要求
/
/
5.4.1破碎是通过机械等外力的作用，破坏固体废物内部的凝聚力和分子间作用力，使固体废物破裂变碎的过程。将小块固体废物颗粒通过研磨等方式分裂成细粉状的过程称之为磨碎
项目采用破碎机对建筑垃圾等原料进行破碎，使用粉碎机进行粉碎
符合
5.4.2固体废物破碎技术包括锤式破碎、冲击式破碎、剪切破碎、颚式破碎、圆锥破碎、辊式破碎、球磨破碎等
项目采用破碎机对建筑垃圾等原料进行破碎，使用粉碎机进行粉碎
符合
5.4.3易燃易爆或易释放挥发性毒性物质的固体废物，不应直接进行破碎处理。为防止爆燃。内部含有液体的固体废物（如废铅酸蓄电池、废溶剂桶等）在破碎处理前，应采用有效措施将液体清空，再进行破碎处理。含有不相容成分的固体废物不应进行混合破碎处理
项目破碎主要物质是建筑垃圾、炉渣、鹅卵石、煤矸石，不属于易爆或易释放挥发性毒性物质的固体废物
符合
5.4.4废塑料、废橡胶等固体废物的破碎宜采用干法破碎；铬渣、硼泥等固体废物的破碎宜采用湿法破碎
本项目建筑垃圾等原料破碎采用干法破碎
符合
5.4.5固体废物破碎处理前应对其进行预处理，以保证给料的均匀性，防止非破碎物混入，引起破碎机械的过载损坏
项目破碎前在厂区不进行预处理
符合
5.4.6固体废物粉磨过程应严格控制粉尘的颗粒度、挥发性和火源等，防止发生粉尘爆炸
项目不涉及粉磨
/
5.5分选技术要求
本项目不涉及
/
5.6中和技术要求
本项目不涉及
/
5.7絮凝沉淀技术要求
本项目不涉及
/
5.8氧化/还原技术要求
本项目不涉及
/
5.9蒸发结晶技术要求
本项目不涉及
/
5.10烧结技术要求
本项目不涉及
/
5.11热解技术要求
本项目不涉及
/
5.12生物处理技术要求
本项目不涉及
/
6固体废物建材利用污染防治技术要求

6.1固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置
项目粉尘经收集后送旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器处理达标后排放；首先选用噪声低、振动小的设备，安装防震垫，建筑隔声

符合
6.2利用固体废物生产水泥过程及产品的污染控制应满足GB30485、HJ662与GB30760的要求
本项目不涉及
符合
6.3利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。
项目生产免烧砖，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；免烧砌块中有害物质含量满足GB30760的要求
符合
6.4固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求
本项目污染控制将满足本标准要求
符合
7固体废物土地利用污染防治技术要求
本项目不涉及
/
8监测
/
/
8.1固体废物再生利用企业应定期对固体废物再生利用产品进行采样监测，监测频次应满足以下要求
/
/
（1）当首次再生利用某种危险废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每天1次；连续一周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该危险废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每周1次；连续两个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每月1次；若在此期间监测结果出现异常或危险废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为每天1次，依次重复
本项目再生利用原料不涉及危险废物
符合
（2）当首次再生利用除危险废物外的某种固体废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每周3次；连续二周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复
本项目主要是废旧资源综合利用，建成后针对产品中的特征污染物监测频次不低于每周3次连续二周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复
符合
8.2固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染
项目建成后，将按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染
符合
综上所述，本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）规定相符。

（4）与《建筑废弃物再生工厂设计标准（GB/T 51322-2018）》相符性
表1-6 与《建筑废弃物再生工厂设计标准》相符性分析
行业规范条件
本项目
相符性
4、总图运输
/
/
4.3、总平面布置
/
/
4.3.1、厂址用地和厂区总平面布置应满足当地规划要求
根据项目土地《不动产权证书》（皖（2026）凤台县不动产权第0000148号），厂址用地属于工业用地，符合岳张集镇国土空间总体规划中土地性质要求
符合
4.3.2、总平面布置应遵循下列原则：应满足生产工艺流程的要求；应满足节约用地的要求；应与厂区的自然条件相适用；应根据声学因素合理规划，结合功能进行分区；宜留有扩产能、扩品种、更新设备、调整工艺的空间；应符合卫生、防火、防爆、防雷等有关技术要求
项目原料库紧邻破碎工序，制砖（搅拌）工序紧邻破碎工序
符合
4.3.3、建（构）筑物应满足实际生产需求，并应按功能合理设置分区、生产、办公、生活等辅助设施宜集中设置、综合利用
破碎筛分、制砖（内含搅拌）集中在同一个车间中设置
符合
4.3.7、储库（仓）设计应符合下列规定：各储库的储存能力应满足建筑废弃物大批量集中进场的要求，并应满足生产对储存量及大型车辆装卸、运输的要求；成品库的场地应满足物料进行装（卸）车、倒堆储存及转运的要求，并应具有装（卸）车位及储存场地
厂房高13.85m，满足装卸、运输要求
符合
5、建筑废弃物处置
/
/
5.1、一般规定
/
/
5.1.9、各工段之间的物料输送设计应符合下列规定：物料输送设备的选型应根据工艺布置、输送物料的性质、输送能力、输送距离、输送高度等因素确定，并应选择能效比高的设备；输送设备的输送能力应大于实际最大输送量，输送能力富余量宜根据不同输送设备及来料波动情况确定；物理设备的转运点应设置收尘装置，下料溜管应降低落差，粒状物料的下料溜管内，应采取耐磨和降低噪声的措施；物料输送应缩短运输距离、减少运输环节；物料输送廊道应避免交叉，当有交叉时，交叉角度不宜小于45°，且两条输送廊道交叉处的高差不宜小于1.5m；物料输送带应采用封闭式，输送能力波动较大的运输设备宜配备变频节能装置
项目破碎、筛分和搅拌工序分别安装集气罩收集粉尘，经旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器处理，输送皮带密闭，并降低物料落差。
符合
5.2、预处理
本项目不涉及
/
5.3、分选分离
/
/
5.3.3、分选工艺应根据建筑废弃物组分的不同特性，采用筛选、磁选、风选、浮选、光电分选等方法
项目采用磁选（除铁器）去除废金属
符合
5.3.7、金属分选工艺设计应符合下列规定：黑色金属应使用永磁或电磁除铁器，除铁器可根据实际情况选择悬挂式或滚筒式；有色金属壳根据当地固废中有色金属的种类和含量，选择合适的分选设备
在破碎机内安装除铁器去除废金属
符合
5.4、破碎与筛分
/
/
5.4.1、破碎工艺应根据建筑废弃物状态及再生产品的质量要求采用一级、二级或多级破碎，并应符合下列规定：以砖为主的建筑废弃物应根据再生产品的技术要求，宜选用一级或二级破碎；以混凝土为主的建筑废弃物应根据再生产品技术要求，宜选用二级或多级破碎；破碎设备的类型应根据再生骨料的质量要求而确定
项目主要为拆除建筑垃圾、鹅卵石、煤矸石等，多为砖等，采用一级重锤破碎
符合
5.4.2、各级破碎工艺之后必须设置除铁工艺
项目在破碎工序安装除铁器
符合
5.4.3、筛分工艺应根据再生材料的质量要求，采用一级、二级或多级筛分
项目采用一级振动筛分
符合
5.4.4、筛分设备选型应根据筛分物料的特性、工艺要求、筛分设备的结构、工艺要求等因素综合确定，并应符合下列规定：应选择适应工况条件下的筛面材质和结构；当被筛物料粒级范围较宽时，应采用双层筛分；在条件允许时宜选用座筛，当选用吊筛时应减低吊装高度
项目采用振动筛
符合
5.5、骨料整形
项目不涉及
/
5.6、泥水分离
项目不涉及
/

5.7、回收物处置
/
/
5.7.1、回收物处置应包括废金属回收处置与轻物质回收处置
项目废金属暂存一般工业固体废物暂存场所外售综合利用
符合
5.7.2、废金属回收处置系统中应配置废金属打包设备
项目废金属暂存一般工业固体废物暂存场所外售综合利用
符合
5.7.3、轻物质回收应分类储存，储库面积应根据轻物质的容重及储存期确定
项目建筑垃圾等原料运输前已进行前期处理，厂区无轻物质产生
符合
5.8、再生材料储存
/
/
5.8.1、再生材料应按产品性质和用途，分区、分类储存，不得混杂
再生材料根据产品需要堆放
符合
5.8.2、再生材料储存区应靠近相应的生产区，不宜进行二次倒运
再生材料堆放靠近制砖车间
符合
5.8.3、粉体材料应按粒度及活性状况分类，罐装或袋装储存，储存条件应干燥，储存区应采取防潮、防混料措施
项目不存在粉体材料
/
5.8.4、再生骨料的储存场地应硬化、封闭，并采取降尘措施。再生细骨料储存场地应设置防雨设施；再生干混砂浆用再生细骨料储存场地应采取防潮、防雨等措施
项目厂区地面硬化，厂房全封闭，并设置喷淋洒水系统
符合
5.8.5、再生粉料的储存期应为3d~7d，粉磨系统中的原料仓容应满足磨机3h~4h生产用量
项目不存在再生粉料
/
6、再生产品生产系统
/
/
6.1、一般规定
本项目不涉及再生混凝土用再生骨料
/
6.2、再生混凝土
项目不涉及
/
6.3、再生干混砂浆
项目不涉及
/

6.4、再生建筑微粉
项目不涉及
/

6.5、再生砖、砌块
/
/
6.5.1、生产再生砖、砌块应选用全自动砌块成型生产线。成型机的设备基础设置减振、阻断以及二次封闭设施
项目采用全自动制砖机，半地下安装，安装减振基座，封闭车间
符合
6.5.2、原料库的设计应根据气候特点、原料性质综合确定，并应符合下列规定：应设置陈化库，陈化期不宜小于7d；原料库储存容量不应小于7d的生产用量；北方寒冷地区、南方多雨地区应设置原料库，并应有保温或防雨措施
原料库全封闭车间
符合
6.5.3、用于生产再生砖、砌块的再生原料应经过分选、分离处理
建筑垃圾等原料分选后运至厂区，破碎机安装除铁器去除废金属
符合
6.5.4、再生砖、砌块生产车间应设置养生窖，并应配备温度、湿度自动控制设备
项目不涉及
符合
6.6、道路用再生无机混合料
/
/
6.6.1、道路用再生无机混合料生产宜采用双搅拌机系统；拌和设备应为强制式搅拌机，搅拌时间不应小于12s
JS750搅拌机
符合
6.7、轻物质资源化
项目不涉及
/
7、信息化与自动化
制砖系统为全自动制砖机系统
符合
8、辅助生产设施
在进出口设置地磅一台
符合
9、公用工程
/
/
9.1、建筑与结构
/
/
9.1.1、建筑废弃物处置车间、再生产品制造车间，以及物料堆场、储库必须按封闭式结构设计
项目建筑废弃物堆放、破碎、筛分、免烧砖生产位于封闭车间内
符合
9.3、给水与排水
/
/
9.3.1、给水与排水设计应满足生产、生活和消防用水的要求，并应符合下列规定：工厂应根据地区水资源的总体规划，与邻近城镇和工农业部门协商对水的综合利用；工厂应采取循环用水、一水多用、中水回用等措施；消防用水设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016有关规定
项目给水和排水满足要求。生产废水循环使用，不外排
符合
9.3.2、排水设计应合理利用水资源和保护水体，并应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定
项目生产废水循环使用，不外排
符合
9.3.3、厂区内宜设置雨水收集系统
厂区设置雨水管网和初期雨水池
/
11、环境保护
/
/
11.2、大气污染防治
/
/
11.2.1、建筑废弃物再生工程环境、厂内相关的防治标准应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定
项目防治标准应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定
符合
11.2.2、物料输送设备与设施必须采用全封闭设计，进料端及出料端必须设置收尘及降尘装置
项目厂区全封闭，输送带等全封闭，破碎机、筛分机等设置旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器进行除尘
符合
11.2.3、无组织排放的扬尘场所应采取喷雾、洒水、围挡等防尘措施
项目厂区全封闭，设置喷淋洒水系统
符合
11.2.4、再生骨料系统、再生建筑微粉系统、再生混凝土系统、再生干混砂浆系统均应设置收尘器，并应符合下列规定：空气排放指标应满足国家和地方的环保要求；袋式收尘器中，布袋的耐温性能应满足入袋烟尘最高温度的要求；收尘器应设置超温报警和自动保护装置；收尘器宜配有压差计和消声器
项目搅拌设置旋风布袋除尘器
符合
11.2.5、建筑废弃物再生工厂易产生扬尘的工序应配置收尘系统与降尘系统，粉尘排放指标应满足环保要求
项目厂区全封闭，输送带等全封闭，破碎机、筛分机等设备设置集气罩、旋风除尘高效覆膜布袋除尘器
符合
11.3、噪声污染防治
/
/
11.3.1、厂界噪声限值因符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定。厂内各配套设施噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定
项目高噪声设备安装减振基座，软连接等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348中的2类标准规定
符合
11.3.2、工厂的厂界、车间、设备应采取声源降噪、传播途径降噪和人员防护相结合的降噪措施
选用低噪声设备，设置减振基座，软连接，墙体隔声等
符合 
11.3.3、破碎筛分车间、粉磨车间及罗茨风机房、压缩空气站等建筑物，应减小外墙上的门、窗面积，外墙围护结构应具有隔声能力
项目建设全封闭式钢构车间，预留一个进出大门
符合
11.3.4、设备降噪设计应进行设备基础减振处理。转料漏斗、溜槽应设料衬，并应采取缓冲措施
高噪声设备安装减振基座
符合
11.3.5、生产线工位噪声限值应符合下列规定：控制室工位噪声不应大于70dB（A）；其他操作工位噪声不应大于85dB（A）
项目经过噪声措施后能满足要求
符合
11.3.6、厂区宜采用绿化降噪
项目利用厂区闲置土地设置1141m2绿化面积
符合
11.4、废水污染防治
/
/
11.4.1、废水污染防治设计应采用雨污分流排水系统，生产废水和生活污水的宜分流排放
项目雨污分流，雨水经雨水管网排入附近沟渠；生活污水经化粪池处理后定期清运；生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产
符合
11.4.2、污水排放的水质应符合环保有关规定，并应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定11.4.3、污水处理设施应靠近污水排放量大的区域，宜设置在夏季最小频率风向的上风侧
项目废水不外排
/
11.4.4、排放口应设置测流段和永久性采样点，测流段应便于流量、流速测量。排放口应设置标志牌，标志牌应符合现行国家标准《环境保护图形标志排放口（源）》GB15562.1、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》GB15562.2的有关规定
项目废水不外排，无需设置采样点和标志牌
/
11.4.5、堆场、住址车间含尘废水、维修车间含油废水、实验室废水、煤气站水封用水应分别经处理后达标排放；生活污水应经处理达标后排放
项目生产废水沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运
符合
11.5、环境保护监测
/
/
11.5.1、建筑废弃物再生工厂应设置环境监测点。厂区外环境测点位置，大气部分应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定；噪声部分应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定
项目有组织废气排放口和厂界设置大气监测点；并设置厂界噪声监测点，满足相关规定
符合
11.5.2、厂内作业区污染物监测采样点应布置合理，在生产烟气、粉尘、废水和噪声的生产设施上应设置固定采样点，并应符合下列规定：厂区内大气污染采样点应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定；厂内作业区（车间）噪声采样应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定，其他场所的噪声采样应符合现行国家《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定；厂内的高噪声设备（如磨机、搅拌楼、分拣机等）声源处应设置固定噪声监测点；厂内作业区可设置网格式监测点
有组织废气排放口设置监测点
符合
综上所述，本项目与《建筑废弃物再生工厂设计标准（GB/T 51322-2018）》规定相符。
（4）与《建筑垃圾处理技术标准（CJJ/T134-2019）》相符性

表1-7 与《建筑垃圾处理技术标准》相符性分析
行业规范条件
本项目
相符性
3、基本规定
/
/
3.0.2、建筑垃圾应从源头分类，应分类收集、分类运输、分类处理处置
建筑垃圾做到源头分类收集、分类运输、分类处理
符合
3.0.3、工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾应优先就地利用
项目建筑垃圾为当地拆除垃圾，属于就地利用
符合
3.0.6、建筑垃圾宜优先考虑资源化利用，拆除垃圾优先进行资源化利用
项目利用建筑垃圾破碎生产再生免烧砖，属于资源化利用
符合
4、产量、规模及特性分析
/
/
4.1、产量及规模
/
/
4.1.1、建筑垃圾处理工程规模应根据该工程服务区域的建筑垃圾现状产生量及预测产生量，结合服务区域经济性、技术可行性和可靠性等因素确定，且应符合环境卫生专业规划或垃圾处理设施规划
企业根据周边服务范围的建筑垃圾产生量，确定生产规模
符合
4.1.3、转运调配、资源化利用、填埋处置工程规模宜按下列规定分类：I类：全厂总处理能力5000t/d以上（含5000t/d）；II类：全厂总处理能力3000t/d~5000t/d以上（含3000t/d）；III类：全厂总处理能力1000t/d~3000t/d以上（含1000t/d）；IV类：全厂总处理能力500t/d~1000t/d以上（含500t/d）；V类：全厂总处理能力500t/d以下
项目建筑垃圾处理能力118t/d，属于V类
符合
4.1.4、建筑垃圾处理工程生产线数量和单条生产线规模应根据工程规模、所选设备技术成熟度等因素确定，I类、II类、III类建筑垃圾处理工程宜设置2条~4条生产线，IV类、V类建筑垃圾处理工程可设置1条生产线
项目设置1条建筑垃圾破碎生产线，符合V类建筑垃圾处理工程要求
符合
5、厂（场）址选择
/
/
5.0.4、资源化利用和填埋处置工程选址应符合下列规定：应符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准的规定；应与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致；工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区；应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素；应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向的下游地区，及夏季主导风向下风向；厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁。当必须建在该类地区时，应有可靠的防洪、排涝措施，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定
项目选址凤台县岳张集镇精忠村，东侧为空地（工业用地），南侧为岳张集镇搬迁区，西侧为空地（工业用地），北侧为张集煤矿中央区工业场地维修厂房；交通便利，不在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区；项目位于环境保护目标北侧，处于夏季主导风向下风向。项目用地属于工业用地，符合凤台县岳张集镇国土空间总体规划要求，满足“三线一单”要求，符合国家有关规定
符合
6、总体设计
/
/
6.1、一般规定
/
/
6.1.2、资源化处理工程应包括计量系统、预处理系统、资源化利用系统、原料及成品贮存系统、通风除尘系统、污水处理系统、厂区道路、地基处理、防洪等
项目建设有破碎、制砖车间、原料库、成品库
符合
6.1.3、辅助设施构成应包括进厂（场）道路、供配电、给排水设施、生活和行政办公管理设施、设备维修、消防和安全卫生设施、车辆冲洗、通信、信息化及监控、应急设施（包括建筑垃圾临时存放、紧急照明）等
项目配套建设了进厂道路、供配电、给排水系统、办公设施、车辆冲洗平台等
符合
6.1.4、竖向设计应结合原有地形，做到有利于雨污分流导排和减少土石方工程量，并宜使土石方平衡
雨污分流，雨水经雨水管网排入附近沟渠；厂区内设置环形导流沟，收集废水
符合
6.2、总平面布置
/
/
6.2.2、总平面布置应有利于减少建筑垃圾运输和处理过程中的粉尘、噪声等对周围环境的影响，并防止各设施间的交叉污染
项目破碎、筛分、搅拌、制砖位于同一个车间内，破碎筛分粉尘统一收集经旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器处理；搅拌位于破碎工序下游，粉尘经收集由布袋除尘器处理，有利于运输和污染处理
符合
6.2.3、宜分别设置人流和物流出入口，两出入口不得相互影响，且做到进出车辆畅通
项目厂区大门设立人流和物流出入口
符合
6.2.6、资源化处理工程总平面布置应以预处理及资源化利用厂房为主体进行布置，其他各项设施应按建筑垃圾处理流程、功能分区，合理布置，并应做到整体效果协调
项目做到破碎工序为主体，其他配套建设，布置合理
符合
6.2.8、辅助设施布置应符合下列规定：宜布置在夏季主导风向的上风向，与预处理区、资源化利用区、填埋库区、污水处理区之间宜设绿化隔离带；管理区各项建（构）筑物的组成及其面积应符合国家现行相关标准的规定
项目不设置单独的办公楼，在厂房东部产品仓库一角建设办公区，与生产区分开，单独建设
符合
6.2.9、场（厂）区管线布置应符合下列规定：雨污分流导排管线应全面安排，做到导排通畅；管线布置应避免相互干扰，应使管线长度短、水头损失小、流通顺畅、不易堵塞和便于清通。各种管线应用不同颜色加以区别
雨污分流，雨水经雨水管网排入附近沟渠；厂区设置环形导流沟
符合
6.3、厂（场）区道路
/
/
6.3.3、道路应符合下列规定：主要道路当为双向通行时，宽度不宜小于7m；当为单向通行时，宽度不宜小于4m。坡道中心圆曲线半径不宜小于15m，纵坡不应大于8%。圆曲线处道路的加宽应根据通行车型确定。宜设置应急停车场，应急停车场可设在厂区物流出入口附近；厂（场）区主要车间（预处理车间、资源化利用厂房、仓库、污水处理车间等）周围应设宽度不小于4m的环形消防车道；道路应满足全天候使用并做好排水措施；主干道路面宜采用水泥混凝土或沥青混凝土；资源化处理工程道路的荷载等级应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22有关规定。坡道应按现行行业标准《公路工程技术标准》JTGB01规定执行
项目厂区道路设置符合《厂矿道路设计规范》GBJ22有关规定
符合
6.4、计量设施
/
/
6.4.1、资源化利用及填埋处置工程应设置汽车衡进行称重计量，计量房应设置在处理工程的交通入口处，并应具有良好的通视条件
项目于出入口设立一座地磅
符合
6.4.2、汽车衡设置数量应符合下列规定：III类、IV类处理工程设置1台~2台
项目于出入口设立一座地磅
符合
6.5、绿化与防护
/
/
6.5.4、生产区与管理区之间以及填埋库区周边应设置防尘、防噪措施；填埋库区周围宜设安全防护设施
项目各生产车间封闭，喷淋洒水，高噪声设备安装减振基座，厂房隔声等
符合
7、收集运输与转运调配
/
/
7.1、收集运输
/
/
7.1.3、建筑垃圾散装运输车或船表面应有效遮盖，建筑垃圾不得裸露和散落
项目建筑垃圾运输车辆加盖毡布，封闭式运输
符合
7.1.5、建筑垃圾运输工具应容貌整洁、标志齐全，车厢、集装箱、车辆底盘、车轮、船舶无大块泥沙等附着物
运输车辆进出冲洗
符合
7.1.6、建筑垃圾装载高度最高点应低于车厢栏板高度0.15m以上，车辆装载完毕后，厢盖应关闭到位，装载量不得超过车辆额定载重量
运输车辆装载不得超载
符合
8、资源化利用
/
/
8.1、一般规定
/
/
8.1.1、建筑垃圾资源化可采用就地利用、分散处理、集中处理等模式，宜优先就地利用
项目利用附近当地建筑垃圾，为就地利用
符合
8.1.2、废旧混凝土、碎砖瓦等宜作为再生建材用原料
项目利用废旧混凝土块和拆除砖瓦等生产再生骨料
符合
8.2、混凝土、砖瓦类再生处理
/
/
8.2.1、再生处理前应对建筑垃圾进行预处理，可包括分类、预湿及大块物料简单破碎
建筑垃圾进行预处理后方可运输至厂区
符合
8.2.2、再生处理应系统应主要包括破碎、筛分、分选等工艺；破碎设备应具备可调节破碎出料尺寸功能，可多种设备组合运用
项目对建筑垃圾进行破碎、筛分生产再生骨料
符合
8.2.3、应合理布置生产线，减少物料传输距离
项目合理布置生产线，原料位于破碎机进料口，再生骨料位于搅拌机进料口
符合
8.2.4、再生处理工艺可分为固定式和移动式两种，处理工艺应包括给料、除土、破碎、筛分、分选、粉磨、输送、贮存、除尘、降噪、废水处理等工序，各工序配置宜根据原料与产品确定
项目工艺包括给料、破碎、筛分、输送、贮存、除尘、降噪、废水处理等工序
符合
8.2.7、一级破碎设备科采用颚式破碎机或反击式破碎机，二级破碎设备可采用反击式破碎机或锤式破碎机；每级破碎过程中，宜通过闭路流程使大粒径的物料返回破碎机再次破碎；破碎设备应采取防尘和降噪措施
项目采用颚式破碎机，并设置闭路流程使大粒径物料返回破碎机再次破碎
符合
8.2.8、筛分宜采用振动筛；筛网孔径选择应与产品规格设计相适应；筛分设备应采取防尘和降噪措施
项目采用振动筛，设置收尘措施，并设置降噪措施
符合
8.2.11、输送系统宜采用皮带输送设备；传输皮带送料过程中应注意漏料及防尘
项目皮带输送机封闭
符合
8.2.12、再生骨料堆场布置应与筛分环节相协调，堆场大小应与贮存量相匹配；应按不同类别、规格分别存放；再生粉体贮存应封闭
项目堆场符合贮存量要求，不同规格分类存放
符合
8.2.13、易产生扬尘的重点工序应采用高效抑尘收尘设施，物料落地处应采取有效抑尘措施；应加强排风，风量、吸尘罩及空气管路系统的设计应遵循低阻、大流量的原则；车间内应设计集中除尘色素，可采用布袋式除尘加静电除尘组合方式，除尘能力应与粉尘产生量相适应
破碎工序、筛分工序和粉尘设置旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器处理；搅拌工序粉尘设置布袋除尘器处理
符合
8.2.14、应优选噪声值低的建筑垃圾处理设备，同时应在设备处设置隔声设施，设施内宜采用多孔吸声材料；固定式处理主要破碎设备可采用下沉式设计；封闭车间宜采用少窗结构，所用门窗宜选用双层或多层隔声门窗，内壁表面宜装饰吸音材料；合理设置绿化和围墙；可利用建筑物合理布局，阻隔声波传播，高噪声源应在厂区中央尽量远离敏感点
项目选用低噪声设备，设置减振基座、封闭车间等
符合
12、环境保护与安全卫生
/
/
12.1、环境保护
/
/
12.1.1、资源化利用和填埋处置工程应有雨、污分流设施，防止污染周边环境
项目厂房内设置环形导流沟，生产废水经导流沟排入沉淀池
符合
12.1.2、资源化处理工程应通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染
项目生产车间封闭，安装喷淋洒水系统，并安装集气罩、旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器
符合
12.1.3、建筑垃圾收集、运输、处理系统应选取低噪声运输车辆；建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭车间控制处理工程噪声；资源化处理车间，采取隔声罩、隔声间或车间建筑内墙附加吸声材料等
选用低噪声设备，车间封闭，高噪声设备安装减振基座，软连接，车间隔声等措施
符合
综上所述，本项目与《建筑垃圾处理技术标准（CJJ/T134-2019）》规定相符。
（6）与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》相符性
表1-8 与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》相符性分析
行业规范条件
本项目
相符性
一、生产企业的设立和布局

各地建筑垃圾资源化利用企业的设立和布局应根据区域建筑垃圾存量及增量预测情况、运输半径、应用条件等，统筹协调确定。建筑垃圾资源化利用要与城市总体规划、土地利用总体规划和循环经济规划及旧城改造、大型工业园区改造、城市新区建设等大型建设项目相结合
本项目对外购的建筑垃圾进行处理综合利用
/
建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址，有条件的地区要优先考虑利用现有垃圾消纳场。建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。在条件允许时，在拆迁现场进行现场作业
本项目选址在凤台县岳张集镇精忠村，项目用地属于工业用地，南侧为村路，交通便利
符合
鼓励建筑垃圾资源化利用企业进行拆迁、运输、处置和产品应用等产业链相关环节的整合，以资源化利用为主线，提高产业集中度，加速工业化发展
项目对外购建筑垃圾进行破碎、筛分、搅拌等工序生产免烧砖
符合
二、生产规模和管理
根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。大型建筑垃圾资源化利用项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨
根据周边建筑垃圾产生能力估算，项目年处置能力约为35300t，不属于规模化企业，不属于资源化利用鼓励类企业，为允许类
符合
各地应依据国家和地方的相关法律法规和产业政策，落实完善建筑垃圾资源化利用相关制度、标准和规范等。选择适宜生产主体，鼓励探索运行成熟、具有地区特色的经营模式
项目建设符合国家、安徽省及淮南市相关法律法规和政策
符合
三、资源综合利用及能源消耗
资源综合利用：建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地生产的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）。鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品
项目主要对建筑垃圾进行破碎和筛分，工艺简单，符合当前建筑垃圾资源化利用处理要求
符合
建筑垃圾资源化利用企业单位产品综合能耗应符合能耗额限定值的规定
项目生产用电，不用煤
符合
四、工艺与装备
项目应采用节能、环保、高效的资源化技术装备及安全、稳定的保障系统。根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，确定采用固定式或移动式生产方式。结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型，选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备
项目选用颚式破碎机、振动筛等设备，并购置旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器等相关环保设备
符合
根据不同生产条件，采用适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭式生产单元
项目生产车间封闭
符合
宜配备环境监测、视频监控、工艺运行在线监控系统
/
/
五、环境保护
要严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价文件，建设与项目相配套的环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收
正在编制环境影响评价文件，待项目建成后依法申请项目竣工环境保护验收
符合
建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要应设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》GB3095要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求
项目车间整体封闭并配备喷淋洒水抑尘系统，安装旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器
符合
建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求，建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放
项目车辆冲洗废水、养护废水和搅拌机冲洗废水经导流沟排入三级沉淀池沉淀后回用于生产，不外排
符合
建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求
项目对高噪声设备安装减振垫，软连接，选用低噪声设备，并经厂房隔声等，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求
符合
综上所述，本项目与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》规定相符。

（7）与《淮南市“十四五”危险废物 工业固体废物污染环境防治规划》符合性分析
表1-9 与《淮南市“十四五”危险废物 工业固体废物污染环境防治规划》的相符性分析
方案要求

项目情况
是否相符
第一节 推进固体废物源头减量
(一)严格建设项目环境准入

从严审批危险废物、工业固体废物处置出路难、产生量大且本地无法就近处置的项目。建设项目环境影响评价报告必须对工业固体废物的产生环节、种类、数量、性质和危害特性开展深入分析。对涉及场内利用处置的建设项目，环境影响评价报告必须分析场内资源化、减量化措施的可行性，对其利用处置方式进行环境影响评价，提出相应的对策措施。对委托利用处置的建设项目，必须明确贮存场所的建设要求，对工业固体废物委托利用处置方式和去向的可行性做出分析。结合排污许可制度，依法逐步将工业固体废物纳入排污许可管理。

项目原材料为周边拆迁建筑垃圾、煤矸石、电厂炉渣等再生资源以及鹅卵石，不收购其他渠道废旧资源，不涉及危险废物。本项目目前正在编制相应环境影响评价文件并上报审批，待审批后后续进行排污许可证申报
符合
(二)提升工业清洁生产水平

以煤炭开采和洗选业、电力、热力生产和供应业、化学原料和化学制品制造业等固体废物产生量大的行业为重点，鼓励企业自行开展清洁生产审核、技术改造和资源化利用。对纳入重点监管单位清单的危险废物、工业固体废物产生、利用、处置企业实施强制清洁生产审核，减少固体废物产生的种类、数量和危害性。引导企业树立工业产品生态设计理念，优选工艺、优化流程，从源头减少固体废物产生。

本项目不属于重点监管单位
(三)构建资源循环型产业体系

推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进危险废物、工业固体废物综合利用，实现固体废物减量化、资源化。鼓励园区推进绿色工厂建设，深入开展绿色示范工厂培育创建，提高绿色工业发展水平。发展壮大节能环保产业，聚焦固废资源化利用等重点领域，突破一批关键和核心技术，加快科技成果转化，提升节能环保产业竞争力。做大做强国家级大宗煤电固废物综合利用基地和省绿色发展试点示范基地，推动大宗工业固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展，实现一般工业固体废物产生强度稳步降低。借鉴学习“无废城市”创建经验，探索开展“无废城市”创建工作。

本项目原材料为周边拆迁建筑垃圾、煤矸石、电厂炉渣等再生资源以及鹅卵石，不收购其他渠道废旧资源，不涉及危险废物
第二节完善固体废物收运贮体系

(一)强化一般工业固体废物收贮管理

持续开展专项调查，进一步梳理一般工业固体废物产生、贮存、运输、利用、处置单位情况，全面掌握一般工业固体废物基本信息，实行动态更新。加强一般工业固体废物产生企业的规范化监督管理，督促相关企业建立规范的环境管理制度和管理台账，按照要求建设贮存设施和场所，全面落实一般工业固体废物污染防治责任。持续推进一般工业固体废物规范化分类，通过专业化二次分拣，提升一般工业固体废物回收利用。

建设单位建立规范的环境管理制度和管理台账，规范固废贮存设施和场所，原料固废经分拣后综合利用
符合
(二)健全危险废物收运体系

全面推进危险废物“收、存、转”工作，按照《淮南市中小微企业及社会源类危险废物综合收集、贮存、转运试点工作方案》的要求，统筹布局建立小微企业收集、贮存、转运中心，破解小微企业危险废物收集难、处置难等问题。积极探索依托危险化学品配送网络建立中小学实验室危险废物逆向回收体系。强化高等院校、科研院所、检测机构等单位实验室危险废物监管。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点，鼓励园区管理机构直接投资配套建设危险废物集中收集、贮存设施。落实废铅蓄电池生产者责任延伸制度，持续推进废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作，提高废铅蓄电池规范收集利用处置率。探索依托矿物油生产销售企业、废矿物油回收利用企业建设废矿物油收集网络。农药生产者、经营者应当按照“谁生产、经营，谁回收”的原则履行相应的农药包装废弃物回收义务。

本项目原材料为周边拆迁建筑垃圾、煤矸石、电厂炉渣等再生资源以及鹅卵石，不收购其他渠道废旧资源，不涉及危险废物。通过汽车运输至厂区内，暂存于厂房中各固废暂存区域
(三)完善医疗废物收运体系

全面摸查医疗废物产生、收集、转运情况，建设符合标准要求的医疗废物收集、转运设施。压实医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位主体责任，推动乡镇(街道)卫生院、设床位的社区卫生服务中心(站)等医疗卫生机构设置专用医疗废物贮存间，用于收集、暂存辖区村卫生室、医务室、门诊部、诊所等基层医疗卫生机构产生的医疗废物。医疗废物集中处置单位收集范围应当覆盖到乡镇(街道)卫生院、设床位的社区卫生服务中心(站)及所有一级以上医院，适时增加转运频次，力争日产日清。医疗废物集中处置单位可以结合本地实际情况依托相应医疗卫生机构或单独设立医疗废物集中暂存中心，用于收集、暂存相应区域医疗卫生机构产生的医疗废物，并将其纳入医疗废物经营许可范围。强化医疗废物源头分类管理，中小型医疗卫生机构医疗废物收集效率。鼓励医疗废物集中处置单位探索建立医疗废物智能收集、转运体系。

本项目不涉及医疗废物
符合
(四)加强固体废物运输监管

加强部门联动协作，加大对公路、水路的巡查力度，严控固体废物非法转运，加强重点区域工业固体废物非法贮存、倾倒排查和监管。加强运输车辆和从业人员管理，严格执行工业固体废物转移交接记录制度。承担工业固废运输的单位要按照规范填写转运联单和电子运单，如实记录工业固体废物的来源、种类、数量、去向。在与产生单位、利用处置单位充分对接、全面交接基础上，做好运输过程中污染防治工作，严防二次污染产生。探索推广信息监控、车载卫星定位系统等技术手段，运用物联网、大数据等先进信息技术，推动转运环节信息化监管能力建设。

本项目原料均使用汽车公路运输，严格执行工业固体废物转移交接记录制度
符合
第三节 深化固体废物资源化利用

（一）拓宽一般工业固废综合利用渠道
积极跟踪固体废物利用处置行业发展动向，推动固体废物资源化利用，创新煤系固废等大宗工业固体废物综合利用模式。督促相关企业开展一般工业固体废物综合利用，加强大宗工业固体废物资源化技术研发，提升技术利用示范能力。加强大宗工业固体废物综合利用产品质量检验，推广新型墙材等绿色建材产品的应用，提高大宗工业固体废物资源化利用率，协同促进碳达峰碳中和。

项目原材料仅为周边拆迁建筑垃圾、煤矸石、电厂炉渣等再生资源以及鹅卵石，不收购其他渠道废旧资源，不涉及危险废物。
符合
（二）提高危险废物资源化利用水平
支持现有资源化利用设施提档升级，推进危险废物资源化利用设施建设，持续优化危险废物利用处置能力结构。鼓励显著提升生产工艺水平的危险废物综合利用和能力不足的危险废物类别综合利用项目建设，鼓励废碱、精（蒸）馏残渣、生活垃圾焚烧飞灰等危险废物综合利用和安全处置技术研发、应用、示范和推广。积极探索危险废物点对点综合利用改革试点工作，将特定行业产废企业产生的危险废物作为另一企业生产原料进行定向、梯度综合利用。

（三）推动资源综合利用基地建设

以资源高效循环利用为核心，发挥各类工业固体废物资源化利用和处理设施的协同效应，实现不同类别工业固体废物分类回收利用和无害化处置，加强能源和固体废物利用处置设施的一体化建设。加快提升技术装备水平，完善标准体系，提高资源综合利用产品质量，推动资源综合利用产业规模化、集约化、高值化发展。持续提高煤系固废综合利用水平，重点推动煤矸石、粉煤灰的产业化利用，建成国家级大宗固体废物综合利用基地。

第四节 保障固体废物无害化处置

(一)科学规划利用处置设施建设

危险废物、工业固体废物收集、贮存、利用、处置设施建设应符合国土空间规划。积极推动将危险废物、工业固体废物集中处置设施纳入公共基础设施统筹建设，从严控制填埋场建设。按照“服务本地、适度超前”的原则，统筹医疗废物集中处置设施、工业固体废物集中处置设施以及危险废物收集、贮存、利用设施建设，避免盲目建设、重复建设。

本项目原料进厂后暂存于车间各固废暂存区域
符合
(二)加强固体废物处置设施管理

推动开展危险废物利用处置设施绩效评估，按照自愿原则，积极引导企业开展工业固体废物资源综合利用评价，提升危险废物、工业固体废物综合利用水平。鼓励采取市场化建设和运营模式，促进老旧设施设备提标改造，提高现有利用处置设施运行负荷率。推动危险废物焚烧技术优化研发，有效降低炉渣和飞灰产生量，控制二次污染。“十四五”期间，除协同处置生活垃圾焚烧飞灰，危险废物焚烧底渣、飞灰，污泥类危险废物项目外，原则上不再新增水泥窑协同处置危险废物项目。

本项目不涉及危废处置
(三)规范医疗废物安全处置工作

健全各级生态环境、卫生健康、城市管理部门协同配合机制，形成齐抓共管的监管格局。进一步完善医疗废物应急处置机制，细化应急处置方案。加强区域协作，将危险废物集中焚烧处置设施或生活垃圾焚烧处置设施纳入医疗废物应急处置设施清单。列入协同应急处置设施清单的设施，根据实际设置医疗废物应急处置备用进料装置，保障重大疫情医疗废物应急处置能力。

本项目不涉及医疗废物
（9）与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性

表1-10 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析
条例规定
本项目
相符性
第六条，淮河流域排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物

项目生产废水循环回用不外排；生活污水经化粪池处理后由附近村定期清运
符合
第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续

项目为粘土砖瓦及建筑砌块制造和固体废物治理业

符合
第十四条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：(一)新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；(二)采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；(三)改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。

工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用

项目生产废水循环回用不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目选址符合城市总体规划。项目竣工后经环境保护竣工验收合格后投入生产使用
符合
第二十九条 直接或者间接向水体排放污染物的，应当按照规定取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证

项目废水不外排，应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）取得排污许可证

符合
第三十条 水污染防治设施应当保持正常运行，不得擅自拆除或者闲置

沉淀池等措施保持正常运行，不得擅自拆除
符合
6、项目与排污许可联动内容相关性分析

根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”。

本项目国民经济行业类别为C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723 固体废物治理，不涉及通用工序，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“二十五、非金属矿物制品业30”“64砖瓦、石材等建筑材料制造303”中的“其他建筑材料制造3039”和“四十五、 生态保护和环境治理业 77”“103环境治理业772—专业从事危险废物贮存、利用、处理、 处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧 发电）的”。因此，项目的排污许可填报管理类别应为“重点管理”。
表1-11 固定污染源排污许可分类管理名录

序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

二十五、非金属矿物制品业30
64
砖瓦、石材等建筑材料制造303
粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）
粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的
仅切割加工的
四十五、生态保护和环境治理业 77
103
环境治理业772
专业从事危险废物贮存、利用、处理、 处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧 发电）的
/
/



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
生产免烧砖的加工过程采用非烧结的工艺模式，不需外投燃料，节省能源，完全实现了“制砖不用土、制砖不用煤”，走出了建材行业节约能源、保护环境的新路。

淮南市盛锋新型建材有限公司成立于2025年03月7日，是一家专业从事新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；建筑材料销售；耐火材料销售；砖瓦销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑用石加工；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售的企业。根据生产需求，公司拟投资3300万元租赁淮南市凤台县岳张集镇精忠村工业用地，拟利用建筑废料、煤矸石、电厂炉渣等工业垃圾和水泥、粉煤灰等作原料生产新型免烧砖，建设“淮南市盛锋新型建材有限公司年产6000万片（折标砖）免烧砌块固废综合利用项目”。本项目原材料不涉及危险废物。

本项目于2026年7月16日，取得凤台县发展和改革委员会备案，代码为2510-340421-04-01-648901。项目拟投资3300万元，建设生产车间等，安装建筑垃圾等破碎、清洗生产线各一条、免烧砌块生产线三条及环保设施等，形成年产6000万片（折标砖）免烧砌块的生产能力。

根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）中有关规定，确定本项目需要进行环境影响评价，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业—56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303-其他建筑材料制造”和“三十九、废弃资源综合利用业—85、非金属废料和碎屑加工处理—废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，需编制生态环境影响报告表。因此确定本项目环评类别为“报告表”。

项目名称：淮南市盛锋新型建材有限公司年产6000万片（折标砖）免烧砌块固废综合利用项目；

建设单位：淮南市盛锋新型建材有限公司；

项目性质：新建；

建设地点及周围环境状况：本项目位于凤台县岳张集镇精忠村（张集煤矿南侧），东侧为空地，南侧为岳张集镇搬迁区，西侧为空地，北侧为张集煤矿中央区工业场地维修厂房。具体地理位置见附图1，周边关系图详见附图2。

项目投资：3300万元。
2、建设内容及生产规模
本项目主要建设内容为：项目用地面积20.2亩。总建筑面积7000平方米，其中：新建钢结构厂房3800平方米、原料仓2000平方米、成品库1200平方米；购置安装原材料（建筑垃圾、煤矸石、电厂炉渣、鹅卵石）预处理（破碎）生产线一条、免烧砌块生产线三条，原料清洗线一条；配套建设环保除尘、车间内喷淋等设备以及道路、绿化、供配电、给排水、消防等辅助设施。项目组成见下表。

表2-1  建设项目组成一览表

工程类别

单项工程名称

工程内容及规模
备注

主体工程

1#生产车间
免烧砌块生产区
位于厂房东南部，建筑面积约为2000m2。配备全自动制砖机等设备，安装免烧砖生产线3条，形成年产6000万片免烧砌块
新建

清洗区
位于原料堆场北侧，建设1条建筑垃圾、煤矸石等原料清洗生产线，年清洗原料98879.6t
新建
原料破碎区
位于位于厂房西南部，建筑面积约为1800m2，安装破碎生产线一条，用于生产免烧砌块原料建筑垃圾、煤矸石、鹅卵石、炉渣等的破碎
新建

辅助工程

办公区
位于厂房西侧，建筑面积约50m2，用于员工办公休息
新建
冲洗平台
位于大门内侧地磅北段，建筑面积约20m2，用于运输车辆进出厂区冲洗
新建
储运工程

原材料库
位于厂房中部，建筑面积约为2000m2，用于储存原材料建筑垃圾、炉渣、煤矸石、鹅卵石等
新建
成品堆场
位于厂房东北部，建筑面积约为1200m2，用于免烧砌块成品堆放
新建
养护区
位于免烧砌块厂房东部，用于产品养护，
新建
水泥筒仓
1个，位于车间东南侧，罐体为直径3m，高度10m，容量100t
新建
粉煤灰筒仓
1个，位于车间东南侧，罐体为直径3m，高度10m，容量100t
新建
公用工程

给水

项目用水来源凤台县岳张集镇水厂，用水量为30609.91m3/a

新建

排水

雨污分流；厂区雨水经厂区排水沟排至初期雨水收集池；生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；车辆冲洗废水、地面冲洗废水、养护废水和搅拌机冲洗废水排入三级沉淀池沉淀后回用，不外排；原料清洗废水经沉淀池处理后回用，不外排
新建

供电

厂区配备变压器，由市政供电电网提供，年用电75万kW·h
新建
环保工程

废气治理
卸料粉尘
地面水泥硬化，封闭车间，进出口加装软帘，设置喷淋洒水抑尘

新建

破碎物料上料粉尘
车间封闭，地面硬化，铲车投料，投料进口及振动筛喂料过程设置喷淋洒水抑尘装置
新建

破碎、筛分粉尘

喷淋洒水抑尘，车间封闭，密闭破碎，并在破碎机进出口设置集气罩，经旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放
新建

再生骨料堆放粉尘
封闭车间，水泥硬化地面，喷淋洒水抑尘
新建
免烧砌块生产上料、搅拌粉尘

车间封闭，喷淋洒水抑尘，供料机上设置集气罩，经布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）排放

新建

水泥筒仓及粉煤灰粉尘
密闭筒仓，密闭管道输送，筒仓自带脉冲式布袋除尘器处理后通过筒仓顶部排放口排放
新建
运输扬尘
厂区地面硬化，进出口设置车辆冲洗平台，同时厂区设雾炮机，定期洒水、清扫
新建

废水处理

生活污水
生活污水经化粪池处理后定期清运
新建

初期雨水

初期雨水经厂区雨水沟排至厂区三级沉淀池，收集沉淀后回用于生产，不外排

新建

车辆冲洗水

厂区进出口设置洗车平台，冲洗水排至三级沉淀池收集沉淀后回用，不外排

新建

地面冲洗水
经雨水沟排至三级沉淀池收集沉淀后回用，不外排

新建

养护废水

免烧砖养护废水70%蒸发，30%经导流沟排入沉淀池沉淀后回用，不外排

新建

清洗废水
清洗废水经沉淀池沉淀后回用于清洗工序，不外排
新建
搅拌机冲洗水
搅拌机冲洗废水经导流沟排入沉淀池沉淀后回用

新建
噪声处理

设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。在设备的基座上安装防震垫，紧固松动的螺丝，固定好机器。主要生产设备安装在建筑物内以便对噪声起到阻隔作用，风机、水泵等厂房外设备采取基础减振、风管连接采用‌柔性软接头‌，在风机进、出口加装消声器‌，进出水管加装软接头等
新建
固废处理

设置生活垃圾收集桶，集中收集办公区域生活垃圾，统一收集后交由环卫部门；除尘器收集粉尘、不合格产品、沉淀池沉渣等全部回用于生产，废金属收集出售；废机油等危险废物暂存危废间（10m2）后，由有资质单位统一处置
新建

地下水、土壤防治
分区防渗：危废间重点防渗；生产厂房、厂区、办公、沉淀池初期雨水池：一般防渗

新建

环境风险防范措施和应急措施
按照国家和地方规定，制订企业突发环境事件应急预案，并报相关部门备案；危废间采取重点防渗措施；必须有泄漏液体收集装置，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储存量的1/5；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换；危险废物分类贮存在符合标准的容器内；危险废物必须交由有资质的单位进行安全处置，并签订危废处置协议；设置台账，如实记录危险废物的名称、来源、数量、出入库时间、交接人等信息，定期汇总保存。
新建
3、项目产品方案
项目建成后，产品方案见下表。

表2-2  项目产品方案

序号

产品

规格（mm）

单重

（kg/片）
年产量

（万片）
折标砖年产量

（万片）（240×115×53mm）
重量

（万t/a）
1

免烧砌块
390×190×190
30.06
52.08
500
1.564
2
240×115×90
5.217
588.928
1000
3.07
3
240×115×53
2.902
4500
4500
13.06
合计
5141.008
6000
17.694
4、原辅材料及能源消耗
项目原辅材料及能源消耗见下表。
表2-3  项目原辅材料及能源消耗表

序号

原辅材料名称

单位

数量

性状

包装

方式
最大储存量
储存周期

储存位置
备注
1

煤矸石
t/a

70979.1
固态
散装
600t
2.5d
原料库
淮南市及凤台县境内煤矿
2
建筑垃圾
t/a

28650.5
固态
散装
300t
3.5d
淮南市及凤台县境内
3

鹅卵石

t/a
21180.18
固态
散装
200t
3d
当地市场购买
4

电厂炉渣
t/a

21180.18
固态
吨袋
200t
3d
淮南市及凤台县燃煤电厂
5
水泥
t/a
17650.0106
粉末
罐车
100t
1d
水泥

筒仓
当地市场购买
6
粉煤灰
t/a
17650.0106
粉末
罐车
70t
1d
粉煤灰筒仓
淮南市及凤台县燃煤电厂
7
自来水

t/a
30609.91
液
/
生活用水，搅拌、喷淋洒水抑尘、冲洗、清洗和养护等用水，来自凤台县岳张集镇水厂
8
电
万kw·h
75
/
/
凤台县岳张集镇电网
主要原辅材料理化性质如下：

建筑垃圾：主要为周边乡镇等新农村建设拆除民房及混凝土道路时产生的建筑垃圾，主要成份为碎砖类、废混凝土块，建筑垃圾进厂前进行初步检验和破碎，不得含单纯渣土、石块及沥青块等。
煤矸石：为附近岳张集镇煤矿产生的掘进矸，为热值较低的白矸石。
电厂炉渣：燃煤或垃圾焚烧发电后的固体废弃物，但通过分选和提炼，能变废为宝，实现资源化利用。磨成粉可作水泥掺合料，与粘土混合可压成环保砖，加工成矿渣棉是优质保温材料。在道路工程中，它可作为稳定层或基层材料，提升路面承重能力。
鹅卵石：一种纯天然的石材，主要构成成分是二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。

粉煤灰：是煤炭在锅炉中燃烧后产生的固体残留物，主要为除尘器收集的细小飞灰及炉底渣。其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化铁等，颗粒多呈球状。
5、主要设备
建设项目设备一览表，见表2-4。
表2-4  项目设备一览表

序号
设备名称
型号、规格
数量
备注
1
清洗机
/
1台
清洗
2
斗提机
B3260
1台
3
喂料机
1240型
1台
破碎工序
4
颚式破碎机
1416型
1台
5
粉碎（或球磨）机
/

1台
6
振动筛
2470型
1台
7
旋风除尘器

7

1套

8
脉冲式布袋除尘器
/
1套
9
全自动制砖机（含配料、搅拌系统）
JF10-15B/JS750搅拌机
1套
免烧砌块生产工序
10
给料机
120配料机
1台
11
码垛机
/
1台
12
脉冲式布袋除尘器
/
1套
13
三级输送机全套
800-1000mm
1套
辅助设备

14
启动柜全套
星三角低压启动
1套
15
打气泵
/
1台
16
输送带
/
130m
17
喷淋设备
/

1套
18
除铁器
/

1台
19
斗式铲车
50
1台
运输设备

20
叉砖机
叉车式
2台
21
气动打包机
Gk35-20
2台
22
运输车辆

/

2辆
23
变压器
250kVA/200kVA
2台
其他设备

产能匹配性分析：

表2-5 产能匹配分析
序号

生产线名称

生产设施名称

设施参数

其他设施信息

生产时间（h）

实际生产能力（t/a）

设计生产能力（t/a）

匹配分析

参数名称

计量单位

设计值

1

免烧砌块生产
破碎机

处理能力
t/h

50-75
/
3300
12万-18万
14.12万
匹配
2

粉碎机
处理能力
t/h

50~75
/
3300
12万-18万
14.12万
匹配
3
制砖机
处理能力

片/h
25000~27500
3300
6000万-6600万片
6000万片
匹配
因此，企业生产设备与产能基本匹配。
7、公用工程
（1）给排水

给水：项目用水主要为生活用水及生产用水，用水来源为凤台县岳张集镇水厂；生产用水包括除尘用水，绿化用水，原料混合搅拌补充用水，车辆冲洗水，制砖养护用水，搅拌机冲洗水，原料清洗用水，原料喷淋洒水，生产用水大部分由产品带走或蒸发，多余的废水回用，不外排。

排水：雨污分流，初期雨水经厂区雨水沟排至初期雨水收集池，沉淀后回用于生产，不外排。原料清洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；冲洗平台的冲洗废水经排水沟进入厂区沉淀池沉淀后回用，不外排。原料混合搅拌补充用水进入产品，不外排。制砖养护水经排水沟排入沉淀池沉淀后回用，不外排。搅拌机冲洗废水沉淀池沉淀后回用，不外排。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

（2）供电

供电来自市政电网，本项目年用电量约75万kW·h。

8、劳动定员与工作制度

本项目，劳动定员12人，单班制，每班工作10小时，年工作330天。

9、项目总平面布置合理性分析

设计根据本项目生产性质及建设规模，并结合场地自然条件及现状进行总平面布置。在满足工业生产用地的前提下，统筹考虑了物料运输、管线敷设、环境保护、安全卫生及消防等方面的用地需要。力求总图布局合理，运输线路短捷、顺畅。建构筑物外形协调整齐，通道宽度适中，为自然通风、采光、排水、卫生、绿化等布置创造条件。

本项目功能分区明确，主要分为办公区、生产区。南侧临近村路，设置出入口，原料堆放区位于厂房东北部，办公区位于成品库东南侧，免烧砌块生产车间位于原车间西部，产品堆场位于车间东南部。

综上，项目根据生产流程进行平面布置，生产中物料转运流畅，有利于提升生产效率。从平面布置图可知，其人流、车流、货运路线清晰，提高生产效率。总体来说，本项目的平面布置较为合理。

平面布置图见附图3。

10、物料平衡

表2-5  本项目物料平衡一览表
总投入（t/a）
总产出（t/a）
物料名称
数量
物料名称
数量
煤矸石
70979.1
免烧砌块
176940
建筑垃圾
28650.5
废铁等
35
鹅卵石
21180.18
粉尘
4.9812
电厂炉渣

21180.18
蒸发损失
8336.8
水泥及粉煤灰
35300.0212
沉渣
750
生产用水

8776.8
合计
185316.7812
合计
185316.7812


	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程

1、施工期工艺流程和产排污节点图

本项目建设地点位于凤台县岳张集镇精忠村，主要包括办公区、原料堆放区、破碎区、免烧砖生产区、产品堆场等。
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图2-1  施工期工艺流程及产污节点图
工艺流程简述
（1）基础工程

建设项目基础工程主要为场地的清理、平整和夯实等。

（2）主体工程

建设项目主体工程主要为生产车间和办公区的建设以及堆场地面硬化。

（3）设备安装

包括破碎机、全自动制砖机、喷淋管道、沉淀池等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。

（4）装饰工程

主要包括室外地面和墙面装饰、设备安装等。
2、营运期工艺流程和产排污节点图

（1）建筑垃圾及矸石清洗生产工艺
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图2-1  建筑垃圾及矸石清洗生产工艺流程及产污节点图
生产工艺简介：
（1）原料进厂、卸料及堆放

建筑垃圾（粒径≤40cm）、矸石（粒径≤20cm）由汽车运输至封闭生产车间原料堆场区暂存，进厂货车均采取篷布等遮盖措施，卸料时尽量降低落差。原料堆场设置喷淋装置，在卸车时开启，减少粉尘外溢。车辆出厂时需进行冲洗。此过程会产生车辆运输扬尘、卸料扬尘、原料堆场起尘等废气和噪声及废水，堆场采用喷淋降尘；设备噪声采取隔声等措施；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。

（2）给料

需用来生产免烧砖的建筑垃圾、矸石（在封闭车间内由铲车运至半封闭式进料口（三面封闭，预留一面进料口），经斗提机、封闭式传送带输送至清洗生产线封闭投料口。

（3）清洗

建筑垃圾、矸石经封闭式传送带输送至挖斗式清洗机内进行冲水清洗，去除原材料里的细泥沙等。清洗后的建筑垃圾、矸石则作为生产免烧砖的原材料进入下一生产工序。

（4）污水处理

清洗废水排入清洗生产线沉淀池，沉淀的沉渣经压滤机压滤，压滤后的泥饼由环卫清运，上层清液回用于清洗工序。

此生产线产生运输和投料粉尘、设备噪声和清洗废水，粉尘经封闭输送、封闭投料、喷淋降尘后无组织排放，设备设置减振隔声降噪措施，清洗废水由经循环水池沉淀后清水回用于清洗，沉渣经压滤机压滤后由环卫清运。
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图2-3  免烧砖生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
（1）原料堆存
建筑垃圾主要为周边乡镇等新农村建设拆除民房及混凝土道路时产生的建筑垃圾，主要成份为碎砖类、废混凝土块；进厂前进行初步检验和破碎（20cm左右），不得含单纯渣土、石块及沥青块等。煤矸石主要来自周边煤矿，电厂炉渣来自周边发电厂；鹅卵石购自市场。建筑垃圾、炉渣、煤矸石、鹅卵石等原料由封闭式运输车辆运输至厂区封闭原料库内暂存，为降低原料输送和破碎过程产生的粉尘量，项目在原料库安装喷淋装置，对建筑垃圾等原料进行喷淋洒水降尘，一般喷淋水量为物料的10%-15%之间，本项目取10%。
水泥、粉煤灰由密闭式罐车运入厂区，用密闭气泵打入筒仓。生产时，水泥、粉煤灰由螺旋输送至计量系统后送入搅拌机。水泥及粉煤灰筒仓仓顶自带脉冲反吹布袋除尘器，对水泥通过气泵进入筒仓过程产生的粉尘进行净化处理。
（2）原料破碎

暂存原料库内的建筑垃圾、炉渣、煤矸石、鹅卵石由铲车运至破碎投料口供料机密闭输送至破碎机内进行破碎。破碎机安装除金属装置，用于去除原料中的废金属。

（3）筛分

建筑垃圾、炉渣、煤矸石、鹅卵石等原料经破碎后，由密闭皮带输送至振动筛内，进行筛分，＞2mm的粗料返回再加工，≦2mm的筛分骨料用于免烧砌块原料使用，不合格粒径骨料返回破碎机重新破碎。筛分过程产生少量的粉尘，经集气罩收集后与破碎粉尘一并经一套旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器处理后15m高排气筒排放。

（4）原料称重及配料

将筛分后的破碎粉料，输送至免烧砌块生产车间各个料斗，骨料落入各骨料称量斗，分别对各种骨料按配比重量称量，称好的骨料再由称量斗下的密闭皮带输送机输送到搅拌机内。水泥由筒仓螺旋输送通过计量后送至搅拌机，配料物料进入搅拌机加水搅拌。该过程产生一定的粉尘和噪声，粉尘由集气罩收集后经一套脉冲布袋除尘器处理后15m高排气筒排放。

（5）搅拌工序

建筑垃圾、炉渣、煤矸石、鹅卵石、水泥按比例4:3:10:3:5进入搅拌机（搅拌机为密闭钢结构箱体）后，向搅拌机中加水，搅拌时间约3min，搅拌均匀后的物料通过皮带输送至全自动制砖机内料仓内。搅拌机在每天产生结束或设备检修时必须冲洗干净。此过程产生搅拌粉尘，清洗废水和设备噪声。
（6）压制过程

搅拌好的物料输送到全自动制砖机的不同规格模具内，在压力作用下，将物料挤压成高密度、高强度砖坯。该过程中主要污染为机械噪声与废边角料。

（7）码垛养护

成型后的砖坯由叉砖机运至养护区堆码自然晾晒，晾晒时间约为24h，经晾晒后固化，进行码垛。为了保证产品后后期的强度，码垛后的方砖需进行喷水养护，水必须渗透砖垛，每天喷水两次。此过程产生养护废水。
（8）检验

养护后的砖坯经人工检验，检验合格后堆放于堆放场内待售，不合格的砖坯回用于建筑垃圾等原料破碎工序破碎后进行生产。

	与项目有关的原有环境污染问题
	根据现场踏勘，本项目为新建项目，租赁闲置空地（工业用地）进行项目建设，无原有污染情况及主要环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

1.1 基本污染物
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查与评价中规定，项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》可知，2025年，全市环境空气质量一级（优）97天，二级（良）203天，三级（轻度污染）56天，四级（中度污染）6天，五级（重度污染）2天，六级（严重污染）1天（由沙尘引起的重度污染1天，严重污染1天）；全市年度环境空气达标天数比例为82.2%，与上年相比增加了4.9个百分点；全市环境空气综合指数为3.62，首要污染物为细颗粒物。

细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%。年均值为37.1微克/立方米，与上年相比下降了7.25个百分点。

可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%。年均值为61微克/立方米，与上年相比下降了6.2个百分点。

二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为18微克/立方米，与上年相比下降了5.3个百分点。

二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年持平。

一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年持平。

臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米，与上年相比下降了6.9个百分点。
表3-1  区域大气污染物浓度值

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

7

20
35%

达标

NO2
年平均质量浓度

18
30
60.00%

达标

PM10
年平均质量浓度

61
50
122.00%

不达标

PM2.5
年平均质量浓度

37.1
25

148.40%

不达标

CO

第95百分位数日平均质量浓度

800
4000

20.00%

达标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度

149
160

93.13%

达标

从上表可知，PM10、PM2.5年均浓度不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。

淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，依据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。
1.2 特征污染物
建设单位委托淮南市宜青环境检测有限公司对项目特征污染物进行了现状监测。
监测项目：总悬浮颗粒物
监测频次：连续监测3天
监测布点：项目下风向1个监测点
监测时间：2025年11月26日—11月30日，连续4天
监测结果：项目大气特征污染物监测结果见表3-2。
表3-2  项目特征污染物监测结果及质量达标一览表
污染物
监测时间
监测结果
标准值
单位
达标情况
TSP
2025.11.26~2025.11.27
49
300
µg/m3
达标
2025.11.27~2025.11.28
51
达标
2025.11.28~2025.11.29
48
达标
根据上表所述，项目特征污染物TSP监测结果为48~51µg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2020）二级标准要求，项目所在地环境空气质量较好。

2、地表水环境质量现状
根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》可知，2025年，河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。

本项目附近废水受纳水体为西淝河，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，符合环境质量底线的要求。
3、声环境质量现状
为了解该项目所在区域环境声质量状况，评价单位委托淮南市宜青环境检测有限公司，于2025年11月28日-29日对其区域声环境现状进行实地监测，在厂界南侧岳张集搬迁居民处设1个厂界噪声检测点。

表3-3  声环境现状监测结果    单位：LeqdB（A)

测点编号
厂界南侧岳张集搬迁居民
监测结果
2025.11.28
昼
41
夜
35
2025.11.29
昼

51
夜

40
（GB3096-2008）1类标准

昼
55
夜
45
根据现场监测数据，可知，项目厂界南侧岳张集搬迁居民噪声昼夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准（昼55dB（A），夜45dB（A））。

4、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目租赁现有空置工业用地建设厂房，非新增用地，原则上不对地下水和土壤开展环境质量现状调查。因此，本次不开展地下水和土壤环境现状监测。

5、生态环境

本项目租赁凤台县岳张集镇精忠村现有空置工业用地，不新增用地，现建设用地范围内，无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	根据现场踏勘，建设项目厂界外50米范围内有声环境保护目标；厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标；项目区域无生态环境保护目标。项目厂界 500m范围内大气环境保护目标如下：

1、大气环境

本项目厂界外500米范围内存在居住区、农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

表3-4 大气环境保护目标一览表
名称
坐标/m
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
X
Y
岳张集搬迁居民
51
-38
居民
约850人
（GB3095-2026）中二类区
S
38
张集矿职工公寓
172
122
居民
约790人
E
60
孟家湖
-233
-39
居民
约380人
SW
238
新后庄
-360
371
居民
约30人
NW
456
新集镇马杨小学
458
-385
师生
约180人
SE
496
注：表中的X、Y轴坐标值系以项目厂界西南角为坐标原点（0，0），自西向东为X轴，自南向北为Y轴的定位值
2、声环境

本项目厂界外50米范围内有声环境保护目标。

表3-5 声环境保护目标一览表
保护目标
名称
坐标/m
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
X
Y
声环境
岳张集搬迁居民
51
-38
居民
约850人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
S
38
注：表中的X、Y轴坐标值系以项目厂界西南角为坐标原点（0，0），自西向东为X轴，自南向北为Y轴的定位值
3、地表水
项目所在区域地表水体为西淝河，其水质控制指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本项目具体的地表水环境保护目标详见下表：

表3-6 地表水环境保护目标一览表
环境要素
名称
目标类型
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
地表水环境
西淝河
小型
《地表水环境质量标 

准》（GB3838-2002） 
Ⅲ类标准
E
3660
4、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境

本项目租赁凤台县岳张集镇精忠村现有空置建设用地，现建设用地范围内，无生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准
施工期扬尘执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中标准限值。运营期生产粉尘排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）中排放标准限值的要求；水泥及粉煤灰筒仓粉尘排放执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度要求和表2大气污染物无组织排放限值的要求。
表3-7  施工期扬尘污染物排放限值
控制项目

单位

监测点浓度限值
达标判定依据
TSP
μg/m3
1000
超标次数≤1次/日
500
超标次数≤6次/日

任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。

根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM2.5或PM10时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价
表3-8  大气污染物排放限值
生产过程
污染物

有组织排放

无组织排放
标准来源
最高允许排放浓度(mg/m3)
厂界监控点浓度限值(mg/m3)
免烧砌块生产
颗粒物

10
1.0
《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）
水泥筒仓
颗粒物
10
0.5
《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）
本项目执行标准
颗粒物
10
0.5
/
2、废水排放标准
本项目生活污水经化粪池处理后定期清运；生产废水经沉淀池处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）全部回用于生产，不外排。

表3-9 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）

序号

项目类别

间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水

直流冷却水、洗涤用水

1

pH（无量纲）

6~9

2

色度

20

3

浊度/NTU

5
—

4

BOD5/（mg/L）

10

5

氨氮/（mg/L）

5
6

COD/（mg/L）
50
7

总氮/（mg/L）
15
8

总磷/（mg/L）
0.5
9

石油类/（mg/L）
1.0
10
阴离子表面活性剂

0.5

11
总碱度/（mg/L）
350
12
总硬度/（mg/L）
450
13
溶解性总固体/（mg/L）

1000

1500
14
氯化物/（mg/L）

250
400
15
硫酸盐/（mg/L）
250
600
16
铁/（mg/L）
0.3
0.5
17
锰/（mg/L）
0.1
0.2
18
总余氯/（mg/L）

0.1~0.2
19

粪大肠菌群/（MPN/L）

1000
3、噪声排放标准
施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，运营期项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值详见表3-10。
表3-10 环境噪声排放标准   单位：dB（A）

类别
昼间
夜间

GB12523-2025限值
70
55

GB12348-2008中2类标准
60
50
4、固体废物排放标准
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

	总量

控制

指标
	根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19 号），废气总量控制污染物共四项：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS。
根据本项目工程分析计算，生活污水经化粪池处理定期清运；生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，无需申请总量指标。
本项目有组织及无组织废气，颗粒物：5.031t/a，建议以此作为总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、废气
结合《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》（建质〔2014〕28号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《淮南市扬尘污染防治条例》、《淮南市建设工程文明施工管理办法》和《淮南市蓝天行动实施方案》中的防治要求，工程建设期间，建设和施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任，建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。按照施工工地“六个百分百”标准，做到工工地周边100%围挡； 物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业； 渣土车辆100%密闭运输。尽可能减少项目对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，本环评要求采取以下措施：

①施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施；

②施工现场实行围挡封闭，围挡高度不得低于2.5m，围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏；

③施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路；

④施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化，硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施；

⑤施工现场设置洒水降尘设施，开挖、钻孔时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；安排专人定时洒水降尘；

⑥施工现场土方开挖后尽快完成回填，加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖；在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒；

⑦运土卡车及建筑材料运输车应采用加盖专用车辆或配置防洒落装置，不应装载过满，应采取遮盖、密闭措施，并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼间应避免在交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶并减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒；

⑧施工现场使用商品混凝土；

⑨对于汽车尾气，由于本项目建设规模较小，施工时间较短，故采取上述措施后，本项目施工期产生的废气对周围环境不会产生明显的不利影响，且随着施工期的结束影响即消除。

综上所述，拟建项目施工期产生的废气只要采取以上措施处理后，对周边环境影响较小。

2、废水

本环评针对施工废水提出以下防治对策和措施：

（1）施工废水

施工期的冲洗废水为车辆冲洗等活动产生的废水，主要污染物为SS和石油类，施工期间设置的临时隔油池、沉淀池，废水经隔油池、沉淀池处理后回用于施工。

（2）生活污水

由工程分析可知，施工期生活废水产生总量为0.6m3/d，施工期生活废水可修建临时，生活污水经化粪池处理后委托定期清掏，施工废水经沉淀后回用于洒水降尘等，不外排，施工结束后将沉淀池均掩埋。

3、噪声

建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。施工期具体噪声防治措施如下：

（1）选用低噪声设备和工艺；加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并于地面保持良好接触。限制同时作业高噪设备数量，避免叠加超标；固定高噪设备尽量布置在场界中部、远离敏感点一侧。
（2）施工单位应严格遵守相关规定，合理安排好施工时间，高噪工序（振捣、破碎、切割）避开居民休息时段（午休/晚间），禁止在夜间（22：00~6.00）进行产生强噪声污染的建筑施工作业；施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。因施工工艺需要等原因确需连续施工，必须有县级以上人民政府或其有关主管部门的证明。

（3）在施工的结构阶段和装修阶段，对施工边界设置连续、密闭、不低于 2.0m 硬质围挡，临敏感点一侧设置加高隔声围挡/隔声屏障；混凝土泵、电锯、等设置临时隔声棚/减振基础。确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
（4）制定科学的施工计划，合理安排。建立施工噪声管理制度，公示投诉电话；结构施工高峰期开展场界噪声监测，超标立即整改；加强与社区沟通，减少扰民纠纷。

（5）减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。

（6）运输车辆限速、禁鸣、减速缓行；出入口硬化、冲洗，减少颠簸噪声；优化运输路线，尽量绕开敏感点集中路段。
采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，同时能减小对周围敏感点的影响，如若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。

4、固体废物

拟建项目在施工期间将产生生活垃圾及建筑垃圾，若不妥善处理，将会影响周围环境，为减缓施工期产生的固废对周围环境的影响，应采取以下措施：

（1）施工人员的生活垃圾应定点堆放，定时清运至环卫部门指定的垃圾处理场或卫生填埋场统一处置。

（2）建筑垃圾应尽量回用于其他建设工程，不可利用的应与当地城市垃圾消纳场联系外运。

（3）对施工过程中余土应尽量加以利用或妥善处理，不得随意堆放，设置挡土墙措施以防水土流失。尽量减少对地表植被的破坏，并及时进行恢复和补植。
通过落实上述防治措施，本项目施工期固体废物对环境的影响较小。
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	1、大气环境影响分析

本项目运营期产生的废气主要为原料库内卸料粉尘，破碎车间物料上料、破碎、筛分粉尘，免烧砌块生产车间上料粉尘、水泥筒仓粉尘等。

1.1 卸料粉尘
项目建筑垃圾等原料由汽车封闭运至厂区内，在卸料和堆放时产生粉尘。

卸料：建筑垃圾原料在装卸过程中易形成 TSP；装卸起尘量与装卸高度 H、含水量W、风速 U 等有关。建筑垃圾原料装卸起尘量引用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式：

Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W
式中：Q——装卸起尘强度，mg/s

H——装卸平均高度，1.5m

U——气象平均风速，因原料堆场位于生产车间中，风速取 0.3m/s

W——物料含水率，取 10%

通过计算，本生产线建筑垃圾等原料卸料过程中 TSP 产生率为 0.952kg/h，年有效装卸时间 500h，则项目年卸料产生的 TSP 量为0.476t/a。

堆放：项目建筑垃圾、炉渣等原料堆放过程起尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验的堆场起尘量模式进行计算：

Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5W
式中：Q——堆场起尘强度，mg/s

U——气象平均风速，因原料堆场位于生产车间中，风速取 0.3m/s

S——堆料表面积，取原料堆场表面积 2000m2
W——物料含水率，取10%

原料堆放场的起尘同原料料堆表面积、碎石料的湿度、当地的气象因素等有关。经过计算得到的起尘量为0.68kg/h，有效堆放时间 2000h，则项目建筑垃圾等原料年堆料产生的TSP量为1.36t/a。

根据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》、《安徽省混凝土搅拌站环境综合整治工作方案》、《关于进一步加强混凝土搅拌站环境综合整治工作的通知》等要求相关规定，要求企业对原料储存采取密闭库房，三面密闭，只预留一面卸料进出口，安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭，物料表层进行遮盖，设置雾化洒水抑尘等措施降低粉尘排放量。
环评要求本项目原料卸料车辆做到轻装轻卸，保证原料具有一定的含水率，原料堆场水泥硬化地面，将原料堆场设置于封闭厂房内，厂房顶部设置雾化洒水抑尘措施，只预留一面卸料进出口，同时加装软帘，因此本项目在生产过程中厂房基本为密闭状态，可有效降低风速，减小风力扬尘。同时，通过设置1套喷雾炮进行喷雾降尘和在厂房内周边设置喷雾嘴进行喷雾作业，当原料含水率较低或者粉尘量较大时，需要通过喷雾炮喷雾的方式增加原料湿度，降低粉尘的产生。

通过厂房密闭、洒水喷淋等治理措施后，本项目建筑垃圾原料堆场卸料、堆放产生的粉尘控制效率可达到 90%左右，则建筑垃圾原料堆场卸料及堆放无组织粉尘排放量为（0.455t/a+1.36t/a）×0.1=0.1815t/a，排放速率为0.055kg/h。

1.2 破碎车间物料上料粉尘
项目建筑垃圾、炉渣、煤矸石、鹅卵石等在封闭车间内由铲车送入破碎机的给料机，产生粉尘。建筑垃圾等原料从原料库铲装进入料斗，铲装落差的起尘量按交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，公式为：
Q=1/t×0.03u1.6×H1.23×e-0.28W
式中：Q—物料装车时机械落差的起尘量，kg/s；

t—物料装车所需时间，t/s；装载机每铲次容量为5t，铲运时间为3s；

w—物料含水率，本物料含水率约为 10%；

u—平均风速，取平均风速为 0.5m/s；

H—物料落差，装载铲斗与料斗机进料口间距，取 1.0m。

铲车每铲次容量为5t，每铲物料装运时间取3s，即相当于装运物料时，总时间为每年105900s。则由公式计算，可得出原料库铲料起尘 0.609t/a。

要求企业在上料区域喷淋洒水抑尘，增加原料含水率，同时在上料口设置喷淋洒水装置。通过封闭厂房、喷淋降尘等措施后，上料粉尘控制效率可达到90%以上，则上料无组织粉尘排放量为0.609t/a×0.1=0.0609t/a。
1.3 破碎、筛分粉尘
建筑垃圾、煤矸石、鹅卵石、炉渣经给料机密闭输送至破碎机进行破碎，破碎后的物料经筛分后全部用于免烧砌块的生产。本项目年产6000万片免烧砌块，约合17.65万t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“表3039其他建筑材料制造行业”产污系数，破碎、筛分粉尘的产生系数为1.89kg/t-产品，则破碎、筛分工序产生的粉尘量约333.585t/a，年破碎、筛分时间约3300h，破碎、筛分粉尘产生速率为138.99kg/h。

本项目输送带运行过程中密闭，破碎、筛分工序设置在一个密闭空间中，同时在破碎机、粉碎机、振动筛上方设置集气罩，收集效率为90%，废气经收集后进入旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器，经处理后经15m排气筒（DA001）达标排放。 

根据建设单位生产设备的尺寸设置集气罩，拟采用2个（2.5*2.0m）集气罩、1个（1.5*1.2m）集气罩，罩口设计风速为0.5m/s，集气罩距离产污点高度0.3m，根据《废气处理工程技术手册》(化学工业出版社)第十七章 净化系统的设计（排气罩设计）中表17.8，集气罩风量公式为： 

Q=（10X2+F）Vx *3600
式中：X为集气罩至产污点的距离，取0.3m； 

F集气罩面积； 

Vx为控制风速，为0.5m/s。 

经计算单个集气罩（2.5*2.0m）风量为10620m3/h，单个集气罩（1.5*1.2m）风量为4860m3/h，3个集气罩总风量为26100m3/h，考虑到风阻等风量损失的影响，项目风机总风量取30000m3/h。

废气收集效率可达90%，处理效率可达99.7%，经过计算得出破碎、粉碎、筛分工序颗粒物有组织排放量为0.9t/a，项目破碎、粉碎、筛分工序年工作3300h，颗粒物有组织排放速率为0.273kg/h，排放浓度为9.1mg/m3。未被收集粉尘量为33.36t/a，无组织排放。
为减少无组织粉尘排放量，要求企业在车间采用微雾降尘、洒水降尘，粉尘控制效率可达到90%以上，无组织粉尘排放量为3.336t/a，排放速率为1.01kg/h。
1.4 再生骨料堆放粉尘
项目建筑垃圾、炉渣、煤矸石、鹅卵石破碎筛分后产生的骨料输送至生产车间物料堆场内暂存，堆放过程起尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验的堆场起尘量模式进行计算：
Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5W
式中：Q——堆场起尘强度，mg/s

U——气象平均风速，因堆场位于生产车间中，风速取 0.3m/s

S——堆料表面积，取堆场表面积500m2
W——物料含水率，取10%

骨料堆放场的起尘同料堆表面积、粉料的湿度、当地的气象因素等有关。经过计算得到的起尘量为0.138kg/h，有效堆放时间 2400h，则项目免烧砖原料年堆料产生的 TSP 量为0.3312t/a。

根据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》、《安徽省混凝土搅拌站环境综合整治工作方案》、《关于进一步加强混凝土搅拌站环境综合整治工作的通知》等要求相关规定，要求企业对骨料储存采取密闭库房，三面密闭，只预留一面卸料进出口，物料表层进行遮盖，设置雾化洒水抑尘等措施降低粉尘排放量。
环评要求本项目堆场水泥硬化地面，将堆场设置于封闭厂房内，厂房顶部设置雾化洒水抑尘措施，保证骨料具有一定的含水率，只预留一面卸料进出口，同时加装软帘，因此本项目在生产过程中厂房基本为密闭状态，可有效降低风速，减小风力扬尘。同时，通过设置1套喷雾炮进行喷雾降尘和在厂房内周边设置喷雾嘴进行喷雾作业，当原料含水率较低或者粉尘量较大时，需要通过喷雾炮喷雾的方式增加原料湿度，降低粉尘的产生。

通过厂房密闭、洒水喷淋等治理措施后，本项目骨料堆放产生的粉尘控制效率可达到90%左右，则骨料堆放无组织粉尘排放量为0.3312t/a×0.1=0.03312t/a，排放速率为0.01kg/h。
1.5 免烧砌块生产车间上料粉尘 

项目将再生骨料由铲车送至给料机给料口扬尘主要来源为粉状物料在上料过程中由于落差引起的粉尘，使用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为：
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式中：Q-物料装车时机械落差起尘量，kg/s；

u-平均风速，m/s；

H-物料落差，m；

w-物料含水率，%；

t-物料装车所用时间，t/s。

经验公式中未知数平均风速u取0.5m/s，物料落差取0.5m，物料含水率取10%，物料上料时间取3s/t。

免烧砌块物料年上料量为17.65万吨，年上料时间为529500s，则该过程粉尘产生量为0.723t/a，项目在供料机上设置集气罩，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。除尘效率约为99%，捕集率约为90%，则上料过程中有组织粉尘排放量约为0.0065t/a，工作时间为147.08h/a。排放速率为0.0442kg/h。

无组织粉尘产生量约为0.0723t/a，为减少无组织粉尘排放量，要求企业在车间采用微雾降尘、洒水降尘，粉尘控制效率可达到90%以上，无组织粉尘排放量为0.00723t/a，排放速率为0.0492kg/h。

1.6 搅拌粉尘
项目原材料破碎后的骨料经配料后进入搅拌机加水封闭搅拌，会产生一定的粉尘。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业排污系数，物料混合搅拌排放系数0.13kg/t-产品，则项目搅拌粉尘产生量为22.95t/a。

搅拌机加水密闭搅拌，对进料口设置封闭集气罩收集，有效降低粉尘排放。集气罩设置尺寸为1.0m×1.0m，四周封闭，对粉尘进行捕集，再经袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA002）排放，粉尘捕集效率按90%计，袋式除尘器处理效率按99%计，则搅拌粉尘有组织排放量合计为0.2065t/a。
无组织粉尘产生量为2.295t/a。项目搅拌工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到90%以上，无组织粉尘排放量为0.2295t/a。无组织粉尘排放速率约为0.0695kg/h。
本项目上料、搅拌工序设置在一个密闭空间中，同时在上料机、搅拌机上方设置集气罩，收集效率为90%，废气经收集后进入布袋除尘器，经处理后经15m排气筒（DA002）达标排放。 

根据建设单位生产设备的尺寸设置集气罩，拟采用1个（1.0*1.0m）集气罩、1个（2.0*1.2m）集气罩，罩口设计风速为0.5m/s，集气罩距离产污点高度0.3m，根据《废气处理工程技术手册》(化学工业出版社)第十七章 净化系统的设计（排气罩设计）中表17.8，集气罩风量公式为： 

Q=（10X2+F）Vx *3600
式中：X为集气罩至产污点的距离，取0.3m； 

F集气罩面积； 

Vx为控制风速，为0.5m/s。 

经计算单个集气罩（1.0*1.0m）风量为3420m3/h，单个集气罩（2.0*1.2m）风量为5940m3/h，2个集气罩总风量为9360m3/h，考虑到风阻等风量损失的影响，项目风机总风量取10000m3/h。

废气收集效率可达90%，处理效率可达99%，经过计算得出上料、搅拌工序颗粒物有组织排放量为0.213t/a，项目上料、搅拌工序年工作3300h，颗粒物有组织排放速率为0.0645kg/h，排放浓度为6.45mg/m3。
1.7水泥、粉煤灰筒仓呼吸粉尘
本项目设有1个100t水泥筒仓和1个100t粉煤灰筒仓，项目采用全封闭进仓方式，用运输罐车通过气泵吹入筒仓，根据《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编著，张良璧等译，中国环境科学出版社）中的“十 混凝土配料”推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取 0.12kg/t 物料核算水泥、粉煤灰由罐车通过气泵进入筒仓过程中仓顶粉尘产生量。仓顶呼吸口配套脉冲反吹布袋除尘器，除尘器与筒仓呼吸口紧密连接，除尘系统捕集率约100%，除尘效率可达到99.5%以上，排气量约为5000m3/h。

项目年用水泥和粉煤灰均为17560.0106t，输送时间均为500h。每个筒仓粉尘产生量为2.12t/a，产生速率为4.24kg/h，产生浓度为848mg/m3。每个筒仓粉尘排放量均为0.0106t/a，排放速率为0.0212kg/h，排放浓度为4.24mg/m3。处理后废气经水泥和粉煤灰筒仓顶部排气口排放。
由于筒仓均设置在厂房中，筒仓排放粉尘可视为车间无组织排放粉尘，由上述可知车间筒仓排放无组织粉尘排放量为0.0212t/a。
1.8 运输扬尘
工程交通运输起尘采用下述经验公式进行计算：

QP=0.123（V/5）（M/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中：Q′p ——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，5km/h；

M——车辆载重，20t/辆；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2；

L——运输距离，取平均值0.2km；

Q——运输量，17.65万t/a，主要为建筑垃圾、炉渣、鹅卵石和煤矸石等。

（1）厂区内道路

本次环评参照《淮南市空气质量提升攻坚行动实施方案》，对物料运输提出具体要求：

① 限制汽车超载，运输时用篷布遮盖，防止物料洒落；

② 运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，路面定期洒水并及时清扫路面；

③ 严格管理车辆，在经过村庄时要减速行驶；

④ 厂区道路定期洒水；

⑤ 厂区道路及生产作业区地面采用混凝土或沥青混凝土等不起尘的硬化路面，运输车辆厂内减速行驶，未硬化的空地应进行绿化。

根据上述公式可计算得交通运输起尘产生量0.275t/a，采取上述措施后，抑尘率90%，则本工程交通运输起尘产生量为0.0275t/a。

（2）厂区外道路

由于企业每日进出厂车辆较多，针对企业厂区外主要运输道路依据《2018年淮南市建设领域大气污染防治工作实施方案》，提出以下要求：

① 限制汽车超载，运输时用篷布遮盖，防止物料洒落；

② 对路面定期洒水并及时清扫路面；

③ 严格管理车辆，减速行驶；

④ 粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落；

⑤ 厂外道路运输路线地面采用沥青混凝土等不起尘的硬化路面，运输车辆减速行驶，道路两旁进行绿化。

1.8 废气产排情况汇总
项目运营期废气产排情况见下表。
表4-1  项目运营期废气产排情况一览表
有组织废气产排情况

产生单元
污染物
产生情况
风量m3/h
收集效率

处理效率

年生产时间h
排放情况
治理措施
产生浓度mg/m3
产生量t/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a
破碎筛分
粉尘
3032.6
300.2265
30000
90%
99.7%
3300
9.1
0.273
0.9
集气罩+旋风除尘+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒
上料

粉尘

442.4
0.6507
10000
90%
99%
147.08
6.45
0.0645
0.213
集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒
搅拌
625.91
20.655
3300
水泥筒仓
粉尘
848
2.12
5000
100%
99.5%
500
4.24
0.0212
0.0106
脉冲反吹布袋除尘器+仓顶排放口
粉煤灰筒仓
粉尘
848
2.12
5000
100%
99.5%
500
4.24
0.0212
0.0106
脉冲反吹布袋除尘器+仓顶排放口
无组织废气产排情况

污染工序

污染物名称

产生量t/a
排放量t/a

卸料
粉尘

1.815
0.1815
破碎上料

粉尘

0.609
0.0609
破碎、筛分工序
粉尘

33.36
3.336
再生骨料堆放
粉尘
0.3312
0.03312
免烧砌块生产车间上料

粉尘

0.0723
0.00723
搅拌
粉尘
2.295
0.2295
运输扬尘

粉尘

0.275
0.0275
车间筒仓
粉尘
0.0212
0.0212
1.9废气污染防治措施及可行性分析

1）有组织废气污染防治措施及可行性分析

本项目建成运行后，废气主要为颗粒物。

参照《排污许可证申请与核发技术规范—陶瓷砖瓦工业（HJ 954-2018）》中表B29废气治理可行技术、《排污许可证申请与核发技术规范—水泥工业（HJ 847-2017）》和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理（HJ1033—2019），具体如下表所示。
表4-2  废气治理可行性技术参考

排放口

主要污染物

燃料名称

可行性技术

生产过程中原料制备、成型、包装机等对应排放口

颗粒物

/

袋式除尘

免烧砌块破碎、筛分采用旋风除尘+高效覆膜除尘器处理，搅拌粉尘采用布袋除尘器处理，水泥筒仓顶部呼吸口采用脉冲反吹式布袋除尘器处理，处理后由排气筒排放是可行的。
2）无组织废气污染防治措施及可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范—陶瓷砖瓦工业（HJ 954-2018）》中表23砖瓦工业排污单位无组织排放控制要求、《排污许可证申请与核发技术规范—水泥工业（HJ 847-2017）》表4水泥工业排污单位无组织排放控制要求，本项目生产过程中的无组织排放废气主要为原材料卸料粉尘、生产线上料粉尘、车间集气系统未能捕集的颗粒物及运输扬尘等。为了尽量降低项目无组织排放的大气污染物对周边环境的影响，建设单位应采取以下措施：

项目厂房等均为封闭式厂房，砂石堆等散料堆存随风起尘量很少，无组织粉尘主要来源于物料储运、装卸、转载等过程产生的粉尘，均以无组织形式排放。为降低无组织粉尘对周围环境的影响，本环评要求企业生产车间和库房内地面要求全部硬化，采用钢筋混凝土做基础； 物料储存于封闭式库房，库房配套设置推拉门，库房顶部采用蜂窝网状钢材设排风口，并于产尘点设集气罩收集粉尘以降低无组织排放量；室内外物料皮带输送机均设置密闭廊道；厂房内各产尘点上方均设置喷雾抑尘装置进行抑尘；厂区界外设置防风抑尘网；厂内配备洒水车和清扫车，定时洒水抑尘、道路清扫，设置车辆冲洗平台，进出车辆均进行清洗。评价建议企业建设智能降尘系统，防止扬尘污染，智能降尘系统集成以下功能：配备降尘设施； 配备智能电控系统；配备数据采集与传输系统。
1.10 达标性分析
项目建筑垃圾等原料破碎筛分粉尘经旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器处理后排放浓度9.1mg/m3，排放速率0.273kg/h；免烧砌块生产车间上料、搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器处理后排放浓度6.45mg/m3，排放速率0.0645kg/h；均能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）排放标准限值要求。
1.11非正常工况下废气污染源强

1）非正常工况源强分析

非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。

本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如区域性停电时的停车），企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。

项目在开、停车时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，除尘器除尘效率下降至50%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障。在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。
表4-3 本项目非正常工况废气有组织排放情况汇总表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率kg/h
排放浓度

mg/m3
单次持续时间

排放量kg/次
年发生

频次

DA001
旋风或布袋除尘器故障
粉尘
45.5
1516.3
1h

45.5
1次

DA002
布袋除尘器故障
粉尘
5.342
534.2
1h
5.342
1次
根据上表可知，在非正常工况下，项目破碎筛分工序粉尘、上料搅拌粉尘均不能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）中排放标准限值要求。

2）非正常工况防范措施

为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施：

①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。

②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止废气产生工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复相关生产。

③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，并定期更换布袋，需保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。

④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。
1.12 监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等规定的监测分析方法对污染源进行日常例行监测，设置环境保护图形标志牌，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-4。

表4-4  监测计划一览表

项目

监测点位

监测因子

监测频率

监测点位
实施单位
废气

DA001
颗粒物
1次/年

排气筒
委托有资质的单位监测

DA002
颗粒物

1次/年
排气筒

厂界无组织

颗粒物
1次/年
厂界
1.13 排污口设置
排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

排污口规范化管理的基本原则：

① 向环境排放污染物的排污口必须规范化；

② 排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）规定，由于项目废气排放口为15m高排气筒，应在排气筒上设置采样口（采样口应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处），采样口内径应不小于80mm；并设置采样平台（平台面积应不小于1.5m2，设1.1m高护栏，在采样口下方1.2m左右便于采样）。

排污口立标管理：

① 污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志——排污口（源）》（GB15563.1-1995）的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌；各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。

② 污染物排放口环境保护标志牌应设在与之功能相应的醒目处，高度为其上缘距地面约2米，并保持清晰、完整。

排污口建档管理：

① 要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

② 根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录与档案。

2、水环境影响分析
2.1 生活用水

项目主要废水为员工生活污水，项目员工12人，员工为附近居民，不提供员工食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB 34/T 679-2025），员工每人每天平均用水按50L计，则项目工作人员日平均用水量为0.6m3，年工作时间300天，则项目员工用水量为180m3/a。污水产生量按用水量80%计，则污水排放量为0.48m3/d，144m3/a。主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N等。经化粪池处理后定期清运，不外排。

2.2清洗补充用水

根据透水砖生产工艺需要，项目采用挖斗式清洗机对生产免烧砖的原材料建筑垃圾及矸石进行清洗，根据项目提供资料，项目清洗时废水全部循环使用，循环使用量为3000t/a。清洗后建筑垃圾及矸石带走水分1400t/a；循环水池沉渣经压滤后由环卫清运，压滤后的沉渣带走水分750t/a，需定期补充新鲜水，年补充新鲜水量2150t。
2.3 除尘用水

厂房采用全封闭式结构，为减少粉尘的产生须进行经常性的洒水抑尘，原料库面积约2000m2，为了控制扬尘，每天洒水以2次计，用水量为0.6L/（次·m2），年生产300天，则年洒水用水量720m3/a，全部蒸发，不外排。

2.4 免烧砌块搅拌用水
根据企业提供资料，免烧砌块原料搅拌过程用水量约为100kg/m3，免烧砌块生产过程中搅拌用水全部随产品带走，项目年产生免烧砌块6000万片，约合87768m3，则搅拌用水量为8776.8m3/a。
2.5 养护用水
根据企业提供，免烧砌块挤出成型后堆放养护区内，免烧砌块进行自然养护过程需要每天浇水两次，每立方米免烧砌块每次需要养护用水0.03m3，平均每天生产免烧砌块292.56m3，每天每次用水8.78m3，则每天养护用水为17.56m3（5268m3/a）。此项用水约70%（12.292m3/d）蒸发损失，其余30%（5.268m3/d）废水由养护区四周环形导流沟排入沉淀池，沉淀后上清液回用于原料喷淋降尘，沉淀物作为免烧砖生产原料回用。
2.6 车辆清洗水
项目在地磅内侧安装车辆冲洗平台，对进出厂区车辆（以设计承载20t装载车进行计算）进行车辆外部和轮胎的冲洗，用水量以10L/（辆·次），根据项目产能，需清洁车辆以17650次/a计，则该部分用水为176.5m3/a，废水产生量按80%计，即141.2m3/a。冲洗废水排入三级沉淀池（位于大门内测地磅北侧，容积约30m3）沉淀，上清液回用于原料喷淋洒水，沉淀物作为免烧砌块生产原料回用。

2.7地面清洗水
项目对厂区地面进行冲洗，冲洗面积约1000m2，地面冲洗用水按2L/（m2·d）计，则地面冲洗用水为600m3/a，其中20%蒸发，80%为废水，即废水量为480m3/a。经类比调查知，该污水中污染物产生浓度SS2000mg/L。厂区设置排水沟，连接至三级沉淀池（容积约30m3）沉淀，上清液回用于原料喷淋洒水，沉淀物作为免烧砌块生产原料回用。

2.8原料喷淋洒水
根据企业提供资料，项目原料运至原料库内，需喷淋洒水降尘，喷淋水量占物料量的10%，则项目原料喷淋洒水用水量为17650m3/a，全部蒸发，不外排。

2.9 搅拌机冲洗用水
项目生产线在停机时，需对搅拌机进行冲洗，根据建设单位介绍，每次清洗约使用水量2m3，每天冲洗一次，搅拌机冲洗用水量约600m3 /a，污水产生量按用水量的0.8计，污水产生量为1.6m3/d，480m3 /a。废水排入三级沉淀池沉淀，上清液回用于原料喷淋降尘，沉淀物作为免烧砖生产原料回用。
2.10 初期雨水
雨水对项目区内道路等冲刷会产生初期雨水，项目区设置初期雨水收集池，初期雨水在沉淀池进行沉淀。一般地面冲刷产生的浑浊的含SS的废水产生在暴雨前15分钟。

暴雨强度（i）根据淮南市暴雨强度公式进行计算：
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式中：P-为设计重现期，取2年

t-设计降雨历时（取15分钟）；

经计算，暴雨强度为280.94升/（秒·公顷）

初期雨水收集量按以下公式计算：
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式中：q-暴雨强度；

Φ-径流系数（取0.9）；

f-汇水面积（去掉绿化区域后取1.08公顷）；

T-收水时间，按15min计算。

经计算一次初期雨水收集量为245.76m3，项目应设置一座不小于250m3的初期雨水收集池可满足收集要求。环评设计每年降雨20次，则年初期雨水量约4915.2m3/a，14.89m3/d。

2.11 废水产排情况

本项目废水产生及排放情况详见下表：
表4-5  项目废水产生及排放情况一览表

废水名称

废水量

m3/a

污染物名称

产生状况

处理措施

排水去向

浓度mg/L

产生量t/a

生活污水

144
COD

250

0.036
化粪池处理
定期清运不外排
BOD5
160

0.023
SS

180

0.026
氨氮

25

0.0036
车辆清洗水

176.5
SS

2000
0.353
经排水沟排入沉淀池沉淀

上清液回用于原料喷淋洒水，不外排

地面清洗水

480
SS

2000
0.96
搅拌机冲洗水
480
SS
1500
0.72
养护废水
1580.4
SS
800
1.264
初期雨水

4915.2
SS

800
3.93
初期雨水池
清洗废水
3000
SS
1000
3.0
循环水经絮凝沉淀后回用，沉渣经压滤机压滤处理
回用于清洗工序，不外排
项目水平衡见图4-3。


 






图4-3  项目水平衡图（t/d）
2.11 废水类别、污染物及污染治理设施信息
表4-6  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号
废水类别a
污染物种类b
排放去向c
排放规律d
污染治理设施
排放口编号f
排放口设置是否符合要求g
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称e
污染治理设施工艺
1
雨水
SS
附近河沟
间断排放
/
/
/
YS001

(是

(否
(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口
a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。
b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。
c包括不排：排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污罐农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用于不排放。
d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，六俩个不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。
e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。
f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。
g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。
2.12 拟采取措施
本项目洒水、环保喷淋措施、产品用水等过程不会产生废水，其余过程废水拟采取措施如下： 

根据要求，应在搅拌站区域内设置排水沟槽，排水沟槽的设置应满足区域内部总排 水量并达到连环贯通，应设置与排水沟相连通的沉淀池，经沉淀处理后的废水应重复利用，做到少排放或者零排放，出入门口配备洗车台、车辆清洗设备和人员，驶出的运输车应重新清洁，落实人员和措施，保持道路及场地清洁，车辆行驶无明显扬尘。本项目必须严格按照上述管理办法进行建设实施，建设与排水沟槽相联通的污水、沉淀池，污水经沉淀后回收重复利用，不外排。 

①地面清洗废水、车辆冲洗废水、搅拌机冲洗废水、养护废水
车辆清洗废水和地面清洗废水主要污染因子为SS，浓度约2000mg/L；搅拌机冲洗废水主要污染因子为SS，浓度约1500mg/L；养护废水主要污染因子为SS，浓度约为800mg/L。根据要求，企业拟在厂区设置一座有效容积为30m3 的三级沉淀池（一级沉淀10m3+二级沉淀10m3+三级沉淀10m3）对地面清洗废水进行处理，池底为45度坡度，每个池子尺寸为2.5m×2m×2m，三级沉淀池位于项目地磅东侧。废水经沉淀后上清液返回原料喷淋用水工序，不外排。沉淀渣定期清掏，混入免烧砌块原料骨料中用于生产免烧砌块，整个系统无废水排放。

注：生产废水在沉淀池停留时间不小于8h，沉淀池在正常运行的情况下，企业须每周对沉淀池污泥进行一次清掏，清掏出的污泥作为骨料回用于生产。 

②生活污水 

生活污水经化粪池（处理规模：1t/d）处理后定期清运，不外排。 

③清洗废水

项目生产免烧砌块的原材料建筑垃圾及矸石需要清洗后破碎，清洗废水采用絮凝沉淀工艺处理后循环回用于清洗，不外排。清洗废水日产生量为10t，排入5m×4m×1.5m的沉淀池（30m3）中加入絮凝剂絮凝沉淀后，将SS絮凝沉淀，上清液回用于清洗用水，沉渣经压滤机压滤后由环卫清运。
2.13 废水处理措施可行性分析 

①生活污水处理措施的可行性 

生活污水处理能力可行性： 

根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），村镇生活污水污染防治最佳可行单元技术包括：化粪池法、厌氧发酵（沼气发酵池）法、人工湿地处理技术、土地快速渗滤法、稳定塘法、厌氧滤池（沼气净化池）法等。本项目采取化粪池法，化粪池总储存能力为 1.0m3，本项目生活废水日最大排水量为0.48m3/d，生活污水预处理池完全能容纳本项目产生的污水。化粪池池底、池壁拟采用“防渗混凝土+水泥砂浆抹面”处理，满足一般防渗要求。若在本项目营运期间该化粪池出现渗透、泄漏等事故，本项目需停止排水，并寻找泄漏、渗透原因并解决，确保无渗透、泄漏后再排放废水。因此本项目生活污水预处理技术可行。 

②生产废水三级沉淀池处理措施的可行性

废水治理设施可行性分析：根据项目水平衡图，项目地面清洗废水、车辆冲洗废水、养护废水和搅拌机冲洗废水日最大进入沉淀池废水的量为19.9722t/d，池按停留时间8h，进入一套三级沉淀池，三级沉淀池单个池体容积应不小于10m3，本项目处理该部分废水三级沉淀池容积30m3，能够满足项目废水处理需求。洗车废水、地面清洗废水、搅拌机清洗废水、养护废水采用“一级物理沉淀+一级物理沉淀 +三级物理沉淀”三级沉淀处理后，全部回用于原料喷淋，不外排。因此本项目生产废水通过导流沟+三级沉淀池的措施可行。

根据《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中工艺用水、产品用水水质要求中对SS浓度无要求。本项目生产废水主要污染物为SS，经沉淀池处理后能满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”水质要求，因此生产废水经沉淀池处理后回用可行。
表4-7  项目生产废水可行性分析

废水
污染因子
产生浓度mg/l
处理工艺
满足标准
限值要求
是否可行
车辆清洗废水
SS

2000

三级沉淀
《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）
SS：无要求

可行
地面清洗废水
SS
2000
搅拌机冲洗废水
SS
1500
养护废水
SS
800
项目原材料清洗废水采用絮凝沉淀工艺处理后循环回用于清洗，不外排。清洗废水日产生量为10t，排入5m×4m×1.5m的循环水池（30m3）中加入絮凝剂絮凝沉淀后，将SS絮凝沉淀，上清液回用于清洗用水，沉渣经压滤机压滤后由环卫清运。
对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业（HJ 954-2018）》中表34陶瓷砖瓦工业废水污染防治可行技术：循环回用的生产废水通过均质+絮凝+沉淀等方法处理；因此本项目清洗废水通过絮凝沉淀池后回用与清洗的措施可行。
2.14 监测要求
项目废水不外排，现场不设置废水排放口。

3、声环境影响分析
3.1 噪声源强
本项目运营期噪声源主要是铲车、破碎机、全自动制砖机、码垛机、打气泵、叉砖机和运输车辆等设备所产生的噪声，噪声值在60~85dB（A）之间，各设备噪声声级见下表。
表4-8  本项目噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称

声源名称

型号

距设备1m处单台设备声压级/dB（A）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物距离

生产车间
喂料机
1240型
80
减振基础，厂房建筑隔声
60
49
1.5
6
69.4
3300h/a
15
54.4
1
破碎机
1416型
85
20
31
1.5
6
69.4
15
54.4
1
粉碎机
/
85
22
52
1.5
6
69.4
15
54.4
1
振动筛
2470型
80
31
52
1.5
8
61.9
15
46.9
1
制砖机
JF10-15B
80
59
54
1.5
8
61.9
15
46.9
1
给料机
120型
80
35
55
1.5
5
66.0
15
51.0
1
码垛机
/
75
43
50
1.0
7
58.0
15
43.0
1
铲车
50型
85
40
56
1.0
7
68.0
15
53.0
1
叉砖机
/
80
42
54
1.5
6
64.4
15
49.4
1
打包机
GK35-20
80
43
54
1.5
6
64.4
15
49.4
1
输送机
/
60
46
53
1.0
5
46.0
15
31
1
备注：本项目设置厂区西南角为原点坐标。

表4-9 本项目噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称

型号/规格
空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB（A）

1

运输车辆

20t

72

169

1.5

80

选用低噪声设备、设备定期维护和维修设备

昼

2

打气泵
/
83

158

1.5

85

3

水泵
/
88

189

1.5

85

5

除尘器风机

30000m3/h
48
120
1,5

90
6

除尘器风机
10000m3/h
5

56
85
7
筒仓除尘风机
5000m3/h
5

18
10
85
8
筒仓除尘风机
5000m3/h
5
14
10
85
3.2达标情况分析

（1）降噪措施

本项目厂区噪声建议采取以下防治措施：

①合理布局，选用低噪声设备，优化项目各噪声车间布局；

②对高噪声设备安装减振基础，增加墙面厚度、选用隔声性能好的材料，增加隔声量，减少噪声污染；

③定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态；

④应加强对厂区内部的管理，禁止进出厂区的车辆鸣笛；

⑤高噪声设备安装项目区西部、北部，远离敏感点；

⑥对于流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，厂区内限速行驶，同时对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段时限制车速，尽量避免夜间运输。

⑦运输车辆在经过附近环境敏感点时应禁止鸣笛；

⑧建设单位应与管理部门协调优化物料运输路线，运输路线的选择应尽量避开居中居住区，尽量选择远离项目附近的居民区外的线路，减少运输扬尘、交通噪声等影响。

（2）预测模式

用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。

① 计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：


式中：Loct,1  ( 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw oct (  某个声源的倍频带声功率级，dB；

r1(  室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R ( 房间常数，m2；

Q( 方向性因子，无量纲值。

② 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：



[image: image13.wmf](

)

(

)

ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

oct

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

,

1

,

10

lg

10


③ 计算室外靠近围护结构处的声压级：
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④ 将室外声级 Loct, 2 (T) 和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ：
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式中：S — 透声面积，m2。

⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

⑥ 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：
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式中：Loct (r)  ( 点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

Loct (r0) ( 参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r( 预测点距声源的距离，m；

r0( 参考位置距声源的距离，m；

(Loct ( 各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。

⑦计算噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A 声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：T — 计算等效声级的时间，h；

N — 室外声源个数；

M — 等效室外声源个数。

将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响。

（3）预测结果

本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。根据项目设备布置情况及车间距离各场界距离，经计算，建设项目厂界噪声影响预测结果见下表：

表4-10  各预测点噪声预测结果单位：dB(A)

预测点位

距厂界距离（m）
贡献值

背景值

预测值

评价标准

达标情况

昼

夜

昼
夜
东厂界

12
53.4
/

/

/
昼间：60

夜间：50
达标

南厂界

28
46.0
/

/

/
达标

西厂界

12
53.4
/

/

/
达标

北厂界

14
52.9
/

/

/
达标
南侧拆迁区居民
38
42.4
51
40
51.7
42.5
昼间：55
夜间：45
达标
从上表结果可知，项目建成运营后，建设项目厂界昼间噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求；敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求。
3.4 监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033—2019）、《 排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等要求，运营期需定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度1次，每次昼间监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声和环境噪声，同时为加强厂区环境管理。
表4-11  监测计划一览表

项目

监测点位

监测因子

监测频率

监测点位
实施单位
噪声

厂界四周

Leq(A)

1次/季度

厂界

委托有资质的单位监测

噪声排放源环境保护图形标志见下图。

4、固体废物影响分析
4.1 固体废物产生及处置情况
本项目营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、不合格产品、除尘器收集粉尘、沉淀池（初期雨水池）沉淀物、清洗废水沉淀池沉淀物、废金属、废机油及废油桶、含油手套抹布等。

（1）生活垃圾

本项目有员工12人，年工作300天，垃圾产生量按每人0.5kg/d，则生活垃圾产生量为6kg/d（1.8t/a），收集后由环卫机构定期清运统一处置。

（2）不合格产品

项目免烧砌块生产过程产生少量的不合格产品，根据企业提供资料，不合格产品的出现率低于1%，本次以1%计，则不合格产品量约为1765t/a，收集后运至破碎工序破碎后回用于免烧砌块生产，循环使用不外排。
（3）除尘器收集粉尘

根据运营期废气分析，项目建筑垃圾破碎、筛分工序，免烧砌块生产车间上料、搅拌等工序收集粉尘约为318.32t/a，清理出的粉尘收集后回用于生产，不外排。

（4）废金属

项目建筑垃圾原料为周围乡镇拆除民房和混凝土道路产生的建筑垃圾，含有少量的废铁，本项目在破碎工序安装除金属装置剔除原料中的金属物，根据建设单位提供资料，该部门金属物产生量较小，约为35t/a。统一收集后，暂存于厂区一般固体废物暂存场所，定期外售物资回收部门综合利用，不外排。
（5）沉淀池、初期雨水池沉淀物

沉淀池、初期雨水沉淀池沉淀物定期清理回用于生产，产生量约为3.4t/a。

（6）清洗废水沉淀池沉淀物
清洗生产线沉渣经压滤机压滤后由环卫清运，产生量约为1500t/a。
（7）废机油
项目机械设备在维修保养过程中将产生少量的废机油，产生量共计 0.02t/a。根据环境保护部颁布的《国家危险废物名录（2025年版）》，机械设备维修保养过程中更换的废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为 900-214-08，应收集后委托有资质单位处置。
（8）废油桶 

厂区内废油桶产生量约 0.018t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废油铁桶属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，应按照危废进行管理暂存在危废间，委托有资质单位处置、
（9）含油抹布及手套

本项目日常维护和保养生产设备产生的含油抹布及手套属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，产生量约为0.025/a，由企业集中收集后分类暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。
表4-12 项目固废产生情况一览表

序号

主要物质
属性

产生工序

产生量

处理措施

1

生活垃圾
一般固废
日常生活

1.8t/a

收集后由环卫机构处理
2
清洗废水沉淀池沉淀物
一般固废
原料清洗
1500t/a
收集后由环卫机构处理
3
废金属
一般固废
破碎除铁
35t/a
收集后外售
4
不合格产品
一般固废
免烧砌块生产

1765t/a
收集后回用于生产不外排

5
除尘器收集粉尘

一般固废

除尘器除尘
324.64t/a
6
沉淀池沉淀物

一般固废

沉淀池

3.4t/a
7
废机油
危险废物
维修
0.02t/a
收集后委托有资质单位处置
8
废油桶
危险废物
维修
0.018t/a

9
含油抹布手套
危险废物
维修
0.025t/a
4.2 一般固废环境影响分析
项目设置生活垃圾桶暂存现场生活垃圾，垃圾桶位于厂区办公区和大门处，每天由环卫机构定时清运统一处置。废金属等设置一般固废暂存间20m2，一般固废暂存场所的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求： 

①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；

②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施；

③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志；

④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入；

⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并遵循“无害化”处置原则进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体散落对周围环境的影响。厂区一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，因此，厂区产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。

4.3 危险废物环境影响分析
①危废暂存间选址：项目厂区要配套建设一座危险废物临时贮存房，拟在成品仓库设置1间10m2 危险废物暂存间，该区防渗采用灰土垫层（厚度 25cm）+现浇防渗钢纤维混凝土面层（厚度 25cm，渗透系数为 1.0×10-12cm/s）+环氧树脂面层（厚度 2cm，渗透系数为 1.0×10-12cm/s），等效黏土防渗层≥6m，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），重点防渗后，渗透系数≤10-10cm/s。危废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定；危废暂存间需制定严格的暂存保管措施，专人负责。危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度，能够确保本项目危险废物得到合理处置。 

②危废暂存间容量可行性：企业拟在成品仓库设置1间10m2 危险废物暂存间，危废间高3m，最大能够满足50t危险废物的储存。根据工程分析章节，本项目危险废物产生量为0.063t/a，储存最长周期均为3个月。其体积小于危废暂存间最大容量，能够确保本项目危险废物得到合理贮存。 

③企业拟在成品仓库设置1间10m2 危险废物暂存间（三防），危废暂存间作为重点污染防治区，该区防渗采用灰土垫层（厚度 25cm）+现浇防渗钢纤维混凝土面层（厚度25cm，渗透系数为1.0×10-10cm/s）+环氧树脂面层（厚度2cm，渗透系数为1.0×10-10cm/s）。能够保证危险废物贮存过程中不会对对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标可能造成的影响。 

④项目危险废物主要在厂区内运输，运输线路无敏感点，运输距离短，不会对环境敏感点造成环境影响。 

危险废物临时贮存要求： 

①贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志。 

②危险废物应与一般固体废物严格隔离，一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混存。 

③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 

④危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法接入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 

⑤装载固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面间保留 100mm以上的空间。 

⑥危废暂存桶放在塑料托盘或不锈钢托盘上，避免液体泄露后污染厂内其他区域。

本项目一般固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，危险废物暂存于危废暂存间，处理和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，不会对周围环境造成不利影响。

5、地下水、土壤影响分析
（1）污染环节分析 

本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要有：危废暂存间、化粪池、沉淀池、初期雨水池。

（2）污染防治措施 

针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.1m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求渗透系数K≤10-10cm/s。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。
表4-13 项目分区防渗处理措施
序号

主要环节

防渗处理措施

防渗技术要求

防渗类型

1

危废暂存间

抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜
K≤10-10cm/s； 或参照GB18597-2023执行

重点防渗区

2

车间、沉淀池、化粪池、初期雨水池等
天然粘土层+一般地面硬化

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；

或参照 GB16889 执行

一般防渗区

（3）地下水、土壤环境影响

经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。

6、环境风险
（1）风险源项识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中相关资料，项目在生产过程中使用的主要风险物质见表4-14：
表4-14项目主要风险物质贮存量一览表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存储量(t)

临界量(t)

该种危险物质Q值

1
机油

/
0.17
2500
0.000068
2
废机油
/

0.02
50

0.0004
3
废油桶

/
0.018
50
0.00036
项目Q值Σ

0.000828
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的危险物质数量与临界量比值计算方法，本项目Q值为0.000828＜1，直接判断本项目风险潜势为Ⅰ。
表4-15  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级
一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

由于本项目风险潜势为Ⅰ，因此风险评价工作等级为简单分析。
（2）环境风险防范措施

①废气事故风险防范措施

A、平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；

B、建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；

C、项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。

D、建设项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。                                      

②消防、火灾报警系统

A、根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源。

消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。

④危废暂存风险防范措施 本次评价针对贮存区（危废暂存间）环境风险提出以下措施：A、对新建危废暂存库进行重点防渗，防渗层为2mm厚的环氧树脂防水涂料，其渗透系数≤10-10cm/s，以达到防静电、防尘、防腐、防渗作用，周围设置环形消防通道及消防栓、灭火器等应急器材。B、必须有泄漏液体收集装置，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储存量的1/5；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。C、定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。D、危险废物分类贮存在符合标准的容器内。E、危险废物必须交由有资质的单位进行安全处置，并签订危废处置协议。F、设置台账，如实记录危险废物的名称、来源、数量、出入库时间、交接人等信息，定期汇总保存。
（3）环境风险评价结论

本项目的环境风险源来自于危废暂存间的泄露和火灾风险。本项目具有潜在的火灾危险性，因此，建设项目的规划设计、施工和运营等必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，特别是仓储区，物料存储量最大，风险事故源强最大，应保证施工质量，严格安全生产管理制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。同时对危废暂存间采取重点防渗措施，定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换，设置台账，危险废物必须交由有资质的单位进行安全处置。
在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。因此本项目产生的风险对周围环境影响是可接受的。

7、环境管理与监测
（1） 环境管理
根据国家相关环境政策法规要求，企业必须加强日常环境管理，依法接受市（县）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。

1）切实加强环保设备的日常维护管理，处理效果达到设计指标要求。 

2）进一步加强厂区环境卫生管理，建立相关环境卫生管理制度，指定专人负责，厂区严禁乱扔垃圾，教育职工自觉做到文明生产。

3）原材料建筑垃圾现场堆放贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）相关处理处置要求，做好堆放场地防渗要求，建立管理台账、管理制度、转移联单等现场管理要求。
（2） 环境监测
1）废气监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范—水泥工业》（HJ 847-2017）等规定的监测分析方法对污染源进行日常例行监测，设置环境保护图形标志牌，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-17。

2）废水污染源监测

项目生活污水经化粪池处理后由定期清运，不外排；生产废水经沉淀池沉淀后，回用于生产，不外排；初期雨水收集后，雨水经厂区环形雨水管网排入厂区附近沟渠水体，经实地勘察及对乡镇相关部门走访调查得知，该水体不与外界地表水体相连。

（3）噪声监测

定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度1次，每次昼、夜各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声，同时为加强厂区环境管理。

（4）固体废物

固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。

本项目实施后，企业可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，对监测结果的真实性、准确性、完整性负责，监测结果以报告形式上报当地环保部门。

生产期厂内污染源监测点位、监测项目等详见下表。

表4-16 监测计划一览表

项目

监测点位

监测因子

监测频率

实施单位
废气

DA001
颗粒物
1次/年

委托有资质的单位监测

DA002
颗粒物

1次/年
厂界无组织

颗粒物

1次/年

噪声
厂界四周
Leq(A)
1次/季度



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	破碎、筛分排放口（DA001）
	粉尘
	集气罩+旋风除尘+高效覆膜布袋除尘器+15m高排气筒
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023)

	
	上料、搅拌粉尘排放口（DA002）
	粉尘
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	

	
	无组织粉尘
	粉尘
	车间封闭、喷淋降尘、密闭皮带、地面硬化
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020)中厂界无组织排放限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS

NH3-N等
	化粪池
	定期清运，不外排

	
	生产废水
	SS
	沉淀池
	回用于生产

	声环境
	生产设备
	设备噪声LAeq
	基础减振、加强机械保养、隔声降噪、种植树木、设备合理选型（低噪设备）、 合理空间布局
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）生活垃圾

收集于垃圾桶后由当地环卫机构定期清运统一处置；

（2）一般固废

不合格产品、除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀物：收集后回用于生产；废金属：收集后外售物资回收部门；清洗废水沉淀池沉淀物由环卫清运。
危险废物

废机油、废油桶、含油抹布手套等，暂存企业危险废物暂存间（10m2），由有资质单位统一清运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	土壤：不涉及

地下水：项目危废间按照重点防渗区进行防渗处理；生产车间、沉淀池、化粪池、初期雨水池等按一般防渗处理。

	生态保护措施
	本项目废水，废气、固体废物、噪声经治理达标后排放，可以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。同时，充分利用厂区的有限空间进行有利于厂区生态的建设，通过合理布局设计，加强地面绿化与立体绿化，多种植一些乔灌木等。建议尽可能提高绿地率，则不但可以美化环境，而且可以有效地隔声、除尘与净化空气，对车间周围的局部环境将起到有效的改善。

通过一系列的生态保护措施，保证环境的清洁、文明、安静，预计项目实施后对建址地的生态环境不会产生恶化。

	环境风险
防范措施
	采取制定管理制度、加强生产管理等措施对环境风险进行防范。

	其他环境
管理要求
	项目建成投入运营后，企业应尽快组织竣工环保验收；项目正式运营后必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托第三方环境监测机构对企业排污状况进行环境监测。


六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策要求，符合当地总体规划和土地规划，选址合理。项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物均采取有效治理措施和防范措施后，对周围环境影响较小。建设单位只要严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，确保各项污染物达标排放或综合利用的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小。从环境影响的角度考虑，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	1.134
	0
	1.134
	+1.134

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	+0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	+0

	一般工业固体废物
	不合格产品
	0
	0
	0
	1765
	0
	1765
	+1765

	
	除尘器收集粉尘
	0
	0
	0
	324.64
	0
	324.64
	+324.64

	
	清洗废水沉淀池沉淀物
	0
	0
	0
	1500
	0
	1500
	+1500

	
	沉淀池沉淀物
	0
	0
	0
	3.4
	0
	3.4
	+3.4

	
	废金属
	0
	0
	0
	35
	0
	35
	+35

	危险废物
	废机油
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.018
	0
	0.018
	+0.018

	
	含油抹布手套
	0
	0
	0
	0.025
	0
	0.025
	+0.025


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
煤矸石、鹅卵石、电厂灰渣、建筑垃圾





水泥、粉煤灰





布袋除尘器





旋风除尘+高效覆膜
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自来水





0.48





损耗0.12





0.6





92.7573





生活用水





生活污水











定期清运不外排








地面清洗废水





车辆清洗废水





除尘用水





清洗用水





搅拌用水





养护用水





车辆清洗水





地面清洗水





蒸发





沉淀





进入产品





蒸发12.29





损失0.1176





蒸发0.4





2.4





2.4





6.515











29.256





1.463





17.56





5.268





0.48





0.48





0.4704





0.4704





1.6





1.6





原料喷淋洒水





0.588





2





31.8383





蒸发55.6667





初期雨水池





初期雨水





14.89





回用23.8284





沉淀池





14.89





8.9384





1.6





2





1.6





搅拌机冲洗水





损失0.4





搅拌机冲洗废水





化粪池





损失2.273





损失4.242





9.091





挥发27.793
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