凤环审复〔2026〕22号
关于凤台县粹彬墙体材料有限公司煤矸石烧结砖技术改造项目生态环境影响报告表

的批复

凤台县粹彬墙体材料有限公司：
你单位报送《凤台县粹彬墙体材料有限公司煤矸石烧结砖技术改造项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，对环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制，从环保角度，该项目可行。原则同意该项目按照合肥中霁生态环境科技有限公司编制的《报告表》、专家意见及本审批意见要求进行建设。《报告表》可以作为本项目环境保护设计和环境管理的依据。
一、项目概况

凤台县粹彬墙体材料有限公司煤矸石烧结砖技术改造项目位于淮南市凤台县古店乡北芹村，项目拟投资1500万元，其中环保投资40万元。项目建设规模及内容包括：在现有厂区内新建2000平方米原料库并改造原有厂房和仓库；升级改造旋转窑主体结构、原有老旧设备10台（双轴搅拌机、对辊机、挤砖机等）、废气处理系统；新增自动化码坯机2台、全自动打包机1台、全封闭新型环保破碎机1台；并利用建筑渣土替代原材料配比中的30%粘土。项目建成后将提升3000万片(折标砖)煤矸石烧结砖生产能力，产能达到年产1.2亿片(折标砖)煤矸石烧结砖。

项目已经凤台县经济和信息化局备案，备案编号：2606-340421-07-02-135128。未经审批不得擅自扩大建设规模、改变建设内容。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国生态环境法典》的有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：
（一）大气污染控制措施。项目施工期严格按照《安徽省大气污染防治条例》、《淮南市扬尘污染防治条例》要求做好扬尘污染防治措施，落实“六个百分百”。运营期产生的废气主要为原料库内卸料粉尘，物料上料、破碎、筛分粉尘，旋转窑干燥焙烧废气等。项目上料、破碎、筛分粉尘通过破碎机、振动筛等上方集气罩收集，然后进入布袋除尘器处理，最后经15m排气筒（DA001）排放；旋转窑干燥焙烧废气经负压排潮技术收集后通过SNCR+石灰石—石膏法+湿电除尘处理，最后经35m排气筒（DA002）排放。烧结砖生产过程产生的有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨等废气污染物排放执行安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表2中大气污染物排放限值要求。另外要求企业采取生产车间和库房内地面全部硬化、物料储存于封闭式库房、室内外物料皮带输送机均设置密闭廊道、厂房内各产尘点上方均设置喷雾抑尘装置进行抑尘、厂区定时洒水抑尘及道路清扫、设置车辆冲洗平台等措施，无组织粉尘排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）中表3企业边界大气污染物排放浓度限值。
（二）水污染防治措施。项目施工期施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，将施工废水处理后回用；施工人员产生的生活污水经化粪池收集后定期清掏。运营期项目生活污水经化粪池收集后定期清掏，不外排；车辆清洗废水、湿式电除尘器冲洗水等废水经沉淀池处理后全部回用于生产，不外排。
（三）噪声污染防治措施。项目施工期选用低噪声设备、注意加强设备维护保养和正确使用，使设备保持良好工作状态；合理安排施工工序、施工时间、加强施工管理，降低对周边环境的影响，确保场界噪声达标。运营期通过选用低噪声设备、安装消声减振装置等措施，降低对周边环境影响，确保厂界噪声达标。
（四）固废污染防治措施。强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，一般工业固废做到综合利用和及时清运，危险废物委托有资质的单位处置。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运。除尘器收集粉尘、脱硫系统沉渣、湿电除尘系统沉渣等暂存一般固废间回用于生产，磁选废物、废包装材料、废布袋等暂存一般固废间外售综合利用，废机油、废机油桶等危险废物暂存危废间后，由有资质单位统一处置。

（五）土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容，严格落实相关防治措施要求。严格执行项目分区防渗要求，强化源头防控，防止污染物渗漏或外溢。

（六）项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项措施及制度，加强风险管理，有关本项目环境影响减缓措施，按《报告表》要求及专家评审意见认真落实。
三、环境管理要求

项目建设不得占用生态红线、基本农田，需符合国土规划、安全、消防等部门要求。项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，依据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》建设项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前办理排污许可相关手续，不得无证排污。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投入生产或使用。

四、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

运营期烧结砖生产过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨等废气污染物排放执行安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表2中大气污染物排放限值要求；厂区内无组织废气排放执行安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表3企业边界大气污染物浓度限值。

2.地表水和污水排放

区域地表永幸河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目生活污水经化粪池收集后定期清掏，不外排；车辆清洗废水、湿式电除尘器冲洗水等废水经沉淀池处理后全部回用于生产，不外排。

3.声环境及噪声排放

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
项目施工期噪声排放标准执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中表1排放限值；运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

4.固体废弃物

一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18589-2023）中的有关规定。
5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。
五、请凤台生态环境保护综合行政执法大队做好项目事中事后环保监管工作。
	抄送：凤台生态环境保护综合行政执法大队，合肥中霁生态环境科技有限公司。
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