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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新集一矿覆岩离层注浆减沉孔沉绿色开采治理工程

	项目代码
	2604-340421-04-01-126681

	建设单位联系人
	
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]

	建设地点
	安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼

	地理坐标
	钻孔1坐标：E116度31分23.924秒，N32度42分24.310秒
钻孔2坐标：E116度31分20.718秒，N32度42分25.604秒
钻孔3坐标：E116度31分18.352秒，N32度42分26.493秒
钻孔4坐标：E116度31分16.875秒，N32度42分27.019秒
钻孔5坐标：E116度31分15.711秒，N32度42分27.531秒
钻孔6坐标：E116度31分12.684秒，N32度42分28.762秒
钻孔7坐标：E116度31分11.443秒，N32度42分29.249秒
钻孔8坐标：E116度31分08.363秒，N32度42分30.485秒
钻孔9坐标：E116度31分04.206秒，N32度42分32.127秒
钻孔10坐标：E116度31分21.471秒，N32度42分22.669秒
钻孔11坐标：E116度31分03.579秒，N32度42分30.915秒
注浆站坐标：E116度30分39.453秒，N32度42分38.929秒

	建设项目行业类别
	四十六：专业技术服务业：99陆地矿产资源地质勘查
	用地面积（㎡）
	9379（临时用地）

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	凤台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2178
	环保投资（万元）
	135.2

	环保投资占比（%）
	6.21
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	否
□是：                

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则对应一览表
	专项评价的类别
	涉及项目类别
	本项目是否涉及

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
	不涉及

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
	不涉及

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
	不涉及

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：
涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
	不涉及

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
	不涉及

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	不涉及


综上，本项目不需开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划》
审批机关：国家发展和改革委员会
审批文件名称：《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》
审批文件文号：发改能源〔2004〕2301号
淮南潘谢矿区位于安徽省中北部，地跨淮南市潘集区、谢家集区、凤台县和阜阳市颍上县，东西长70km，南北宽25km，面积1571km2，资源储量285亿吨。2004年10月21日，国家发展和改革委员会以发改能源[2004]2301号文批准了淮南潘谢矿区总体规划。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》
审批机关：原国家环境保护总局
审批文件名称：关于印发《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书审查意见的通知》
审批文号：环函〔2006〕86号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）规划符合性分析
项目位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，对照《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区总体规划的批复》（发改能源[2004]2301号）隶属于中煤新集能源股份有限公司新集一矿井田范围，项目属于煤炭资源地质勘查项目，对照《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见（环函〔2006〕86号）中相关要求，符合“充分利用矿区资源优势和就地转化能力，以“发展先进生产生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念，项目开展后为煤矿的安全生产奠定了坚实的基础。
因此，该项目建设符合《淮南潘谢矿区总体开发规划》；符合《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》（发改能源〔2004〕2301号）。
（2）与《淮南市矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性分析
表1-2  与《淮南市矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性分析
	相关要求
	项目情况
	相符性

	规划目标：进一步加大矿产资源勘查开发力度，加强煤炭、煤系天然气资源综合利用，提高煤、煤系天然气资源保障程度。持续推进矿业结构优化，实现转型升级的目标；持续加强和谐矿区建设，大力推进绿色矿业发展，全面落实生态文明建设的总体要求，基本实现“环境友好型”矿业发展目标。加强信息化建设，不断提高矿政管理的透明度、简化矿政审批手续，进一步加强政务服务平台、综合监管平台信息化建设，逐步实现矿业权审批事项“一网通办”，提升矿政服务能力。
	本项目为陆地矿产资源地质勘查工程，不涉及煤炭开采工作。待治理工程结束后进行现场清理和生态修复工作。项目实施是为了达到地面减沉控沉目的，实现地表设施安全稳定、验证多煤层重复采动及上覆厚层推覆体片麻岩的特殊地质条件下覆岩隔离注浆技术的可行性及保护效果，保障360610工作面安全顺利回采。
	符合

	勘查开发总体布局：
（一）落实国家级能源基地：根据《全国矿产资源规划（2021-2025年）》，在我市划定了两淮煤炭能源资源基地（淮南段）、淮南煤炭国家规划矿区（淮南段）（GK01）。
（二）落实省级重点勘查区：衔接省级矿产资源规划重点勘查区1处：淮南煤系天然气煤矿重点勘查区，淮南市境内位于大通、谢家集、八公山、潘集区及凤台县南部，主要矿种为煤系天然气和煤。
（三）落实省级重点开采区：衔接省级矿产资源规划重点开采区1处：淮南煤炭煤系天然气重点开采区,淮南境内位于潘集区、凤台县、八公山区、谢家集区和大通区，主要矿种为煤、煤系天然气。
	项目建设地点位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼。项目建设符合淮南市相关规划。
	符合

	绿色勘查：严格财政出资项目绿色勘查。以国家及省级绿色勘查示范项目为引领，将绿色发展理念和生态环保的要求贯穿于地质勘查全过程，严格要求财政出资项目按照绿色勘查规范要求，优化勘查布局，编制并实施绿色勘查方案，最大程度降低地质勘查活动对周边生态环境的扰动，做好勘查区内生态环境修复治理，保障实施效果，促进周边区域关系和谐，实现和谐勘查。推进商业性探矿权绿色勘查。引导探矿权人与勘查实施单位共同树立绿色勘查理念，推进商业性勘查落实生态环保措施，切实做到依法勘查、绿色勘查。
加大绿色勘查技术创新。做好绿色勘查新理论、新技术、新方法、新工艺的推广和应用，在满足地质勘查设计要求的前提下，尽量采用以浅钻代替槽探工程、以便携式钻机代替传统钻机、一基多孔、环保型泥浆循环使用并回收等绿色勘查技术方法，最大程度降低对生态环境的扰动。
	· 项目无钻井废水外排，办公区设置集成厕所和玻璃钢化粪池，生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。搅拌作业处设置沉淀池，搅拌机及运输车清洗废水排入沉淀池，经二次沉淀后循环利用，不外排。废泥浆暂存于泥浆池中，施工完成后交第三方公司综合利用。岩屑暂存于场地岩屑池中定期交第三方公司综合利用。本项目在实施过程中严格遵守“统一管理、分工负责”的原则，加强组织领导，明确责任分工，认真履行职责，强化协调配合，落实各项污染治理措施。
	符合



（3）规划环境影响评价符合性分析
表1-3  本项目与《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见符合性一览表
	序号
	审查意见
	项目建设情况
	符合
性分析

	1
	一、淮南潘谢矿区煤炭资源极为丰富，资源储量达285亿吨，且深部还有可靠的煤炭资源。充分利用该矿区的资源、区位和市场优势，依托齐全的基础配套设施，加大煤炭开发力度和就地转化能力，以“发展先进生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念将矿区建设成为华东地区重要的大型煤电基地，对于促进区域经济、社会、环境、资源的协调发展具有重要意义。
	本项目属于固体矿产地质勘查项目，属于煤矿开采的配套工程，为了达到地面减沉控沉目的，实现地表设施安全稳定、验证多煤层重复采动及上覆厚层推覆体片麻岩的特殊地质条件下覆岩隔离注浆技术的可行性及保护效果，保障360610工作面安全顺利回采。同时本项目采取了一系列针对废气、废水、噪声、固废的防治措施，使项目对周边环境影响可接受。
	符合

	2
	二、规划在发展定位、规模、产业结构、市场需求、配套条件方面，与国家能源战略、国家13个大型煤炭基地规划、安徽省省委、省政府在全面建设小康社会起步阶段提出的“861”行动计划的要求相符。基本反映了国家经济发展需求和资源合理配置精神。规划在发展布局、环境保护、水资源利用、土地资源利用等方面，能够与淮南市城市建设总体规划、安徽省国土资源可持续开发利用规划、安徽省生态省建设总体规划纲要、淮南市生态城市建设规划等相衔接，总体上具备较强的协调性。
	项目建设地点位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，临时用地面积为9379，用地时间预计为12个月，项目已取得临时用地批复，项目建设符合淮南市相关规划。
	符合


综上所述，本项目建设可满足《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书审查意见的通知》（环函〔2006〕86号）要求。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	（1）产业政策符合性
本项目目标是结合360610工作面实际地质条件，探查上覆推覆体片麻岩及煤系地层离层发育情况，并进行注浆减沉控沉治理，在铁路维护带以北50m维护带轮廓线位置附近区域设置预警线和控制线，预警线和控制线分别设置预警、控制下沉、位移、倾斜值，数值需满足《铁路沉降变形观测及评估技术规程》（2025 版）等要求并编制专项监测方案，确保预警线和控制线及以南区域地表变形数据可控，最大限度减少地表变形，保障充填减沉效果，实现地表设施安全稳定、验证多煤层重复采动及上覆厚层推覆体片麻岩的特殊地质条件下覆岩隔离注浆技术的可行性及保护效果，保障360610工作面安全顺利回采。由于本项目的实施是为了消除煤炭开采的安全隐患，为绿色开采治理工程。
因此，项目属陆地矿产资源地质勘查，应属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》第一类鼓励类，即第三项“煤炭”中“矿井灾害(瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等)防治”范畴。因此，项目符合国家产业政策要求，属于鼓励类。
项目于2026年4月30日经凤台县发展和改革委员会备案。备案编号为：2604-340421-04-01-126681，因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。
（2）与《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划》（2021-2035年）文件符合性分析
项目选址安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，根据《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划》（2021-2035年），本项目临时用地占用农用地。
项目用地为临时用地，用地时限为两年，施工及配套设施。项目临时用地系租赁淮南市凤台县新集镇罗杨村、大庄村、王集村境内0.9379公顷土地，其中：农用地0.1531公顷(耕地0.1304公顷，占用永久基本农田0.0845公顷，不涉及生态保护红线)，建设用地0.7848公顷。待治理工程结束后进行现场清理和生态修复工作。为保证复垦永久基本农田数量不减少，质量不降低，在复垦时，将按照原地类恢复，对原灌排设施、农村道路设施进行修复，对辖区内耕地进行土壤肥力恢复，通过秸秆堆肥增施有机肥，补施氮磷钾肥，改良土壤等措施进行养护，使耕地质量得到提高，保证项目区耕地质量快速达到周边永久基本农田的质量。项目用地为临时用地，不涉及生态保护红线，本项目选址及建设与《淮南市国土空间总体规划》（2021-2035年）要求相符。
（3）选址合理性分析
本项目选址位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，项目临时用地系租赁凤台县新集镇罗杨村、大庄村、王集村境内土地，其中：农用地0.1531公顷(耕地0.1304公顷，占用永久基本农田0.0845公顷，不涉及生态保护红线)，建设用地0.7848公顷。本项目建设单位“中煤新集能源股份有限公司新集一矿”委托本项目施工单位“中煤科工生态环境有限公司”代为办理临时用地手续。因此临时用地租赁协议，协议签订单位为“中煤科工生态环境有限公司”。因煤层所在位置及地质条件特殊性，本项目无法避开永久基本农田，临时占用永久基本农田约0.0845公顷。工程建设期预计为12个月。根据自然资源部办公厅《关于进一步做好基础设施建设使用临时用地保障工作的通知》（自然资办函〔2024〕2159 号）：基础设施临时用地首次申请不满 4 年的，可申请继续使用，总期限不超过 4 年。本项目若出现超过项目既定工期12个月时，应提前申请继续使用的临时用地，报临时用地审批单位批准。确保应当符合临时用地使用要求、不改变用地位置和批准用途、不扩大用地规模和使用范围、确保完成复垦任务。
该项目临时用地的选址无法避免占用永久基本农田，其原因如下：
①注浆钻孔设计为定向钻孔。若变更用地位置，钻孔靶区偏移，无法探查上覆推覆体片麻岩及煤系地层离层发育情况；存在重大水害施工风险常区空间位置，点位横向、纵向偏移后，钻孔无法穿透治理靶区，不能实现注浆减沉控沉治理目标，无法另行选位。
②本区块煤层、灰岩含水层全域埋深固定，受地层赋存条件限制，全治理范围地表受控于地下构造，可合规布孔点位极少，使得该项目区域无法完全避让永久基本农田。
③如下图，钻孔上方蓝色矿权范围内为连片采煤沉陷湖区，地表大面积常年积水、淤泥深厚，地基承载力极差，无法平整场地、搭建钻探施工平台，机械设备进场、泥浆处置、临时临建设施均无落地条件，治理靶区正上方矿权内地表现状不满足地面钻探施工建设要求。
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④为确保钻孔能有效覆盖整个治理区域，地面场地需距离治理范围500m 以外。该距离要求导致可选布孔区域进一步受限，而矿权范围内多为永久基本农田。受地形地貌及既有地物限制，无法通过调整钻孔角度或增加钻孔数量完全规避对基本农田的占用。同时，项目采用的定向钻探工艺对地面作业平台稳定性、安全距离及设备布置空间有严格技术规范，需在特定位置密集布置钻孔，这使得可供选择的场地范围进一步缩小，难以找到完全避开永久基本农田的合适区域。
⑤临时用地工作范围所在地是传统的农业乡镇，根据凤台县“三区三线”成果基本农田所占比例较高。临时用地占用的永久基本农田，复垦后全部予以恢复。本项目临时用地范围占用已划定的永久基本农田，按国家永久基本农田保护条例，贯彻实施基本农田保护制度，将本项目涉及永久基本农田部分的复垦费用翻倍计算，中煤科工生态环境科技有限公司承诺会严格按照通过审查的复垦方案组织实施，确保复垦后耕地数量不减少，占用的永久基本农田质量不低于占用前。
综上所述，该项目井场选择根据井下规划选取，钻孔位置具有唯一性，不可避免占用永久基本农田，临时用地在选址过程中已尽量避免、减少占用永久基本农田，但仍难以避免临时占用永久基本农田。
经现场勘查，本项目施工范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。不在《安徽省生态功能区划》禁止开发区、重点保护区范围内，生态环境总体不敏感。项目周边无明显环境制约因素，
本项目施工过程中产生少量废气、噪声及固体废物，均采取了相应的环保措施后，可以有效地减缓或消除项目建设带来的不利影响，不会改变周围区域环境功能现状。治理工程不会对地下水含水层、水质、水位产生影响，对周边居民的影响小，本项目临时用地为12个月，项目仅在施工期施工期产生少量废气、噪声及固体废物，完成后建设单位将在较短时间内进行土地复垦，恢复区域原貌，环境影响可接受，因此本项目从环境保护角度分析项目选址是合理可行的。
（4）项目与《安徽省空气质量持续改善行动方案》符合性分析
表1-4  与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符性分析
	相关规范情况
	建设项目情况
	是否符合

	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采取清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产
	本项目属“M7471能源矿产地质勘查项目”。根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》(2023年12月27日国家发展改革委令第7号公布)和《安徽省产业结构调整指导目录(2007年本)》，本项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“鼓励类:三、煤炭-煤矿智能化和安全高效技术开发及应用：矿井灾害(瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等)防治。
	符合

	有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保\质量、安全、技术等要求，依法依规推动落产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、化工、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃)产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%
	本项目属于“M7471能源矿产地质勘查项目”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类：三、煤炭2-煤矿智能化和安全高效技术开发及应用：矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等）防治”。属于《安徽省产业结构调整指导目录（2007年本）》中鼓励类“三、煤炭--煤田地质及地球物理勘探”，符合国家产业政策。本项目不属于独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业，不涉及步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉，本项目不新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。
	符合

	加强城市公共裸地扬尘管控，对在建工地、闲置地块等裸露土地开展排查建档，因地制宜落实抑尘措施。严格落实城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆放场所主体责任，完善露天堆场防风网、喷淋装置、防尘屏障等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造
	本项目临时用地占用前用地类型为农用地和建设用地，复垦方向为农用地和建设用地，为保障复垦质量，同时考虑施工机械施工的可行性和便利性，表土剥离后堆放于临时项目区内表土剥离堆放场地；在表土堆积过程中应尽量压实，并在表面覆盖土工布；在施工后期，拆除编织土袋尽快将表土用于覆土，尽可能减少堆放时间。
	符合


（5）“三线一单”相符性分析
根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、淮南市“三线一单”技术成果、凤台县“三区三线”成果，项目“三线一单”相符性分析见下表。
表1-5  项目“三线一单”符合性
	内容
	相关规范要求
	建设项目情况
	符合性

	生态保护红线
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域设计生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件
	本项目位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，根据《淮南市生态保护红线》，项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产等，不属于生态保护红线管控的区域，符合淮南市生态保护红线要求。淮南市生态保护红线图见附图。
	符合

	环境质量底线
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求
	项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求。因此，项目所在区域判定为不达标区。淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制定《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放；与本项目有关的地表水体为八丈沟，根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》，项目地表水体项目周边地表水体为八丈沟，由西向东汇入西淝河，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目建设主要在施工期，在采取一定环保措施后，对周围环境影响很小，不会造成区域环境质量的下降。
	符合

	资源利用上线
	资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据
	本项目位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，生产所需能源、物资均能正常供应；项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，施工用水依托附近村庄提供。新集一矿提供电源接口，主要为钻场提供动力，包括钻机、泥浆泵、搅拌机和夜间照明用电。所用原辅材料均在附近地区购买，项目施工期通过内部管理设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用等措施尽可能做到合理利用和节能降耗、最大限度地减少物耗；本项目完成钻孔、固井后立即恢复场地原貌。因此，项目不会突破当地资源利用上线。
	符合

	环境准入负面清单
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限，以清单方式列出的精致、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用
	本项目属于“M7471能源矿产地质勘查项目”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类：三、煤炭2-煤矿智能化和安全高效技术开发及应用：矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等）防治”。本项目为鼓励类，符合国家产业政策。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入类项目，可依法平等进入。项目所在地尚未出台环境准入负面清单。综上，本项目符合国家和地方产业政策。
	符合


环境分区管控：
①大气环境分区管控
根据《长江经济带战略环境评价—淮南市“三线一单”研究报告》及成果图集，本项目所在区域属于大气环境一般管控区（详见附图）。
表1-6  与大气环境分区管控要求的协调性分析
	管控单元分类
	环境管控要求
	协调性分析

	一般管控区
	依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造
	本项目为新建项目，位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，2025年度细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡期二级标准限值；PM10年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡期二级标准限值。因此，项目所在评价区域为不达标区。本项目仅施工期产生少量颗粒物，通过洒水抑尘等方式减少粉尘影响。


②水环境分区管控
根据《长江经济带战略环境评价—淮南市“三线一单”研究报告》及成果图集，本项目所在区域属于水环境一般管控区（详见附图）。
表1-7  与水环境分区管控要求的协调性分析
	管控单元分类
	环境管控要求
	协调性分析

	一般管控区
	依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控
	本项目所在地不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。项目无钻井废水外排，生活污水经化粪池处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。车辆冲洗废水经沉淀池二次沉淀处理后循环利用，不外排。


③土壤环境分区管控
根据《长江经济带战略环境评价—淮南市“三线一单”研究报告》及成果图集，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区（详见附图）。
表1-8  与土壤环境分区管控要求的协调性分析
	管控单元分类
	环境管控要求
	协调性分析

	一般管控区
	依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”生态环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。
	本项目建成后将按贮存要求进行分区防渗，落实防渗防腐要求。


（6）与《淮南市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性
根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，经与“三线一单”成果数据分析，经与“三线一单”成果数据分析，本项目10处施工场地涉及“一般管控单元”10个，环境管控单元编码为ZH34042130003，本项目与有关的淮南市管控单元生态环境准入清单进行分析，详见下表：
项目选址所在地“三区三线”叠图如下：




[image: ]
根据安徽省生态环境分区管控要求，一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。本项目属于陆地矿产资源地质勘查项目，不涉及生态保护红线，施工期各项污染物均采取有效防治措施，符合一般管控单元的管控要求。
表1-9  本项目与生态管控单元的符合性分析
	环境管控单元分类
	区域名称
	管控
类别
	管控要求
	协调性分析
	符合性分析

	一般管控单元
	一般管控单元 5
	空间布局约束
	禁止在具有生态环境保护功能区内、城建规划区周边以及重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内进行固体矿产勘查开发活动。禁止在生态环境脆弱区域开展不符合其功能定位的矿山勘查开发活动。
严格管控重污染耕地，划定农产品禁止生产区，加强对严格管控类耕地的用途管理。实施建设用地准入管理,城市控制性详细规划涉及疑似污染地块或污染地块的,应根据规划用途明确其土壤环境质量要求并作为规划许可条件。
	[bookmark: _Hlk189819688]本项目属陆地矿产资源地质勘查项目，本项目选址安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，项目已办理临时用地手续，本项目施工前需进行表土剥离工作，将表土放在专门的表土堆放区，表土堆放区应设置截、排水沟、苫盖等措施。同时本项目完成注浆、封孔及时恢复场地原状。
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	大气环境部分部分依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保 卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等 法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业 实施提标升级改造。
水环境部分依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划 》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控 区实施管控。
土壤环境部分依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行 动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工 作方案对一般管控区实施管控。
资源利用部分落实《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》 要求。落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法 的通知》等要求。落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方 案等要求。《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行 动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《中华人民共 和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方 案》《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《中 华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤 污染防治工作方案》《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度 考核办法的通知》《安徽省土地利用总体规划（2006-2025年）调整方案》
。
	本项目实施的目的是针对新集一矿360610工作面受多煤层重复采动及推覆构造影响、地表沉降规律复杂且威胁阜淮铁路运行安全的问题，通过探查上覆推覆体片麻岩及煤系地层离层发育情况，采用覆岩离层注浆充填技术提前干预覆岩活动、形成充填压实承载区，并在铁路维护带以北设置预警线和控制线开展专项监测，从而控制采空区覆岩沉降过程、减小地表最终静态沉降量，保障铁路等地表设施安全稳定，同时保障矿井正常采掘接续，实现覆岩离层注浆减沉控沉绿色开采治理目标。
同时本项目采取了一系列针对废气、废水、噪声、固废的防治措施，使项目对周边环境影响可接受。
	符合


（7）粉煤灰利用相关政策符合性分析
本项目以电厂Ⅲ级粉煤灰作为覆岩离层注浆充填材料，其利用途径具有充分的多层级政策依据：首先，符合《粉煤灰综合利用管理办法》（国家发改委等十部委令第19号）第四条将“回填”纳入粉煤灰综合利用法定范畴的规定，以及第六条“减少堆存、扩大利用规模”的原则（本项目以15万吨级规模化充填替代堆存，本质为矿井回填，完全落入该办法界定的范畴）；其次，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第8.1条a款“粉煤灰可在煤炭开采矿区的采空区中充填或回填”的技术合规路径（本项目粉煤灰属第Ⅰ类一般工业固废，充填对象360610工作面覆岩离层空间属矿区采空/离层区，且同类覆岩离层注浆项目已有援引该条款的环评先例）；同时，契合《“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）将“矿井充填”明确列为煤矸石和粉煤灰重点利用方向的导向，属于国家层面点名鼓励的典型应用场景。综上，本项目粉煤灰利用在部门规章、国家标准和国家专项指导意见三个层面均具有明确的合规依据，符合国家鼓励类产业政策要求。
（8）与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析
根据《安徽省淮河流域水污染防治条例》中相关内容，禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。禁止和严格限制的产业、产品名录，由国务院环境保护行政主管部门商国务院有关行业主管部门拟订，经领导小组审核同意，报国务院批准后公布施行。
综上分析，项目建设地点位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，本项目属于陆地矿产资源地质勘查项目，施工用地面积为9379m2，施工期预计为12个月。项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》(2024年本)中限制类和淘汰类项目；不属于环境保护部发布《环境保护综合目录（2021年版）》中高污染、高环境风险产品。项目符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的相关要求。
（9）与《淮南市“十四五”生态环境保护规划》(淮环通〔2022〕46号)符合性分析
根据《淮南市“十四五”生态环境保护规划》中：“（二）深度调整产业结构：打造国家煤炭绿色开发利用基地。推动煤炭产业结构优化升级和绿色转型发展，促进煤炭生产集约化、组织管理专业化、产业园区集群化发展，建设安全、高效、智能、绿色“四型”矿井，发展现代化矿井集群。优化煤炭产品结构，推进煤炭产、洗、用各环节协同发展，持续提高原煤入洗比例，大力发展高精度煤炭洗选加工、低阶煤提质等深加工技术，提升煤炭附加值。打造煤炭清洁开发利用价值链，加大科研投入，结合煤种特点，以煤基多联产、系列化为目标，打通煤、电、化、气全产业链路径，促进产业提档升级。”
本项目是针对新集一矿360610工作面受多煤层重复采动及推覆构造影响、地表沉降规律复杂且威胁阜淮铁路运行安全的问题，通过探查上覆推覆体片麻岩及煤系地层离层发育情况，采用覆岩离层注浆充填技术提前干预覆岩活动、形成充填压实承载区，并在铁路维护带以北设置预警线和控制线开展专项监测，从而控制采空区覆岩沉降过程、减小地表最终静态沉降量，保障铁路等地表设施安全稳定，同时保障矿井正常采掘接续，实现覆岩离层注浆减沉控沉绿色开采治理目标。因此，本项目符合《淮南市“十四五”生态环境保护规划》(淮环通〔2022〕46号)。
（10）与《关于规范临时用地管理的通知》的符合性分析
本项目为矿产资源地质勘查项目，临时用地位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，总面积0.9379hm²，其中：农用地0.1531hm²（耕地0.1304hm²，含永久基本农田0.0845hm²）、建设用地0.7848hm²，用途为表土剥离堆放场、材料堆场、临时工棚等，不涉及生态保护红线。对照《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）相关要求，符合性分析如下：

表1-10  与《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）相符性分析
	通知要求
	建设项目情况
	是否符合

	（1）与“临时用地使用范围”的符合性：文件明确：临时用地适用于建设项目施工、地质勘查等临时使用，不修建永久性建（构）筑物，使用后可恢复的土地
	本项目属于陆地矿产资源地质勘查，临时用地用途为表土剥离堆放场、材料堆场、临时工棚，不建设永久性建（构）筑物，使用后可通过复垦恢复原地类，完全符合临时用地的定义及使用范围要求。

	符合

	（2）与“选址要求、耕地及永久基本农田保护”的符合性
①坚持节约集约、尽量少占耕地文件要求临时用地坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或少占耕地；
②永久基本农田占用合规性文件规定：临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并落实耕作层土壤剥离、复垦验收等要求；制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的，不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田。
③生态保护红线避让文件要求临时用地避让生态保护红线。
	①本项目为陆地矿产资源勘查工程，临时用地规模严格按勘查实际需求核定，面积最小化、布局紧凑化，未扩大用地范围，符合节约集约用地原则。
②本项目临时用地为表土剥离堆放场、材料堆场、临时工棚，不属于难以恢复的制梁场、拌合站类工程；通过表土剥离集中堆放、施工结束后回填复垦，可恢复原耕地种植条件，符合占用永久基本农田的前提条件。
③本项目用地不涉及生态保护红线，符合空间管控要求。
	符合

	（3）与“使用期限”的符合性
地质勘查类临时用地使用期限一般不超过2年中华人民共和国自然资源部政策法规库。
	本项目为陆地矿产资源勘查，项目选址安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼。项目用地为临时用地，用地时限为一年，待勘察结束后进行现场清理和生态修复工作。
	符合

	（4）与“审批及复垦管理”的符合性
文件要求：临时用地涉及占用耕地和永久基本农田的，由市级及以上自然资源主管部门审批；申请人应编制土地复垦方案报告表，落实土壤剥离、复垦验收等制度中华人民共和国自然资源部。
	本项目已按规定编制临时用地土地复垦方案，明确耕作层剥离、表土回填、地力恢复等技术措施，确保到期恢复耕地（含永久基本农田）种植条件；后续将按程序报市级自然资源主管部门审批，审批流程与材料符合文件要求。
	符合


综上，新集一矿覆岩离层注浆减沉控沉绿色开采治理工程项目临时用地的用途、规模、选址、期限、复垦措施，均符合《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）各项规定；占用永久基本农田具备合理必要性，且可通过工程措施恢复原种植条件，满足耕地与永久基本农田保护要求。
（11）与《安徽省临时用地管理实施办法》的符合性分析
本项目为覆岩离层注浆减沉控沉绿色开采治理工程，为《安徽省临时用地管理实施办法》明确的地质勘查类临时用地范畴，用地全部为钻探、便道、堆场、简易板房等临时设施，无永久性建筑，使用后可100%拆除清理。用地规模、布局严格匹配补勘作业需求，无与勘查无关的用地内容，符合“临时、必需、可恢复”原则。
项目用地为临时用地，用地时限为12个月，施工及配套设施，待治理结束后进行现场清理和生态修复工作。根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦，以恢复其原有使用功能予以合理利用。为保护和合理利用耕作层土壤，施工前将耕作层土壤取出集中堆置贮存，用作本项目土地复垦后的表层土壤，改良复垦土地的土壤，使其尽快熟化以利于农业耕作，恢复原有使用功能。
因此本项目建设符合《安徽省临时用地管理实施办法》中相关要求。
（12）与《基本农田保护条例》的符合性分析
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，属能源类重点项目。根据《基本农田保护条例》第十五条规定：基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。同时，根据自然资源部《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）及《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号），临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件。本项目已按照法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经淮南市自然资源和规划局批准（淮自然资规〔2025〕183号），符合《基本农田保护条例》的相关要求。
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二、建设内容
	地理位置
	本项目临时施工场地位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，新集一矿覆岩离层注浆减沉控沉绿色开采治理工程计划布置1个注浆站和敷设8条输浆管道（1趟Φ114.3×6.35mm、7趟Φ89×6.45mm，耐压不小于15MPa，总长约8500m），施工钻孔11个，其中2个位岩移观测孔，9个注浆孔，钻探总工程量3200m，11处钻孔坐标为：
钻孔1坐标：E116度31分23.924秒，N32度42分24.310秒；
钻孔2坐标：E116度31分20.718秒，N32度42分25.604秒；
钻孔3坐标：E116度31分18.352秒，N32度42分26.493秒；
钻孔4坐标：E116度31分16.875秒，N32度42分27.019秒；
钻孔5坐标：E116度31分15.711秒，N32度42分27.531秒；
钻孔6坐标：E116度31分12.684秒，N32度42分28.762秒；
钻孔7坐标：E116度31分11.443秒，N32度42分29.249秒；
钻孔8坐标：E116度31分08.363秒，N32度42分30.485秒；
钻孔9坐标：E116度31分04.206秒，N32度42分32.127秒；
钻孔10坐标：E116度31分21.471秒，N32度42分22.669秒；
钻孔11坐标：E116度31分03.579秒，N32度42分30.915秒；
注浆站坐标：E116度30分39.453秒，N32度42分38.929秒。

	项目组成及规模
	1、项目建设背景
新集一矿是中煤新集能源股份有限公司开发建设的首对矿井，也是其发祥地，地处安徽省淮南市凤台县新集镇。矿井始建于1989年，1993年7月正式投产，最初设计产能为90万吨/年，后于1995年扩建为300万吨/年的大型矿井。目前，根据安徽省经信委批复，新集一矿按180万吨/年组织生产。
新集一矿的开采条件极为特殊，其核心地质特征是典型的厚层推覆体下多煤层开采。受阜凤逆冲推覆构造影响，全井田约3/4区域被巨厚推覆体覆盖，外来系统的下元古界片麻岩、寒武系地层等被推覆于煤系地层之上，推覆体厚度一般为150～300m，最大达714.48m。井田内主要含煤地层为二叠系山西组和上、下石盒子组，含煤45层，其中可采煤层11层，累积采厚达27.5m。矿井为煤与瓦斯突出矿井，13-1、11-2、7、6-1煤层均为突出煤层，6#、8#、9#、13#煤层及顶底板岩层冲击倾向性均属I类（无冲击倾向性）。
在采掘现状方面，矿井现有-550m和-706m两个生产水平，目前及中长期采掘活动集中在三采区、六采区、八采区。按照“一井一面”格局组织生产，3608（6）采区是当前的主力生产采区之一。360610工作面即为该采区东翼南部的接续工作面，开采6-1煤层，可采储量52.1万t。
由于360610工作面工作面上覆的13-1煤、11-2煤、8煤均已回采完毕，处于多煤层重复采动状态，覆岩结构已受多次扰动，地表为大面积塌陷积水区，并有潘谢路、张集进矿路及八丈沟穿过。更关键的是，该工作面虽位于阜淮铁路保护煤柱线之外，但受多煤层重复采动及推覆构造特殊地质条件叠加影响，地表沉降规律极为复杂，对阜淮铁路运行安全构成潜在威胁。在此背景下，中煤新集能源股份有限公司于2026年公开招标，采用覆岩隔离注浆技术对360610工作面实施减沉控沉绿色开采治理，以保障铁路安全、验证该技术在特殊地质条件下的可行性，并确保工作面安全顺利回采。
新集一矿覆岩离层注浆减沉控沉绿色开采治理工程布置1个注浆站、敷设8条输浆管道（1趟Φ114.3×6.35mm、7趟Φ89×6.45mm，耐压不小于15MPa，总长约8500m）、11个井场，施工钻孔11个，其中2个位岩移观测孔，9个注浆孔，钻探总工程量3200m。
本项目为陆地矿产资源地质勘查工程，不涉及煤炭开采工作，项目实施的目的是针对新集一矿360610工作面受多煤层重复采动及推覆构造影响、地表沉降规律复杂且威胁阜淮铁路运行安全的问题，通过探查上覆推覆体片麻岩及煤系地层离层发育情况，采用覆岩离层注浆充填技术提前干预覆岩活动、形成充填压实承载区，并在铁路维护带以北设置预警线和控制线开展专项监测，从而控制采空区覆岩沉降过程、减小地表最终静态沉降量，保障铁路等地表设施安全稳定，同时保障矿井正常采掘接续，实现覆岩离层注浆减沉控沉绿色开采治理目标。施工及配套设施，待勘察结束后进行现场清理和生态修复工作。

2、项目概况
项目于2026年4月30日经凤台县发展和改革委员会首次立项备案，备案编号为：2604-340421-04-01-126681，项目总投资2178万元。项目建设内容为：通过开展本项目达到地面减沉控沉目的，实现地表设施安全稳定、验证多煤层重复采动及上覆厚层推覆体片麻岩的特殊地质条件下覆岩隔离注浆技术的可行性及保护效果，保障360610工作面安全顺利回采。计划布置11个井场，敷设8条输浆管道（1趟Φ114.3×6.35mm、7趟Φ89×6.45mm，耐压不小于15MPa，总长约8500m），施工钻孔11个，其中2个位岩移观测孔，9个注浆孔，总工程量3200m。项目结束后恢复农业用地原貌。本项目不涉及瓦斯抽采和煤炭开采工作，仅为安全辅助钻井工程。本项目建设单位“中煤新集能源股份有限公司新集一矿”委托本项目施工单位“中煤科工生态环境科技有限公司”代为办理临时用地手续。因此临时用地租赁协议，协议签订单位为“中煤科工生态环境科技有限公司”。
本项目实施为陆地矿产资源地质勘查，本项目不涉及瓦斯抽采工程，根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”，应全部编制环境影响报告表，项目环评类别判定依据如下。
表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	四十六、专业技术服务业

	99  陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存
	/
	全部
	/


为了对建设项目可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规，本项目需进行环境影响评价，中煤新集能源股份有限公司新集一矿委托我公司对“新集一矿覆岩离层注浆减沉控沉绿色开采治理工程”进行环境影响评价工作。接受委托后我单位即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家环境保护有关文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审查、审批，以期为项目管理提供参考依据。
3、 工程内容
本工程设置12个地块，计划布置1个注浆站，敷设8条输浆管道（1趟Φ114.3×6.35mm、7趟Φ89×6.45mm，耐压不小于15MPa，总长约8500m），11个井场，施工钻孔11个，其中2个位岩移观测孔，9个注浆孔，总工程量3200m。
表2-2  本项目11个钻孔设计明细表
	序号
	孔号
	设计钻孔深度
（m）
	设计目的
	备注

	1
	1#
	432.5
	从地面井场定向钻进至360610工作面及回风顺槽正上方、推覆体片麻岩底界面处的离层区，向该离层空间注入粉煤灰浆液，形成充填压实承载区，控制覆岩沉降，保障阜淮铁路安全。
	注浆孔

	2
	2#
	397.1
	
	注浆孔

	3
	3#
	301.2
	
	注浆孔

	4
	4#
	352.3
	
	注浆孔

	5
	5#
	253
	
	注浆孔

	6
	6#
	318.3
	
	注浆孔

	7
	7#
	228.6
	
	注浆孔

	8
	8#
	295.2
	
	注浆孔

	9
	9#
	284
	
	注浆孔

	10
	10#
	82
	作为岩移观测孔，在回采前完成施工及测试准备，用于在线监测和沉降观测，掌握覆岩离层发育状态及地表变形数据。
	岩移观测孔

	11
	11#
	255.8
	
	岩移观测孔

	12
	合计
	3200
	/
	/


钻孔结构图见下图：
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图2-1  钻孔结构图
钻孔结构概述：
（1）一开垂直段：一开孔径为φ311mm，垂直段长30～100m，结合松散层造斜率进行调整，一开直孔段采用正循环、机械回转钻进；垂直段后开始造斜，利用定向钻具在松散层内增斜钻进，钻进至基岩5～10m。下入φ244.5×8.94mmJ55钢级标准石油套管，孔壁与套管间隙采用P.O42.5型水泥固管。
（2）二开造斜段：二开孔径为φ216mm，钻进至片麻岩底界稳定区域，全孔段下入Φ177.8×8.05mmJ55钢级标准石油套管，孔壁与套管间隙采用P.O42.5型水泥固井。
（3）三开近水平注浆段：三开孔径φ152mm，靶点区位于推覆体片麻岩底部，为裸孔注浆段，不设护壁钢管，钻井过程中如遇特殊构造带或地层破碎，可视地层完整性及漏失情况，下入规格Φ88.9mm×6.45mm 的护壁管或花管至孔底，以保障施工质量和注浆效果。
钻孔各开段的深度为预计值，在钻进过程中，需根据钻进现象、录井、测井判层的综合结果，对钻孔各开段的深度进行修正校准。
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图2-2  本次工作面平面示意图示意图
本次治理范围：以新集一矿360610工作面及其上覆覆岩离层区为核心，重点针对工作面及回风顺槽正上方、推覆体片麻岩底界面处的离层空间，通过9个定向注浆钻孔和2个监测孔实施注浆充填，并在铁路维护带以北50m维护带轮廓线附近设置预警线和控制线，确保阜淮铁路及以南区域地表变形可控；地面配套范围包括位于360610工作面西部、风井区域东侧的注浆站，以及凤台县新集镇罗杨村、大庄村、王集村境内总面积0.9379hm²的临时用地（含11个井场，功能分区为表土剥离堆放场、施工便道、运输便道、材料堆场及临时工棚）。
4、主要建设内容
本项目临时施工场地位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采翼东区，新集一矿覆岩离层注浆减沉控沉绿色开采治理工程计划布置1个注浆站和敷设8条输浆管道，施工钻孔11个，编号为1～11，其中2个位岩移观测孔，9个注浆孔，总工程量3200m，本项目不涉及瓦斯抽采和煤炭开采工作，仅为安全辅助钻井工程。
本项目的主要建设内容及规模见下表。
表2-3  建设内容及规模一览表
	工程类别
	项目名称
	工程内容及规模
	备注

	主体
工程
	钻前工程
	对施工场区内表土进行剥离，剥离表土集中堆放于场区一角。对施工现场进行平整，施工道路采取钢板或者其他材料铺垫，安装钻塔、钻机、控制系统等钻井设备，搭设临时建筑物以及泥浆池、岩渣池等相关附属设施建设。
	/

	
	钻孔工程
	本工程共设计11个井场11个孔组，编号为1#～11#，布置2个位岩移观测孔，9个注浆孔，钻探工程量3200m，采用三开成孔结构：
（1）一开垂直段：一开孔径为φ311mm，至基岩面以下30m左右的稳定岩层，钻至基岩5～10m后下入Φ244.5×8.94mm石油套管并采用P.O42.5水泥固井，隔离新生界松散层。
（2）二开造斜段：二开孔径为φ216mm，钻进至片麻岩底界稳定区域，全孔段下入Φ177.8×8.05mmJ55钢级标准石油套管，孔壁与套管间隙采用P.O42.5型水泥固井。
（3）三开近水平注浆段：三开孔径φ152mm，靶点区位于推覆体片麻岩底部，为裸孔注浆段，钻井过程中如遇特殊构造带或地层破碎，可视地层完整性及漏失情况，下入规格Φ88.9mm×6.45mm 的护壁管或花管至孔底，以保障施工质量和注浆效果。
钻孔为定向钻孔，垂深245～283m，孔底靶点位于360610工作面及回风顺槽正上方、推覆体片麻岩底界面处，孔底间距91～133m、排距88～103m。预注浆干粉煤灰量约31.18万吨t。
	/

	
	制浆工程
	本项目制浆工程采用集中造浆站模式，粉煤灰由散料罐车运至注浆站后装入6个100m³储灰罐，经螺旋输送机送入高速制浆机，与水按设计配比制成浆液，经过滤杂质后进入缓冲池进行二次搅拌，确保浆液均匀；制浆过程采用智能注浆管控系统，实现精确配料、制浆、搅拌、输送和注浆全自动化控制，水与粉煤灰称量误差不大于5%，注浆站设计粉煤灰制浆能力3500～4000t/d，配备一级搅拌机（4m³）、二级搅拌机（22.5m³）及相应配电、蓄水等设施，可连续制浆作业，为覆岩离层注浆提供稳定可靠的浆液来源。该集中造浆站模式具有能耗低、制浆快、作业强度低等优点。
	/

	
	注浆工程
	本项目注浆工程以电厂Ⅲ级粉煤灰为充填材料，设计干粉煤灰使用量约31.18万吨，浆液为水与粉煤灰混合液，通过地面注浆站集中制浆后，经高压注浆泵和输浆管路注入9个定向注浆钻孔，充填360610工作面上覆推覆体片麻岩底界面处的离层空间；注浆孔口压力控制在2.3～3.8MPa，注浆时机为工作面推进距注浆钻孔20m时开始压水测试，离层形成水压速降后开始注浆，遵循先稀后稠原则，并根据注浆压力动态调整流量和浓度，回采结束后约2个月完成主要注浆工作；注浆系统配备F300、F130、DB-390等型号注浆泵、6个100m³储灰罐、高速制浆机、缓冲池、智能注浆管控系统及8条输浆管路（1趟Φ114mm+7趟Φ89mm），实现连续制浆、多孔同时注浆和自动化控制，注浆过程中详细记录压力和流量，并制定井下跑浆等应急处置措施，确保注浆减沉效果。
	

	
	封孔
	各孔注浆结束，需对注浆孔进行全段封孔。技术要求如下：
先扫孔至孔底，采用P.O42.5水泥浆（必要时添加膨胀剂、速凝剂）注入孔内及周边裂隙，分层灌注确保密实，封孔质量要求良好，钻孔内部不得遗留未封闭或封闭不合格孔段；封孔完成后，在每个钻孔孔口半径1m范围内深挖不低于1m，截掉外露钢管，用10mm钢板覆盖孔口，并做好封孔记录、孔口埋设暗标或明标，提交封孔报告；随后拆除清运现场施工设备、物资及临时设施，清理整平场地，用前期剥离的表土回填，将临时用地恢复到原来的地貌。
	/

	辅助工程
	控制配电室
	各施工区设一级配电箱，采用三级配电，一机一闸一漏保；照明安全电压36V。供电线路由专业电工定期巡视检查。
	/

	
	食堂
	施工场地不设置食堂。
	/

	
	智能注浆管控系统
	该项目采用科工生态自主研发的智能注浆管控系统，该系统技术先进、运行稳定且效率高，具备标准安装、灵活组合、快速投产、便捷搬迁、智能控制、一键注浆、无人值守等功能；整个系统由计算机全自动化控制，并引入称重模块，能够实现精确配料、制浆、搅拌、输送和注浆，无需人工干预即可连续制浆作业，水与粉煤灰称量误差不大于5%；正常状态下启用全自动智能控制模式，系统按提前设置的参数顺序自动启停各种设备，特殊情况下如计算机控制系统故障或需临时启停单一设备时，可随时切换到手动按钮控制，操作灵活，保障注浆连续性；同时系统采用电子自动化监测，实时记录注浆压力和流量，为注浆过程的质量控制与管理提供技术支撑。
	/

	
	注浆管道铺设
	本项目注浆站至各注浆钻孔孔口拟敷设8条输浆管道，其中1趟Φ114.3×6.35mm输浆管道、7趟Φ89×6.45mm输浆管道，管路系统总长约8500m。管道采用高压输送管，耐压不小于15MPa，能够保障颗粒型浆液长期高压注浆对于安全、耐压、耐磨以及耐久等性能要求。管道连接点固定结实，确保不漏浆。管道系统安装25MPa石油管道用阀门，注浆泵和注浆孔口处均安设压力表，压力表量程不小于孔口最大压力的1.5倍（6MPa及以上）。注浆站位于360610工作面西部、风井区域东侧，北侧紧邻潘谢路，距各注浆钻孔孔口直线距离740～1300m。管道沿场地道路一侧敷设，采用套管保护。管道敷设过程中不涉及管沟开挖、回填。
	

	储运
工程
	表土堆放区
	本项目地质勘查区域表土堆放区总面积0.0590hm²，分别设于地块一（0.0050hm²）、地块二（0.0050hm²）、地块三（0.0040hm²）、地块四（0.0040hm²）、地块五（0.0040hm²）、地块六（0.0050hm²）、地块七（0.0050hm²）、地块八（0.0060hm²）、地块九（0.0060hm²）、地块十（0.0050hm²）、地块十一（0.0050hm²）、注浆站（0.0050hm²），表土剥离厚度0.3m，总剥离量391.2m³，堆放高度约3m。
	/

	
	储灰罐
	本项目储灰罐共设置6个，单个储灰罐储灰能力为100m³，总储灰容量600m³，用于储存电厂Ⅲ级粉煤灰和散装P.O42.5水泥，保障连续注浆的用料需求。储灰罐顶部加装震动或静电除尘装置，确保散料无外泄，防止扬尘污染。
	/

	
	材料堆场
	施工现场设置项目作业区用于堆放施工材料，各个井场材料堆放区：地块一：0.0134公顷，地块二：0.0139公顷，地块三：0.0158公顷，地块四、地块五：0.0065公顷，地块六、地块七：0.0484公顷，地块八：0.0257公顷，地块九：0.0257公顷，地块十：0.0174公顷，地块十一：0.0152公顷。材料堆场地表采用0.10m厚碎石基层+0.10m厚C20水泥混凝土面层铺设，用于堆放施工材料
	/

	
	运输便道
	本项目共11个井场，均设置运输便道，用于设备输送。各个井场区域运输便道：地块一：0.0177公顷，地块二：0.0075公顷，地块三：0.0065公顷，地块四、地块五：0.0262公顷，地块六、地块七：0.0278公顷，地块八：0.0143公顷，地块九：0.0143公顷，地块十：0.0226公顷，地块十一：0.0253公顷。施工便道平均宽度约5m，采用5m×1.5m×0.18m钢板铺设。
	/

	
	
	
	/

	公用工程
	临时道路
	本项目利用乡村现有道路通行，无需单独建设临时道路。
	/

	
	办公用房
	施工场地自建集装箱式临时活动板房作为办公用房，办公用房建筑总面积约2993m2，包括会议室、值班室等。
	/

	
	宿舍
	本项目现场不设置宿舍。施工人员住宿依托周边现有设施或自行解决，不在临时用地范围内设置住宿设施。
	/

	
	供水
	本项目施工生产用水依托附近村庄供水设施。生活用水由建设单位统一采购桶装水使用。
	/

	
	供电
	本项目供电自矿风井电源接驳点接入，施工期用电量约65万度，设一级配电箱一个，施工用电均从一级配电箱接出。采用三级配电，现场施工机具做到“一机、一闸、一漏、一箱”。
	/

	
	排水
	本项目无生产废水排放；生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。
	/

	环保工程
	废气
	施工现场设置围挡，围挡高度1.8米，出入口道路采用水泥进行硬化，场地内土堆、料堆遮盖，防止扬尘的扩散，定期洒水抑尘等。注浆站采取密闭厂房封闭，顶部加装通风除尘装置，粉煤灰等细颗粒材料储放采用立式封闭筒仓并安装除尘器，储灰罐顶部加装震动或静电除尘装置，确保散料无外泄；散料罐车运输时关闭严密，卸运防止遗洒飞扬，现场出口设洗车槽对车辆进行冲洗，达到目视无尘或无泥；施工道路面层采用混凝土硬化，临时便道根据干燥程度洒水覆盖浮灰，钻场平整后以防尘网全覆盖。
施工期影响主要为施工扬尘、机械尾气等，施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”，减少对周边空气环境的影响。
	/

	
	废水
	项目无生产废水排放；车辆冲洗废水经沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理；钻探施工产生的泥浆废水经沉淀后进行废浆处理；施工期间采取强制排水与自流排水相结合的方式，确保现场无积水、排水畅通，实现施工废水不外排、不污染周边地表水体。
	/

	
	噪声
	优先选用低噪声施工设备并加强维护保养，合理布置施工机械以调整声源位置，对钻机、注浆泵等强噪声源设置隔振底座、加装隔音棚等隔音措施，为强噪声作业人员配发耳塞、耳罩；大型运输车辆安装消声器，在施工场地内限速5km/h、禁止鸣笛，尽量避免夜间行驶，并设置限速禁鸣牌。
	/

	
	固废
	生活垃圾在各工区注浆站、钻场及办公区设置封闭垃圾箱，由封闭垃圾运输车及时清运至环卫部门指定场所；钻井液通过泥浆泵以泥浆干化池为介质循环使用，不外排，不涉及向积水区排水。待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为周边路基维护的建材使用，不随便丢弃，对当地地表水环境影响较小，在当地环境可接受范围内；钻探岩屑采用振动筛除砂器分离后由小车直接运至排渣车，统一运送至环保部门指定地点进行集中无公害处理，施工现场不保留岩屑残渣；施工期产生的废润滑油、废润滑油桶暂存于危废库，定期交有资质单位处置。废包装材料交由物资回收公司进行综合利用。
	/

	
	土壤及地下水
	将本项目临时施工场地划分为重点防渗区、一般防渗区，具体划分区域如下：
重点防渗区：危废库
一般防渗区：钻井井口区域、泥浆池、沉淀池、材料堆放区等进行一般防渗区域。
防渗技术要求如下：
重点防渗区：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
一般防渗区：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。
	

	
	生态保护
	严格控制施工活动范围，减少项目占地影响；项目施工时做好水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失；施工结束后，按照已批复的土地复垦方案进行土地复垦，恢复场地原状。
	/


4、 项目主要原辅材料、能源及设备
表2-4  原辅材料和动力供应用量一览表
	序号
	原辅材料和能源
	单位
	工程总用量
	最大存在量
	储存位置
	备注

	1
	Ⅲ级粉煤灰
	15万t
	15
	500
	注浆站储灰罐
	/

	2
	水泥
	t
	130
	/
	注浆站储灰罐
	外购散装P.O42.5水泥，储存于密闭储灰罐，施工结束通过密闭管道打出调配水泥浆用于封孔

	3
	用电
	万kw·h
	65
	/
	/
	/

	4
	用水
	m3
	181063.725
	/
	/
	/

	5
	润滑油
	t
	0.6
	0.6
	材料库
	用于机械设备、齿轮等润滑

	6
	焊条
	t
	0.5
	0.5
	材料库
	用于设备维修及管道焊接

	7
	备用柴油
	t
	2
	/
	柴油机自带油箱，项目区不设储油罐
	仅停电应急时使用



注：项目钻机采用外接电为能源，柴油机为应急用，项目区无柴油存储。
根据钻孔施工要求及工期安排，本项目拟投入3台钻机进行施工，本项目的主要施工机械设备详情见下表。
表2-5  本项目钻探设备仪器表
	序
号
	机械
设备名称
	型号规格
	额定功率
（kW）
	数量
	备注

	1
	钻机
	TSJ-2000
	/
	3
	/

	2
	泥浆泵
	3NB-350
	250KW
	3
	/

	3
	钻塔
	A型27.5m
	/
	3
	/

	4
	电动机
	YJ240AX1
	110KW
	3
	/

	5
	柴油机
	12V190-2000
	/
	3
	备用

	6
	无线随钻测斜仪（带随钻伽马）
	YST-48R
	/
	3
	/

	7
	振动筛
	JSN-2B
	22KW
	3
	/

	8
	电焊机
	ZX7-400
	10KW
	3
	/

	9
	数字测井仪
	PSJ-2
	/
	3
	/

	10
	测斜仪
	JJX-3DA
	/
	3
	/



表2-6  本项目注浆站设备一览表
	序号
	名称
	型号
	功率/电压
	数量
	备注

	1
	储料仓
	100m3
	/
	6
	/

	2
	注浆泵
	F300
	223kW
	1
	4386*1602*1573

	3
	注浆泵
	F130
	90kW
	4
	3521*1523*1563

	4
	注浆泵
	390
	75kW
	4
	3014*1289*1414

	5
	注浆控制系统
	自研
	/
	1
	/

	6
	配电柜
	自研
	/
	1
	/

	7
	一级搅拌机
	4m3
	7.5kW，380V
	4
	/

	8
	二级搅拌机
	22.5m3
	7.5kW，380V
	4
	/

	9
	空压机
	5m3
	22kW，380V
	1
	/

	10
	螺旋输送机
	273
	11kW，380V
	6
	/

	11
	管路系统
	89+114
	/
	8500
	8趟

	12
	潜水泵
	80m3
	22kW，380V
	6
	/

	13
	变压器
	YBM-12-50
	/
	1
	/

	14
	除尘风机
	MC-3
	7.5kW，380V
	7
	/

	15
	全自动洗车
	2.5*3.7*1.2
	7.5kW，380V
	1
	/



6、工程占地
项目地位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村、罗杨庄、大庄村境内，不在安徽省生态功能重要性评估区域和安徽省生态环境敏感性评估区域范围内，本项目临时用地为主体工程勘查区域及施工场地，共布置1个注浆站和11个井场，用于设置表土剥离堆放场、施工便道、运输便道、材料堆场及临时工棚，完成治理后，恢复场地原貌，项目已取得临时用地手续，项目用地合法。
新集一矿覆岩离层注浆减沉控沉绿色开采治理工程项目临时用地申报地类以第三次全国土地调查2024年度变更调查数据为基础，总面积0.9379hm²,其中农用地占用0.1531hm²(耕地0.1304hm²,占用永久基本农田0.0845hm²)，建设用地占用0.7848hm²。项目临时用地土地利用情况详见下表：
表2-7  土地利用现状统计表(总表)  单位：hm²
	二级类
	二级地类
	复垦前
	复耕后

	名称
	编号
	名称
	面积
	比例
	面积
	比例
	拟增减（+、—）

	耕地
	[bookmark: bookmark131]0103
	旱地
	0.1304
	13.90
	0.1386
	14.78
	0.0082

	
	小计
	0.1304
	13.90
	0.1386
	14.78
	0.0082

	种植园地
	0201
	园地
	0.0145
	1.55
	0.0145
	1.55
	0.0000

	
	小计
	0.0145
	1.55
	0.0145
	1.55
	0.0000

	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	0.0069
	0.74
	0.0000
	0.00
	-0.0069

	
	1107
	沟渠
	0.0013
	0.14
	0.0000
	0.00
	-0.0013

	
	小计
	0.0082
	0.87
	0.0000
	0.00
	-0.0082

	水域及水利设施用地
	1109
	水工建筑用地
	0.2314
	24.67
	0.2314
	24.67
	0.0000

	
	小计
	0.2314
	24.67
	0.2314
	24.67
	0.0000

	工矿用地
	0602
	采矿用地
	0.5279
	56.29
	0.5279
	56.29
	0.0000

	
	小计
	0.5279
	56.29
	0.5279
	56.29
	0.0000

	公共管理与公共服务用地
	0809
	公共设施用地
	0.0255
	2.72
	0.0255
	2.72
	0.0000

	
	小计
	0.0255
	2.72
	0.0255
	2.72
	0.0000

	合计
	0.9379
	100.00
	0.9379
	100.00
	00.0000


7、公用工程
（1）给水
本项目为临时工程，施工期间工作人员生活用水，由建设单位统一采购桶装水使用。车辆冲洗用水、洒水抑尘用水和施工用水全部由附近村庄供水设施提供。
①生活用排水
项目施工期间场地员工约20人，施工期365天，场区不设置食堂和宿舍，根据《安徽省行业用水定额》（DB34T679-2025），员工生活用水按60L/人·d计算，因此项目施工期生活用水量约为1.2m3/d。施工期生活污水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量为0.96m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5。生活污水一并经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。
②车辆冲洗用排水
[bookmark: OLE_LINK4]本项目施工场地出口设置车辆冲洗装置一套，用于冲洗出场车辆车身及轮胎。根据《安徽省行业用水定额》洗车用水定额为0.09m3/（车次），根据建设单位提供经验，施工期场地每天进出车辆约15辆，因此项目场地车辆冲洗用水为1.35m3 /d，车辆冲洗约30%消耗（蒸发和车辆带走），其余约0.945m3/d水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排，每日补充水量约0.405m3/d。
③场地洒水抑尘用排水
本项目施工期间对施工道路、钻场、材料堆场等进行洒水抑尘，根据施工单位提供资料，场地洒水抑尘用水约0.2m3 /d，洒水抑尘水全部挥发消耗。
④施工用排水
本项目施工用水主要是钻井用水、制浆注浆用水和固井封孔水泥用水。
钻井用水：项目钻井过程中需要使用钻井泥浆作为钻井润滑助剂使用，钻井泥浆使用水进行调配。根据建设单位提供的资料，每个钻孔总用水约为30m³，共11个钻孔，项目施工时间约为365天，则本项目钻井总用水量330m³，则每天用水0.9m³。钻井用水经沉淀池收集后全部回用，不外排。
制浆注浆用水：项目钻井过程中制浆注浆用水主要用于粉煤灰浆液的配制，将水与电厂Ⅲ级粉煤灰按设计配比混合制成浆液，是施工用水中用量最大的环节。本项目制浆用粉煤灰和水质量比例为1：1.2，本项目注浆材料为电厂Ⅲ级粉煤灰，设计11个钻孔注浆所需粉煤灰量约为15万t，注浆制浆用水量约为18万t，按照365天进行折算，封孔用水量为493t/d，该部分用水随着施工全部进入地下。
固井封孔水泥配浆用水：施工结束后，封孔水泥配浆用水，根据建设单位施工经验，本项目固井封孔用水泥和水质量比例为1：1，本项目水泥总用量130t，所以本项目固井封孔水泥配浆用水量为130t，按照365天进行折算，封孔用水量为0.36t/d，该部分用水随着施工全部进入地下。
（2）排水
生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理；设备冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；钻井废水经泥浆池后回用于钻井。
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图2-3  项目水平衡图  单位：m3/d
8、供配电
本项目用电自矿风井电源接驳点接入，设计用电负荷1100kW，配置YBM-12-50变压器一台，采用三级配电、一机一闸一漏保，主要为钻场提供动力，包括钻机、泥浆泵、搅拌机、注浆机和夜间施工照明用电。
9、职工定员
本项目钻孔投入3台TSJ-2000钻机，，项目劳动定员20人。
10、施工进度
本项目11个井场，11个钻孔。本项目拟投入3台TSJ-2000钻机进行施工。本项目施工优先投入1台钻机施工两个岩移观测孔，后续3台钻机全部进场，为满足“距离切眼最近的钻孔必须提前成孔”的刚性要求，3台钻机分别布置于靠近切眼一侧的井场同步开钻，同时施工井场数达到峰值3个。总工期为12个月（365d），进度保障措施具体如下：
（1）第一时间组建项目部，并对技术人员及施工人员进行培训，组织施工设备；按照工程项目要求组织精干、高效的施工队伍，明确生产任务，做好施工前的各项准备工作。
（2）实行项目经理负责制，抽调经验丰富，年富力强的技术管理骨干组成项目管理人员，做到分工明确、责任到人、管理到位；抽选技术较好、工作积极、素质较高的熟练工人作为主要施工操作人员。
（3）在配备充足的施工机械的基础上，同时加强施工机械的维护保养，提高机械的完好率，配备充足的机务管理人员和维修人员，配齐充足的配件和易损件。
（4）合理安排施工顺序，优化施工程序，加强现场调度，发挥机械作业效率，充分利用人、材、物等资源，尽量缩短工期。
（5）做好进度控制，合理划分施工流水段，按照施工总进度网络计划进行控制，安排好月、旬、日计划，做好流水作业施工。
（6）加强各方面的协调工作，使各环节密切配合，减少施工干扰，提高施工效率。
（7）做好施工排水、防护，尽量减少雨季对施工的影响。
11、土石方平衡
本项目所用场地占地类型为农用地和建筑用地，施工前需对临时地块内占用耕地部分表土进行0.3m厚表土剥离。因此本项目土石方平衡如下：
表2-8  土石方平衡表  单位：m³
	工程分区
	挖方量
	回填量
	备注

	主体工程区
	表土剥离
	391.2
	391.2
	施工前对临时用地范围内占用耕地进行表土剥离，剥离面积0.1304hm²，剥离厚度0.3m，剥离表土量391.2m³。剥离表土集中堆放于表土剥离堆放场（地块二、三、四、九，总面积0.0230hm²，堆高约3m），四周设草袋防护及临时排水沟。
复垦时，将储存的391.2m³表土全部回覆至复垦责任区，复垦后耕地面积0.1386hm²，平均摊铺厚度0.3m，满足耕地种植要求。表土剥离量与回覆量一致，实现内部平衡。

	
	设施基础工程
	480
	480
	各类池体开挖土方，施工时用于场地回填。本工程配套：泥浆池11座容积220m³。内部用水泥砂浆抹面；废浆池11座容积220m³ 。内部用水泥砂浆抹面。沉淀池（2座，单个容积15m³），化粪池容积10m³。开挖池体挖方量合计为：370m³。

	合计
	871.2
	871.2
	/

































	总平面及现场布置
	本项目在注浆站分别布置，搅拌区、控制区、注浆区、办公区等区域，在井场布置钻孔作业区、岩屑区、管材区等区域。项目区注浆站位于项目内南侧位置，钻井区位于项目区内西北侧区域。根据施工工序并结合现场情况，各施工场地出入口设置在靠近道路的一侧，总平面布置采取的原则是紧密结合地形、使工艺流程顺畅、功能分区明确、建筑物布置紧凑、对外交通运输联系方便、用地节约；在满足施工的前提下，使现场场地布置简洁、集中。注浆站和井场平面布置见下图：
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图2-4  项目1、4-9、11号井场平面布置图
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图2-5  项目2、3号井场平面布置图
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图2-6  项目10号井场平面布置图
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图2-7  项目井场布置图

	施工方案
	[bookmark: _Hlk37164306][bookmark: _Toc37525376][bookmark: _Toc37525370]1 施工工艺
施工方案分为钻前工程、钻井工程、注浆工程和生态恢复工程。
1.1 钻前工程
项目钻前工程是为钻井工程进行前期的基础设施建设，主要包括场地整平、安装钻探设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等。根据现场调查，用地现状为耕地，场地经防尘网覆盖。钻前工程工艺流程见下图。
搭设临时建筑物及相关附属设施建设
安装钻探设备
场地建设和整平
水土流失、植被破坏、施工噪声、扬尘、废渣
施工噪声、扬尘、废渣
施工噪声、扬尘
表土剥离
施工噪声、扬尘、弃土

图2-8  钻前工程工艺流程
工艺流程：
（1）钻前准备包括定井位、平井场、打基础、钻井设备进场和安装、井口准备、备足钻井所需要的各种工具、材料等，如：钻杆、钻铤、钻头及泥浆泵必要的配件等。
（2）钻塔安装：在钻孔位置布置好基台，并搭建钻塔，本项目使用四角形钻塔。钻塔在钻井过程中，用于安放和悬挂提升系统，承受钻具重量，存放钻杆或钻铤等。此工序产生少量施工固废。
主要污染工序：
废气：挖填土石方作业及运输车辆行驶将产生扬尘。
噪声：项目噪声污染源为相关设备运行产生的噪声。
固废：主要为土石方和生活垃圾。
废水：施工废水以及职工生活污水。
生态影响：本项目钻前工程对生态环境的影响因素包括工程占地、土石方开挖、回填等活动对的土地的扰动作用，根据工程分析，本项目钻井及配套建设用地占地面积为9379m2，位于在安徽省淮南市凤台县新集镇罗杨村、大庄村、王集村境内。
1.2 钻井工程
（1）本项目钻孔结构为：
①一开垂直段：一开孔径为φ311mm，至基岩面以下30m左右的稳定岩层，钻至基岩5～10m后下入Φ244.5×8.94mm石油套管并采用P.O42.5水泥固井，隔离新生界松散层。
②二开造斜段：二开孔径为φ216mm，钻进至片麻岩底界稳定区域，全孔段下入Φ177.8×8.05mmJ55钢级标准石油套管，孔壁与套管间隙采用P.O42.5型水泥固井。
③三开近水平注浆段：三开孔径φ152mm，靶点区位于推覆体片麻岩底部，为裸孔注浆段，钻井过程中如遇特殊构造带或地层破碎，可视地层完整性及漏失情况，下入规格Φ88.9mm×6.45mm 的护壁管或花管至孔底，以保障施工质量和注浆效果。
各钻孔孔深均为设计孔深，施工时结合现场地层实际情况进行调整。
（2）钻孔施工流程为：
①首先是钻孔定位与钻机安装。采用RTK等测量仪器按照施工图设计孔位坐标逐点放样，平整场地后安装钻机，调平机架、机体，准备孔口管、钻头、钻杆及岩芯管等设备，做好塔架及相关设备的安全防护。钻机安装要求天车、立轴、孔口三点一线，防止孔斜。
②一开垂直段：采用Φ311mm钻头开孔，正循环、机械回转钻进，穿透第四系和新近系覆盖层。垂直段段长30至100米，结合松散层造斜率进行调整。钻进过程中确保钻井液性能达标，以保障成孔质量及施工安全。在松散层垂直段后开始造斜，利用定向钻具在松散层内增斜钻进，采用定向钻进方法。钻具组合为Φ311mm牙轮钻头或复合片钻头、Φ172mm螺杆钻具、Φ172mm定向接头、Φ172mm无磁钻铤、Φ89mm钻杆、Φ89mm加重钻杆及顶驱或方钻杆。钻进至基岩5至10米后停止。造斜段采取随钻测量，控制造斜率和井眼轨迹，避免大幅度调整井斜、方位，尽量减小摩阻。一开结束后，下入J55钢级标准石油套管，规格为Φ244.5×8.94mm，孔壁和套管间隙采用P.O42.5水泥进行固管，水泥返至地面。固管结束候凝48小时后试压，设计压力为4MPa，30分钟内压降小于0.5MPa视为合格。
③二开造斜段：一开固井完成后，采用Φ216mm钻头（施工中为Φ215.9mm）进行二开钻进，继续定向造斜，沿设计轨迹钻进至片麻岩底界稳定区域。钻具组合为Φ216mm牙轮钻头或复合片钻头、Φ172mm螺杆钻具、Φ172mm定向接头、Φ172mm无磁钻铤、Φ89mm钻杆、Φ89mm加重钻杆及顶驱或方钻杆。钻进过程中每钻进100米进行短起一次，必要时起过复杂井段或起至套管鞋以上。钻井液性能需满足要求，松散层中采用泥浆护壁，基岩中采用清水钻进。二开结束后，下入J55钢级石油套管，规格为Φ177.8×8.05mm，孔壁和套管间隙采用P.O42.5水泥进行固管，水泥返高至地面。固管结束候凝48小时后，扫孔到出套管底0.3至0.5米处，做耐压试验，设计压力为8MPa，30分钟内压降小于0.5MPa视为合格。
④三开近水平注浆段：二开固井完成后，采用Φ152mm钻头（施工中为Φ152.4mm）进行三开钻进，顺层段采用定向钻进及正循环、复合钻进方法，钻进至推覆体片麻岩底部的靶点区。钻具组合为Φ152mm复合片钻头、Φ120mm螺杆钻具、Φ121mm定向接头、Φ121mm无磁钻铤、Φ89mm斜肩钻杆、Φ89mm加重钻杆、Φ121mm钻铤及顶驱或方钻杆。三开为裸孔注浆段，不设护壁钢管；钻井过程中如遇特殊构造带或地层破碎，可视地层完整性及漏失情况，下入规格为Φ88.9×6.45mm的护壁管或花管至孔底，以保障施工质量和注浆效果。钻进过程中注意控制钻压和造斜率，终孔靶点偏差小于5米。
⑤钻孔施工过程中同步开展录井、测井和简易水文观测。岩屑录井中第四系不捞砂样，但准确判定基岩界面，非目的层井段每5至10米捞取1包，目的层井段每2米捞取1包，建立地层剖面；钻时录井从见基岩开始每2米记录1个钻时点至完井，随时记录钻时突变点以及时发现煤层；简易水文观测要求每次起钻后、下钻前测量一次水位，正常情况下每钻进2小时记录一次钻井液消耗量，进入片麻岩后每1小时记录一次，遇漏失层段加密记录。在套管安装前完成全孔测井，质量为甲级，原则上不取芯，必要时分段取芯。
⑥钻孔终孔后，按项目管理要求确认终孔，复核靶点偏差，提交钻探成果资料。所有注浆结束后，对注浆孔进行全段封孔，扫孔至孔底，采用P.O42.5水泥注浆封孔，封孔质量良好，孔口埋暗标或明标，提交封孔报告。封孔后每个钻孔孔口半径1米范围内深挖不低于1米，截掉外露钢管，用10mm钢板覆盖孔口，最后拆除清运现场设备物资，清理整平场地，用前期剥离的表土回填，恢复临时用地地貌。
具体施工顺序见下图。
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N：噪声；S：固废。
图2-9  钻孔施工流程图
项目钻井施工过程中产生钻井岩屑，废泥浆、废包装材料，钻井设备运行产生设备运行噪声。
（3） 孔口装置及注浆管道铺设
①孔口装置安装
钻孔成孔并完成固井后，在孔口安装孔口管及注浆孔口装置。孔口管采用Φ244.5×8.94mm套管，与一开表层套管连接牢固。注浆孔口装置包括孔口法兰、阀门（25MPa石油管道用阀门）和压力表（量程不小于孔口最大压力的1.5倍，6MPa及以上）。注浆管道与孔口装置通过高压由壬或法兰连接，连接点固定结实，确保不漏浆。每个注浆孔口预留注浆管道接口，待注浆管道敷设后接入。
②注浆管道敷设
注浆站至各注浆钻孔孔口敷设8条输浆管道，其中1趟Φ114.3×6.35mm输浆管道、7趟Φ89×6.45mm输浆管道，管路系统总长约8500m。管道采用高压输送管，耐压不小于15MPa，能够保障颗粒型浆液长期高压注浆对于安全、耐压、耐磨以及耐久等性能要求。
管道敷设方式：注浆站位于360610工作面西部、风井区域东侧，北侧紧邻潘谢路，距各注浆钻孔孔口直线距离740～1300m。管道沿场地道路一侧敷设，穿越新集镇马大路时从道路桥下穿过，管道全程采用套管保护，在道路侧放置，不占用永久基本农田。
管道连接：管道连接采用高压输送管连接方式，连接点固定结实，确保不漏浆。管道系统安装25MPa石油管道用阀门，注浆泵和注浆孔口处均安设压力表。
③管道试压与清洗
注浆前，通过浆液输送管道连接注浆泵与待注浆孔的孔口管；启动注浆泵，泵送清水湿润充填管路，并对注浆钻孔进行压水洗孔；停止泵送清水后，将浆液经注浆泵泵送经输送管道与注浆孔输送至注浆层位。注浆过程中记录注浆量和观察泵压，在充填末期泵压逐渐升高、流量逐渐减小，达到注浆结束标准后结束注浆。若发生井下跑浆等紧急情况，立即停止注浆作业并清洗管路，防止浆液持续扩散。
④施工时序衔接
钻孔成孔后，先完成孔口装置安装，再进行注浆管道敷设。注浆管道敷设应与钻孔施工进度协调，确保钻孔成孔后能及时接入注浆管道。管道敷设完成后进行试压和清洗，合格后方可进行注浆作业。
（4）钻孔施工技术要求
1）孔位测量放线
设计采用RTK等测量仪器按照施工图设计孔位坐标进行逐点放样。
2）钻机安装
平整场地，安装钻机，调平机架、机体，准备钻具，备好孔口管、钻头、钻杆及岩芯管等设备，并做好相关塔架及相关设备的安全防护工作。钻机安装要求天车、立轴、孔口三点一线，防止孔斜。
3）钻进成孔
采用φ311mm钻头开孔，穿透第四系和新近系覆盖层，进入基岩后20~30m，下φ244.5×8.94mm标准石油套管，标准丝扣及扣件连接，标号P·O 42.5水泥固井到地表。二开按孔径φ215.9mm钻进至设计深度，下φ177.8×8.05mm标准石油套管，标准丝扣及扣件连接，标号P·O 42.5水泥固井到地表；三开按孔径φ152.4mm钻进孔底。松散层中采用泥浆护壁；在基岩中应采用清水钻进。
4）孔口管及固管要求
固管采用标号P·O 42.5水泥，水泥浆平均密度1.70~1.85g/cm3。一开结束后，下入表层套管，固管封固地表疏松层，水泥返至地面。固管结束候凝48h试压，设计压力为4MPa，30min内压降小于0.5MPa，视为合格。二开结束后，下入技术套管，为防止上部地层掉块卡钻，封隔漏失层，水泥返高至地面。固管结束候凝48h后扫孔到出套管底0.3m～0.5m处，设计压力做耐压试验，压力为8MPa，30min内压降小于0.5MPa，视为合格。
5）钻孔轨迹控制及测斜
钻孔为定向斜钻孔，钻进过程中注意控制钻压，钻孔造斜率，造斜段采取随钻测量，终孔靶点偏差小于5m。
6）钻孔终孔
采用152mm钻头钻进至目标层位，满足终孔条件后，按项目管理要求确认终孔。根据设计要求，施工时第一次序的钻孔结构按要求施工，其后次序的钻孔可依局部施工的效果进行适当调整。
7）孔深校正
钻孔施工过程中，每100m、下套管前、目的层上下10m内及完井时，进行钻具全长丈量，误差不超过1.5‰，并合理平差；超过1.5‰多次丈量，找出原因并合理平差。
8）录井判层
钻进过程中要严格按照钻探规程施工，严防掉钻埋钻等钻探事故。钻探过程中严格按照有关标准和设计进行录井作业，具体包括：岩屑录井和钻时录井。根据实际需要决定是否取芯作业，以对比岩层组合、确定岩性特征，提高判断离层带的准确度，确保离层注浆精准实施。
①岩屑录井
第四系不捞砂样，但应准确判定基岩界面，非目的层井段5～10m捞取1包，目的层井段每2m捞取1包，并做好鉴定，建立地层剖面。现场整理、汇总岩屑录井表，对地层做出初步的判定和划分。
②钻时录井
钻时录井从见基岩开始每2m记录1个钻时点，至完井，以便于判断岩性变化。要随时记录钻时突变点，以便及时发现煤层，卡准煤层深、厚度等。尽量保持钻井参数的相对稳定，以便提高钻时参数反映地层岩性的有效性，并记录造成假钻时的非地质因素。
③简易水文观测
全井钻进过程中均应做好简易水文观测记录工作。每次起钻后、下钻前测量一次水位（井筒液面）；正常情况下，每钻进2h记录一次钻井液消耗量（泥浆池液面）；进入片麻岩后每1h记录一次钻井液消耗量，不足1h但大于30min时也应观察并记录钻井液消耗量。遇漏失层段，根据现场需要，加密记录。
9）报表资料
原始班报表要在现场用签字笔及时填写，内容真实，数据可靠；交接班班长和机长要亲笔签字；原始报表要整洁，终孔后装订成册。
10）测井要求
在套管安装前完成全孔进行测井，质量为甲级；原则上不取芯，必要时分段取芯。
11）封孔要求
所有注浆结束后，需对注浆孔进行全段封孔，扫孔至孔底，采用标号P.O42.5水泥注浆封孔，封孔质量良好。钻孔内部不得遗留未封闭或封闭不合格孔段。封孔应做好记录，孔口埋暗标或明标，提交封孔报告。
2、复垦方案
（1）表土剥离
所有临时用地在使用前必须进行表土剥离，设计表土剥离厚度为0.3m。剥离表土用于复垦覆土。临时用地占用前为建设用地和农用地，复垦方向也为建设用地和农用地，为保障复垦质量，同时考虑施工机械施工的可行性和便利性，表土剥离后通过机械运输，集中堆存，为防治堆放期表土产生水土流失，影响土壤肥力，周围设置袋装土临时拦挡，设计为梯形断面。
（2）表土防护
首先，在其四周用3m高的草袋防护，编织袋所装可直接采用剥离表土；其次，为减小降雨对表土的冲刷作用，减少表土流失量，在表土堆积过程中应尽量压实，并在表面覆盖土工布；再次，应在其临时表土堆放周边修建临时排水沟，以阻挡周边雨水，排水沟断面根据当地暴雨特征值与汇流面积计算后选用底宽0.3m、口宽0.9m、深0.3m的梯形断面，防止地表径流对其产生的影响；最后，在施工后期，拆除编织土袋尽快将表土用于覆土，尽可能减少堆放时间。
堆放方式为：先用编织土袋装收集表土在堆放地四周用编织袋做围挡。向表土临时堆放场内堆放收集表土，平均高度不高于3m，堆放过程中应采用逐层堆放的方式进行，减少堆放物的松散性，有效控制水土流失。在堆场周围设置临时排水沟。
另外，在表土剥离和堆放过程中还应注意以下几点要求：
①表土剥离收集过程中应注意对树根、灌木、草皮的清理，避免与表土混合，影响表土堆放的稳定性；
②遵循“先拦后堆”的原则，先做好拦挡工作后，再集中堆放表土，且在堆放时尽可能将表土压实；
必须按上述要求做好上述临时防护措施；
③施工完成后应尽快完成覆土及植被恢复工作，尽可能减少其堆放时间。
（3）表土回填、翻耕
对平整后的场地原剥离区进行表土回填，恢复耕作层，回填表土来源是剥离表土，表土回覆完成后进行翻耕，减少因机械施工对表土层造成的影响。对于复垦的耕地，进行土地平整和土地翻耕。
（4）配套灌排基础设施
该临时用地不占用已周边原有水系，复垦后可达到灌溉条件，满足农田生产需求。
（5）绿化工程
本复垦项目不涉及林地，不涉及绿化工程。
3、土壤改良措施
生物复垦的基本原则是通过生物改良措施，改善土壤环境，培肥地力。利用生物措施恢复土壤有机肥力及生物生产能力的技术措施，包括利用微生物活化剂或微生物与有机物的混合剂，对复垦后的贫瘠土地进行熟化，以恢复和增加土地的肥力和活性，以便用于农业生产。
项目区覆盖土壤耕作层后的土地肥力低下，且伴有土壤酸化的危害，存在一些植物生长的限制因子。因此土壤改良与培肥应着重从消除“危害物质”以及围绕其水、肥、气、热四大肥力要素的改良，采取相应的措施。提高耕地质量还有一下几方面措施：
（1）作物轮作、秸秆还田；
（2）增施有机肥；
（3）有利于培肥地力的其他措施。
各复垦单元生物化学措施主要采取土壤改良措施，主要是增施有机肥，改善土壤质量，植被恢复措施。
[bookmark: _Toc446518159]本项目在土壤改良措施主要有增施有机肥、复合肥、土壤翻耕等几种措施。在增施有机肥的同时，也考虑增施复合肥，调整耕作土壤的微量营养元素，提高养分含量。翻耕也是有效的土壤改良措施，翻耕具有翻土、松土、混土、碎土的作用，可以疏松土壤，加厚耕层，改善土壤的水，气热状况，还可以熟化土壤，改善土壤营养条件，提高土壤的有效肥力，可以配合绿肥措施进行翻耕。
4、施工时序及建设周期
本项目11个钻孔。本项目拟投入3台TSJ-2000型钻机进行施工，先施工靠近切眼一侧的钻孔，后根据开采进度逐步向停采线方向施工，2个监测孔与注浆孔同步施工，回采前完成施工及测试准备。项目总工期为12个月（365d）。项目井场施工时序如下：①实施钻前工程；②实施钻井工程；③注浆工程；④实施完井工程。
产污环节：设备运行时产生的噪声、钻井过程中产生的废泥浆、钻井岩屑，设备维护产生的废润滑油。
3 项目劳动定员及工作制度
项目总定员为20人，总工期365天，实行三班制，每班工作8小时。

	其他
	无法避免占用永久基本农田分析
临时用地的选址无法避免占用永久基本农田，其原因如下：
①注浆钻孔设计为定向钻孔。若变更用地位置，钻孔靶区偏移，无法探查上覆推覆体片麻岩及煤系地层离层发育情况；存在重大水害施工风险常区空间位置，点位横向、纵向偏移后，钻孔无法穿透治理靶区，不能实现注浆减沉控沉治理目标，无法另行选位。
②本区块煤层、灰岩含水层全域埋深固定，受地层赋存条件限制，全治理范围地表受控于地下构造，可合规布孔点位极少，使得该项目区域无法完全避让永久基本农田。
③如下图，钻孔上方蓝色矿权范围内为连片采煤沉陷湖区，地表大面积常年积水、淤泥深厚，地基承载力极差，无法平整场地、搭建钻探施工平台，机械设备进场、泥浆处置、临时临建设施均无落地条件，治理靶区正上方矿权内地表现状不满足地面钻探施工建设要求。
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④为确保钻孔能有效覆盖整个治理区域，地面场地需距离治理范围500m 以外。该距离要求导致可选布孔区域进一步受限，而矿权范围内多为永久基本农田。受地形地貌及既有地物限制，无法通过调整钻孔角度或增加钻孔数量完全规避对基本农田的占用。同时，项目采用的定向钻探工艺对地面作业平台稳定性、安全距离及设备布置空间有严格技术规范，需在特定位置密集布置钻孔，这使得可供选择的场地范围进一步缩小，难以找到完全避开永久基本农田的合适区域。
⑤临时用地工作范围所在地是传统的农业乡镇，根据凤台县“三区三线”成果基本农田所占比例较高。临时用地占用的永久基本农田，复垦后全部予以恢复。本项目临时用地范围占用已划定的永久基本农田，按国家永久基本农田保护条例，贯彻实施基本农田保护制度，将本项目涉及永久基本农田部分的复垦费用翻倍计算，中煤科工生态环境科技有限公司承诺会严格按照通过审查的复垦方案组织实施，确保复垦后耕地数量不减少，占用的永久基本农田质量不低于占用前。
综上所述，该项目井场选择根据井下规划选取，钻孔位置具有唯一性，不可避免占用永久基本农田，临时用地在选址过程中已尽量避免、减少占用永久基本农田，但仍难以避免临时占用永久基本农田。







三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、自然环境简介
1、生态现状调查
项目地位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，不在安徽省生态功能重要性评估区域和安徽省生态环境敏感性评估区域范围内，经现场勘察，项目地为农用地。根据现场调查，用地现状为建设用地和农田。项目区范围内无原始森林和次生林及各级人民政府批准建立的自然保护区。
（1）主体功能区规划
根据《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目所处区域整体属于淮北平原现代农业生产区。根据规划，优化农业空间布局。严格保护农业生产空间，淮北平原现代农业生产区完善农田水利等农业基础设施，提升耕地综合生产能力；中部绿色都市农业生产区重点发展都市农业，保障中心城区各类生鲜农产品的供应，规范设施农用地使用，保障合理需求；南部丘陵现代农业生产区严格保护优质耕地，严防土壤污染，严格管控非农建设占用耕地，充分利用引江济淮等水利工程，提高水土资源适配程度，完善节水配套设施，发展节水农业。
本项目属于属“M7472能源矿产地质勘查”，不涉及煤炭开采工作。待勘察、治理结束后进行现场清理和生态修复工作。项目实施是为了结合360610工作面实际地质条件，探查上覆推覆体片麻岩及煤系地层离层发育情况，并进行注浆减沉控沉治理，在铁路维护带以北50m维护带轮廓线位置附近区域设置预警线和控制线，预警线和控制线分别设置预警、控制下沉、位移、倾斜值，数值需满足《铁路沉降变形观测及评估技术规程》（2025版）等要求并编制专项监测方案，确保预警线和控制线及以南区域地表变形数据可控，最大限度减少地表变形，保障充填减沉效果，实现地表设施安全稳定。施工及配套设施，待勘察结束后进行现场清理和生态修复工作。项目的建设符合淮南市功能区划中相关要求。
（2）生态功能区概述
根据原环保部、中国科学院制定的《全国生态功能区规划（修编版）》，新集一矿位于黄淮平原农产品提供三级功能区（II-01-15）。根据《安徽省生态环境保护规划》，新集一矿位于沿淮淮北平原生态区的淮南农业与城镇生态功能区（I3-3）。根据《淮南市生态生态功能分区》，新集一矿井田属于北部平原旱作农业与矿业发展区。
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图3-1  安徽省生态功能区划图
本区位于淮河中游，涵盖淮南市全部及凤台县中南部等区域，总面积约2098 km²。本区气候属亚热带湿润气候与暖温带半湿润气候过渡地带，日照充足，雨量适中，四季分明，年均无霜期220天，年均温度15.3℃，年平均降水量965 mm。地貌有以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本区内工矿与城镇密集，主要安徽省重要工业城市淮南市，本区煤炭远景储量444×108t，探明储量145×t，是全国十大煤田之一，占安徽省储量的63％，且煤质好，煤种多。
（3）土地利用情况
本项目选址地位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，项目属于陆地矿产资源地质勘查项目，用地面积为9379，土地利用类型主要为建设用地和农田。本项目临时用地性质为耕地，项目施工结束后，根据土地复垦方案进行复垦，恢复场区原状。
根据现场调查和遥感解译，项目各占地类型及面积情况见下表。
表3-1  土地利用现状统计表(总表)  单位：hm²
	二级类
	二级地类
	复垦前
	复耕后

	名称
	编号
	名称
	面积
	比例
	面积
	比例
	拟增减（+、—）

	耕地
	0103
	旱地
	0.1304
	13.90
	0.1386
	14.78
	0.0082

	
	小计
	0.1304
	13.90
	0.1386
	14.78
	0.0082

	种植园地
	0201
	园地
	0.0145
	1.55
	0.0145
	1.55
	0.0000

	
	小计
	0.0145
	1.55
	0.0145
	1.55
	0.0000

	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	0.0069
	0.74
	0.0000
	0.00
	-0.0069

	
	1107
	沟渠
	0.0013
	0.14
	0.0000
	0.00
	-0.0013

	
	小计
	0.0082
	0.87
	0.0000
	0.00
	-0.0082

	水域及水利设施用地
	1109
	水工建筑用地
	0.2314
	24.67
	0.2314
	24.67
	0.0000

	
	小计
	0.2314
	24.67
	0.2314
	24.67
	0.0000

	工矿用地
	0602
	采矿用地
	0.5279
	56.29
	0.5279
	56.29
	0.0000

	
	小计
	0.5279
	56.29
	0.5279
	56.29
	0.0000

	公共管理与公共服务用地
	0809
	公共设施用地
	0.0255
	2.72
	0.0255
	2.72
	0.0000

	
	小计
	0.0255
	2.72
	0.0255
	2.72
	0.0000

	合计
	0.9379
	100.00
	0.9379
	100.00
	00.0000



（4）土壤、植被类型及野生动植物
项目区地处淮河中游，地势平坦。由滩地、岗地伸向平原中心，一般分布着黄棕壤和水稻土。土层厚度约为30cm。根据现场调查并结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、灌草地、耕地、水域和建设用地五种类型。项目周边500m范围内现存植被主要为次生植被，以人工植被为主，分布于田埂、沟渠边缘、道路两侧等未耕作区域。项目周边500m范围内无天然林分布，人工林植被呈零星分布，主要分布于道路两侧及村庄周围。
评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑黏土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土。
根据现场调查，本工程涉及为建设用地和农田。
[image: ]
图3-2  项目用地现状图
项目所在地区由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型野生动物，仅有鸟类、鼠类、蛙类等小型动物以及各种昆虫等。随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态系统早已被人工农业生态环境所替代。
综上所述，项目周边500m范围内现存植被以农业栽培植被为主，主要作物为水稻和小麦，无原始森林和次生林分布。项目评价区域内人口分散，部分密集，沿线未发现珍稀、濒危植物，未见挂牌名木古树，因此项目选址合理。

2、地形地貌
项目区域在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，为煤炭资源的生成提供了良好条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。
市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米～1500米，坡度10°左右，海拔40米～75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米～2500米，海拔30米～40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米～3000米，海拔17米～20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。
3、气候、气象
项目区域是属于暖温带和亚热带的过渡地带，年平均气温偏高，平均气温16.6℃，较常年偏高1.0℃；全年只有2月、12月较常年分别偏低0.7℃、1.5℃，其余月份均较常年偏高，其中4月较常年偏高2.8℃。冬季平均气温3.5℃，较常年偏低0.1℃，为正常年份。年高温日数28天，较常年偏多11天。年极端最高气温38.9℃，出现在7月30日；年极端最低气温-5.5℃，出现在1月23日。初霜出现在11月6日，终霜出现在3月13日，全年无霜期238天。
降水全年降水量893.4毫米，与常年相比正常略偏少，季节性降水分布不均。6月22日入梅，7月21日出梅，均较常年偏晚，梅雨量166.3毫米。12月22日，迎来第一场降雪。全年降水日数107天，暴雨日数5天。
4、水文状况
淮河流域西起桐柏山和伏牛山，南以大别山和江淮丘陵与长江流域分界，北以黄河南堤和沂蒙山与黄河流域分界。淮河流域由淮河与泗、沂、沭河两大水系组成，流域面积29万km2，其中淮河水系为21万km2，泗、沂、沭河水系为8万km2。
淮河是我国五大水系之一，发源于河南省桐柏山北麓，流经河南、安徽
至江苏扬州三江营入长江。历史上淮河是一条独流入海的河流，公元1194年黄河第四次决堤南泛夺淮，至1855年黄河改道北经山东利津入海的661年间，黄河挟带的大量泥沙淤塞了淮河入海尾闾，逐使淮河改道经三河、高宝湖穿运河至三江营流入长江。
淮河干流全长1000km，总落差200m，平均比降0.2‰。豫皖两省交界的洪河口以上为上游，长360km，落差177m，比降0.5‰，流域面积3万km2；洪河口至洪泽湖三河闸为中游，长490km，原有落差16m，自三河闸控制后，平均比降0.027‰，流域面积16万km2；洪泽湖以下为下游，流域面积3万km2，入江水道长150km，平均比降0.036‰。淮河干流安徽段上自阜南县洪河口，下至明光市洪山头，全长430km，上承河南大量迅猛来水，下受洪泽湖顶托，中间有天然三峡(峡山口、荆山峡、浮山峡)阻水。平水河槽宽一般为260～320m，平均深3～6m；洪水河槽宽度，蚌埠上下一般约1000～1250m，峡山口仅400m，平均深度6.5～7.5m。淮河干流安徽段地势平缓，蓄水能力差，汛期河水暴涨，易泛滥成灾，干旱时期则河流断流。1949年～2005年，安徽省淮河流域水灾面积在1000万亩以上的有10多年，灾旱面积在1000万亩以上的也有10多年。
淮河中上游支流多，流域面积大于1000km2的一级支流21条，其中大于2000km2的有16条，其它小支流达180条以上。淮河主要支流北岸有洪河、颍河、黑茨河、汾泉河、包浍河、沱河、涡河、奎濉河等跨省河流，安徽省境内淮河北岸支流有谷河、润河、八里河、泥黑河、茨河、北淝河等，淮河南岸主要支流有史河、淠河、沣河、汲河、东淝河、窑河、天河、池河、白塔河等，均发源于安徽省境内，并在安徽境内入淮河。本项目周边的地表水体为八丈沟，八丈沟作为淮河流域的重要人工河沟，最终汇入西淝河。
5、土壤植被
评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑黏土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土。
二、环境质量现状
1、大气环境质量现状
项目空气质量标准引用淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下：
①基本污染物环境质量现状
2025年，全市环境空气质量一级（优）97天，二级（良）203天，三级（轻度污染）56天，四级（中度污染）6天，五级(重度污染)2天，六级（严重污染）1天（由沙尘引起的重度污染1天，严重污染1天）；全市年度环境空气达标天数比例为82.2%，与上年相比增加了4.9个百分点；全市环境空气综合指数为3.62，首要污染物为细颗粒物。
细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%。年均值为37.1微克/立方米，与上年相比下降了7.25个百分点。
可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%。年均值为61微克/立方米，与上年相比下降了6.2个百分点。
二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为18微克/立方米，与上年相比下降了5.3个百分点。
二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年持平。
一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年持平。
臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米，与上年相比下降了6.9个百分点。

表3-2  基本污染物环境质量现状
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	18
	40
	45.0
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	61
	70
	87.1
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	37.1
	35
	106
	不达标

	CO
	第95百分位日均值浓度
	800
	4000
	20
	达标

	O3
	第90百分位日平均质量浓度
	149
	160
	93.1
	达标


根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡期二级标准限值；PM10年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡期二级标准限值。因此，项目所在评价区域为不达标区。
淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。
2、 地表水环境现状
[bookmark: _Hlk147561784]本项目地位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，项目周边地表水体为西淝河。根据淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》。2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。
8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；考核我市的11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。
河流：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。
湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。2025年淮南市西淝河地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
本项目区域地表水体为西淝河；根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》，项目地表水体西淝河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
3、声环境质量现状
根据现场踏勘，项目场界外50米范围内无敏感点声环境保护目标。故本项目无需进行声环境质量现状监测。
4、土壤环境质量现状和地下水土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态环境影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业中全部”，为IV类项目，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响 评价行业分类表”，本项目属于“C地质勘查中24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，为IV类项目。根据导则要求，IV 类项目可不开展地下水环境影响评价工作。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	既有工程环保手续履行情况和梳理存在的环保问题
本项目为新建项目，项目区域现状为农田，无原有污染情况及环境问题。



	生态环境保护目标
	1、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态环境影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，本项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，以及重要物种的重要生境等生态敏感区，项目总占地规模为9379m2(全部为临时占地)，远小于20km2。因此评价范围为施工场地周边500m范围内的区域。
根据现状调查，项目周边500m范围内土地利用类型以耕地为主，主要种植水稻、小麦等农作物。植被类型为农田植被，无原始森林和次生林。本项目评价区范围内未见依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，未见重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等及其他需要保护的物种、种群生物群落及生态空间等生态环境保护目标
本项目施工场地50米范围内均无声环境保护目标。临时施工场地周边500米范围内大气环境保护目标见下表：









表3-3  评价区域内主要环境保护目标一览表
	环境要素
	序号
	名称
	相对坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对方位
	相对井场最近距离/m

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	环境空气
	1
	钻孔1
	居民点A
	116.521749726°
	32.704958459°
	居民区
	约1户，4人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准
	SW
	162

	
	2
	
	居民点B
	116.523686281°
	32.704550763°
	居民区
	约3户，12人
	
	SE
	201

	
	3
	
	罗杨村
	116.522020684°
	32.703428362°
	居民区
	约895户，2260人
	
	SW
	307

	
	4
	钻孔2
	居民点A
	116.521749726°
	32.704958459°
	居民区
	约1户，4人
	
	SW
	252

	
	5
	
	居民B
	116.523686281°
	32.704550763°
	居民区
	约3户，12人
	
	SE
	393

	
	6
	
	罗杨村
	116.522020684°
	32.703428362°
	居民区
	约895户，2260人
	
	SE
	258

	
	7
	钻孔3
	居民点A
	116.521749726°
	32.704958459°
	居民区
	约1户，4人
	
	SE
	251

	
	8
	
	居民点B
	116.523686281°
	32.704550763°
	居民区
	约3户，12人
	
	SE
	424

	
	9
	
	罗杨村
	116.522020684°
	32.84239325°
	居民区
	约895户，2260人
	
	SE
	300

	
	10
	钻孔4
	居民点A
	116.521749726°
	32.704958459°
	居民区
	约1户，4人
	
	SE
	276

	
	
	
	居民点B
	116.523686281°
	32.704550763°
	居民区
	约3户，12人
	
	SE
	440

	
	
	
	罗杨村
	116.522020684°
	32.703428362°
	居民区
	约895户，2260人
	
	SE
	339

	
	
	
	宋郢孜
	116.515564607°
	32.705391739°
	居民区
	约160户，550人
	
	SW
	475

	
	11
	钻孔5
	居民点A
	116.521749726°
	32.704958459°
	居民区
	约1户，4人
	
	SE
	291

	
	12
	
	居民点B
	116.523686281°
	32.704550763°
	居民区
	约3户，12人
	
	SE
	463

	
	
	
	罗杨村
	116.522020684°
	32.703428362°
	居民区
	约895户，2260人
	
	SE
	372

	
	
	
	宋郢孜
	116.515564607°
	32.705391739°
	居民区
	约160户，550人
	
	SW
	454

	
	13
	钻孔6
	居民点A
	116.521749726°
	32.704958459°
	居民区
	约1户，4人
	
	SE
	349

	
	14
	
	居民点B
	116.523686281°
	32.704550763°
	居民区
	约3户，12人
	
	SE
	447

	
	
	
	罗杨村
	116.522020684°
	32.703428362°
	居民区
	约895户，2260人
	
	SE
	497

	
	
	
	宋郢孜
	116.515564607°
	32.705391739°
	居民区
	约160户，550人
	
	SW
	423

	
	15
	钻孔7
	居民点A
	116.521749726°
	32.704958459°
	居民区
	约1户，4人
	
	SE
	382

	
	
	
	居民点B
	116.523686281°
	32.704550763°
	居民区
	约3户，12人
	
	SE
	486

	
	
	
	宋郢孜
	116.515564607°
	32.705391739°
	居民区
	约160户，550人
	
	SW
	399

	
	16
	钻孔8
	居民点A
	116.521749726°
	32.704958459°
	居民区
	约1户，4人
	
	SE
	455

	
	17
	
	宋郢孜
	116.515564607°
	32.705391739°
	居民区
	约160户，550人
	
	SW
	372

	
	19
	钻孔9
	宋郢孜
	116.515564607°
	32.705391739°
	居民区
	约160户，550人
	
	SW
	402

	
	20
	钻孔10
	居民点A
	116.521749726°
	32.704958459°
	居民区
	约1户，4人
	
	SW
	162

	
	
	
	居民点B
	116.523686281°
	32.704550763°
	居民区
	约3户，12人
	
	SE
	145.4

	
	
	
	罗杨村
	116.522020684°
	32.703428362°
	居民区
	约895户，2260人
	
	SW
	307

	
	21
	钻孔11
	宋郢孜
	116.515564607°
	32.705391739°
	居民区
	约160户，550人
	
	SE
	394

	
	
	注浆站
	宋郢孜
	116.515564607°
	32.705391739°
	居民区
	约160户，550人
	
	SE
	458

	
	
	
	大庄村
	116.508546607°
	32.707026545°
	居民区
	约890户，2860人
	
	SW
	450

	声环境
	1
	钻孔1
	居民点A
	116.521749726°
	32.704958459°
	居民区
	约1户，4人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准
	SW
	162

	
	10
	钻孔10
	居民点B
	116.523686281°
	32.704550763°
	居民区
	约3户，12人
	
	SE
	145.4

	地表水环境
	1
	钻孔1~9
	八丈沟
	小型河流
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
	SW
	5~20

	
	2
	钻孔10~11
	
	
	
	NE
	5~45

	
	3
	注浆站
	
	
	
	NE
	25

	生态环境
	农田、野生动植物
	/
	不对周围生态环境产生明显影响
	项目及周边区域



	评价标准
	一、环境质量标准
1、评价区域地表水西淝河支流评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
表3-4  水环境质量标准   单位：mg/L(pH除外)
	水体
	标准
	pH
	COD
	BOD5
	[bookmark: _Toc183433375][bookmark: _Toc4092][bookmark: _Toc31879][bookmark: _Toc225846357][bookmark: _Toc226167590]NH3-N
	石油类

	西淝河支流
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
	6-9
	20
	4
	1
	0.05


2、建设项目环境空气评价范围内的区域属于空气质量二类功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3常规因子及TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，具体标准值详见下表：
表3-5  环境空气质量标准
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	SO2
	日平均
	150
	μg/m3
	GB3095－2026《环境空气质量标准》中二级标准限值

	
	1小时平均
	500
	
	

	NO2
	日平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	PM10
	日平均
	120
	
	

	PM2.5
	日平均
	60
	
	

	O3
	8h平均
	160
	
	

	
	日平均
	200
	
	

	CO
	日平均
	4
	mg/m3
	

	TSP
	日平均
	300
	μg/m3
	



3、区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准。
表3-6  声环境质量标准  单位： dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	1类
	55
	45


二、污染物排放标准
1、废水
项目无生产性废水排放，主要为钻井废液以及施工期人员的生活污水。
①钻井液通过泥浆泵以泥浆干化池为介质循环使用，不外排，不涉及向积水区排水。待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为周边路基维护的建材使用，不随便丢弃，对当地地表水环境影响较小，在当地环境可接受范围内。
②生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。
表3-7  污水综合排放标准
	污染物
	单位
	标准限值
	执行标准

	pH
	无量纲
	6~9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	SS
	mg/L
	70
	

	COD
	mg/L
	100
	

	BOD5
	mg/L
	20
	

	NH3-N
	mg/L
	15
	


2、废气
本项目施工期大气污染物排放标准按污染源性质分别执行：
（1）水泥储罐粉尘：项目水泥采用散装水泥，储存于密闭筒仓，水泥仓呼吸口颗粒物排放执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576—2020）表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产—水泥仓及其他通风生产设备”限值，有组织颗粒物排放浓度限值为10 mg/m³；无组织颗粒物监控浓度限值为0.5 mg/m³。
（2）粉煤灰储罐粉尘：粉煤灰储存于密闭筒仓，不属于水泥生产设施，不适用DB34/3576—2020。其仓顶呼吸口颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中“其他”颗粒物排放限值，排放浓度限值为120 mg/m³；无组织颗粒物周界外浓度最高点限值为1.0 mg/m³。
（3）施工扬尘执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中标准限值；其他无组织废气排放执行GB16297—1996表2无组织排放监控浓度限值。
具体标准值见下表。
表3-8  废气排放执行标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	备注

	
	监控点
	浓度
	

	颗粒物
（水泥储罐粉尘）
	监控点与参照点TSP 1小时浓度值的差值
	0.5
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中大气污染物排放限值

	颗粒物
（粉煤灰储罐粉尘）
	监控点与参照点TSP 1小时浓度值的差值
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中颗粒物排放限值

	SO2
	周界外浓度最高点
	0.40
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	NOx
	
	0.12
	


表3-9  施工场地颗粒物排放标准
	控制项目
	单位
	监测点浓度限值
	达标判定依据

	TSP
	μg/m³
	1000
	超标次数≤1次/日

	
	
	500
	超标次数≤6次/日

	任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分 钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。
根据HJ633判定设区市AQI在200～300之间且首要污染物为PM10或PM2.5；时，TSP实测值扣除200μg/m³后再进行评价。


3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中标准限值，具体标准见下表：
表3-10  施工期场界噪声排放标准  单位：dB(A)
	标准类别
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)
	70
	55


4、固体废物
一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。




	其他
	本项目为M7472固体矿产地质勘查，不涉及开采工程，不涉及营运期相关内容，施工期废气主要为汽车尾气、扬尘，无废水排放，因此无需申请总量控制指标。
















四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	（一）施工期生态环境影响分析
1、项目占地对区域土地利用影响分析
本项目施工总占地面积9379平方米，为安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，项目临时用地占用农用地0.1531公顷(耕地0.1304公顷，占用已划定永久基本农田0.0845公顷，不涉及生态保护红线。
根据本项目设计文件，施工完成后建设单位将在较短时间内进行土地复垦，恢复区域原貌，项目施工占用期间对区域土地利用格局造成轻微影响，对农业生产的直接影响主要体现为因临时占用农用地而造成经济作物减产，对于临时占地造成的农作物减产，除应对耕种农户进行经济补偿外，工程开工前，应先剥离占地范围内表土，独立堆存并做好水保措施；在施工结束后，按照土地复垦方案对临时占地进行复垦，进行必要的土壤抚育，多使用有机肥，恢复临时占用耕地的生产力。
2、对农作物的影响
项目已对耕地占用进行经济补偿，施工期对农业生产的影响总体较小且可控。项目临时用地占用部分农用地，种植季节性农作物水稻。项目对农作物的影响主要表现因临时占用农用地造成经济作物减产，临时占地对农田的破坏，使被开挖地段的土壤耕作层发生破坏，导致耕地质量下降，主要可能耽误农作物生产，但这种影响是临时的，在施工结束后土地复垦完成后即可恢复生产。
工程施工占地不可避免的对地表产生扰动，进而对地表植物资源产生影响。本项目将扰动农用地0.1531hm2，本项目临时工程占地导致的植物生物量损失按下式计算。具体计算结果见下表。
[image: ]
表4-1  工程占地生物量损失表
	地区
	用地类型
	占地面积（ha）
	单位面积生物量（t/ha）
	损失量（t）

	11个井场
	农用地
	0.1531
	14.6
	2.235

	合计
	/
	/
	2.235


注：农用地生物量参照《冬小麦生物量和产量的AquaCrop模型预测》（2011年）。
由上表分析可知，施工期项目工程占地导致植物生物量损失约2.235t。本项目占地对项目区植被生物量的影响主要表现为农用地生物量损失。
本次环评要求施工单位对临时占地除在施工过程中采取措施减少对农田破坏外，在施工结束后，一定要负责农田质量的恢复，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。在恢复期对土壤进行熟化和培肥，切实做好耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。
3、对土壤的影响
工程对土壤的影响主要为工程施工对土壤质地性状的影响，施工开挖对土壤结构的破坏。项目施工前期对场地表土进行剥离，并集中临时堆放，钻井结束后用于场地复垦回填用土。本项目施工工期短，施工完成后即对场地进行土地复垦，恢复场地原有功能，因此项目施工对场地土壤结构性状影响很小。
4、对野生动物影响分析
本工程占地面积内无大型哺乳动物，小型动物多为鼠、兔类，预计工程施工时，由于人类活动的增加，可能会造成动物数量将减少。新景观的出现可能对本区鸟类活动有一定的影响，对井场附近鸟类的繁殖、栖息和觅食产生少量干扰，可能会有少量鸟类由于生境的改变而外迁，造成项目区域内鸟类数量短时间减少，但本项目施工时间段，施工完成后即拆除场地设备，恢复区域原貌，因此项目施工不会对当地野生动物产生较大影响。
5、对水土流失影响分析
项目区土壤疏松，土壤侵蚀特征为：以风力侵蚀为主，兼有季节性水力侵蚀。施工活动对地形地貌、地表组成物质和植被产生扰动、破坏或再塑，使其失去原有的固土防冲能力，造成新的水土流失。
（1）水土流失
施工期间，土石方的搬运工程量较大，可能造成的水土流失量也较大。因此，工程施工期是本工程水土流失最严重的时期，也是本工程水土流失的防治重点。而在工程运行期间，只要处理好弃土场各项水土保持措施充分发挥作用，就不会产生大的水土流失。
①施工中开挖土方及时去清运，并按要求碾压密实以缩短堆置时间，如不能马上进行回填的，需堆置在堤防建设范围或堤防管理带范围内，以缩短土方的二次搬运距离，并做好临时防护措施和排水措施，使施工期间的水土流失降低到最低限度。
②本工程开挖土方直接用于堤身回填，边开挖边回填。雨季施工时，雨水的冲刷，容易产生水土流失。
③施工设计：为减少水土流失，保护土壤、植被，美化环境，防止水土流失，须进行必要的绿化。主体工程结束后，堤防斜坡植草，以达到固士、保水的目的，防止水土流失。
（2）表土剥离
所有临时用地在使用前必须进行表土剥离，设计表土剥离厚度为0.3m。剥离表土用于复垦覆土。临时用地占用前主要用地类型为建设用地和农用地，复垦方向也主要为耕地，为保障复垦质量，同时考虑施工机械施工的可行性和便利性，表土剥离后通过机械运输，集中堆存，为防治堆放期表土产生水土流失，影响土壤肥力，周围设置袋装土临时拦挡，设计为梯形断面。
（3）表土防护
首先，在其四周用2m高的草袋防护，编织袋所装可直接采用剥离表土；其次，为减小降雨对表土的冲刷作用，减少表土流失量，在表土堆积过程中应尽量压实，并在表面覆盖土工布；再次，应在其临时表土堆放周边修建临时排水沟，以阻挡周边雨水，排水沟断面根据当地暴雨特征值与汇流面积计算后选用底宽0.3m、口宽0.9m、深0.3m的梯形断面，防止地表径流对其产生的影响；最后，在施工后期，拆除编织土袋尽快将表土用于覆土，尽可能减少堆放时间。
本项目开挖土方堆在专门的堆放区域。同时本项目已编制完成复垦方案并取得批复，施工结束后按照复垦方案对临时占地及时进行复垦，恢复原有生态环境功能。采取以上措施可以最大程度减轻水土流失的影响。
6、对景观的影响评价
项目施工期各种车辆行驶及井场设备搭建，使景观的基本构成要素廊道的数量增加，影响生态系统中的能流、物流的流动，对植物物种传播和动物的迁徙有一定的影响。施工活动会形成新的堆土、钻探场等人工建筑景观、改变原有的景观，造成视觉干扰。但这一影响随施工作业的完成而结束。针对本项目，从环境保护角度来讲，施工工程对整个景观的影响是可接受。
（二）其他环境要素影响分析
1、 地表水环境影响分析
本项目拟设1个注浆站、8条输浆管道、11处钻孔，项目施工期为365天，项目定员20人。项目无钻井废水外排，生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。施工活动的主要环境影响为废气、废水、噪声以及固体废物。
项目地位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，不在安徽省生态功能重要性评估区域和安徽省生态环境敏感性评估区域范围内，经现场勘察，项目地原为建设用地和农用地。项目用地为临时用地，已取得临时用地手续，用地合法。
本项目主要用水为钻井用水、注浆用水、洒水抑尘用水、洗车用水和生活用水。施工用水依托附近村庄供水设施提供。
（1）生活污水依托新集一矿污水处理站可行性分析
项目废水为生活污水，废水产生量相对较少，废水水质简单。施工期废水依托新集一矿工业场地现有污水处理站处理。生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理达标后排入附近塌陷区水域。
新集一矿工业场地上内建有1座生活污水处理站，新集一矿生活污水处理站设计处理能力3000 m³/d、实际处理能力2800 m³/d，富余能力充足，处理能力匹配性良好；新集一矿生活污水污水处理站采用的氧化沟加曝气充氧工艺与本项目生活污水水质相适应，处理效果可靠；处理达标后排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求，不会对周边地表水体造成不利影响；矿区现有生活污水管网覆盖范围及接入条件具备，合规性满足相关技术导则和环保要求。
项目施工期间场地员工约20人，施工期365天，场区不设置厨房，根据《安徽省行业用水定额》（DB34T679-2025），员工生活用水按60L/人·d计算，因此项目施工期生活用水量约为1.2m3/d。施工期生活污水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量为0.96m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5。生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。汇总项目临时施工场地生活污水产生量为0.96m3/d。
生活污水一并经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。
表4-2  项目废水产生和排放信息表
	废水种类
	废水量
	污染物
	污染物产生情况
	处理措施
	污染物排放情况

	
	(m3)
	称
	浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t/a)

	生活污水
	438
	COD
	300
	0.1165
	新集一矿生活污水处理站
	100
	0.0388

	
	
	BOD5
	150
	0.0582
	
	20
	0.0077

	
	
	氨氮
	20
	0.0077
	
	15
	0.0057

	
	
	SS
	150
	0.0582 
	
	70
	0.0271

	
	
	总磷
	20
	0.0032
	
	/
	0.0012

	
	
	总氮
	20
	0.0030
	
	/
	0.0011


注：生活污水产生量按照365天工期进行计算。
生活污水产生量1.2m³/d，化粪池有效容积10m³，每周转运一次（单次约8.4m³），采用密闭吸污车运送至新集一矿生活污水处理站处理。运输过程采取以下措施：①指定运输路线，避开居民集中区；②建立转运台账，记录时间、数量、去向；③车辆配备泄漏应急工具。
经调查，新集一矿工业场地建有一座生活污水处理站，处理能力2800m³/d，余量300m³/d，采用氧化沟加曝气充氧工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后达标排放或回用。本项目生活污水产生量约0.96m³/d，仅占污水处理站余量的0.32%，不会对新集一矿生活污水处理站产生较大冲击，本项目生活污水定期用吸污车运送至新集一矿生活污水处理站处理是可行的。
（3） 车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后回用可行性分析
本项目施工场地出口设置车辆冲洗装置一套，用于冲洗出场车辆车身及轮胎。根据《安徽省行业用水定额》洗车用水定额为0.09m3/（车次），根据建设单位提供经验，施工期场地每天进出车辆约15辆，因此项目场地车辆冲洗用水为1.35m3 /d，车辆冲洗约30%消耗（蒸发和车辆带走），其余约0.945m3 /d水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排，每日补充水量约0.405m3/d。本项目配套三级沉淀池容积为18m³，该沉淀池容积远大于车辆清洗产生的重新废水，完全可以满足处理车辆清洗废水，确保冲洗废水经沉淀后全部回用到洗车工序，不排放。
综上所述，本项目施工期生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后全部回用到洗车工序，不排放。对区域地表水环境影响较小。
综上所述，本项目生活污水经化粪池（10m³）预处理后定期委托第三方运送。车辆冲洗废水经三级沉淀池（18m³）处理后循环利用。各废水处理系统均具备成熟的工艺保障、充足的设施容量和完善的管理制度，可实现施工期生产废水全部循环利用或回用，不外排。
2、大气污染环境影响分析
施工期大气环境影响主要来源于施工扬尘与车辆尾气，这些污染物将对环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不复存在。
①施工扬尘
根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5～30mg/m3，超过GB3095-2026二级标准中日均值0.3mg/m3的5～100倍；物料运输车辆在一般行车道路两侧近距离内产生的扬尘浓度可达8~10mg/m3，扬尘影响范围一般在施工区域50m以内。
根据《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》和《淮南市扬尘污染防治条例》等规定和方案，结合本项目的施工特点，项目施工应当遵守下列规定，采取有效措施防治粉尘的污染：
a、施工中大量的挖方和填方应采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。
b、加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。
c、施工作业应尽量避开大风天气，对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生，如在大风日则加大洒水量及洒水次数。
d、施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石、淤泥等在运输过程中应加盖封闭并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘；运输车辆在离开施工区时检查装车质量，防止扬尘污染。
e、施工现场存放好回填利用的开挖土方。晴天干燥季节对存土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。
f、遇有5级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施；
g、施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等；
h、施工现场出入口、场内道路、作业区、加工场等地面必须进行硬化，非作业地面裸露的场地必须绿化或严密覆盖，施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘；
i、起尘物料均应室内暂存，起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工，启动Ⅲ级（黄色）或以上重污染天气预警或气象预报，风速达到四级以上时，不得进行土方挖填、转运等易产生扬尘的作业；加强对运输辆装载量的管理，严禁超载，并要求运输车辆加盖篷布或使用带盖箱体密封车；
j、加强施工管理，贯彻边施工、边防护的原则，施工现场在敏感区域段设围栏，减少施工扬尘的扩散及景观影响，同时对施工过程中尘土进行定期清理，每日洒水抑尘。
②车辆尾气
施工车辆废气污染物主要是氮氧化物、一氧化碳，由于施工期车辆具有不确定性，且排放量较小、影响持续时间较短。本项目选用尾气排放合格的施工车辆，禁止使用淘汰、报废车辆进行施工；加强施工机械和车辆的维护保养，确保尾气达标排放；合理调度，减少车辆怠速和低速行驶时间。车辆排放的尾气对环境影响可接受。
③制浆区粉尘
制浆区：粉煤灰物料通过密闭的螺旋输送装置送入密闭的搅拌设备内进行搅拌制浆。粉煤灰输送和搅拌过程无粉尘产生。制浆区废气主要由于粉煤灰物料入罐时产生的粉尘。
制浆区设置6个100m3储灰罐。粉煤灰由散装罐车卸料入罐产生的粉尘经滤芯式布袋除尘器（除尘效率99.7%）处理后自罐体顶部排放。
水泥、粉煤灰卸料时粉尘产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中水泥制品制造（含3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册进行计算。颗粒物产污系数为0.12kg/t产品，本项目施工期粉煤灰使用量为15万吨，水泥使用量为130t，因此施工期颗粒物产生量为18t，颗粒物经滤芯式布袋除尘器处理后自罐体顶部排放，布袋除尘器除尘除尘效率取99.7%，因此施工期制浆区颗粒物排放量为0.054t，按施工期365天、每天卸料时间按2h计，总排放时间约730h，排放速率为0.0740kg/h。仓顶除尘器风量为20000m³/h，排放浓度约为3.7mg/m³，远低于标准限值10mg/m³，可达标排放。
储灰罐为密闭设备，卸料粉尘经罐顶布袋除尘器处理后排放，无组织逸散量极低。布袋除尘器收集的粉尘直接回落至罐内，不产生二次扬尘。类比同类水泥制品项目，仓顶除尘器处理后周界外颗粒物浓度远低于0.5mg/m³，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2限值要求（颗粒物0.5mg/m³）。
④柴油机烟气
柴油机燃烧废气：项目采用钻机钻井，钻井作业时，采用柴油机进行发电，柴油机给钻机上的各种设备如泥浆泵、钻机等提供动力，本项目配备3台12V190-2000型柴油机作为应急备用电源，仅在市电中断时启用，日常不运行。柴油机的功率为315kW，根据建设单位提供数据，本项目柴油机年工作时间为20h，315kW柴油发电机每小时核定使用14L柴油，本项目使用两台柴油发电机，则柴油总用量为14L×20×3=840L。柴油的密度为0.835g/ml，则柴油总用量为0.7014t。项目使用的柴油为合格的轻质环保型柴油成品，柴油燃烧主要污染因子为SO2、NOx和烟尘。参照《油气田开发建设与环境影响》中关于钻井废气污染物排放系数，每燃烧1t柴油会产生SO2的量约为4kg，产生NOx的量约为2.83kg，产生烟尘的量约为11kg，则本项目SO2的排放量为0.0028t、排放速率为0.14kg/h，NOx的排放量0.0002t、排放速率为0.01kg/h，烟尘的排放量为0.0077t、排放速率为0.385kg/h。
本项目钻井施工工期短，施工场地周边地势开阔，有利于污染物及时扩散，因此项目施工从影响时间、范围和程度来看，柴油机产生的烟气对周围大气环境的影响可接受。
⑤电焊机焊接烟尘
本项目配备3台ZX7-400型电焊机，用于设备维修和注浆管路连接。焊接过程为间歇性作业，产生少量含氧化铁、氧化锰等金属氧化物的焊接烟尘（颗粒物）。由于焊接作业点位分散、单次焊接时间短，且施工场地开阔、通风良好，焊接烟尘经自然扩散后浓度极低。要求焊接作业人员佩戴防护面罩，焊接区域远离居民点，严禁在密闭空间内焊接，焊接烟尘对周围环境空气影响极小。
3、噪声污染环境影响分析
本项目主要噪声源来自于机械设备运行时产生，本项目噪声预测结果如下：
根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据业主提供资料，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。
①点声源预测模式
LA(r)=LWA–20lg(r/r0)
式中：LA(r)——距噪声源r处的声级（dB(A)）；
LWA——点声源的A声级（dB(A)）；
r——预测点与声源之间的距离（m）；
r0 ——参考处与声源之间的距离（m）；
②多声源叠加模式中：
[image: ]
L0——叠加后总声压级，dB(A)；
n——声源级数；
Li——各声源对某点的声压值，dB(A)。
③预测结果分析
a、单台施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级预测结果见下表。
表4-3  工程各类噪声源不同距离处噪声值单位：dB（A）
	声级
	测点距声源距离（m）
	达标距离(m)

	噪声源
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	80
	100
	200
	300
	500
	昼间
	夜间

	钻塔（施工期）
	95
	81.0
	75.0
	69.0
	65.5
	63.0
	61.0
	56.9
	55.0
	49.0
	45.5
	18
	100

	钻机TSJ-2000
	85
	71.0
	65.0
	59.0
	55.5
	53.0
	51.0
	46.9
	45.0
	39.0
	35.5
	6
	32

	泥浆泵3NB-350
	85
	71.0
	65.0
	59.0
	55.5
	53.0
	51.0
	46.9
	45.0
	39.0
	35.5
	6
	32

	柴油机（备用）
	95
	81.0
	75.0
	69.0
	65.5
	63.0
	61.0
	56.9
	55.0
	49.0
	45.5
	18
	100

	电动机YJ240AX1
	80
	66.0
	60.0
	54.0
	50.5
	48.0
	46.0
	41.9
	40.0
	34.0
	30.5
	3
	18

	随钻测斜仪
	70
	56.0
	50.0
	44.0
	40.5
	38.0
	36.0
	31.9
	30.0
	24.0
	20.5
	1
	6

	注浆泵F300
	90
	76.0
	70.0
	64.0
	60.5
	58.0
	56.0
	51.9
	50.0
	44.0
	40.5
	10
	56

	注浆泵F130
	88
	74.0
	68.0
	62.0
	58.5
	56.0
	54.0
	49.9
	48.0
	42.0
	38.5
	8
	45

	注浆泵390
	85
	71.0
	65.0
	59.0
	55.5
	53.0
	51.0
	46.9
	45.0
	39.0
	35.5
	6
	32

	空压机5m³
	90
	76.0
	70.0
	64.0
	60.5
	58.0
	56.0
	51.9
	50.0
	44.0
	40.5
	10
	56

	螺旋输送机
	75
	61.0
	55.0
	49.0
	45.5
	43.0
	41.0
	36.9
	35.0
	29.0
	25.5
	2
	10

	潜水泵
	80
	66.0
	60.0
	54.0
	50.5
	48.0
	46.0
	41.9
	40.0
	34.0
	30.5
	3
	18

	除尘风机MC-3
	85
	71.0
	65.0
	59.0
	55.5
	53.0
	51.0
	46.9
	45.0
	39.0
	35.5
	6
	32

	全自动洗车
	75
	61.0
	55.0
	49.0
	45.5
	43.0
	41.0
	36.9
	35.0
	29.0
	25.5
	2
	10

	变压器
	65
	51.0
	45.0
	39.0
	35.5
	33.0
	31.0
	26.9
	25.0
	19.0
	15.5
	1
	3

	运输车/散料罐车
	85
	71.0
	65.0
	59.0
	55.5
	53.0
	51.0
	46.9
	45.0
	39.0
	35.5
	6
	32

	振动筛
	85
	64.0
	55.0
	49.6
	45.7
	43.6
	41.5
	36.3
	35.2
	29.8
	25.8
	6
	10


表4-4  多声源叠加后的声级及达标距离
	叠加工况
	叠加源强dB(A)
	30m
	50m
	100m
	200m
	昼间达标（70dB(A)）
	夜间达标（55dB(A)）

	单套钻探机组（钻塔+钻机+泥浆泵+电动机）
	95.9
	66.4
	61.9
	55.9
	49.9
	20m
	111m

	3套钻机组同时作业
	100.7
	71.2
	66.7
	60.7
	54.7
	34m
	193m

	注浆站设备群全部同时运行
	99.8
	70.3
	65.8
	59.8
	53.8
	31m
	174m


根据表3-5声环境保护目标一览表，本项目声环境保护目标包括居民点A、居民点B、宋郢孜、大庄村等居民区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。各声环境保护目标与井场最近距离及影响分析如下：
表4-5  各声环境保护目标与井场最近距离及影响分析标距离
	序号
	所属井场
	保护目标
	规模
	方位
	最近距离(m)
	昼间影响分析
	夜间影响分析

	1
	钻孔1
	居民点A
	约1户，4人
	SW
	162
	达标
	超标（3套钻机夜间达标距离 193m）

	2
	钻孔2
	居民点A
	约1户，4人
	SW
	252
	达标
	达标（单套钻机夜间达标111m，但3套钻机193m，252m达标）

	3
	钻孔3
	居民点A
	约1户，4人
	SE
	251
	达标
	达标

	4
	钻孔4
	居民点A
	约1户，4人
	SE
	276
	达标
	达标

	5
	钻孔5
	居民点A
	约1户，4人
	SE
	291
	达标
	达标

	6
	钻孔6
	居民点A
	约1户，4人
	SE
	349
	达标
	达标

	7
	钻孔7
	居民点A
	约1户，4人
	SE
	382
	达标
	达标

	8
	钻孔8
	宋郢孜
	约160户，550人
	SW
	372
	达标
	达标

	9
	钻孔9
	宋郢孜
	约160户，550人
	SW
	402
	达标
	达标

	10
	钻孔10
	居民点B
	约3户，12人
	SE
	145.4
	达标
	超标（3套钻机夜间达标距离193m）

	11
	钻孔11
	宋郢孜
	约160户，550人
	SE
	394
	达标
	达标

	12
	注浆站
	大庄村
	约890户，2860人
	SW
	450
	达标
	达标


由表可知：
昼间：各声环境保护目标距井场最近距离为145.4～458m，均大于3套钻机组昼间达标距离34m和注浆站设备群昼间达标距离31m，因此昼间各敏感点噪声均可达标。
夜间：钻孔1（居民点A，162m）和钻孔10（居民点B，145.4m）距离井场较近，小于3套钻机组夜间达标距离193m，夜间噪声可能超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（50 dB(A)）。其余敏感点距离均大于193m，夜间可达标。
综上可知，本项目施工期噪声源较多，单台设备噪声源强65～95 dB(A)，多声源叠加后噪声影响范围较大。昼间各声环境保护目标均可达标；夜间钻孔1（居民点A，162m）和钻孔10（居民点B，145.4m）距离较近，可能超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，需采取隔声屏障、禁止夜间高噪声作业等措施。在严格落实上述措施后，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，对周边居民点的影响可控制在可接受范围内。
（3）噪声污染防治措施
本次评价要求建设单位施工期间应落实以下噪声污染防治措施，尽量降低施工噪声对周边环境的影响，具体措施如下：
①合理确定施工场界：划定施工场界时，应在满足施工要求的前提下，尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与场界保持较远的距离，以减少施工噪声的影响。
②尽量采用低噪声机械，减小噪声对周边环境的影响。本项目注浆施工设备均在注浆站内，位于室内，泥浆泵等设备设置隔声罩，通过这些措施后可减少项目施工对周边环境噪声的影响。
③高噪声设备定期维修、养护，减少机械设备由于松动部件的振动等而增加其工作时的声级；对闲置不用的设备及时关闭。
④按规定操作机械设备，在施工过程中减少碰撞噪声，在支架拆卸等过程中减少碰撞噪声，减轻人为噪声对声环境的影响；施工单位应合理安排施工时间，避免高噪声施工机械在同一区域内使用。采用声屏障措施：建设单位应尽量在施工场地周围特别是临时施工场地距离居民区较近一侧设置临时隔音围挡，最大程度的减少对各敏感点的不利影响；
⑤降低车辆交通噪声：运输车辆应选择周边敏感场所少的运输路线，尽量远离集中居民区，运输活动应尽量安排在白天进行，施工期应加强管理，杜绝超载、超速，在途经环境敏感区域时，应减速慢行，禁止鸣笛，降低车辆交通噪声。
⑥施工期在落实以上防治措施后，施工噪声对周边环境的影响将得到有效低。施工噪声影响是暂时的，随施工结束而消失，不会造成长期环境影响。因此，本项目噪声污染环境影响可接受。
4、施工固体废物环境影响分析
本项目产生的固体废物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。
（1）一般固废：
一般固废主要为废钻井泥浆、钻井岩屑和废包装材料。
1 废钻井泥浆
废钻井泥浆主要来源于被更换的不适于钻井工程和地质要求的钻井泥浆，因部分性能不合格而被排放的钻井泥浆以及钻井工程结束后多余的钻井泥浆。项目钻井泥浆为水基泥浆。根据项目建设单位提供的数据，本项目废泥浆产生量约为0.25m³/m进尺，本项目11个钻孔总钻孔量约为3200m，按照泥浆密度1.8g/cm³计算，本项目11处钻孔共产生废泥浆量为1440t/a。施工过程中的钻井泥浆采用机械净化(固控系统)后循环使用，当泥浆不能满足回用要求后，废泥浆排入泥浆池内暂存，定期由第三方公司回收再利用。
②钻井岩屑
钻井岩屑是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，并通过钻井泥浆带出至地面，主要成分为岩石、土壤及钻井泥浆，其产生量与井眼长度、平均井径有关。
根据项目建设单位提供的数据，本项目11处钻孔岩屑产生量为250m³，按照密度2.7t/m3计算，钻孔钻井岩屑产生量为675t，产生的废屑暂存于固废池。由于本项目使用水基泥浆钻，该阶段产生的岩屑未被列入《国家危险废物名录》（2025年版）中规定的危险废物。收集后定期交由第三方公司综合利用。
③废包装材料
本项目在钻井过程中会使用一定量的原辅材料，根据企业提供资料，废包装袋产生量约为0.8t，集中收集后外售处理。
④废焊条及焊渣
电焊机作业过程中产生少量废焊条头及焊渣，产生量约0.05t/a。废焊条和焊渣属于一般工业固体废物，集中收集后交由物资回收公司进行综合利用，严禁随意丢弃。
（2）危险废物：
危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套。
1 废润滑油
钻井期间，机械设备运行及维护过程中会产生废润滑油，产生量为0.2t，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知废润滑油属于危险废物，废物类别编号为HW08，危废代码为900-214-08，集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。
2 废润滑油桶
润滑油使用量为0.6t/a，每桶重200kg，每年大约产生3个润滑油桶。由于每个润滑油空桶重0.01t，故废润滑油桶产生量为0.03t，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知废润滑油桶属于危险废物，废物类别编号为HW49，危废代码为900-041-49，集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。
3 分类后的废含油抹布和废含油手套
钻井期间，机械设备运转及维护过程中会产生分类后的废含油抹布和废含油手套，根据企业提供资料，分类后的废含油抹布和废含油手套产生量约为0.04t。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，集中收集暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。
（3）生活垃圾：
本项目劳动定员20人，施工现场不设施工营地，生活垃圾按0.5kg/人 d计算，则生活垃圾的产生量为10.0kg/d（3.65t，施工期365天计算）。产生的生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，由环卫部门清运。
本项目固体废物产生情况见下表。
表4-6  固体废物汇总表
	序号
	类别
	产生量（t）
	形态
	主要成分
	性质
	处理方式

	1
	废泥浆
	1440
	液态
	泥浆
	一般固废
	废泥浆暂存于泥浆池中，施工完成后交第三方公司综合利用。

	2
	钻井岩屑
	675
	固态
	岩屑
	
	岩屑暂存于场岩屑房中定期交第三方公司综合利用。

	3
	废包装材料
	0.8
	固态
	包装材料
	
	废包装材料集中收集于一般工业固体废物暂存间，定期外售处置

	4
	废焊条及焊渣
	0.05
	固态
	金属及焊药
	
	废焊条及焊渣集中收集后交由物资回收公司综合利用

	4
	废润滑油
	0.2
	液态
	润滑油
	危险废物
	废机油暂存于施工场地设置的危险废物暂存间，统一收集后定期交由有资质单位处理。

	5
	废润滑油桶
	0.03
	固态
	包装桶
	
	

	6
	分类后的废含油抹布和废含油手套
	0.04
	固态
	含油抹布和手套
	
	

	7
	生活垃圾
	3.65
	固态
	/
	/
	环卫部门清运。


表4-7  项目危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	废物类别
	废物
代码
	产生量（t）
	贮存场所（设施）名称
	贮存能力（t/a）
	贮存周期
	污染防治措施

	1
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	0.2
	危险废物暂存间
	1
	12个月
	定期交由有资质单位处置

	2
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	0.03
	
	0.55
	12个月
	

	3
	分类后的废含油抹布和废含油手套
	HW08
	900-041-049
	0.04
	
	0.2
	12个月
	


固废环境保护措施
贮存场所（设施）污染防治设施：
所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。贮存场所严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。
1 一般固废暂存场所
一般工业固体废物暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置，一般工业固体废物不得露天堆放，应做好放风、防雨、防晒设施，防外水入侵要求。本项目要求井场内建设1处一般固废堆放场所。
2 危险废物暂存场所
本项目在注浆站建设1座危废库，井场产生的危险废物经密闭规范输送至危废库内规范存储。库房内部各类危废划区堆放；同时应建有堵截泄漏的裙脚；地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；
各类危废干湿分区，不同化学属性的固废间采用实体墙隔离，不同种类危废存放区域贴/挂标示标牌；
干区进行地面硬化；湿区地面进行防腐、防渗处理，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s；
暂存区外围周边贴挂明显的标示标牌，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息；
合理选择危废包装物。危废贮存容器、材质满足相应的强度要求，日常确保完好无损；容器材质和衬里与危险废物相容；盛装液体废物的桶开孔直径应不超过70mm，并有放气孔。
③运输过程污染防治措施
项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。
④日常管理要求
项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与处置单位签订委托处理合同，报生态环境主管部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。
a、履行申报登记制度；
b、建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别；
c、委托处置应执行报批和转移联单等制度；
d、定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换；
e、直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作；
f、固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存(处置)场所应在醒目处设置标志牌；
g、危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理；
5、土壤环境影响分析
①污染类型
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，土壤环境影响划分为污染影响型和生态影响型，本项目属于生态影响型建设项目。
②行业分类
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别分类表，结合建设项目行业特征、工艺特点或规模大小，将建设项目分为I、II、III、IV类四类，I、II、III类建设项目的土壤环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展土壤环境影响评价。本项目为本项目为陆地矿产资源地质勘察，属于土壤环境影响评价类别“其他行业”，属于IV类项目，因此本项目不开展土壤环境影响评价，只进行简单分析。
正常工况下，钻井工程对土壤无影响，事故工程下，钻井过程对土壤可能产生不利影响的途径主要有以下几个方面：
①大气沉降影响分析
建设项目仅施工期有少量废气产生，且施工时间短，大气污染物中不含重金属及粉尘。因此，本次评价不考虑大气沉降对土壤的影响。
②入渗影响分析
本项目属于钻井期短期影响，项目产生的固体废物均外运处置，不长期储存，钻井污染物渗透进入土壤环境的量很小，通过采取的源头控制和分区防渗措施，进一步有效减少污染物的渗透。固体废物渗透进入井场及周边土壤的量很少，渗入点分散、量小，不会对土壤环境产生明显不利影响，不会造成评价范围及周边土壤环境质量超标。
③地面漫流影响分析
项目区初期雨水收集回用情况，经沉淀处理后全部回用于生产，不排放。雨水收集为利用场地周边水沟改造为初期雨水收集池，完成收集项目区初期雨水要求。项目区初期雨水经收集沉淀后全部回用于注浆工序。不对外环境排放。
6、地下水环境影响分析
钻井工程在井场内实施，井身有套管保护，故井筒不易发生泄露事故。对地下水环境可能造成影响的污染源主要是场地内暂存的钻井工程废水、废泥浆等的渗滤液以及钻井泥浆连续混配过程中的跑、冒、滴、漏，开井返排阶段返排废水收集贮存的跑、冒、滴、漏污染地下水环境。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。防渗分区的划分依据防污性能、污染控制难易程度和污染物类型三项因素。
本项目地下水及土壤污染防治坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则。具体划分区域如下：
重点防渗区：危废库
一般防渗区：钻井井口区域、泥浆池、材料堆放区及泥浆循环系统等进行一般防渗区域。
简单防渗区：除一般防渗区以外的其他区域。
防渗技术要求如下：
重点防渗区：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
一般防渗区：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。
简单防渗区：一般地面硬化。
项目在钻井施工过程中孔内泥浆护壁，内外压差平衡，地表下入套管。一般不会出现地下水涌水现象；钻进过程中采用泥浆钻进，比重为1.4左右，超过水的比重，不存在井下涌水，对供水含水层无影响。注：当钻探地层过程中，若出现地下水涌水现象，施工方将立即启动应急预案。首先采取提高泥浆比重（压井）等措施平衡地层压力；若涌水仍无法控制，将采用专业注浆设备，向孔内注入符合环保标准的水泥浆（或专用封堵材料）进行封堵，确保不造成地下水串层污染及水资源浪费。
7、水土流失影响分析
（1）水土流失
施工期间，土石方的搬运工程量较大，可能造成的水土流失量也较大。因此，工程施工期是本工程水土流失最严重的时期，也是本工程水土流失的防治重点。而在工程运行期间，只要处理好弃土场各项水土保持措施充分发挥作用，就不会产生大的水土流失。
①施工中开挖土方及时去清运，并按要求碾压密实以缩短堆置时间，如不能马上进行回填的，需堆置在堤防建设范围或堤防管理带范围内，以缩短土方的二次搬运距离，并做好临时防护措施和排水措施，使施工期间的水土流失降低到最低限度。
②本工程开挖土方直接用于堤身回填，边开挖边回填。雨季施工时，雨水的冲刷，容易产生水土流失。
③表土剥离后集中堆存于场地一角，为防治堆放期表土产生水土流失，影响土壤肥力，表土堆放场地周围设置袋装土临时拦挡；其次，为减小降雨对表土的冲刷作用，减少表土流失量，在表土堆积过程中应尽量压实，并在表面覆盖土工布，堆存时间较长时播撒草籽；再次，应在其临时表土堆放周边修建临时排水沟，以阻挡周边雨水；最后，在施工后期，拆除编织土袋尽快将表土用于覆土，尽可能减少堆放时间。同时本项目已编制完成复垦方案并取得批复，施工结束后按照复垦方案对临时占地及时进行复垦，恢复原有生态环境功能。采取以上措施可以最大程度减轻水土流失的影响。
④施工设计：为减少水土流失，保护土壤、植被，美化环境，防止水土流失，须进行必要的绿化。主体工程结束后，堤防斜坡植草，以达到固士、保水的目的，防止水土流失。
8、环境风险分析
环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
①评价依据
a、环境风险调查
拟建项目使用的原辅材料主要为水泥、润滑油、钻井液；涉及的固体废物有废钻井泥浆、钻井岩屑、废包装材料、废润滑油、废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套和生活垃圾。
根据《危险化学品名录》《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界值，本项目废润滑油为突发环境事件危险物质。主要危险物质数量及分布情况详见下表。
表4-8  项目危险物质数量及分布情况一览表
	序号
	风险物质
	储存位置
	主要成分
	厂区最大存在量（t）
	临界量（t）
	Q值

	1
	润滑油
	材料房
	润滑油
	0.80
	2500
	0.00032

	2
	废润滑油
	危废库
	废润滑油
	0.50
	2500
	0.00020

	3
	柴油
	应急柴油机
	柴油（3台柴油机内部在线量）
	2.5
	2500
	0.00100

	合计
	0.00152


b、环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；
Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1， Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据以上分析，本项目Q值为0.00152，小于1，故环境风险潜势为Ⅰ。
c、评价等级
由上表可知，拟建项目Q值小于1，其项目环境风险潜势为I级，依据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）中的要求，本项目仅展开简单分析。
表4-9  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a：是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。


3 环境风险识别及分析
根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括生产设施风险识别以及生产过程中物质风险识别。拟建项目施工期环境风险识别结果见下表。
表4-10  环境风险识别一览表
	系统名称
	危险单元
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	储运
设施
	危险废物暂存间
	废润滑油
	盛装容器破损导致泄漏
	存装废润滑油的装置破损导致泄漏液体或火灾事故产生的废气对环境空气产生不利影响
	下风向居民点、区域土壤、地下水

	
	仓库
	润滑油
	盛装容器破损导致泄漏
	存装润滑油的装置破损导致泄漏液体或火灾事故产生的废气对环境空气产生不利影响
	下风向居民点、区域土壤、地下水

	备用柴油机
	柴油机内在线量
	柴油
	盛装容器破损导致泄漏
	存装润滑油的装置破损导致泄漏液体或火灾事故产生的废气对环境空气产生不利影响
	下风向居民点、区域土壤、地下水


③环境风险识防范措施及应急要求
a.贮运工程风险防范措施：原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内；远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放；搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求，严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。
b.在危废库设置环形收集沟，并进行地面防渗；危废库内液体物质发生泄露沟，引流入环形沟收集。桶装废润滑油单层码放，禁止多层堆叠。危险废物暂存间地面、裙角等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设，并设置导流沟和集液池。危险废物暂存间安排专人管理，并记录台账。加强危废的转运管理，避免转移过程出现倾倒。
c.机油、废机油的贮存场所应具备防渗、防火、防雨等条件，桶装机油可放置在防渗托盘上；
d.危废库需配备黄沙盒、应急桶等，用于泄漏的液态物质的应急暂存。

	运营期生态环境影响分析
	本项目施工期结束后，将拆除施工现场其它建筑物后并恢复施工占地土地利用类型。因此，本项目的生态环境的影响主要表现在施工期，不涉及运营期生态环境影响。

	选址选线环境合理性分析
	本项目选址位于安徽省淮南市凤台县新集镇王集村，安徽省淮南市新集一矿3608(6)采区东翼，项目临时用地系租用所在村镇耕地和建设用地作为本项目的临时建设用地，占地类型为农用地和建设用地。因煤层所在位置及地质条件特殊性，本项目无法避开永久基本农田，临时占用永久基本农田约0.0845公顷。项目区现状种植当季农作物。
经现场勘查，本项目施工范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。不在《安徽省生态功能区划》禁止开发区、重点保护区范围内，生态环境总体不敏感。
本项目施工过程中产生少量废气、噪声及固体废物，均采取了有效可行的污染防治措施，项目施工对周边环境影响很小，项目建设不会改变区域环境功能，勘查活动不会对地下水含水层、水质、水位产生影响，对周边居民的影响小，环境影响可接受，因此本项目从环境保护角度分析项目选址是合理可行的。











五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、大气污染物防治措施
项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘、施工机械的尾气和运输车辆产生的尾气。这些废气的影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限，随着施工期的结束而逐渐消失。
施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。对于施工场地的扬尘治理，还要做到“六个百分百”措施：
①现场封闭管理百分之百施工现场硬质围挡应连续设置，围挡不低于2.5m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。
②场区道路硬化百分之百
主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。
③渣土物料蓬盖百分之百
施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。
④洒水清扫保洁百分之百
施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围档、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。
⑤物料密闭运输百分之百易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。
要加强现场管理，做好文明标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围挡和硬化道路，以及车辆出场冲洗等措施，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。其次，在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。
为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，项目施工区需做到地面硬化，以减少表土的裸露，项目区不得在施工区域内搅拌、调配混凝土。结合《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》中相关要求，项目施工期扬尘污染防治措施见下表。
表5-1  施工期废气污染防治措施
	依据
	施工期扬尘污染防治措施

	《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》
	施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。
施工现场出入口道路实施地面硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。
施工现场内道路、加工区实施地面硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。
施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。
渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。清运过程中对出施工区路面采取清扫+罐车冲洗措施，保持路面洁净减少扬尘产生。外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。
施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。施工几近结束后，拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。
根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。
施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。


同时环评建议通过如下措施降低施工期对大气环境的影响：
（1）洒水抑尘
扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数施工场地均采用洒水来进行抑尘。下表为施工场地洒水抑尘试验结果。经试验表明：每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围，因此本工程可通过该方式来减缓施工扬尘。
（2）限制车速
在同样的路面条件下，车速越慢，扬尘量越小。因此应设置限速标志，施工车辆及过境车辆均应限速行驶，以减少施工场地扬尘。建议行驶车速不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。
（3）保持施工场地路面清洁和设置运输车辆过水池
为了减少施工扬尘，应采取及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，另外可设置过水池，运输车辆进出施工场地前先经过水池润湿车轮，以进一步降低扬尘污染。
（4）避免大风天气作业
应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的扬尘。
（5）物料运输过程中污染防治措施
建设施工期建筑材料运进及建筑垃圾运出时应注意控制好装载量，防止物料洒落。此外运输车辆车厢必须加盖篷布，同时控制车速，防止运输过程中出现风动起尘；车辆在出场前应针对车轮等部位进行清洁，尽量减少将泥土带出施工场地。
（6）其他措施
选用合格的施工车辆，禁止使用淘汰、报废车辆进行施工。施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，主体工程建设应设置防尘纱网，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。
通过以上措施，可在一定程度上减少扬尘的产生，从而减少对大气环境的影响。
2、水污染物防治措施
本项目废水污染物主要包括钻井工艺废水以及生活污水。
（1）钻井废液
钻井液通过泥浆泵以泥浆池为介质循环使用，施工过程中的钻井泥浆采用机械净化(固控系统)后循环使用，当泥浆不能满足回用要求后，废泥浆暂存于泥浆池中，定期交第三方公司综合利用。
为了加强项目钻井液储存的管理，环评要求建设单位做好以下几点：
①井场应实施清污分流，清污分流管道应完善畅通，并确保钻井液全部进入沉淀池处理后进入泥浆干化池储存。
②不得乱排乱放废水。
③现场人员应定期对泥浆干化池渗漏情况进行巡检，发现异常情况立即汇报和整改，并做好记录。
（2）车辆冲洗废水
井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
（2）生活污水
生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。
3、噪声防治措施
为减轻项目施工对周边环境的影响，评价提出如下措施加以控制：
（1）施工中应尽量选用低噪声施工机械，如以液压机械代替燃油机械，并保持其良好的运行状态，尽量避免多台设备同时运转，以减少噪声对敏感点的叠加影响。
（2）合理布局，降低噪声影响：将发电机、泥浆泵等高噪声设备布设在场地内尽量远离周边居民点的一侧。优先将高噪声设备置于专用的发电机房、钻井房或隔声集装箱内，利用实体建筑进行隔声；在场地边界或靠近居民点一侧设置临时隔声屏障（隔声围挡），通过增加几何衰减距离和屏障阻隔，有效降低高噪声设备对周边声环境敏感点的影响范围。
（3）在钻井设备选型时选取高效低噪声设备，设备基础采用减振阻尼材料敷设。
（4）高噪声设备加装消声设施并置于室内且内衬吸声材料，如在施工机械的排气筒上加装消声器，并置于机房内且内衬吸声材料，安装减振基座；钻机置于钻井房内且内衬吸声材料，安装减振基座。
（5）施工过程中若实际施工噪声较大，造成扰民现象，可对井口外受噪声超标影响的居民协商采取临时租用或通过采用安装隔声屏、隔声墙、隔声窗等措施减小噪声影响，同时，建设单位应在开钻前与当地村委会、居民提前沟通，做好宣传、解释及安抚工作，以取得农户谅解，避免环保纠纷和投诉。
（6）对施工车辆的运行线路，应尽量避开噪声敏感区域。
（7）物料进场选择在白天，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，做到文明施工。
（8）加强施工人员环评及降噪操作培训，明确管控责任，落实日常巡查，防范噪声超标风险；建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向工程所在地生态环境行政主管部门申报，经生态环境部门审查批准后方可开工。生态环境部门加强管理监督，采取抽查方式监测其场界噪声。限制其施工时间及高噪声施工机械，把施工噪声控制在允许范围之内。
经采取上述污染防治措施后，施工噪声不会对周围环境造成的大的不利影响。
4、固体污染物防治措施
本项目产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。
一般固废主要为钻井废液、钻井岩屑、废焊条及焊渣和废包装材料。生活垃圾主要来自员工办公。危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶、废含油抹布和废含油手套。
废泥浆暂存于泥浆池中，规范存储，禁止随意丢弃，定期交第三方公司综合利用。岩屑暂存于场地岩屑房中定期交第三方公司综合利用。废焊条及焊渣集中收集后交由物资回收公司综合利用。废包装袋拆包后即外售给综合利用人员，施工场地不存储。生活垃圾依托附近居民垃圾桶统一收集后，由环卫部门清运。
项目施工过程中应加强废弃泥浆的管理，严禁随意丢弃和排放，避免对周边环境造成污染。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，暂存于勘查区危废暂存间内，完钻后交由有资质单位处理；废含油抹布和废含油手套属于危险废物，暂存于井场危废暂存间内，交有资质单位处置。清场阶段废防渗材料交有资质单位处置。
综上所述，项目固废均得到合理处置，不会产生二次污染，对周边环境的影响较小。
项目危险废物管理要求：
项目对废润滑油的收集、贮存和运输应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）等相关要求，本次评价提出相关管理措施如下：
（1）收集
①采用专用容器进行收集，严格按照相关规定在产生源收集，并保证收集所用的废润滑油桶完好无损，无腐蚀、损毁或其他导致其使用能效减弱的缺陷，设置警示标识，并及时安全转运或处理处置。
②场内应设置应急接收装置和相应防渗（漏）措施，若发生泄漏，应及时收集，并清理现场。
③禁止将一般固废、生活垃圾等混入危险废物收集设施内。
（2）暂存 
施工场地内建设危废库，用于暂存废润滑油和废润滑油桶，危废暂存间的设置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的环保要求。
①危废暂存间选址、设计、标识、运行、安全防护和关闭等措施应按照《危险废物贮存控制标准》的相关要求进行，危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，应设计堵截泄漏的裙脚、地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，采用的防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。
②危废暂存间内的危险废物需做到及时外运妥善处置，确保场内有足够接纳能力，避免场内危险废物暂存容量超过负荷导致收贮不合理，造成危废泄漏。
③危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志。
④危险废物暂存设施要进行防风、防雨、防晒、防流失。
表5-2  项目厂区污染防治措施一览表
	序号
	装置、单元名称
	防渗区域及部位
	类别
	防渗技术要求
	具体措施

	1
	危废库
	危废库地面，墙裙
	重点防渗
	危废间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求
	采用至少2mm厚的HDPE膜（K≤10-10cm/s）+环氧树脂防腐层，并设置专用防腐防渗拖盘，拖盘容量满足泄露物盛装要求，保证泄露液体全部收集

	3
	钻井井口区域、泥浆池、沉淀池、材料堆放区及泥浆循环系统等进行一般防渗区域。
	化粪池池底、池边、钻井井口区域、泥浆池、沉淀池、材料堆放区及泥浆循环系统等进行一般防渗区域地面
	一般防渗
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K＜10-7cm/s；或参照GB16889执行
	25cm厚P6（K≤0.419×10-8cm/s）等级抗渗混凝土


（3）转运
①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617及JT618执行，危险废物须用危险货物专用车辆进行运输，并按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志。
②危险废物在转移、运输前，运输单位要制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案。
③转移、运输时应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写危险废物转移联单；如实记录转移起始位置、数量、车辆车牌号、经办人员等信息。
④危险货物运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。
⑤危险废物运输路线应避开饮用水源保护区、生态红线区、自然保护区、人口密城镇等特殊环境敏感区。
5、环境风险防范措施
尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最低程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本评价根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施：
（1）火灾事故的风险防范措施
①在储存场所附近配有足量的灭火器材，以便处理初期火灾；
②定期或不定期对消防设备进行检查，及时发现及时采取更换或维修；
③定期或不定期对线路等进行检修，避免因线路老化造成短路而引起火灾的发生。
（2）泥浆水泄漏或外溢风险防范措施
1）泥浆水泄漏防范措施
①泥浆干化池体所在平台选址应避开不良地质或地质松散的地段，选择地质结构稳定的地方，并做好地面防渗工作。
②按相关要求规定对泥浆池等池体进行防渗处理，在泥浆泵、固控系统周边设备区围堰；在设备区至泥浆池设置导流沟。
③加强员工操作，规范管理。
2）泥浆水外溢防范措施
①对泥浆池等池体定期检查、巡视，避免池体储存量过大，保持池体留有一定的富余容量，减少池体储存量，降低废水外溢风险，特别在降雨来临之前要做好遮雨措施，防止废水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水。
②井场采用清污分流系统，并定期进行维护，在暴雨季节，加强巡查，降低废水外溢的环境风险。
（3）危险废物的储存要求和防范措施
由于本项目在生产过程中主要产生的废润滑油属于危险物品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本评价对上述危险物品提出如下规范或要求：
①上述危险物品的贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等。
②存放各种危险物品时，要求做到稳固整齐，便于搬运，不至于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。
5、 地下水、土壤环境影响及防治措施
本项目对地下水可能造成影响主要在钻井环节。钻孔穿过的地层可能引起各含水层越流补给，使地下水赋存条件发生变化，特别是通过径流使具有水利联系的含水水质受到污染；泥浆池渗漏可能对地下水造成污染。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。防渗分区的划分依据包括天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物类型三项因素。本项目地下水及土壤污染防治坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则。
项目地下水保护目标含水层是新生界含水层，本工程施工钻井过程中采取水泥固井，从而减少地下水涌出，同时井筒口径较小，不改变地下水流向，泥浆从钻孔直接回收至沉淀、脱水系统，实现了地面泥浆循环不落地，因此本项目施工期间对新生界含水层及周边区域土壤环境影响较小，同时本项目也不涉及地表塌陷等地表形态变化。
本项目采用泥浆循环系统，泥浆从钻孔直接回收至固控系统，然后通过泥浆泵再次注入孔内，实现了地面泥浆循环不落地。
（1）钻井过程对地下水的影响
由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，固井过程中固井液的漏失对地下水也有一定的影响。
由于本项目钻井段的地层岩性以砂岩为主，地层孔隙度小，渗透率极低，泥浆漏失的几率很小。此外，本项目导管段钻井阶段利用清水泥浆钻井，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水；每开钻井结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间，也可降低污染物进入地层的风险；在钻井过程中对泥浆进行实时监测，一旦有漏失发生，立即采取堵漏措施。因此，本项目钻井过程对地下水环境的影响较小。
（2）井场污染物入渗对地下水的影响
井场污染物收集、存储措施不到位，容易造成地表污染物入渗，对浅层地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有：基础防渗措施不到位，运行中出现渗漏；井口作业区、泥浆循环系统区散落的泥浆、废水渗入地下。
（3）地下水串层影响
在自然状态下，由于存在隔水层，浅层水与深层水很难相互沟通混合。如果隔水层被人为破坏形成孔洞，浅层污染水就会下渗污染深层水，造成地下水串层污染。因此工程施工时必须做好防治地下水串层的措施，项目钻至隔水层，采用速凝水泥迅速封堵隔水层孔洞，防止地下水串层污染。
（4）地下水污染防治措施
①表层固井要求：表层固井必须封固含水层。
②固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开气层时安全钻井的需要，在进入气层前必须按工程设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用
③生产套管固井后钻水泥塞要求：钻完全井水泥塞后，必须大排量循环冲洗干净胶皮及铝片。
④其他要求：
a. 钻井中遇到潜水层，下套管时应注水泥封固，防止地下水层被地层其它流体或钻井泥浆污染；
b. 钻井过程采取平衡钻进，避免因压力挤动和开泵过猛使泥浆憋入地层；
c. 井场储备足够的封堵剂，钻井过程中应密切注意钻井液的漏失情况，一旦出现漏失，应立即采取堵漏措施，防止钻井液的漏失污染地下水；堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害、环境污染轻的种类，建议使用水泥堵漏。
⑤防渗措施
为进一步减少工程建设对地下水环境的影响，环评建议对井场各区域切实做好防渗措施，项目分区防渗图见附图。
a.防渗措施：泥浆池均应置于防雨棚内，底部压实后铺设 2mm 厚高密度聚乙烯膜，防渗等效厚度≥1.5m，可有效防止污染物入渗。
b.防渗措施：池底及四周铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于 300mm；池底填筑一定厚度的土壤后压实。
c.循环系统防渗措施：采用密闭循环池，设备底部铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于 300mm。
采取以上防治措施后，本项目对地下水环境影响较小。
（5）土壤污染防治措施：
①危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
②钻井井口区域、泥浆池等区域按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行防渗措施，渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不宜小于75cm。
采取以上措施后，本项目对地下水、土壤环境的影响较小。
钻井工程地下水及土壤污染防治措施
7、生态保护防治措施
（1）土地利用现有格局的保护和恢复措施
①施工占地合理规划，尽量控制工程施工活动范围，减少对周边占地的影响。
②按设计标准规定，严格控制施工作业面积，不得超过作业标准规定，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。
③井场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路场地以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。
④项目施工过程中涉及挖方量大的项目应加快施工进度，缩短施工时间，对产生的挖方及时进行平整处理。此外，施工时应避免在雨天、大风等天气条件不利情况下施工，做到水土流失最小化，如遇特殊天气施工，应用施工布料对现挖松散临时土方进行临时遮掩，保证有效控制水土流失。
⑤施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对占地范围的土壤开挖应做分区堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。
（2）水土流失防治措施
①尽量避开雨季施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。
②划定施工作业范围线，不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。
③施工单位开工前，应先剥离占地范围内表层土，井场范围内表层土堆置于表层土堆放区内，首先，在其四周用3m高的草袋防护，编织袋所装可直接采用剥离表土；其次，为减小降雨对表土的冲刷作用，减少表土流失量，在表土堆积过程中应尽量压实，并在表面覆盖土工布；再次，应在其临时表土堆放周边修建临时排水沟，以阻挡周边雨水，排水沟断面根据当地暴雨特征值与汇流面积计算后选用底宽0.3m、口宽0.9m、深0.3m的梯形断面，防止地表径流对其产生的影响；最后，在施工后期，拆除编织土袋尽快将表土用于覆土，尽可能减少堆放时间。
堆放方式为：先用编织土袋装收集表土在堆放地四周码砌临时挡墙，挡墙采用梯形断面；向表土临时堆放场内堆放收集表土，平均高度3.0m左右，堆放过程中应采用逐层堆放的方式进行，减少堆放物的松散性，有效控制水土流失。在堆场周围设置临时排水沟。
另外，在表土剥离和堆放过程中还应注意以下几点要求：表土剥离收集过程中应注意对树根、灌木、草皮的清理，避免与表土混合，影响表土堆放的稳定性；遵循“先拦后堆”的原则，先做好拦挡工作后，再集中堆放表土，且在堆放时尽可能将表土压实；必须按上述要求做好上述临时防护措施；施工完成后应尽快完成覆土及植被恢复工作，尽可能减少其堆放时间。
（3）生态影响防护措施
生态影响的防护是指采取对生态影响起到避免、削减和补偿作用的措施。
本项目井场建设短期内会改变区域土地利用，降低区域自然体系的生产能力，因此，应采取必要的生态防护措施，尽可能的减少对原有生态结构的改变，恢复和改善原生生态系统的功能。在井场建设时要求：
①强化施工阶段的环境管理，为了保证环境保护措施得到落实，项目单位应将环境保护内容作为合同条款纳入到合同中，要求施工单位按评价要求科学、合理施工，项目单位定期对工程施工情况进行监督。
②加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为。教育职工爱护生态环境，保护施工场所周围一草一木，不随意摘花折木，严禁砍伐、破坏施工带以外的作物和树木，尽量减少对植被的破坏。
③在职工中宣传环境保护法规，加强施工生产和生活用火管理，要防止引起火灾，避免造成不必要的损失和破坏。加强员工的环保意识，制定和完善企业内部环境保护工作的规章制度；宣传清洁生产技术思想，进行清洁生产技术培训；积极建立清洁生产环境管理体系；同时建立安全监督机制，进行安全考核等。
④加强井场内绿化，井场内在树种、草种的选择上，既要考虑水土保持防护功能，还要考虑环境美化。
⑤施工结束后应采用套管+水泥砂浆予以恰当封孔并保留地面标记进行固井，施工占地应利用原土回填，恢复原有植被。
项目施工结束后，井场全部进行生态恢复，项目因占地、植物减少、土壤扰动和水土流失等生态问题和生态扰动都将恢复。
（4）生态影响恢复措施
①项目为地质勘察治理类项目，完成封孔后后清理井场，然后对场地予以恢复。
②施工前对表土进行剥离，剥离的表土可堆放于井场占地的空闲处，施工结束后，将剥离的表土及时回填需要进行恢复的临时占地区；
③施工结束后进行全面整地，按照原有土地利用类型农用地进行生态恢复；
④项目施工结束后，机房、硬化地面、雨水沟、污水沟等地面设施进行整体拆除，对拆除过程中可重复使用的材料可运至其他井站进行重复利用，水泥渣、碎石等尽可能用于其他井场的道路和井场建设，不可利用部分运至政府指定的渣场，做到工完、料净、场地清；对沉淀池、干化池拆除后作为凹地平整填方区填方回填，不留坑凼；清除场内固体废物，平整井场，在表层覆盖原土层，将废弃的井场恢复原状；；
⑤对临时占用的裸地采用种植乔灌草方式进行恢复植被。
（5）临时占地生态保护措施
根据《土地管理法》规定和相关地方规定，严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围；施工结束后进行植被恢复。项目施工结束后，机房、硬化地面、雨水沟、污水沟等地面设施进行整体拆除，对拆除过程中可重复使用的材料可运至其他井站进行重复利用，水泥渣、碎石等尽可能用于其他井场的道路和井场建设，不可利用部分运至政府指定的渣场，做到工完、料净、场地清，对构筑的设备基础拆除后作场地边坡凹地平整填方区填方回填，不留坑凼；清除场内固体废物，平整井场，在表层覆盖耕作土层，将废弃的井场恢复原状。
建设单位应严格执行国家有关生态保护的法律法规，落实资金，加强管理，开展生态恢复工程。严格采取环评提出的生态保护措施，对被破坏的土地、植被进行生态恢复，使得各项环境保护措施在设计、施工中得到落实。这些措施落实后可以恢复原土地使用功能，可使得项目建设对生态环境产生的不利影响降到最低。通过采取的环评要求的措施后，评价区域内经项目扰动的地表及项目临时占地得到有效地恢复。

	运营期生态环境保护措施
	本项目的生态环境的影响主要表现在施工期，不涉及运营期生态环境影响，因此评价不对运营期提出生态保护措施要求。

	其他
	环境管理
1、设立环境保护管理机构
为了做好全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位中煤新集能源股份有限公司新集一矿应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证施工期环保措施的正常运行。
环境保护管理机构中煤新集能源股份有限公司新集一矿应明确如下责任：
（1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目施工期有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。
（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。
（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。
（4）负责制定、监督实施本单位的有关施工期环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。
（5）按本评价提出的各项环境保护措施，编制详细的施工期环境保护。
措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发给相关人员，以便于各项措施的有效落实。
2、健全环境管理制度
建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个施工过程实施全程环境管理，杜绝施工过程中环境污染事故的发生，保护环境。
加强建设项目的环境管理，根据本评价提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；确保环境保护措施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。
3、环境管理职责及内容
执行国家、地方环境保护法规和标准；负责环保工作的计划安排，加强对废水、废气、噪声、固体废物等的管理，加强在施工过程中对周边生态环境的保护。建设单位主要注意以下几个方面的措施：
（1）控制建设项目在开发建设过程中的各种施工活动，尽量减少对生态环境的破坏，做好植被恢复与水土保持工作，防止土壤荒漠化。
（2）项目建成后，废气达标排放、钻井废水经沉淀后回用不外排，场界噪声控制在可接受范围之内，固废得到合理利用及无害化处置，符合国家和地方要求。
（3）保证评价区域空气、地下水质量维持现有水平；将工程对生态环境的不利影响程度降至最低，使受影响区域的整体生态环境无明显破坏。
（4）控制井场占地，减轻工程建设对地表植被和土壤的破坏程度及水土流失量。
（5）控制各种施工活动对工程附近地表水体的影响，特别注意控制在Ⅲ类以上水体功能的河流、水源地附近所进行的各项活动，防止施工活动影响地表水和地下水水体功能和水质。
（6）实施清洁生产，减少钻井工程每米进尺所产生的钻井废水、固体废物的量，推行污染物“减量化、资源化、无害化”的环保理念。
（7）采取各种有效的环境风险防控措施，切实降低本工程施工期的各类环境风险事故发生率。
（8）根据工程实际，针对施工过程产生的钻井废水采取切实有效的多种处理方式，确保不对环境造成污染。
4、施工期环境监测计划
施工期的环境监测主要是对作业场所的控制监测，主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等。对作业场所的控制监测可视当地具体情况、当地生态环境主管部门要求等情况而定，视具体情况监测气、土壤、水等；生态环境监测主要监测内容为项目建设所涉及的生态环境要素、生态环境问题、生态环保措施的落实情况。具体施工期环境监控计划见下表。
表5-3  施工期环境监测、监控计划
	序号
	监测项目
	主要技术要求
	实施单位
	监督机构

	1
	施工废气
	1、监测时间及频率：施工期一次
2、监测地点：施工井场四周
3、监测内容：TSP
	委托有资质监测单位
	当地生态环境部门

	2
	地表水
	1、监测时间及频率：施工末期一次
2、监测地点：八丈沟
3、监测内容：COD、SS、石油类、氨氮
	委托有资质监测单位
	当地生态环境部门

	3
	施工噪声
	1、监测项目：等效连续A声级
2、监测频率：施工期监测一次
3、监测点：施工区域
4、监测内容：等效连续 A 声级
	委托有资质监测单位
	当地生态环境部门

	4
	固体废物
	对施工作业场地内产生的生活垃圾、废弃泥浆处理进行随机检查
	建设单位委托的监理单位
	当地生态环境部门

	5
	生态环境
	1、监控项目：施工结束后，施工现场的弃土、石、渣等垃圾和生态环境恢复情况。
2.监测频率：施工结束后1次。
3.监测点：项目涉及的各井场。
	施工单位和建设单位、环境管理机构
	当地生态环境部门

	6
	事故性监测
	根据事故性质、事故影响的大小，视具体情况监测气、水等
	委托有资质监测单位
	当地生态环境部门




	环保投资
	项目环保投资135.2万元，项目总投资2178万元，占总投资的6.21%，环保投资估算详见下表。
表5-4  环保投资一览表
	项目
	环保措施
	投资
（万元）

	施
工
期
	废气
	扬尘治理
	施工期影响主要为施工扬尘、机械尾气等。通过加强施工机械、车辆管理，进行物料覆盖，对施工道路进行固化、洒水处理等措施，施工厂区采取喷淋抑尘，施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”，减少对周边空气环境的影响
	3

	
	废水
	废水
	施工期生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。
车辆冲洗废水经沉淀池处理后全部回用于洗车，不排放。
	4

	
	噪声
	施工机械噪声
	选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等。
	3

	
	固体
废物
	施工期固废
	废泥浆暂存于泥浆池中，施工完成后交第三方公司综合利用。岩屑暂存于场岩屑房中定期交第三方公司综合利用。废焊条及焊渣集中收集后交由物资回收公司综合利用。废包装袋拆包后即外售给综合利用人员，施工场地不存储。生活垃圾依托附近居民垃圾桶统一收集后，由环卫部门清运。废机油暂存于各施工场地设置的危险废物暂存间，统一收集后定期交由有资质单位处理。
项目施工过程中应加强废弃泥浆的管理，严禁随意丢弃和排放，避免对周边环境造成污染。
	3

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾设置生活垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。
	1.2

	
	土壤、地下水环境
	分区防渗及处理措施
	钻井井口区域、泥浆池、岩屑房、材料堆放区及泥浆循环系统等防渗措施应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不宜小于75cm；其他区域为简单防渗。
	4

	
	生态环境
	水土保持
	主要出入口地面硬化，井场其它裸露区域采取覆盖措施以减少雨水冲刷造成的水土流失。表层土堆放区采用彩条布遮挡、四周设置排水沟等水保措施，防止水土流失。
	4

	
	
	生态恢复
	按照已批复的土地复垦方案进行复垦，恢复场区原状。
	110

	
	风险防范
	风险风范措施
	废润滑油桶放置于防渗托盘中，托盘有效容积应满足单桶物料泄漏的容纳能力，单层码放，禁止多层堆叠，危险废物暂存间做漫坡。
	3

	合计
	135.2

















































六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容



要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	雨季临时水土保持措施做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体；施工前需进行表土剥离工作，将表土放在专门的表土堆放区，表土堆放区应设置截、排水沟、苫盖等措施。
	将挖方土堆放至项目区指定堆场堆放，待施工结束后全部回填，不存在弃土。施工结束后按照复垦方案对临时占地进行恢复，剥离的表土回填，恢复原有生态环境功能，项目区内恢复耕地和农村耕地面积为     1531m2，建设用地面积为7848m2。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	项目无钻井废水外排，生活污水经化粪池预处理后定期委托第三方使用吸污车运送至新集一矿现有生活污水处理站进行处理。
车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。
钻井期生产废水不外排，不会对周边地表水体产生影响。钻探废水经沉淀后回用于钻探用水。施工尽量避开雨季施工，雨天做好遮盖工作，减少冲刷雨水的产生量。
	施工废水、施工生活污水禁止外排至地表水环境。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	危废暂存间防渗措施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；钻井井口区域、污泥干化池、沉淀池、材料堆放区及泥浆循环系统等防渗措施应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不宜小于75cm；其他区域为简单防渗，一般地面硬化。
	不对周边浅层地下水以及周边土壤造成影响。
	/
	/

	声环境
	合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，临近环保目标处建立临时隔声障减少噪声污染。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，不发生扰民现象。
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工期影响主要为施工扬尘、机械尾气等。通过加强施工机械、车辆管理，进行物料覆盖，对施工道路进行固化、洒水处理等措施，施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”，减少对周边空气环境的影响。
	施工期粉煤灰储罐无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表2中的限值要求。
施工扬尘排放满足安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中标准限值；
运输车辆废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；
	/
	/

	固体废物
	废泥浆暂存于泥浆池中，施工完成后交第三方公司综合利用。岩屑暂存于场地岩屑房中定期交第三方公司综合利用。废焊条及焊渣集中收集后交由物资回收公司综合利用废包装袋拆包后即外售给综合利用人员，施工场地不存储。生活垃圾收集后，由环卫部门清运。废润滑油、废润滑油桶暂存于各施工场地设置的危险废物暂存间，统一收集后定期交由有资质单位处理。
项目施工过程中应加强废弃泥浆的管理，严禁随意丢弃和排放，避免对周边环境造成污染。
	处置率100%，符合环境卫生及环境保护管理要求。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	废润滑油桶放置于防渗托盘中，托盘有效容积应满足单桶物料泄漏的容纳能力，单层码放，禁止多层堆叠，危险废物暂存间做漫坡。
	不发生环境风险事故
	/
	/

	环境监测
	按监测计划进行监测。
	/
	/
	/

	其他
	设立环境保护管理机构；健全环境管理制度。
	设立环境保护管理机构；健全环境管理制度。
	/
	/



七、结论
	综上所述，新集一矿覆岩离层注浆减沉控沉绿色开采治理工程建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，本工程施工期对环境有一定的不利影响，但严格落实本报告提出的各项污染治理措施、风险防范措施、生态保护措施，进一步优化施工方案，加强施工期环境管理工作的情况下，不利环境影响是局部的、短期的和可逆的，随着施工的结束，影响也随之消失。工程的实施对生态环境影响有限，施工期环境影响在可接受范围之内。
因此，建设单位在严格执行环境保护“三同时”制度，强化环境管理，认真落实报告所提出的污染防治措施的前提下，对环境的不利影响可减缓至最低程度，从环境保护角度而言，本工程的建设是可行的。
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