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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	顾北煤矿地面应急电潜泵电缆钻孔施工工程

	项目代码
	2610-340421-04-02-373757

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	 安徽省淮南市凤台县顾桥镇顾北煤矿工业广场内  

	地理坐标
	施工场地中心坐标：116度32分42.031秒，32度49分16.228秒

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘察（含油气资源勘探）；二氧化碳地质

封存中“全部”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	1500（不新增占地）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	凤台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	18.5

	环保投资占比（%）
	6.17
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），本项目无需开展环境影响专项评价。

专项评价设置原则对应一览表

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目是否涉及

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部(配套的管线工程等除外)；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不涉及

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

不涉及

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

不涉及

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

不涉及



	规划情况
	规划名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划》

审批机关：国家发展和改革委员会

审批文件名称：《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》；
审批文件文号：发改能源〔2004〕2301号

规划名称：凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）

规划审批机关及文号：淮南市人民政府  淮府秘〔2024〕50号

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》

审查机关：原国家环境保护总局

审查文件名称：关于印发《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见的通知 （见附件4）
审批文号：环函〔2006〕86号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1）与淮南潘谢矿区总体开发规划及其规划环评审查意见分析：
根据国家发展和改革委员会关于淮南潘谢矿区总体开发规划的批复，淮南潘谢矿区总共划分为17个井田和1个后备区，矿区建设总规模为6115万吨/年，其中新建矿井包括张集二期（即潘四东区，300 万吨/年）、丁集（500 万吨/年）、顾桥（500 万吨/年）、顾北（300 万吨/年）、 潘四东（240 万吨/年）、潘四西（150 万吨/年）、望峰岗（300 万吨/年）、朱集（400 万吨/年）；改扩建矿井潘一由 300 万吨/年扩建到 600 万吨/年、潘三由 300 万吨/年扩建到 500万吨/年、谢桥由 400 万吨/年扩建到 800 万吨/年、张集由 400 万吨/年扩建到 700 万吨/年；现有生产矿井有潘东（210 万吨/年）、新庄孜（270 万吨/年）、谢一（90 万吨/年）、谢李（210 万吨/年）、孔李（120 万吨/年）。国家发展改革委员在批复中还指出“矿区生活服务设施要尽量依托社会，辅助、附属企业要充分利用矿区已有设施”。

《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见指出：淮南潘谢矿区煤炭资源极为丰富，资源储量达285亿吨，且深部还有可靠的煤炭资源。充分利用该矿区的资源、区位和市场优势，依托齐全的基础配套设施，加大煤炭开发力度和就地转化能力，以“发展先进生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念将矿区建设成为华东地区重要的大型煤电基地，对于促进区域经济、社会、环境、资源的协调发展具有重要意义。

该项目位于安徽省淮南市凤台县顾桥镇顾北煤矿现有工业场地内东北侧，对照《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区总体规划》，本项目隶属于淮南潘谢矿区中顾北煤矿范围，项目建设确保了顾北煤矿生产系统的稳定、可靠，保障矿井安全生产，充分利用了该矿区的资源。因此项目建设与《淮南潘谢矿区总体开发规划》、《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见是相符的。

与凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）分析

凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划指出：加强矿产资源保护。坚持生态保护优先，统筹协调矿产资源开发利用与生态保护，提高矿产节约集约开发利用水平。加强矿产资源开发利用分区管控，划定矿产资源控制线。保障矿产重点发展区域。加强矿区矿产资源开发利用监管，实施国土空间管控措施，强化矿产资源节约与综合利用。到2035年，矿产资源开采规模化集约化程度明显提高，资源开发利用效率和水平显著提升，绿色矿山建设全面推进。加强矿产资源开发利用与生态保护，建设国家新型综合能源基地。

该项目建设确保了顾北煤矿生产系统的稳定、可靠，保障矿井安全生产，充分利用了该矿区的资源。

	其他符合性分析
	1、选址符合性分析
本项目位于凤台县顾桥镇顾北煤矿现有工业场地内，利用工业场地内现有空地进行施工，不新增占地。经现场调查，项目施工场地现状为空地，项目区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，因此本项目选址合理可行。

2、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于该目录“鼓励类”中“三、煤矿智能化和安全高效技术开发及应用：矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等）防治”。本项目已于2026年10月14日经淮南市凤台县发展和改革委员会备案，项目代码：2610-340421-04-02-373757。
因此，项目建设符合国家当前产业政策。
3、“生态环境分区管控成果”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于安徽省淮南市凤台县顾桥镇境内，根据《淮南市生态保护红线》，项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产等，不属于生态保护红线管控的区域，符合淮南市生态保护红线要求。淮南市生态保护红线见附图。

环境质量底线及环境分区管控

本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相关限值要求。根据《2025年淮南市环境质量状况公报》可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，PM2.5、PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，项目所在区域判定为不达标区。淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市制定了《淮南市空气质量提升攻坚行动实施方案》，《淮南市公开空气质量提升攻坚行动专项督察报告整改方案》，围绕煤系固废、扬尘、移动污染源、餐饮油烟、恶臭异味、秸秆综合利用和禁烧等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。本项目周边较大的地表水体主要为永幸河的支流，根据《2025年淮南市环境质量状况公报》，永幸河水质状况为优。

根据本次评价对拟建项目工程分析和环境影响分析结果可知，项目在施工过程中排放的各类污染物对评价区域地表水环境、空气环境、声环境质量产生的影响均在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。

根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，将项目位置与“三线一单”成果数据进行分析，本项目点位与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类0个，一般管控类1个，环境管控单元名称：一般管控单元6，环境管控单元编码：ZH34042130003，管控要求及符合性分析如下：

   施工场地在“三线一单”环境管控点位图

  环境管控单元管控要求及符合性分析
环境管控单元编码

管控类别

管控要求

本项目情况
是否

相符
一般管控单元6（ZH34042130003）
空间布局约束

禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。

在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。

 基本农田保护区内禁止下列行为:

(一)擅自将耕地改为非耕地;

(二)闲置、荒芜耕地;

(三)建窑、建房、建坟;

(四)擅自挖沙、采石、采矿、取土;

(五)排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物;

(六)向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药;

(七)毁坏水利排灌设施;

(八)擅自砍伐农田防护林和水土保持林;

(九)破坏或擅自改变基本农田保护区标志;

(十)其他破坏基本农田的行为。

在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。

各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。

加大优先保护类耕地保护力度，综合采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。

提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。

严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。

设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再使用的，应当及时组织恢复种植条件。

在永久基本农田集中区域，已建成可能造成*+-土壤污染的建设项目，应当限期关闭拆除。

禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。
本项目选址位于顾北煤矿现有工业场地内，用地性质属于工业用地，不涉及新增占地。项目为煤矿安全生产配套工程，不属于空间布局约束中禁止类所列项目类型。
符合

污染物排放管控
/
/
符合
资源开发效率要求

大气环境部分部分依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、 改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，对执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。水环境部分依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划 》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控 区实施管控。 土壤环境部分依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤/污染防治行 动计划》《安徽省土壤污染7防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工 作方案对一般管控区实施管控。资源利用部分落实《安徽省煤炭消费减量替代工作方案2018-2020年）》要求。落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法 的通知》等要求。落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2025年）调整方案等要求。《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行 动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤 污染防治工作方案》《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度 考核办法的通知》《安徽省土地利用总体规划（2006-2025年）调整方案》
项目建设过程中严格执行现行有效的法律、法规及规范要求，按照管控要求实施本项目。

符合

6、与淮南市“三区三线”符合性分析

本项目位于顾北煤矿内，顾北煤矿位于淮南市凤台县顾桥镇，对照淮南市“三区三线”划定方案，项目占地不涉及淮南市生态保护红线，不在城镇开发边界范围之内，项目占地不涉及永久基本农田，项目符合“三区三线”相关要求。

7、与《淮南市扬尘污染防治条例》符合性分析

淮南市扬尘污染防治条例要求，施工单位应当制定并落实具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工现场出入口公示扬尘污染防治措施、责任主体及责任人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会和公众监督。施工现场设置密闭硬质围挡，出入口、主要道路和场区应当硬化或者严密覆盖，设置车辆出入冲洗和污水收集设施，车辆冲洗干净后方可驶出；产生的建筑垃圾和渣土，采用封闭方式清运，不能及时清运的，应当采取覆盖防尘布、防尘网等措施；本项目建设过程中严格按照《淮南市扬尘污染防治条例》相关要求执行，文明施工、绿色施工。项目建设符合淮南市扬尘污染防治条例要求。

8、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》符合性分析

安徽省空气质量持续改善行动方案指出：加强建筑工地、道路扬尘污染和矿山综合治理。推动全省1万平方米以上规模建筑工地安装视频监控并接入监管平台，到2025年底，安装接入率达70%以上，合肥等有条件的市力争达到100%。开展道路扬尘污染治理专项行动。推动装配式建筑发展。将防治扬尘污染费用列入安全文明施工措施费等工程造价不可竞争性费用，明确施工单位扬尘污染防治责任。推动建筑业工业化、数字化、绿色化发展，提高城市道路保洁质量和效率。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例40%以上，城市建成区道路机械化清扫率达90%左右，县城达70%左右。加强城市公共裸地扬尘管控，对在建工地、闲置地块等裸露土地开展排查建档，因地制宜落实抑尘措施。严格落实城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆放场所主体责任，完善露天堆场防风网、喷淋装置、防尘屏障等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。推动矿山综合治理，限期整改仍不达标的矿山，由矿山所在地人民政府根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。

本项目施工过程中采取有效的降尘措施，对闲置裸露地块和堆场进行苫盖，有效防范扬尘污染，本项目建设符合《安徽省空气质量持续改善行动方案》要求。

9、与《淮南市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

淮南市“十四五”生态环境保护规划提出：打造国家煤炭绿色开发利用基地。推动煤炭产业结构优化升级和绿色转型发展，促进煤炭生产集约化、组织管理专业化、产业园区集群化发展，建设安全、高效、智能、绿色"四型"矿井，发展现代化矿井集群。优化煤炭产品结构，推进煤炭产、洗、用各环节协同发展，持续提高原煤入洗比例，大力发展高精度煤炭洗选加工、低阶煤提质等深加工技术，提升煤炭附加值。打造煤炭清洁开发利用价值链，加大科研投入，结合煤种特点，以煤基多联产、系列化为目标，打通煤、电、化、气全产业链路径，促进产业提档升级。

本项目为煤炭安全开采的辅助钻孔工程，项目实施有助于提高煤炭开采的安全度，保障生命财产安全，因此符合淮南市“十四五”生态环境保护规划。




二、建设内容
	地理位置
	顾北煤矿地面应急电潜泵电缆钻孔施工工程位于凤台县顾桥镇顾北煤矿现有工业场地内，具体地理位置详见附图1。

	项目组成及规模
	1、项目建设背景

顾北煤矿是淮南矿业集团与浙江能源集团均股合资共建的煤电一体化项目，矿井于2005年元月开始建设，2008年8月正式投产，核定生产能力400万吨/年，矿井生产原煤主要供凤台电厂使用。

井田概况：顾北矿矿井位于潘谢矿区西部，距凤台县县城约23km，行政区划隶属凤台县顾桥镇。东与丁集矿、顾桥矿井为邻，南与张集矿相接。顾北井田北起F86断层，南止F211断层；西自1煤层隐伏露头，东至经线39458300（北段）、F93断层（中段）和8煤层-650m底板等高线的地面垂直投影线（南段）。全井田南北走向长约7.5km，东西倾斜宽4.5km左右，面积为34.0139km2。

顾北煤矿建立了应急排水系统，潜水泵房设在水仓附近，安装1台BQ550-770/9-1800/W-S隔爆型潜水电泵，流量为550m3/h，额定扬程770m，配套YBQ-1800/4-S（10000）电机，容量1800kw，转速1500rpm。潜水电泵采用卧式安装方式，潜水泵水坑通过配水闸阀与水仓联接。井筒内敷设4趟DN300主排水管至地面。2趟工作，2趟备用。

为进一步强化抗灾排水保障水平，完善应急潜水泵配置，提升极端水害工况下的排水冗余能力，顾北煤矿拟实施顾北煤矿地面应急电潜泵电缆钻孔施工工程，为井下-648m水平潜水泵房增设1台潜水电泵，实现地面直接供电控制，增强矿井应对突发涌水的处置能力，保障井下作业人员安全。该项目于2026年10月14日经凤台县发展和改革委员会备案，项目代码为2610-340421-04-02-373757。根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘察（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存中“全部””，需编制环境影响报告表。2026年10月，淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿委托我公司进行本项目环境影响评价工作。接受委托后我单位即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家环境保护有关文件，编制了该项目环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审查、审批，以期为项目管理提供参考依据。项目环评类别判定依据如下。

  建设项目环境影响评价分类管理名录

环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

四十六、专业技术服务业
99  陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存
/
全部
/

2、项目主要建设内容及规模

项目名称：顾北煤矿地面应急电潜泵电缆钻孔施工工程；

建设单位：淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿；

建设地点：淮南市凤台县顾桥镇顾北煤矿内。

占地面积：1500m2
项目性质：新建；

投资总额：项目总投资300万元，环保投资18.5万，占总投资的6.17%。

建设内容及规模：设计入井钻孔1口，采用定向钻进工艺，钻孔直径311.1mm，钻孔工程量700m，下入φ244.5×8.94mmJ55石油套管674.2m，φ356×10.0mm20#无缝钢管504.6m，固井水泥消耗量65.9t。

本项目建设工程组成一览表见表4。

项目主要建设内容一览表
工程类别

项目名称

本次项目内容
钻前工程
对施工现场进行平整，安装钻塔、钻机等钻井设备，搭设临时构筑物以及泥浆池等相关附属设施建设。
钻孔工程

设计电缆入井钻孔1口，采用定向钻进工艺，钻孔直径311.1mm，钻孔工程量700m，下入φ244.5×8.94mmJ55石油套管674.2m，φ356×10.0mm20#无缝钢管504.6m，固井水泥消耗量65.9t。

辅助工程

办公用房
施工场地不单独建设办公用房，施工人员办公依托顾北煤矿现有办公楼设施进行。
食宿
施工场地不提供食宿，施工人员食宿依托周边附近村民现有住宿、吃饭设施提供。
储运

工程

蓄水池
施工场地布置1个蓄水池，蓄水池容积约16m3，主要用于储存清水。
材料库房
施工场地设置1处材料堆放棚，堆放区面积约20㎡，用于储存碱粉、纤维素、腐殖酸等原辅材料。
泥浆池
本项目施工场地设置2个泥浆池，单个尺寸为4m*4m*2m，总容积64m3，用于施工过程中泥浆存储，泥浆池顶部用彩钢瓦苫盖，防止雨水进入。
废浆池
本项目施工场地设置1座废浆池，总容积约80m3，用于不能使用的泥浆（废浆）暂存。顶部用彩钢瓦苫盖，防止雨水进入。
砂池
本项目每个施工场地设置1座砂池，单个尺寸为3m*2m*1m，容积6m3，用于施工过程中岩砂储存。顶部用彩钢瓦苫盖，防止雨水进入。
公用工程

供水
本项目施工用水利用顾北煤矿现有供水设施提供，用水量103.2m3。顾北煤矿现有供水设施为水源井水，已取得取水许可证。
供电
本项目施工用电利用顾北煤矿现有供电设施提供，为市政供电设施。
排水
施工期施工人员少量生活污水依托工业场地现有污水管网排入矿区生活污水处理站处理达标后排放至永幸河；施工钻井泥浆循环使用，产生的少量废泥浆通过顾北煤矿现有的注浆站排放至井下，用于防治煤层自燃发火灌浆用，无泥浆外排。
环保工程

废气

施工现场设置围挡，围挡高度1.8米，施工扬尘采取洒水抑制措施；施工物料输送及堆场采取篷布遮盖，对施工车辆和机械加强管理，选用环保型施工机械设备，减少机械尾气对周边环境的影响。
废水

施工期施工人员少量生活污水依托工业场地现有污水管网排入矿区生活污水处理站处理达标后排放至永幸河；施工钻井泥浆循环使用，完井后产生的少量废泥浆通过顾北煤矿现有的注浆站排放至井下，用于防治煤层自燃发火灌浆用，无泥浆外排。
噪声

选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等降噪措施进行噪声控制。
固废

生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。钻井岩屑在砂池中自然干化后交第三方公司进行综合利用。废弃泥浆送至顾北煤矿注浆站排放至井下用于防火灌浆用。废润滑油、废抹布手套暂存于顾北煤矿危废间，定期交有资质的单位处置。
生态保护
本项目在现有工业场地内进行建设，项目不涉及新增占地，现有占地类型为工业用地。场地现状为闲置空地。项目施工严格控制施工活动范围，减少项目占地影响，施工时做好水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失。
3、项目主要施工设备

钻孔主要施工设备表
序号

设备名称

型号规格

单位

数量

备注

1

钻机

TSJ-2000
台
1
用电
2

泥浆泵

F-260
台
1
用电
3

钻塔

A型、22.5m四角加强型，高度：22.5m
台

1
24.5m

4

钻杆

Φ89mm、Φ73mm等
根
若干
/

5
钻铤

无磁钻铤
根
若干
/

8

螺杆

Φ120mm

根

若干
/

9

除砂器
2YZS，
台
4
用电
10
振动筛
PTZS-300
台
4
用电
11
GPS（RTK）
华测X12
台
1
/
12
测斜仪
高精度测斜仪
台
1
/
4、主要原辅材料消耗

本项目施工过程中主要原辅材料消耗详见下表。

施工期原辅材料消耗一览表
序号

类别

施工时使用量

单位
储存方式
备注
1
石油套管
674
m

堆存

外购

2
无缝钢管

504
m
堆存
外购
3
水泥

65.9

t
即用即买，由水泥罐车运送进场
固井时使用
4
钻井泥浆

粘土（膨润土)

2.5
t

袋装、材料库房
外购
5
碱粉（工业级）
0.003
t
袋装、材料库房
外购
6
纤维素
0.03
t
袋装、材料库房
外购
7
腐殖酸钾
0.6
t
袋装、材料库房
外购
钻井液，俗称泥浆，按分散介质（连续相）可分为水基钻井液、油基钻井液、气体型钻井流体，本项目使用水基钻井液，水基钻井液是一种以水为分散介质，以粘土（膨润土）、加重剂及各种化学处理剂为分散相的溶胶悬浮体混合体系。其主要组成是水、粘土、加重剂和各种化学处理剂等。本项目泥浆由粘土（膨润土）、碱粉（工业级）、纤维素、腐殖酸和水调配而成。本项目钻井液主要成分为水，配置初期向水中加入约8%的粘土、1-5%的腐殖酸钾、千分之一的纤维素、万分之一的碱粉，使用过程中根据地层及泥浆性能等用上述物质进行粘度调整。
碱粉（工业级）：分子式为Na2CO3，分子量105.99，常温下为白色无气味的粉末或颗粒。有吸水性，易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇。碳酸钠的水溶液呈碱性且有一定的腐蚀性，能与酸发生复分解反应，也能与一些钙盐、钡盐发生复分解反应。溶液显碱性，可使酚酞变红。稳定性较强，但高温下也可分解，生成氧化钠和二氧化碳。
纤维素：项目使用的纤维素为木质素纤维，它是天然木材经过化学处理得到的有机纤维，外观为棉絮状，呈白色或灰白色。通过筛选、分裂、高温处理、漂白、化学处理、中和、筛分成不同长度和粗细度的纤维以适应不同应用材料的需要。由于处理温度高达250℃以上，在通常条件下是化学上非常稳定的物质，不为一般的溶剂、酸、碱腐蚀，具有无毒、无味、无污染、无放射性的优良品质，不影响环境，对人体无害，属绿色环保产品，这是其它矿物质素纤维所不具备的。纤维微观结构是带状弯曲的，凹凸不平的，多孔的，交叉处是扁平的，有良好的韧性、分散性和化学稳定性，吸水能力强，有非常优秀的增稠抗裂性能。
腐植酸钾：腐植酸钾是一种高效有机钾肥，化学式为C9H8K2O4，外观为黑色粉末，易溶于水，水溶液呈酱色。其含有的腐植酸是一种生物活性制剂，可提高土壤速效钾含量，减少钾的损失和固定，增加作物对钾的吸收和利用率，也具有改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆能力、改善作物品质、保护农业生态环境等功能；它与尿素、磷肥、钾肥、微量元素等混合后，可制成高效多功能复混肥料；此外，腐植酸钾还可用作石油钻井液的处理剂，主要起防止井壁坍塌的作用。
5、公用工程 
①给排水
本项目为临时施工工程，施工期间工作人员用水利用顾北煤矿现有供水设施提供。

1）生活用排水
本项目施工期人员配置约10人，场地不设食堂和职工宿舍，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），施工人员办公生活用水量以15m3/（人·a）计，项目整个施工期生活用水量为25m3（0.42m3/d），生活污水产生量以 80%计，则施工人员生活污水产生量为0.336m3 /d。生活污水通过现有污水管网排入顾北煤矿现有的生活污水处理站处理达标后排放至永幸河。

2）施工钻井用水 
本项目使用水基钻井液，水基钻井液是一种以水为分散介质，以粘土（膨润土）、加重剂及各种化学处理剂为分散相的溶胶悬浮体混合体系，根据建设单位施工经验，施工期钻井液用水约为2m3/d，其中钻井消耗量约0.8m3/d，循环水量约1.2m3/d。本项目钻井施工约60天，因此施工期钻井补充水量为48m3。本项目钻井泥浆循环使用，仅产生少量性能不合格的废泥浆通过顾北煤矿注浆站排放至井下用于防火灌浆用。
3）车辆冲洗用排水
本项目钻井施工工程位于顾北煤矿工业场地内，根据顾北煤矿管理规定，所有货物运输车辆均从专用大门进出，大门口设置车辆冲洗装置，用于冲洗出矿车辆。本项目钻井施工工程量小，进出运输车辆依托顾北煤矿现有冲洗装置进行冲洗，用水量少，因此不单独计车辆冲洗用水。

4）洒水抑尘用排水
本项目施工场区采用洒水抑尘，根据施工单位提供资料，场地洒水抑尘用水约0.5m3 /d，洒水抑尘水全部挥发消耗。
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  项目水平衡图( m3/d)  
②供电

本项目供电电源来自顾北煤矿现有供电设施。 

6、劳动定员及工作制度

本项目施工场地劳动定员为10人，实行3班制，每班工作8小时，施工期为2个月（60天）。

	总平面及现场布置
	本项目地面施工场地位于安徽省淮南市凤台县顾桥镇顾北煤矿内，根据施工作业要求，施工井场布置钻井作业区，钻具、材料暂存区、泥浆处理循环利用区等区域。根据施工工序并结合现场情况，施工场地出入口设置在靠近道路的一侧，高噪声设备布置在远离居民区的一侧，总平面布置采取的原则是紧密结合地形、使工艺流程顺畅、功能分区明确、对外交通方便、用地节约，在满足施工的前提下，使现场场地布置简洁、集中。井场平面布置见附图。


	施工方案
	1、施工工艺：

本项目施工过程分为钻前工程和钻孔工程。

（1）钻前工程

项目钻前工程是为钻井工程进行前期的基础设施建设，主要包括场地建设和整平、安装钻井设备、搭设临时相关附属设施建设等。钻前工程工艺流程见下图。
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   钻前工程工艺流程

工艺流程：

钻前工程包括平整场地、放线定钻孔位置、安装钻塔、钻机、泥浆泵等，开挖泥浆池等钻井过程所需的附属设施。

钻前工程施工过程中会产生少量施工扬尘、固废和施工设备噪声。

  （2）钻孔工程
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  钻孔结构示意图
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  钻孔轨迹示意图
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   施工工艺流程图
施工工艺介绍：

（1）施工准备 

施工准备包括定孔位、平场地、钻井设备进场和安装、井口准备、备足钻井所需要的各种工具、材料等。 

（2）钻井施工

 为了孔内施工安全，有效预防孔斜，保证成井质量，一开、二开均先施工一个导向孔，施工方法采用复合片钻头钻进工艺，使用无线随钻定向钻进技术监测孔斜并纠斜，其次采用分级扩孔施工。

钻孔：

一开选用Φ444.5mm钻头，钻至基岩面以下30m（稳定基岩），深度480m，下入Φ356×10.0mm表层套管，封第四系表土层。采用G级水泥石油固井，水泥返至地面。

二开选用Φ311.1mm钻头，采用定向钻进工艺，造斜后稳斜钻进至目标点位。钻孔施工完成后全长下入φ244.5×8.94mm工作管，采用G级水泥石油固井，水泥返至地面。

（3）泥浆的选用与净化 

入井钻孔施工过程中为防止地层垮塌会使用钻井泥浆，泥浆按分散介质（连续相）可分为水基泥浆、油基泥浆、气体型泥浆，本项目使用水基泥浆，水基泥浆是一种以水为分散介质，以粘土（膨润土）、加重剂及各种化学处理剂为分散相的溶胶悬浮体混合体系。其主要组成是水、粘土、碱粉（工业级）、纤维素、腐殖酸等。

泥浆净化：钻井过程中泥浆采用机械净化后循环使用，完井后产生的少量废泥浆排放至井下，用于防治煤层自燃发火灌浆用。         

项目钻井过程钻井岩屑随泥浆抽排出井，经岩屑池干化后，用于施工完成后场地平整，无岩屑外排。

钻孔过程中下套管固井采用石油固井技术，固井使用的水泥浆为外购的成品，即用即买，不存储。施工至固井时，水泥由水泥罐车进场后接入固井车，由固井车完成配浆后直接完成固井，该过程为全密闭过程，无粉尘产生和排放。
（4）设备拆除、场地恢复

本项目钻孔施工完成后，即对现场钻井设备进行拆除，并清理现场。本项目钻孔施工在现有工业场地内进行，现状场地为闲置空地，因此钻孔施工完成后恢复场地原貌。

产污环节：施工过程中设备运行时产生的噪声、钻井过程中产生少量废泥浆、钻井岩屑。

2、施工时序及建设周期

（1）施工时序

①实施钻前工程；

②实施钻井工程；

③设备拆除、场地恢复。
（2）建设周期

本项目建设周期为2个月（60天），预计开工时间为2026年11月，完工时间为2026年12月。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境

顾北煤矿地面应急电潜泵电缆钻孔施工工程施工场地位于安徽省淮南市凤台县顾桥镇顾北煤矿内，施工场地现状为闲置空地。
1）、主体功能区规划

根据《安徽省国土空间规划（2021—2035年）》，项目所在区域属于国家农产品主产区，所在区域不涉及自然保护区、自然文化遗产、重点文物保护单位、风景名胜区、重要湿地、湿地公园、森林公园、蓄滞（行）洪区、水产种质资源保护区等禁止开发的区域。
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 安徽省国家级和省级主体功能区分布图
2）、生态功能区划

根据《安徽省生态功能区划》，本项目所在的淮南市凤台县属沿淮淮北平原生态区，本项目所在区域为Ⅰ3淮河中下游湿地与农业生态亚区下的Ⅰ3-3淮南农业与城镇生态功能区。

本功能区位于淮河中游，包括淮南市全部，北岸的凤台县中南部及颍上县东南部，南岸的长丰东北角、定远县西北角以及风阳县西部和怀远县西南角的少数乡镇，面积2098.0km2。本区气候属亚热带湿润气候与暖温带半湿润气候过渡地带，日照充足，雨量适中，四季分明，年均无霜期220天，年均温度15.3℃，年平均降水量965mm，年蒸发量1600mm。本区地貌有以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本区内工矿与城镇密集，主要为安徽省重要工业城市淮南市，本区煤炭远景储量444×108t，探明储量145×108t，是全国十大煤田之一，占安徽省储量的63%，煤质好，煤种多。

本生态功能区内潴育水稻土、黄潮土和黄褐土广泛分布，在丘岗区有石灰岩土分布，部分地区裸岩出露，石材开采盛行。耕作制度多为一年两熟为主，主要农作物有水稻、小麦等，经济作物有油菜、花生等。丘岗地区分布有地带性天然次生林，主要包括暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林和北亚热带针叶林等。

该生态功能区的煤炭资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。本区东南部的高塘湖以及沿淮分布的焦岗湖、蓝峰湖、上下六坊堤、石姚段、汤渔湖和洛河洼均是淮河流域重要的洪水调蓄功能区。在发展农业、采矿业和城镇建设过程中，进行矿区生态保护与恢复，加强采石管理与城镇污染治理，协调洪水调蓄与农业生产关系是该区生态建设的重要内容。

项目生态功能区划一览表
生态功能一级区

生态功能二级区

生态功能三级区

涉及县市

面积（km2）

生态环境敏感性

保护措施与发展方向

沿淮淮北平原生态区

淮河中下游湿地与农业生态亚区

淮南农业与城镇生态功能区

本功能区位于淮河中游，包括淮南市全部，北岸的凤台县中南部及颍上县东南部，南岸的长丰东北角、定远县西北角以及风阳县西部和怀远县西南角的少数乡镇。

2098.0

本生态功能区的煤炭资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。

在发展农业、采矿业和城镇建设过程中，进行矿区生态保护与恢复，加强采石管理与城镇污染治理，协调洪水调蓄与农业生产关系是该区生态建设的重要内容。
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 安徽省生态功能区划图
3）、土地利用现状

本项目不新增占地，施工用地位于凤台县顾桥镇顾北煤矿现有工业场地内，用地性质属于工业用地。现状为闲置空地。
、土壤

项目所在区域顾桥镇地处淮河中游平原，土壤类型具有明显的区域性，主要分为四类：潮土（黄潮土）占耕地面积 70% 以上。主要沿淮河、西淝河等河流沿岸及平原区分布，是水稻、小麦主产区。砂礓黑土：广泛分布于采煤沉陷区及周边低洼地带。土壤质地黏重、结构紧实，含较多砂礓（钙质结核），易旱易涝，肥力中等，适合耐旱作物。水稻土：主要分布于长期水旱轮作区及沉陷区周边水田。由潮土、砂礓黑土经长期耕作、淹水熟化形成，耕作层肥沃，保水保肥性好，是水稻高产土壤。黄棕壤：零星分布于镇域西部、南部岗地（如八公山余脉）。土层较薄、质地偏砂，呈微酸性，肥力较低，适合旱作与林果种植。

植被类型
项目所在区域顾桥镇位于我国东部暖温带半湿润季风气候区，具有典型的南北、海陆过渡性气候特征，自然条件表现为暖温带向亚热带过渡的特点，植被区划隶属于暖温带落叶阔叶林区，地带性植被类型为落叶阔叶林。由于受长期人类活动和耕作的影响，区域内自然生态系统不复存在，自然植被分布面积极少，仅在受人为因素干扰较小的荒地、河滩地等局部区域存在少量自然植被，生态系统结构较为简单，农田生态系统占绝对优势，基本上能维持动态平衡。 

项目区域植被以人工植被为主，主要包括农作物植被和林业植被两种类型，其中农作物植被占绝对优势，遍布于整个评价区，林业植被数量较小，呈斑块状分布在村庄及周边或条带状与农田植被镶嵌分布。

农作物以水稻、小麦、大豆、薯类等为主，间有少量的油菜、麻类、花生、棉花等经济作物和林果等，形成水稻－小麦、小麦－大豆、小麦－薯类为主的一年两熟制， 局部有水稻－小麦－绿肥两年三熟的耕作制度。区内农业生产条件较好，但目前机械化生产水平较低，平均亩产量在 450kg 左右，仍有一定的增产潜力。 

项目区内的林业以人工营造的农田防护林及路旁、渠旁、水旁和村旁的“四旁”绿化为主，林网类型较为简单、缺乏完整性。农田林网主要树种为杨树，部分为杨树和楝树为主，灌区两岸的个别地段树种组成较为丰富，村镇及矿区绿化树种多样，沿河两岸和塌陷区的低湿滩地分布有芦苇、杂草等天然植物群落。区内的乔木、灌木和草本植物以华北植物区系为主，未见外来入侵植物。

根据现场调查，本工程施工区域现状为闲置空地，无植被，周边主要为绿化植被和行道树。 

野生动物
在《中国动物地理划分》上，安徽省淮河以北的淮河流域属古北界华北区的黄淮平原亚区，其生态地理动物群属温带森林——森林平原、农田动物群。在组成与结构比较简单的生态境域中，动物种类比较贫乏，区域范围内有大面积塌陷，动物种类较少。 根据现场调查，本项目区域未见国家及省级重点保护的野生濒危动物，没有大型野生动物，仅有少量鸟类、鼠类以及各种昆虫等小型动物。
7）水生生态
本项目占地范围内无水体，项目周边有较多因采煤塌陷形成的水域。根据相关调查，现有塌陷区水域，春秋两季共有约浮游藻类76属203种，浮游动物16种，底栖动物15种。塌陷水域共有水生管束植物约9种，分别为金鱼藻、喜早莲子草、狐尾藻、芦苇、荇菜、水蓼、凤眼莲和黑藻。

2、地形地貌
市境在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，为煤炭资源的生成提供了良好条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。

凤台县呈东南、西北向倾斜，南北长50km，东西宽42km，地势自西北向东南倾斜，海拔19.45~40m，坡降1/7000~10000，淮河、茨淮新河、西淝河等穿境而过，国土面积841.67km2。因河流变迁，交替沉积和黄淮泛滥侵蚀堆积，加之人为活动影响，形成“大平小不平”地貌特征；淮河以北属淮北平原，淮河与西淝河-花家湖两岸为0.5~2km河漫滩涂；西淝河与淮河入口处，汛期受淮河洪峰顶托向西南泛滥并反复冲刷，河面扩展坡浅，形成董峰湖河口湾地。淮河南岸与江淮丘陵衔接，局部为石灰岩残丘，山脊自东向西，为剥蚀构造的低山丘陵类型。

凤台县属淮河台彻，长期受下降运动控制，地面大部分被第四系覆盖，仅淮河南岸大山镇、凤台林场、县城西部刘集乡一带，出露元古界和古生界地层；构造形迹以断裂构造为主，且多隐伏于第四系之下；尚塘断裂带东西走向，向北倾斜，倾角70°，为刘府断裂带的组成部分，县境长15km，西自利辛县入境，北延蒙城县境内；桂集向斜，为淮南复式向斜之一部，以桂集为中心，向东西至县界，境内长30km，大部分为第四系覆盖；丁集背斜是潘集背斜向西北延伸部分，境内长14km左右，西北走向，轴部在西北部倾斜。

3、气候、气象

项目所在地属于暖温带半湿润季风气候区。气候特征主要表现为：春温多变，夏雨集中，秋高气爽，冬季干冷，季风显著，四季分明。

据淮南市气象台资料：多年平均气温15.5℃，极端最高气温41.4℃（1959年8月24日），极端最低能气温-22.8℃（1966年1月31日）；多年平均降水量为928mm，最大年降水量1723.5mm，最小年降水量471.9mm，降水主要集中在每年的6~8月，约占全年降水量的45%；多年平均蒸发量1610.14mm（水面），最大年2008.1mm（1958 年），最小年1261.2mm（1980年）；多年平均相对湿度72％；全年日照时数最多年份为2609.9小时，最少年份为1960.8小时，平均为2279.2小时；年平均风速在1.9～3.7米/秒之间，平均值是2.8米/秒；无霜期最长261天，最短179天，平均223.7天。

4、水文状况

凤台县地表水系属淮河流域，淮河1~3级支流10条、湖泊3处，其中：跨界淮河干支流5条、跨界淮河旁侧湖泊2处；此外，还有新集、张集、顾桥矿区采煤塌陷水域，总积水面积105.84km2。

——淮河：淮河由陆家沟口入凤台县境，至永幸河闸口以下分南北岔，北岔入市境潘集区，南岔入市境八公山区，境内长32.6km（总长37.7km），平均河宽420m，南岔平均河宽330m，北岔平均河宽310m。淮南市辖淮河入境鲁台孜水文站，1960年前最低水位14.68m（1953年6月19日）、最高水位26.00m（1954年7月27日），1961~2000年最低水位15.1m（1978年11月8日）、最高水位26.00m（1991年7月13日），最大流量12800m3/s（1950年7月18日），最小流量0（1979年1月1日）。市辖淮河干流，90%保证率，多年平均流量300m3/s，多年最枯月平均流量20m3/s；多年平均含砂量0.581kg/m3，最大含砂量17.2kg/m3，最小含砂量0.002kg/m3。

——茨淮新河：淮河一级支流，人工河流，上起沙颍河茨淮铺，于荆山口上游入淮河，流经阜阳、利辛、蒙城、凤台、淮南、怀远四县两市，全长134.2km，流域总面积7127km2；凤台县流经长31.12km，境内河宽225~375m，1995~2004年最枯月平均流量1.98m3/s。

——西淝河：淮河一级支流，全长178km，凤台县辖55.3km；流域面积4100km2，1972年茨淮新河开通后，实际汇水面积1609km2，平均河宽250m；历史最高水位：闸上24.82m（1954年7月29日），闸下25.38m（1954年7月27日）；历史最低水位：闸上14.22m（1953年6月21日），闸下13.96m（1958年7月3日）；最大流量1360m3/s，多年最枯月平均流量1.32m3/s。

——岗（港）河：淮河二级支流，西淝河支流，流经全长35km，平均河宽150m；鸭子沟与岗河、架河相连。

——永幸河：淮河二级支流，人工河流，流径全长46.91km，平均河宽5~10m，水深3m左右，灌溉面积600km2。

——架河：淮河二级支流，全长29.45km，上游河宽10~20m，下游河宽1000m，戴家湖是架河的旁侧湖泊，水体与之相连；淮浙煤电凤台发电厂、县污水处理厂污废水均排入架河。

——西城河：县城纳污河流，积水面积8.08hm2，县人民医院、县城河医院、县中医院污水与部分居民生活污水均排入西城河。

——自然湖泊：花家湖水域面积16.78km2，县辖焦岗湖水域面积28.57km2，花家湖与西淝河相连，焦岗湖与淮河、西淝河存在水利联系。

5、井田地质及水文地质

1）井田地质

地层：井田区新生界地层厚390.35～509.10m，直接覆盖在二叠纪及灰岩地层上，总体趋势东南薄，西北厚。

二叠系地层较为发育，为淮南矿区的主要含煤地层，底部以海相泥岩与太原组分界，本系与下伏太原组为整合关系，厚度大于954m。其中山西组、上、下石盒子组含煤地层厚734m。本矿井内揭露厚度约506.7m，含煤20余层，煤层总厚27.68m，可分六个含煤段。

太原组地层厚99.99m～129.11m，平均113.99m，含薄层灰岩10～13层。主要由灰岩、页岩、砂岩和薄煤层组成。

奥陶系地层厚48.70～92.50m，平均67.34m，为灰～深灰色厚层状白云质灰岩及少量砾状灰岩，顶部夹灰绿色铝土团块，裂隙多呈闭合状，局部裂隙面可见泥、钙质薄膜或方解石脉。

煤层：共有可采煤层8层，平均可采总厚22.61m。其中主要稳定可采煤层5层：13-1、11-2、8、6-2、1煤，平均总厚20.84m，占可采煤层总厚的90%；8煤为全区较稳定煤层，可采区内属稳定煤层；次要不稳定的可采煤层3层：13-1下、7-2、4-1煤，平均总厚2.24m，占可采煤层总厚的10%，其中7-2煤在可采区内属较稳定煤层。

2）井田水文地质

顾北井田含水层（组）主要有新生界松散砂层孔隙含水层、二叠系砂岩裂隙含水层和石炭系太原组及奥陶系石灰岩岩溶裂隙含水层四部分组成。

新生界松散砂层孔隙含水层：区内松散层自上而下可分为上部含水层（组）、上部隔水层、中部含水层（组）、中部隔水层、下部含水层（组）、下部隔水层及底部“红层”。

二叠系砂岩裂隙含水层：以中细砂岩为主，局部粗砂岩和石英质砂岩，岩性变化大，厚度不稳定，多泥、钙质胶结。裂隙发育程度不均。属静储量为主的弱含水性特征。

石炭系太原组岩溶裂隙含水层：太原组地层厚99.99m～129.11m，平均113.99m，含薄层灰岩10～13层。太原组灰岩含水层(组)属承压水，根据岩性岩相和富水性综合分析，将太原组灰岩分成三个含水组：C3Ⅰ灰岩含水组（1～3下灰）、C3Ⅱ灰岩含水组（4～9灰）、C3Ⅲ灰岩含水组（10～12灰）。C3Ⅰ灰岩含水组厚度23.60～42.10m,平均34.22m，C3Ⅱ灰岩含水组厚度20.10～39.50m，平均28.03m，C3Ⅲ灰岩含水组厚度厚16.00～27.85m,平均19.80m。太原组灰岩岩溶裂隙发育不均一，富水性强弱还取决于岩溶发育程度。

C3Ⅰ组灰岩含水层：水位标高+0.73～+20.87m，单位涌水量q=0.00021～0.261L/（s.m），渗透系数K=0.000563～2.237m/d，为弱～中等富水性。

C3Ⅱ组灰岩含水层：水位标高+7.25～+7.83m，单位涌水量q=0.00064～0.00189L/(s.m)，渗透系数K=0.0019～0.0078m/d，为弱富水性。

C3Ⅲ组灰岩含水层：水位标高+4.96～+7.62m，单位涌水量q=0.000376～0.00677L/(s.m)，渗透系数K=0.00201～0.0379m/d,为弱富水性。

奥陶系岩溶裂隙含水层：奥陶系地层厚48.70～92.50m，平均67.34m，为灰～深灰色厚层状白云质灰岩及少量砾状灰岩，顶部夹灰绿色铝土团块，裂隙多呈闭合状，局部裂隙面可见泥、钙质薄膜或方解石脉。奥灰岩溶在中下部比较发育，因岩溶裂隙发育的不均一性，各处富水性相差悬殊。水位标高-20m左右,单位涌水量q=0.000701～0.763L/(s.m),为弱～中等富水性。

1煤层距离太原组灰岩一般为11.17～29.48m，平均18.32m。正常情况下与煤系地层无水力联系，但二水平（-800m水平）的灰岩水头压力约8.0MPa，超过1煤底部岩层允许承受的最大水压值，因此，太原组灰岩是1煤底板直接充水含水层，尤其是煤层与灰岩对口的断层带，往往是1煤底板突水的直接通道。区域资料表明，底部奥灰水可因断层或其它因素导致其直接与太灰含水组发生水力联系。因此，1煤层底板灰岩水对矿井开采1煤层构成安全威胁。

二、环境质量现状

1、大气环境质量现状
选用淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下：

①基本污染物环境质量现状

2025年，全市环境空气质量一级（优）97天，二级（良）203天，三级（轻度污染）56天，四级（中度污染）6天，五级(重度污染)2天，六级（严重污染）1天（由沙尘引起的重度污染1天，严重污染1天）；全市年度环境空气达标天数比例为82.2%，与上年相比增加了4.9个百分点；全市环境空气综合指数为3.62，首要污染物为细颗粒物。

细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%。年均值为37.1微克/立方米，与上年相比下降了7.25个百分点。

可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%。年均值为61微克/立方米，与上年相比下降了6.2个百分点。

二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为18微克/立方米，与上年相比下降了5.3个百分点。

二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年持平。

一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年持平。

臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米，与上年相比下降了6.9个百分点。

   环境空气达标区判断结果一览表

污染物

年度评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值(μg/m3)
占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
60
11.67
达标
NO2
年平均质量浓度

18
40
45
达标
PM10
年平均质量浓度

61
60
101.7
超标
PM2.5
年平均质量浓度

37.1
30
123.6
超标
CO

日均值第95百分位数
800
4000
20
达标
O3
日最大8小时滑动平均值第90百分位数
149
160
93.1
达标
根据《2025年淮南市环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。
淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，有效推进淮南市大气污染防治工作，目前，淮南市制定了《淮南市空气质量提升攻坚行动实施方案》，《淮南市公开空气质量提升攻坚行动专项督察报告整改方案》，围绕煤系固废、扬尘、移动污染源、餐饮油烟、恶臭异味、秸秆综合利用和禁烧等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。
2、地表水环境现状

依据淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市环境质量状况公报》中的结论，水环境质量状况如下：

2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。

考核我市的8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；考核我市的11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。

河流：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。

湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。
项目所在区域地表水体为永幸河，永幸河水质状况为优。

3、声环境质量现状
根据现场踏勘，本项目施工场界外50米范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，不存在原有污染情况。

	生态环境保护目标
	根据现状调查，本项目评价区范围内未见依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，未见重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态环境保护目标。本项目在现有工业场地内进行，不占用永久基本农田。本项目用地周边也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区。本项目施工场地50米范围内无村庄等声环境敏感目标，周边500米范围有少量村庄和农田。

项目周边500m范围内环境保护目标一览表

环境要素
序号

名称

位置

保护对象

保护规模
环境功能区

相对方位

相对距离（本施工场界）/m
经度

纬度

环境空气

1

北侧沿路居民
116.54982442
32.82289999
村民
约20户/50人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

NE
2
杀猪庄
116.54911262
32.82167018
村民
约50户/150人
NE
3
南圩村
116.537355287
32.824139156
村民
约40户/120人
NW
生态环境
4
项目施工边界300米范围内的农田、植被、农业生态环境等
农田
/
/


	评价

标准
	1、环境质量标准

①环境空气质量标准
评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相关要求，即环境空气污染物基本项目实施过渡阶段二级浓度限值，其他项目执行表2二级浓度限值。
环境空气质量标准

类别

项目

取值时间

标准值

标准来源

环

境

空

气
SO2
1小时平均

500μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准
24小时平均

150μg/m3
年平均

60μg/m3
NO2
1小时平均

200μg/m3
24小时平均

80μg/m3
年平均

40μg/m3
CO

1小时平均

10mg/m3
24小时平均

4mg/m3
PM2.5
24小时平均

60μg/m3
年平均

30μg/m3
PM10
24小时平均

120μg/m3
年平均

60μg/m3
O3
1小时平均

200μg/m3
日最大8小时平均

160μg/m3
TSP
24小时平均
300μg/m3
年平均

200μg/m3
②地表水环境质量

项目所在区域主要地表水体为永幸河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。具体数据见下表。

地表水环境质量标准单位：mg/L（除pH外）
指标

标准值

依据

pH

6～9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的

Ⅲ类水域标准

COD

≤ 20

BOD5
≤ 4

氨氮

≤ 1.0

总磷

≤ 0.2
石油类

≤ 0.05

（3）声环境质量标准
评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，见下表。
声环境质量标准       单位：dB(A)

声环境功能区类别

昼  间

夜  间

2类区

60
50
2、污染物排放标准
①施工期场界噪声执行。夜间场界噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB（A）

  噪声排放限值          单位dB (A)

标准

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
70

55

②废气排放标准：

施工期扬尘执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中厂界大气污染物无组织监控浓度限值要求。施工机械燃油尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
施工期大气污染物排放标准
污染源
污染物
无组织排放监测浓度限值(mg/m3)

标准来源
限值
限值含义
施工扬尘

颗粒物
1.0
超标次数≤1 次/日
周界外浓度最高点

DB34/4811—2024
0.5
超标次数≤6 次/日
机械燃油尾气
非甲烷总烃

4.0
周界外浓度最高点

《大气污染物综合排放标准》
氮氧化物

0.12
周界外浓度最高点

③废水排放标准
本项目施工期无生产废水外排，施工人员生活污水依托顾北煤矿工业场地生活污水处理站处理达标后大部分回用于矿井生产，少量达标排放至永幸河。顾北煤矿废水总排口排水水质执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426－2006)新建(改、扩)生产线标准，氨氮、BOD5执行《污水综合排放标准》中的一级标准。具体见下表。

污水排放执行标准      单位：mg/L
污染物名称

本项目废水排放限值

来源

COD
50
《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426－2006)
SS
50
氨氮
15
《污水综合排放标准》GB8978－1996
BOD5
20
④固体废物

一般工业固废贮存过程应执行《中华人民共和国生态环境法典》中的相关要求，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	本项目为钻孔施工，主要为施工期，营运期无污染物排放，无需申请总量控制指标。



四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	生态影响分析

1）占地影响分析

本工程井场位于顾北煤矿现有工业场地内，占地类型为工业用地，场地现状为闲置空地，本项目施工开挖地表，破坏原生地表土壤的结构，使原生地表的水土保持功能降低或丧失。但本项目占地面积小，且施工期结束后立即恢复场地原状，因此项目建设对占地影响很小。

2）对植被的影响

本工程占地类型为工业用地，场地现状为空地，基本无植被，本项目施工不会对植被产生不良影响。

3）水土流失影响分析

项目区土壤疏松，土壤侵蚀特征为：以风力侵蚀为主，兼有季节性水力侵蚀。项目施工过程中会破坏现有地表结构，使其失去原有的固土防冲能力，可能产生少量水土流失。

本项目施工时间短，施工期加强管理，池体开挖产生的土方就近用于四周加高、加固，并采用土工膜覆盖，防治水土流失，施工完成后尽快完成回填，因此项目施工不会造成较大的水土流失。

4）野生动物影响分析

本工程位于顾北煤矿现有工业场地内，属于已有工业场地，占地范围内无野生动物栖息，项目施工活动不会对动物栖息地生境产生的干扰和破坏。

(2)污染影响分析
1）施工废气 

项目施工期大气环境影响主要来源于施工扬尘、车辆尾气等。

①施工扬尘

扬尘主要来自施工现场运输车辆、现场作业过程中扬起的灰尘。根据经验数据，在风速为1.2m/s~2.4m/s下土方和灰土的装卸、运输、施工或现场施工以及石料运输时，距离50~150m处下风向粉尘浓度为11.7~5.0mg/m3。项目所在区域的年平均风速为1.6m/s，风速小，产生的扬尘量小，同时在易产尘施工点采取湿式作业、堆场采取篷布遮盖，场区定期洒水抑尘、施工道路采取定点洒水等措施，可有效降低扬尘产生量，并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m范围。本项目施工结束后影响即可消失，无长期影响，对区域环境影响小。
施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3）
距离

5m

20m

50m

100m

150m

200m

TSP小时平均浓度

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

0.57

0.42

洒水

2.01

1.4

0.67

0.47

0.34

0.22

②车辆尾气

项目施工过程中各类燃油动力机械作业时排放的废气中含CO和NOx等污染物。本项目施工过程中主要以电力作为施工动力，仅在施工前期及运输过程中使用燃油机械及设备，由于燃油机械使用为间断施工，污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。

2）施工废水 

本项目施工使用水基钻井液（即钻井泥浆），水基钻井液是一种以水为分散介质，以粘土（膨润土）、加重剂及各种化学处理剂为分散相的溶胶悬浮体混合体系。本项目钻井泥浆循环使用，钻井时钻井泥浆从井口处返出，返出的泥浆中固相含量比较高，为了降低其中的固相含量需要使用固控系统对泥浆进行净化处理。经固控系统净化处理后的泥浆中有害固相含量明显下降，使泥浆能够实现循环利用，处理后的泥浆通过泥浆泵继续用于钻井施工。泥浆循环过程中会产生少量因性能不符合要求而被废弃，此部分泥浆经管道输送至顾北煤矿注浆站排放至井下用于防火灌浆用。因此钻井期无施工废水产生。

本项目施工期期间污水主要为施工人员办公生活污水及少量车辆冲洗废水。项目钻井用的泥浆出井口后经振动筛、除砂器处理后大部分可循环利用，少部分因性能不合格而会被废弃进入废浆池作为固废处置，施工过程中无钻井废水产生。 

1）生活用排水
本项目施工期人员配置约10人，场地不设食堂和职工宿舍，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），施工人员办公生活用水量以15m3/（人·a）计，项目整个施工期生活用水量为25m3（0.42m3/d），生活污水产生量以 80%计，则施工人员生活污水产生量为0.336m3 /d。生活污水通过现有污水管网排入顾北煤矿现有的生活污水处理站处理。

2）车辆冲洗废水
本项目钻井施工工程位于顾北煤矿工业场地内，根据顾北煤矿管理规定，所有货物运输车辆均从专用大门进出，大门口设置车辆冲洗装置，用于冲洗出矿车辆。本项目钻井施工工程量小，进出运输车辆依托顾北煤矿现有冲洗装置进行冲洗，用水量少，因此不单独计车辆冲洗用水。

综上所述，项目生活污水及施工废水均进行了妥善处置，项目废水对周边环境影响很小。

3）噪声 

工程施工时主要噪声源为钻井施工泥浆泵和钻机产生的噪声，其噪声值为75-90dB（A）之间。
根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据业主提供资料，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测场界噪声。

①点声源预测模式

LA(r)=LWA–20lg(r/r0)

式中：LA(r)——距噪声源r处的声级（dB(A)）；

LWA——点声源的A声级（dB(A)）；

r——预测点与声源之间的距离（m）；

r0 ——参考处与声源之间的距离（m）；

②多声源叠加模式中：

[image: image8.png]1, =10l





L0——叠加后总声压级，dB(A)；

n——声源级数；

Li——各声源对某点的声压值，dB(A)。

③预测结果分析

a、单台施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级预测结果见下表。

工程各类噪声源不同距离处噪声值  单位：dB（A）

      声级

噪声源

测点距声源距离（m）

1
20
40
60
80
100
200
钻机

85
58.98
52.96
49.44
46.94
45
38.98
泥浆泵

75
48.98
42.96
39.44
36.94
35
28.98
振动筛

80
53.98
47.96
44.44
41.94
40
33.98
叠加时噪声

86.51
60.49
54.47
50.95
48.45
46.51
40.49
由预测结果可知，多台施工机械同时施工时，昼间在7米处、夜间在40m处能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值要求。昼间在21米处、夜间在67m处能够达到《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中2类标准限值要求。本项目施工场界50米范围内无声环境保护目标，因此项目施工对周边环境影响较小。
 为了减少本项目施工对周边环境噪声影响，本次环评要求建设单位应严格执行以下噪声污染防治措施，降低施工噪声对周边环境及敏感点的影响，具体措施如下：
①施工期建设单位应严格遵守执行相关法律法规要求和地方的环境噪声污染防治规定以及《建筑施工噪声排放标准》（GB12523‐2025），规范施工行为，加强施工管理。施工单位应注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用，对动力机械设备进行定期的维修、养护，使设备保持最佳工作状态，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生；
②施工单位应精心组织施工，合理安排施工布局，合理安排施工时间，减少夜间施工作业时间；

③降低车辆交通噪声：运输车辆应选择周边敏感点少的运输路线，尽量远离集中居民区，运输活动应尽量安排在白天进行，施工期应加强管理，杜绝超载、超速，在途经环境敏感区域时，应减速慢行，禁止鸣笛，降低车辆交通噪声。

项目施工位于顾北煤矿现有工业场区围墙范围内，钻井施工时间较短，因此项目施工期噪声对周边环境影响很小，且随着施工结束后，影响将消失。
 5）固体废物 
施工期固体废物主要为员工生活垃圾、钻井岩屑和泥浆及废包装材料，少量废抹布手套。
本项目施工期定员10人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计算，项目区每天生活垃圾产生量为5kg/d。生活垃圾集中收集后交由顾北煤矿环卫部门统一清运处理。

钻井岩屑是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，通过钻井泥浆经固控系统过滤后进入岩屑池。钻井岩屑主要成分为岩石、土壤。根据建设单位提供资料估算本项目钻井岩屑产生量约为8t。钻井岩屑在岩屑池中自然干化后交第三方公司进行综合利用。

本项目钻井泥浆经固控系统处理后循环利用，但少部分循环利用的泥浆因性能不合格而会被废弃进入泥浆池中，根据建设单位提供资料估算本项目废泥浆产生量约为50m³。废弃泥浆经管道输送至顾北煤矿注浆站排放至井下用于防火灌浆用。
本项目使用水基泥浆，采用碱粉、纤维素等进行配置，不以矿物油为连续相配制，根据《固体废物分类与代码目录》、《国家危险废物名录》（2025 年版）》，本项目项目产生的岩屑及泥浆不属于危险废物，按一般工业固废进行管理。

本项目在钻井过程中会使用一定量的辅助材料，产生少量辅助材料包装袋，根据企业提供资料，废包装袋产生量约为20kg，集中收集后外售处理，现场不存储。
本项目施工前均对施工机械进行了维护保养，项目施工时间短，因此施工过程中无废润滑油及废油桶产生。施工过程中机械设备运转及维护过程中会产生少量废含油抹布和废含油手套，根据建设单位施工经验，本项目施工期废含油抹布和手套产生量约0.005t，分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，项目危险废物采用专用桶收集后暂存于顾北煤矿现有的危废暂存库内，定期交有资质的单位处置。
6）土壤、地下水环境影响分析

根据《淮浙煤电有限公司顾北煤矿产能核增工程环境影响报告书》及区域水文地质特征表、顾北煤矿井田地层综合柱状图，顾北煤矿主要含水层(组)有新生界含水层(组)、煤系砂岩含水层(组)、石炭系太原组灰岩岩溶裂隙含水层(组)、奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层(组)，矿井直接充水含水层有煤系砂岩含水层(组)及石炭系太原组C3I组灰岩含水层，其中煤系砂岩含水层(组)富水性弱、石炭系太原组C3I组灰岩含水层富水性弱~中等。主要隔水层(组)有新生界中部隔水层、下部隔水层，1煤底板隔水层(组)及太灰和奥灰之间的本溪组隔水层(组)。其中新生界含水层(组)又可分为上、中、下三个含水层(组)(分别简称为“上含”、“中含”和“下含”)，下含与中、上含之间有稳定的粘土隔水层(组)。
主要水文地质特征表

名称

分层

底板埋深(m)

组厚(m)

最小-最大平均
水文地质特征

最小-最大平均

上含

上含上段

8.80-41.41
26.01
/
自地表5~10m以下，以灰黄色、褐色、粉、细砂及粘土质砂为主，夹薄层砂质粘土。砂层颗粒较细，呈疏松状，属潜灰~弱承压水，受大气降水及地表水体渗入补给。根据孔抽水资料，水位标高22.03m(1987年)，k=5.533m/d，q=1.351 L/(s.m)，强富水性，矿化度0.292g/L，水质类型为HCO3-Ca-Na型。

上段隔

24.05-58.90
36.18

0.70-44.00
10.28
以灰黄、灰灰灰绿色砂质粘土为主，夹0~2层薄层砂，顶部富含砂砾块和铁锰质结核，粘土分布稳定，可塑性强，隔水性较好。

上含下段

88.40-130.75
113.27

44.40-96.55
77.02
岩性为浅黄、土黄、浅灰色中、细砂及土质砂，并有少量粗砂和粉砂，及砂质粘土。砂层主要成份为石英，结构疏松-松散，水位标高9.929~20.850m，q=0.437~2.272 L/(s.m)，k=1.575~4.44m/d，矿化度0.386~0.943g/L，水质类型为HCO3-Na及HCO3-SO4-Na型，含水层中等~强富水性。矿区水量充沛，为生活饮水主要水源。

上隔

101.25-155.15
119.63

0.60-35.10
6.36
以灰黄、灰绿及棕黄色粘土和砂质粘土，具可塑性，含少量细粉砂。隔水性不稳定，厚度变薄地段，上含下段与含可产生水力联系。

中含

中含上段

259.25-337.03
302.49

135.36-224.83
182.85
灰绿色、灰色、褐色，岩性以细中砂为主，含细砂、中砂，局部含少量粗砂或砾石，其成份主要为石英，次为长石，含少量暗色矿物和云母卵片；夹薄层粘土、砂质粘土。砂层厚度大，分布稳定。水位标高为13.36mm，q=1.292 L/(s.m)，k=1.151m/d，矿化度2.18g/L，水质属Cl-Na型，强富水性。

中段隔

267.95-376.68
319.55

2.10-57.09
17.12
以灰黄、灰绿及棕黄色粘土和砂质粘土为主，具可塑性，含少量细粉砂。

中含下段

343.21-417.14
380.00

22.82-93.96
60.39
分布稳定,颜色为灰绿色、灰色、褐色。岩性以粘土、砂质粘土为主，局部含薄层中细砂。水位标高14.463~29.080m，q=0.00162~0.508 L/(s.m)，弱~中等富水性，k=0.076~5.625m/d，矿化度1.136~3.516g/L，水质类型Cl-Na、Cl-SO4-Na和SiO4-Cl-Na型。

中隔

370.91-480.00
430.13

14.18-82.95
50.32
岩性主要由灰绿色厚层粘土、砂质粘土和薄层细砂组成。粘土质细、纯，可塑性较强，具有膨胀性，厚度大，分布稳定等特点，阻止了中层含水层(组)及以上含水层与下部含水层(组)之间的水力联系，该层(组)厚度大，分布稳定，隔水性好，为区域性隔水层(组)。

下含
383.30-499.18
451.80
0.85-66.40
21.25
岩性以厚层粉砂、粉细砂、中细砂为主，上部多为土黄色，下部多为灰绿色，局部夹薄层固结粘土，少数固结成“泥岩”，中央多层砂质粘土或粘土层，局部发育透镜状固结、半固结的砂。下部含水层单位涌水0.0000934~1.935 L/(s,m)，弱~强富水性。
下隔
387.51-506.85
457.12
0.00-39.10
16.83
岩性主要由灰绿、棕红色固结粘土、砂质粘土、固结砂质粘土混和构成。固结粘土和固结砂质粘土中富含钙质，具良好隔水作用。下部隔水层在井田内总体上分布较稳定，但局部存在缺失区。
“红层”
389.50-509.10
458.97
0-15.20
3.75
片状分布在基岩面上，不受地形深浅的限制。岩性为灰白、紫红色砂岩、含砾砂、含砾粘土，偶夹薄层固结粘土，振三~四KZ1、四~五KZ4、十三~十四KZ1等孔抽水试验资料，水位标高-111.200~10.720m，单位涌水量0.00172~0.0843l/[image: image9.png]s-m



，弱富水性，矿化度0.950~2.301g/l。水质为Cl-Na型。从“红层”的岩性组合、简易水文和抽水资料等成果资料，均证明“红层”弱含水层。
本项目钻孔设计深度648.4m，会穿过新生界含水层等含水层，钻井过程中依靠井筒液体（即泥浆）自重形成静液柱压力抵消地层水压，阻止地下水涌入井筒。钻井施工使用泥浆，不添加有毒有害物质，且采用套管和水泥固井隔绝与水层联系，固井水泥质量符合国家相关标准要求，正常情况下不会造成含水层的污染。

	运营期生态环境影响分析
	本工程主要是施工期，施工结束后，污染工序及污染源消除，环境影响也随之消失。

	选址选线环境合理性分析
	本项目施工场地用地权属属于建设单位自有用地，用地性质为工业用地，用地范围内不涉及自然保护区、文物保护单位等特殊敏感区，生态环境总体不敏感。

本项目施工过程产生的少量生态破坏、施工扬尘、废水、噪声及固体废物均采取了有效可行的防治措施，项目建设对周边环境影响很小，项目建设不会改变区域环境功能，对周边居民的影响小，环境影响可接受，因此本项目从环境保护角度分析项目选址是合理可行的。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	施工期生态环境保护和恢复措施如下：

本项目施工过程中会破坏现有地表结构，使其失去原有的固土防冲能力，可能产生少量水土流失。施工期采取以下措施最大程度减轻水土流失影响。
（1）施工期应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，减少对地表的扰动。规范运输线路，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度，以减少对地表的碾压。

（2）在地面工程活动过程中，应避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地硬化或者植被恢复，以防止发生新的土壤侵蚀。

（3）施工过程中池体开挖产生的土方就近用于四周加高、加固，并采用土工膜覆盖，防治水土流失，施工完成后尽快完成回填。

（4）加强施工期管理，妥善处理处置施工期间产生的各类污染物，防止其对生态环境造成污染影响。

	运营期生态环境保护措施
	本项目施工结束后项目即结束，无运营期环境影响。

	其他
	1、大气环境污染治理措施 

(1)施工扬尘

为有效控制扬尘的污染，本次环评建议采取以下防治措施：

①施工现场实行围挡封闭。施工现场围挡高度不得低于1.8米，围档底边应当封闭；

②施工现场主要道路硬化，设置洒水降尘设施，尽量缩短起尘操作时间，安排专人定时洒水降尘，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施；

③施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施。对临时堆场修建围护设施，并合理堆放，减少迎风面积，同时采取篷布遮盖或表面洒水抑尘等抑尘措施，减少风对料堆表面细小颗粒物的侵蚀引起的扬尘量；

④在易产尘施工点采取湿式作业，在遇大风天气时禁止施工，同时用蓬布遮盖，减少扬尘产生量。运送散装物料、建筑垃圾、渣土的，采用密闭方式清运，严禁抛掷、扬撒;

⑤施工工地按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，做到工地封闭围挡、易扬尘物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。

（2）车辆尾气

项目施工过程中各类燃油动力机械作业时排放的废气中含CO和NOx等污染物，本项目仅在施工前期及运输过程中使用燃油机械及设备，由于燃油机械使用为间断施工，污染物排放量小，加之施工区域地势开阔，空气流动性好，易于扩散，项目施工车辆尾气对环境空气影响很小。

综上所述，项目施工期通过采取有效措施，可大大减轻施工期废气排放，降低施工期空气环境影响，且施工期大气环境的影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，施工期对大气环境的影响是可接受的。

2、水环境影响治理措施 

本项目施工期期间污水主要为施工人员办公生活污水及少量车辆冲洗废水。

生活污水产生量为0.336m3 /d。生活污水通过现有污水管网排入顾北煤矿现有的生活污水处理站处理达标后排放至永幸河。

本项目钻井施工工程位于顾北煤矿工业场地内，根据顾北煤矿管理规定，所有货物运输车辆均从专用大门进出，大门口设置车辆冲洗装置，用于冲洗出矿车辆，冲洗后废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排。本项目钻井施工工程量小，进出运输车辆依托顾北煤矿现有冲洗装置进行冲洗，用水量少，因此不单独计车辆冲洗用水。

生活污水依托处理的可行性分析：
顾北煤矿工业场地内现建设有生活污水处理站2座，总处理能力5000m3 /d，处理后水质满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中的一级标准要求。其中，1座处理规模为2000m3 /d，采用生物接触氧化法处理工艺，其主要构筑物为生物接触氧化池，另外1座处理规模为3000m3 /d，采用的是同步生物氧化法，生活污水处理站处理工艺详见下图，处理后的生活污水处理后部分回用与生产，未能利用部分达标排至永幸河。
本项目生活污水进入3000m3 /d的污水处理站，根据调查，目前本座生活污水处理站每日处理水量为1800m3，还有较大富余，完全可以接纳本项目生活污水。项目生活污水依托处理是可行的。
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   顾北矿生活污水处理站工艺流程图
3、声环境影响治理措施 

本工程噪声源所在的场所主要在钻井区。主要高噪声设备为钻机、泥浆泵等。施工过程中采取以下措施尽量减少施工噪声对周边环境的影响。
①施工期建设单位应严格遵守执行相关法律法规要求和地方的环境噪声污染防治规定以及《建筑施工噪声排放标准》（GB12523‐2025），规范施工行为，加强施工管理。施工单位应注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用，对动力机械设备进行定期的维修、养护，使设备保持最佳工作状态，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生；
②施工单位应精心组织施工，合理安排施工布局，合理安排施工时间，减少夜间施工作业时间；

③降低车辆交通噪声：运输车辆应选择周边敏感点少的运输路线，尽量远离集中居民区，运输活动应尽量安排在白天进行，施工期应加强管理，杜绝超载、超速，在途经环境敏感区域时，应减速慢行，禁止鸣笛，降低车辆交通噪声。
4、固体废物污染防治措施 

施工期固体废物主要为员工生活垃圾、钻井岩屑和泥浆及废包装材料。

施工区生活垃圾集中收集后交由顾北煤矿环卫部门统一清运处理。

本项目使用水基泥浆，采用碱粉、纤维素等进行配置，不以矿物油为连续相配制，根据《固体废物分类与代码目录》、《国家危险废物名录》（2025 年版）》，本项目项目产生的岩屑及泥浆不属于危险废物，按一般工业固废进行管理。钻井岩屑在砂池中自然干化后交第三方公司进行综合利用。废弃钻井泥浆经管道输送至顾北煤矿注浆站排放至井下用于防火灌浆用，不外排。
本项目少量辅助材料包装袋集中收集后外售处理，现场不存储。
本项目施工期间废抹布手套采用专用桶收集后暂存于顾北煤矿现有的危废暂存库内，定期交有资质的单位处置。

顾北煤矿工业场地内现有危险废物暂存间4间，其中一间专门用于储存废油类物质，面积约100m2，危险废物暂存间内采取硬化防渗措施并设置了导流沟及收集池，张贴危险废物标识标牌，分区储存危险废物。本项目危废产生量较少，现有危险废物暂存间可以满足项目危废暂存。
本项目危险废物收集、贮存和运输应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求，措施如下：

1）收集

①采用专用容器进行收集，严格按照相关规定在产生源收集，并保证收集所用的包装桶完好无损，无腐蚀、损毁或其他导致其使用能效减弱的缺陷，设置警示标识，并及时安全转运或处理处置。

②场内应设置应急接收装置和相应防渗（漏）措施，若发生泄漏，应及时收集，并清理现场。

③禁止将一般固废、生活垃圾等混入危险废物收集设施内。

2）暂存

危废暂存间的设置需满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的环保要求。

①危废暂存间选址、设计、标识、运行、安全防护和关闭等措施应按照《危险废物贮存染控控制标准》的相关要求进行，贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

④在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

⑤液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

⑥危险废物贮存设施必须按照HJ1276-2022的规定设置警示标志。

⑦危废暂存间内的危险废物需做到及时外运妥善处置，确保场内有足够接纳能力，避免场内危险废物暂存容量超过负荷导致收贮不合理，造成危废泄漏。

5、土壤地下水污染防治措施

本项目钻井过程中使用钻孔泥浆添加剂均为无有毒有害成分，施工期固井用的水泥，其质量应符合国家标准。项目施工钻井过程中竖井钻孔过程中下入石油套管，并用水泥固结牢固，隔离松散地层，可减少地下水涌出、避免对地下水水质产生影响。

为有效减少工程建设对土壤地下水环境的影响，对井场内各池体采取防渗处理，具体防渗措施及要求如下。

本项目分区防渗一览表
区域
防渗等级
防渗技术要求
钻井区域
重点防渗区
防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s）
泥浆池、废浆池、岩屑池、材料库等
一般防渗区
采取防渗混凝土进行防渗

6、环境风险分析

本项目属于探查治理工程，项目施工过程中使用少量润滑油，属于环境风险物质。本项目场区不单独存储润滑油，润滑油随用随买，设备中润滑油的最大存在量约为30L。
风险物质储存情况一览表

危险物质名称

环境风险物质编号

最大在线（贮存）量

临界量

（t）

qi/Qi
润滑油
/

30L即0.03t
2500
0.000012
废抹布手套
0.005
50
0.0001
合计

/

/
/

0.000112
由上表可知，本项目Q=0.000112＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中C.1.1确定该项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

项目施工期间润滑油主要位于设备油箱内，油箱为密闭设施，正常情况下发生润滑油泄漏的可能性很小，但钻机运行过程中如若操作不善或者设备部件故障，可能会发生润滑油跑冒滴漏，继而会产生少量沾染机油的岩屑（即含油污泥）。为了防范跑冒滴漏产生的机油或者含油污泥对环境造成影响，建设单位施工时对钻井区域进行重点防渗，并配备吸油棉纱等应急物质，一旦发生少量机油跑冒滴漏，可用吸油棉纱进行吸附，及时对设备进行维修，此过程中产生的含油抹布和手套、吸油棉纱及含油污泥按照危废进行管理，交有资质的单位进行处理处置。 
建设单位在施工时应着重做好以下措施，防范环境风险：

（1）建立健全管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。补充和完善现有的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程。严格执行安全监督检查制度。认真做好用油设备及危废暂存间的日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。

（2）加强对职工的安全、环保、事故应急处理、消防、个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。实行全员培训，定期考核、持证上岗。

（3）加强设施的维护与管理，确保设施正常运行，防止非正常工况导致环境污染事件。

7、环保管理及环境监测
建设单位应已设置专门的环保管理机构和环保管理人员，建立健全环保管理制度，工程施工期由其负责贯彻落实相应的环保法律法规及环保措施的具体落实。
本项目施工期监测计划如下： 

大气监测 

监测点位：按无组织排放监控浓度限值的要求，在施工场区上风向设置1个监测点位，下风向设置3监测点位。 

监测时间：施工期监测一次。 

监测项目：颗粒物。

本项目在顾北煤矿现有厂区内进行施工，且施工场界50米范围内无声环境保护目标，顾北煤矿定期对其厂界噪声进行例行监测，因此本项目施工期不单独设置噪声监测。

9、环境保护投资

	环保

投资
	 环境保护投资估算表
序号

类别

污染源

环保措施

环保投资(万元)

1

废气

施工扬尘
施工现场设置围挡，出入口道路硬化，场地内土堆、料堆遮盖，防止扬尘的扩散，定期洒水抑尘等
5
2
废水
生活污水
职工生活污水排至顾北煤矿生活污水处理站处理后。
0
3
车辆冲洗废水
利用顾北煤矿现有车辆冲洗装置进行处理，处理后循环利用，不外排
0
4
噪声
施工设备
选用低噪设备、减振、隔声、加强管理，经常保养和维护等措施
1
5
固废

生活垃圾
施工场地设置1套分类收集箱，设置若干个垃圾收集桶等
1
6
岩屑及泥浆
泥浆池、岩屑池进行防渗处理。
5
7

废包装袋
集中收集后外售
0
8
废抹布手套
暂存于顾北煤矿现有的危废暂存库内，定期交有资质的单位处置
0.5
9
生态环境
项目施工严格控制施工活动范围，减少项目占地影响，施工时做好水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失。施工完成后恢复场地原状。
3
10
施工期环境监测                       
定期开展环境监测
3
合计
/
18.5



六、生态环境保护措施监督检查清单
	      内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	生态环境
	严格控制施工活动范围；施工时落实水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失。施工结束后，及时恢复场地原状。
	严格控制施工活动范围；施工时落实水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失。施工结束后，及时恢复场地原状。
	
	

	地表水环境
	施工期施工人员少量生活污水依托工业场地现有污水管网排入矿区生活污水处理站处理达标后排放至永幸河。施工钻井泥浆循环使用，产生的少量废泥浆通过顾北煤矿现有的注浆站排放至井下，用于防治煤层自燃发火灌浆用，无泥浆外排。
	施工期施工人员少量生活污水依托工业场地现有污水管网排入矿区生活污水处理站处理达标后排放至永幸河。施工钻井泥浆循环使用，产生的少量废泥浆通过顾北煤矿现有的注浆站排放至井下，用于防治煤层自燃发火灌浆用，无泥浆外排。
	
	

	地下水及土壤环境
	项目钻孔过程中使用泥浆，不添加有毒有害物质，且采用套管和水泥固井隔绝与水层联系，固井水泥质量符合国家相关标准要求。
	满足措施要求
	
	

	声环境
	选用低噪设备、减振、隔声、加强管理，经常保养和维护等措施
	厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523—2025) 标准，即昼间 70dB(A)，夜间55dB(A)。
	
	

	大气环境
	施工现场设置围挡，围挡高度1.8米，施工扬尘采取洒水抑制措施；对施工车辆和机械加强管理，选用环保型施工机械设备，减少机械尾气对周边环境的影响。
	施工期扬尘执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中厂界大气污染物无组织监控浓度限值要求。
	
	

	固体废物
	施工人员的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。钻井岩屑在岩屑池中自然干化后交第三方公司进行综合利用。废弃泥浆经管道输送至顾北煤矿注浆站排放至井下用于防火灌浆用。施工期间废润滑油和废抹布手套等危险废物采用专用桶收集后暂存于顾北煤矿现有的危废暂存库内，定期交有资质的单位处置。
	处置率100%，符合环境卫生及环境保护管理要求。
	
	

	电磁环境
	无
	无
	
	

	环境风险
	（1）建立健全管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。补充和完善现有的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程。严格执行安全监督检查制度。认真做好用油设备及为废暂存间的日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。

（2）加强对职工的安全、环保、事故应急处理、消防、个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。实行全员培训，定期考核、持证上岗。

（3）加强设施的维护与管理，确保设施正常运行，防止非正常工况导致环境污染事件。
	（1）建立健全管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。补充和完善现有的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程。严格执行安全监督检查制度。认真做好用油设备及为废暂存间的日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。

（2）加强对职工的安全、环保、事故应急处理、消防、个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。实行全员培训，定期考核、持证上岗。

（3）加强设施的维护与管理，确保设施正常运行，防止非正常工况导致环境污染事件。
	
	

	环境监测
	按照本环评制定的施工期监测计划进行环境监测
	按照本环评制定的施工期监测计划进行环境监测
	
	

	其他
	无
	无
	
	


七、结论
	淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿投资建设的顾北煤矿地面应急电潜泵电缆钻孔施工工程符合国家产业政策以及相关法律法规要求，施工期提出的生态保护、废水、废气、噪声和固体废物治理措施是可行的，只要在项目建设中同步实施环保工程，认真落实设计和评价中提出的污染防治措施，就可使该项目的不利影响控制在环境允许的范围内，项目的建设是必要的。从环境影响的角度而言，本项目环境影响是可以接受的。 
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