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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目

	项目代码
	2608-340421-04-01-248363

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	安徽省淮南市凤台县关店乡关店村

	地理坐标
	（116°37′54.975″，32°52′52.174″）

	国民经济

行业类别
	G5949其他危险品仓储
	建设项目
行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业59-149危险品仓储594-其他

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	凤台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3083
	环保投资（万元）
	153.38

	环保投资占比（%）
	4.98
	施工工期
	18个月

	是否开工建设
	☑否
□是：           
	用地（用海）
面积（m2）
	17476.1

	专项评价设置情况
	专项评价设置情况如下：
表1-1  专项评价设置情况
专项评价类别
设置原则
本项目情况
是否设置
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目运营期不涉及《有毒有害大气污染物名录》规定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目属于有毒有害和易燃易爆危险物质储存，最大储存量为76t，超过临界量50t
是
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及取水口
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及向海排放污染物
否
综上，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则，本项目需设置环境风险专项评价。

	规划情况
	1、《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）》

2、《凤台县关店乡国土空间总体规划（2021-2035年）》

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

第二章 以“三区三线”为基础，构建国土空间开发保护新格局

尊重自然资源本底条件、尊重城市发展规律，落实耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线和城镇开发边界，落实细化主体功能区布局，优化农业、生态、城镇三大空间，构建“一核两带四区”的县域国土空间开发保护总体格局。
第一节 划定落实国土空间规划控制线
优先划定落实耕地和永久基本农田保护红线。永久基本农田集中区为维护粮食安全，切实保护耕地，促进农业生产和社会经济可持续发展，划定的需实施特殊保护和管理的区域。按照集中连片、质量提升、布局稳定，与城镇开发边界、生态保护红线互不交叉的原则，在保证凤台县经济社会稳步发展、粮食安全和生态安全得到保障的前提下，严格按照国家规则划定耕地和永久基本农田保护红线。
严格划定生态保护红线。按照生态保护红线划定要求，将整合优化后的自然保护地，水源涵养、生物多样性维护、水土保持等生态服务功能极重要区和水土流失等区域，以及目前基本没有人类活动、具有潜在重要生态价值的生态空间划入生态保护红线。
划定城镇开发边界。在优先划定耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线的基础上，顺应自然地理格局，避让活动断层、洪涝、塌陷等自然灾害高风险区域以及采煤沉陷区等次生灾害区，按照集约适度、绿色发展要求合理划定城镇开发边界，管控城镇建设用地总量，引导形成集约紧凑的城镇空间格局。
第八章 完善新型基础设施，增强城市安全韧性

贯彻新型基础设施建设要求，实施交通强国战略，推进交通基础设施建设，完善立体综合交通网络格局，提高交通服务品质，为居民出行和货物运输提供更加便捷、高效、安全、绿色的运输服务。强化城市安全韧性设施体系，保障区域水资源安全、能源安全，持续完善安全设施和新型基础设施，切实提高城市应对风险的能力。
本项目选址位于安徽省淮南市凤台县关店乡关店村，根据《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）-县域国土空间用地用海规划分区图》（见附图十二），本项目位于规划分区中矿产能源发展区；根据项目土地证（皖（2026）凤台县不动产权第0007765号）和凤台县关店乡GD01-01、02地块详细规划地块图则，项目拟建用地属于三类物流仓储用地；根据“三区三线”套核图（见附图十），项目建设区域不占用生态保护红线、不占用基本农田、不在城镇开发边界内，符合《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）》与淮南市“三区三线”要求。

2、与《凤台县关店乡国土空间总体规划（2021-2035年 ）》符合性分析
第四章 构建国土空间开发保护新格局
第一节 国土空间总体格局
规划构建“一心两轴，双核多片”的国土空间总体格局。“一心”指依托乡政府驻地形成的集商贸、居住、教育、医疗、文化于一体的乡域综合服务核心；“两轴”指G237（凤蒙路）乡域融合发展轴、S312（泥古路）乡域融合发展轴；“双核”指依托采煤沉陷区东、西两湖形成的乡域生态核心，是支撑乡域绿色发展和特色风貌塑造的生态依托；“多片”指煤矿开采影响区、现代农业发展区、集镇融合发展区。

第二节 划定落实国土空间控制线
划定落实耕地和永久基本农田保护红线。加强耕地数量、质量、生态三位一体保护，确保优质耕地和已建设的高标准农田得到有效保护，保障粮食安全。规划期内，乡域耕地保有量不少于2739.03公顷（4.11万亩），占乡域国土面积的61.81%；永久基本农田面积不少于2619.03公顷（3.93万亩），占乡域国土面积的59.10%。在永久基本农田之外的耕地中，将新建的高标准农田、经土地综合整治新增加的耕地、正在实施整治的中低产田，以及集中连片、规模较大、有良好的水利与水土保持设施的耕地优先划入永久基本农田储备区。

严格划定生态保护红线。关店乡不涉及生态保护红线。

合理划定城镇开发边界。关店乡不涉及城镇开发边界。

控制线管控要求：
耕地和永久基本农田保护红线：严格实施耕地用途管制，落实耕地“占补平衡”。优先保护集镇周边永久基本农田和优质耕地，稳妥有序恢复流向其他农用地的耕地。永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，经依法批准，应在落实耕地“占补平衡”的基础上，按照数量不减、质量不降、布局优化的原则，在长期稳定利用的耕地上落实永久基本农田补划任务。

第三节 规划分区与用途管制
加强国土空间用地结构调整，提升有限土地资源利用效率。严守耕地、林地、水域与湿地规模底线，合理保障乡政府驻地、丁集矿等重点板块发展。

国土空间规划分区管控要求：
生态控制区：生态控制区内以生态保护为重点，不得擅自改变地形地貌及其他自然生态环境原有状态，根据规划逐步迁出不符合要求的各类工矿企业，并开展必要的生态修复。

农田保护区：区内主导用途为农业生产，任何单位和个人不得将区内的耕地擅自转为非耕地；从严管控非农建设占用永久基本农田，鼓励开展高标准农田建设和国土综合整治，提高永久基本农田质量。

乡村发展区：鼓励对区内的农村居民点用地进行整理，重点整治“空心村”和闲置房屋，增加区内的有效耕地面积，强化对农用地的保护和综合利用。不得破坏、污染和荒芜区内土地。提倡和鼓励区域范围内从事农业生产的单位和个人保持和培肥地力，鼓励对中低产田进行改造和对本区域范围内的非农用地适度开垦为耕地。为改善区内农民生活质量，提高农民收入，允许适度进行农村道路、农田水利设施等基础设施项目建设。

第四节 优化国土空间用途结构
合理调整农业用地结构与布局。切实采取“长牙齿”的硬措施，严格耕地用途管制，防止耕地“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。强化补充耕地资源储备，适度开发具有耕种和灌溉条件的其他草地、裸土地等，补充耕地占补平衡指标，引导农业结构调整向耕地连片、增产提效方向转变。严格保护现有林地资源，限制林地转为建设用地，持续推动国土绿化造林，拓展绿色空间和水源涵养空间，提升土地生态化水平。

优化建设用地结构和布局。以“框定总量、限定容量、盘活存量、做优增量、用好流量、提高质量”为原则，引导建设用地由增量扩张向增存并举转型，消化批而未供土地，盘活利用闲置土地，释放存量建设用地空间。优化城乡建设用地内部结构，推进村庄建设用地集约化，保障乡村振兴发展用地需求，优先保障乡政府驻地采煤沉陷区安置点、丁集煤矿等重点区域用地需求，逐步增加城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用。

第五章 自然资源保护与利用
坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，统筹山水林田湖草沙系统治理和空间协同保护，牢守生态安全底线，发挥架河等河湖水系在乡域生态系统中的基础性作用，强化生态空间管控，系统保护自然资源，合理开发利用煤炭等矿产资源，加强采煤沉陷区综合治理，统筹生态空间保护利用，促进人与自然和谐共生。

第二节 加强重要生态资源保护
扎实推进林地资源保护。以沿架河、采煤沉陷区湖面周边区域林地为主，以城镇主干交通线、河流水系景观防护林带和农田林网为骨架，形成林路、林水、林田、林园相依相通的林地布局。实施林地分级保护管理，加强林地用途管制，实行占用林地总量控制、定额管理。

科学确定造林绿化空间。按照“宜林则林、宜灌则灌、宜草则草”原则，在符合降水量、坡度、土层厚度等适宜性因子条件前提下，以灌木林地、其他林地、沙地、裸土地以及荒山荒地荒滩、矿山废弃地为本底，结合农村四旁（村旁、路旁、水旁、宅旁）和农田林网（沟、渠、塘、路、坎）建设，挖掘适宜造林绿化空间，合理安排年度造林绿化任务。规划至2035年，造林绿化空间面积不低于0.23公顷。

强化水资源保护。严控用水总量，落实最严格的水资源保护制度。落实上级下达用水总量控制目标，强化采矿企业、工业项目、养殖业等建设项目水资源约束。

加强河湖水面与湿地保护。坚持保护与防治相结合，以架河、为主脉，加强河流、沟渠与采煤沉陷区东、西湖水域的连通，形成河渠串联、水域相通的水系水网联通格局。加强水域岸线生态空间管控，严禁非法侵占河道、水库等。加强湿地资源保护利用管控，严格落实总量控制与限额使用、依法占用、占补平衡、生态补偿等湿地管理制度，确保乡域湿地面积不减少、功能不降低。

保障生物多样性保护网络建设。优先保护生态公益林、水源涵养区和自然保护地的森林生态系统，在架河、采煤沉陷区东西湖等重点区域划定缓冲林带，保障重要水系和生态绿廊的连通成网，维育生物多样性的良好生境。加架河沿岸湿地等重点保护区域湿地生态系统多样性保护，构建人工和自然和谐统一的湿地生态系统，加强动物栖息迁徙生态廊道与节点保护。

加强矿产资源保护与开发。落实凤台煤炭国家规划矿区、凤台煤矿重点开采区管控要求。

第七章 产业发展布局
第二节 制定产业准入正负面清单

产业准入“负面清单”。参照凤台县与市场准入相关的禁止性规定，结合关店乡实际，禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组；严格控制与地方主导产业和优先进入行业不符合的建设项目。

产业准入“正面清单”。落实关店乡农产品主产区功能定位，积极吸纳和集聚农副产品深加工、采矿服务业等产业要素资源，加快现有零星分散农产品加工产业项目集中布局。

本项目选址位于安徽省淮南市凤台县关店乡关店村，项目为烟花爆竹仓储项目，根据《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）-县域国土空间用地用海规划分区图》（见附图十二），本项目位于规划分区中矿产能源发展区；根据项目土地证（皖（2026）凤台县不动产权第0007765号）和凤台县关店乡GD01-01、02地块详细规划地块图则，项目拟建用地属于三类物流仓储用地；根据“三区三线”套核图（见附图十），项目建设区域不占用生态保护红线、不占用基本农田、不在城镇开发边界内，符合《凤台县关店乡国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。



	其他符合性分析
	1、产业政策分析

本项目为烟花爆竹仓储，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类，符合国家产业政策。

本项目已于2026年8月4日获得凤台县发展和改革委员会备案表，项目代码：2608-340421-04-01-248363。

因此，本项目符合国家及地方的产业政策要求。

2、选址符合性

根据皖（2026）凤台县不动产权第0007765号和凤台县关店乡GD01-01、02地块详细规划地块图则，项目拟建地为仓储用地，符合用地要求。

项目东侧和南侧为农田，西侧为空地，北侧为关大沟，根据《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告》，该地块地形比较平坦，地块周边市政配套设施齐全，外部居民、企业、学校、变电站等满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）外部最小允许距离的规定（拟建项目东北侧无人居住的废弃建筑物在项目仓储前拆除）。

《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告》，于2026年10月9日通过了专家评审，专家评审意见见附件8；项目于2026年9月26日由湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司编制《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库改建项目安全设施设计》，本项目安全设施设计符合要求。

厂区内布置根据工艺特点将各功能分区按场地地形布置，使厂内各部分相互联系方便，既对交通运输及消防有利，又便于人流、货流的组织，同时也利于工程技术管理。项目周围500m范围内不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区及其他需要特殊保护的区域，不涉及生态保护红线区域。因此，项目选址合理。
3、生态环境分区管控要求符合性分析

2026年2月12日，安徽省生态环境厅以皖环发〔2026〕1号文印发《安徽省生态环境分区管控管理实施细则》，要求在项目环评中，做好与生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求；对不满足要求的，进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。

（1）生态保护红线及生态分区管控
项目位于安徽省淮南市凤台县关店乡关店村，根据《淮南市生态环境分区管控成果动态更新图集》中淮南市生态保护红线分布图，本项目不在生态保护红线范围内，也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合淮南市生态保护红线要求。
（2）环境质量底线及分区管控
①水环境质量底线及分区管控
根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》，2025年，淮南市全市辖区内淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。本项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏用作农肥，不外排；消防废水收集暂存于事故应急池，委托有资质单位罐车运输至就近关店乡污水处理厂处理达标后排放；项目建设后不会触及水环境质量底线。综上，项目建设满足水环境质量底线。
根据淮南市水环境分区管控图（见附图六），本项目所在区域属于一般管控区。

一般管控区：依据《中华人民共和国生态环境法典》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。
②大气环境质量底线及分区管控
根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》中数据，项目所在区域大气环境为不达标区，项目所在地大气环境质量一般，在采取大气污染防治专项整治方案后，淮南市空气质量能够得到改善。本项目运营期废气均经收集处理后达标排放，项目建设后不会触及大气环境质量底线。综上，项目建设满足大气环境质量底线。

根据淮南市大气环境分区管控图（见附图七），本项目所在区域属于高排放重点管控区。
重点管控区：落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办〔2022〕49号）《深入打好污染防治攻坚战行动方案》（淮发〔2022〕17号）等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。

③土壤环境风险防控底线及分区管控
根据淮南市土壤环境风险分区管控图（见附图八），本项目所在区域属于一般管控区。
一般防控区：依据《土壤污染防治行动计划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。

（3）资源利用上限
项目用水来自市政管网，用于生活用水、消防用水；用电来自市政供电，用于办公，能耗符合正常要求；项目用地属于仓储用地，用地符合《凤台县关店乡GD01-01、02地块详细规划》。项目建成后通过内部管理、设备选择、管理、废物回收利用和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限要求。
（4）生态环境准入清单

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于目录中鼓励类和限制类，视为允许类项目，符合国家产业政策。

本项目不属于国家发展改革委、商务部、市场监管总局联合发布的《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止和限制类项目。

（5）管控要求符合性分析
经在安徽省生态环境厅安徽省"三线一单"公众服务平台单元查询本项目《安徽“三线一单”管控要求查询报告》可知，项目与2个环境管控单元存在交叠，其中重点管控类1个（环境管控单元编码：ZH34042120009），一般管控类1个（环境管控单元编码：ZH34042130003），不涉及生态保护红线（图1-1）。环境管控单元管控单元相符合性分析见表1-2。




表1-2  环境管控单元管控相符性分析

	管控单元编号
	管控单元名称
	管控单元特征
	管控类别
	管控要求
	本项目
	符合性

	ZH34042120009
	重点管控单元19
	重点管控单元
	空间布局约束
	1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。

2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。

3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。

7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。

8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。

9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。

10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。

11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。

12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。

13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。

14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。

15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。

16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。

17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。

18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：

（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；

（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。

20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。

21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。

22从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为：

未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物；（二）在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；（三）在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场所。

1 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

2 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。

3 禁止下列行为：（一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；（九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为。

4 在淮河水域航行的船舶，应当遵守国家和省有关内河的船舶污染物排放标准，禁止向水体排放残油、废油、不符合规定的船舶压载水和倾倒船舶垃圾

5 全面停止天然林商业性采伐。

6 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，依法有序推进新建露天矿山开采，严禁在自然保护区、风景名胜区、地质公园等禁止开采区域内新设矿权。

7 坚持水资源水生态水环境水灾害统筹治理，严格落实水产种质资源保护区和自然保护区全面禁捕措施。

12全市范围内严禁违规新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。

13严把“两高”项目审批，严格落实区域削减措施，对不符合规定的坚决停批停建。

14禁止在具有生态环境保护功能区内、城建规划区周边以及重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内进行固体矿产勘查开发活动。禁止在生态环境脆弱区域开展不符合其功能定位的矿山勘查开发活动。

15禁止建设生产和使用VOCS含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目

16严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积。新建项目一律不得违规占用水域。

17禁止新建焦化、有色金属、制革、农药等行业企业。

18禁止非法污泥堆放和处理不达标的污泥进入耕地。

19禁止在限养区内新建、扩建规模化畜禽养殖场。

20禁止 生产、销售不符合节水标准的产品、设备。

21城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。

22科学确定城市河道疏浚范围和清淤深度，妥善处理底泥，严禁清淤底泥沿岸随意堆放或作为水体治理工程回填土，防止二次污染。

23严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排水等污水进入雨水口。

24禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。

25对涉重金属重点行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。落实重金属相关行业规范条件，禁止新建落后产能项目，严禁产能严重过剩行业新增产能建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业供应土地。

26针对耕地重金属污染突出区域和涉重金属工矿企业，组织开展重金属重点行业污染源排查整治专项行动，督促相关企业完善污染防治设施，在煤化工、有色金属、电镀行业实施清洁化改造。对整改后仍不能稳定达标的企业，依法责令停产、关闭。坚决关闭不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，依法全面取缔不符合国家产业政策的有色金属、电镀等行业生产项目。

23加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。

24严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。

25对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。

26加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。

28重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

29加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。

30严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新建、改扩建用煤项目严格实施煤炭消费等量或减量替代。

31推动钢铁行业碳达峰。严格执行产能置换，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。

32优化产能规模和布局，引导化工企业向产业园区转移，提高集聚发展水平。

8 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 

9 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

10 在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

11 严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展

12 严格管控重污染耕地，划定农产品禁止生产区，加强对严格管控类耕地的用途管理。实施建设用地准入管理，城市控制性详细规划涉及疑似污染地块或污染地块的，应根据规划用途明确其土壤环境质量要求并作为规划许可条件。

13 完善规模畜禽养殖场污染治理设施，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区，实行适度规模养殖。

27严格实施行业内新建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥等产能过剩行业实施重点污染物排放等量或减量置换。

28推进生态健康养殖。在淮河、茨淮新河等通航河流全部实施限制养殖制度。在《瓦埠湖养殖水域滩涂规划》《高塘湖养殖水域滩涂规划》和《焦岗湖养殖水域滩涂规划》的基础上，科学合理实施“三湖”养殖区、限养区、禁养区功能规划。

29加强养殖投入品管理和专项整治，限制使用抗生素等化学药品。

30严格执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、设备、产品目录及 高耗水行业取用水定额标准，开展水平衡测试，严格用水定额管理。

31严格限值高VOCS排放化工类建设项目

44合理确定发展布局，依托园区积极申报省级战略性新兴产业集聚发展基地，着力打造省级软件与信息服务产业集聚发展基地、现代化工产业集聚发展基地、现代医药产业集聚发展基地。充分考虑水资源合理利用，水环境承载能力等因素，对空间位置相邻、产业方向相近的园区进行资源整合。

优化园区空间规划，明确园区功能定位，改善园区资源利用，统一布局主导产业与配套产业，引导同类企业向园区集聚，将现有零散工业园区凝聚成为大型综合性园区或特色园区，合力打造资源利用率高的优势产业集群，实现园区低碳绿色发展。支持企业依靠技术进步改变高投入、高消耗、高污染、低效率、难循环的发展方式，提高科技含量和产品附加值。

45积极推进“海绵城市”建设，推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。

46完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，新建高标准农田要达到相关环保要求。

47实施水产养殖池塘改造，探索一条适合淮南的绿色健康养殖和采煤沉陷区水域生态环境综合治理模式，以及稻-虾、稻-鳖、稻-鳅等稻田综合养殖技术。

48在瓦埠湖流域选择一个大中型灌区，利用现有沟、塘、渠等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。

49推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，示范推 广通滴灌机械设备，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌 溉，推广农作物节水抗旱技术。

50减少化肥和农药使用，大力推广测土配方施肥技术和农作物病虫害绿色防控技术，以产业结构调整为带动，力争实现主要农作物化肥、农药使用量实现零增长 

33加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。

34对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。

35城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。

36严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。

37加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。加大现有化工园区整治力度。退城企业，逾期不退城的予以停产。

38对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。

39对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。

40对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。

41对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

42重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。

43严格执行水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，实施水泥常态化错峰生产，有序退出低效产能。推进燃煤窑炉清洁能源替代，逐步淘汰钢铁企业煤气发生炉。

14 加强重金属污染源头控制和重金属重点防控区域治理，对重要粮食生产区域周边的工矿企业实施重金属排放总量控制，对达不到环保要求的企业要限期升级改造或依法关闭、搬迁。

15 依法开展环境影响评价工作，严格落实生态环境损害责任追究问责制度，对不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。

32推进重污染企业搬迁改造，加快城市建成区、重点流域重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造或关停退出。

33原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换

34现有经济开发区等工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰分散燃煤锅炉，核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰。

35关停退出、能耗、安全、质量技术等方面不达标、不合格产品。同时，鼓励引导“限制类”生产工艺装备和产品逐步退出。重点对水泥、砖瓦、铸造、化工等重点行业过剩产能逐渐淘汰，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑。

36依法淘汰落后产能。全市和各县区要依据工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。未完成淘汰任务的县区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。

37推动重污染企业退出。大力实施企业“退城进园”，有序推进城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。

38严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河流、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。

39强化河湖生态缓冲带监管，引导 与生态保护无关的生产活动和建设项目逐步退出，涉及敏感水体及富 营养化湖库的优先实施。

40全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，重点开展小 型化工、塑料、印染、造纸、电镀等行业取缔整治工作，制订取缔项 目清单。2025年底前全面取缔到位。

41对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。

42加快对河道两岸违法建设的清理。对河道湖泊绿线范围内的岸线进行排查、清理，重点治理河湖水域岸线乱建、乱占行为。对硬质驳岸的非行洪河道、渠道，有计划实施生态修复与改造。

43结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。

44强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。

45企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。

16 推进农业水价综合改革，推广节水灌溉水肥一体化技术，提高农业灌溉水利用效率。在缺水地区试行退地减水，有序调整种植业结构与布局。加快产业升级，降低单位工业增加值用水量，大力开展节水型载体建设。提高城镇水资源重复利用率，促进再生水利用。

52凡涉及排放汞、铅、砷、镉、铬等重金属和多环芳烃类、石油烃类有机污染物及涉及释放伴生放射性物质等重点污染物的建设项目，开展环境影响评价时，要增加土壤环境影响评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。

53有的金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，必须事先制定残留污染物清理和安全处置方案，报市和所在地县区环境保护、经信部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	本项目为烟花爆竹仓储，位于关店乡关店村，用地为仓储用地；不属于管控要求禁止建设的项目。
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	46环境空气质量持续改善， 全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。

47化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67 万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。

48严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。

49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。

17 按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。

54全面提升锅炉烟气排放标准。全市燃气锅炉氮氧化物浓度不高于50毫克/立方米；柴油锅炉污染物排放达到或优于燃气锅炉特别排放限值要求。

50进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。

51对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。

52推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。

53进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。

54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。

55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCS初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。

56使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCS含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。

57污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。

58对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。

59按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCS物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCS排放，以及VOCS无组织排放废气收集处理系统要求。

60新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施。

61烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。

62已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

63铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。

64城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。

65实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动煤电由主体电源向支撑性、调节性电源转变。

18 全面排查并淘汰经整改环保仍不达标的落后产能，集中治理产业集聚区水污染，全面建成污水集中处理及重污染企业污水预处理设施。实施重污染行业专项整治，加强清洁生产审核和工业用水循环利用。

55对国家确定的“十大”重点行业，我市现有的造纸、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、电镀等重点行业要制定专项治理方案，依法开展强制性清洁生产审核，并实施清洁化改造。

56造纸行业完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造。对安徽淮化股份有限公司、安徽德邦化工有限公司实行污水特别排放限值，完成污水处理设施提标改造，外排废水中氨氮浓度控制在15mg/L以下。

57持续推进城镇污水处理厂建设，推进老旧城区、城中村、城乡结合部生活污水收集和处理，加快补齐生活污水收集处理设施短板。推进建成区污水管网全覆盖，生活污水全收集、全处理。加快城市雨污分流制改造，系统治理雨污错接、混接、漏接等问题。加强管网新建和提标改造，对于近期设施难以覆盖的地区，因地制宜建设分散污水处理设施，处理达标后排放。

66强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。

67依法严禁秸秆露天焚烧，全面推进综合利用。

68深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。

69露天开采、加工矿产资源，应当采取喷淋、集中开采、运输道路硬化绿化等防止扬尘污染的措施。

70合理控制燃油机动车保有量，严格控制重型柴油车进入城市建成区，限制摩托车的行驶范围，并向社会公告。机动车和船舶向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。

71农业生产经营者应当改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放。禁止在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药。

72工业生产中产生的可燃性气体应当回收利用。不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行污染防治处理。

73强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款。

74县级以上城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹。

75非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。

76建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）。

77裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。

19 完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，严禁秸秆露天焚烧，推进秸秆综合利用，全面推行“绿色施工”。

20 加快城镇污水垃圾处理设施和配套管网建设，提升污泥处理处置水平。逐步推进老城区雨污分流改造，新建城区严格实行雨污分流。推进村庄生活污水治理，因村制宜选择接入市政管网、建设小型设施相对集中处理、分散处理等模式，提高生活污水处理水平。

21 加强船舶港口污染控制，增强港口码头污染防治能力。

22 建立农业面源污染监测体系，严格控制农业面源污染。加强秸秆、农膜、农产品加工剩余物等农业废弃物综合利用，推进种养结合的废弃物无害化处理、资源化利用，构建废弃物收集、转化、应用全链条污染防治与资源化利用体系。推进农业面源污染综合防治示范区建设，加快发展循环农业，实施化肥农药使用量零增长行动，加大测土配方施肥推广力度，引导科学施肥，提高化肥利用效率，强化病虫害统防统治，推广绿色防控技术，广泛使用高效低毒低残留农药。

23 向淮河流域水体排放含病原体废水的，应当经过消毒处理，符合国家和省规定的有关标准后，方可排放。向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。

24 船舶装载运输油类或者有毒货物，应当采取防止散落、溢流和渗漏措施，防止货物落水造成水污染。

25 省及淮河流域县级以上人民政府应当推广精准施肥、生物防治病虫害等先进适用的农业生产技术，推广使用高效、低毒、低残留农药，减少化肥、农药使用量，支持秸秆综合利用和畜禽粪污处理设施建设，调整农业产业结构，发展绿色生态农业，开展清洁小流域建设，有效控制农业面源污染。

58达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“鹃牌”处罚，一律停业、关闭。

59完成县级以上经济开发区、高新技术产业开发区等工业集聚区水污染治理设施排查。全面推行工业集聚区企业废水、水污染物纳管总量双控制度。

60现有各类开发区、工业集聚区应全面实现污水集中处理。
	本项目属于危险品仓储，运营期无废气产生；废水主要为生活污水和消防废水，生活污水经化粪池预处理后定期清掏，消防废水收集在事故应急池内暂存，委托有资质单位采用罐车运输至就近关店乡污水处理厂处理。
	符合

	
	
	
	资源开发效率要求
	80坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。

81推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。

82实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。

83推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。

84积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。

85大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代；

34 按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。

35 兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。

36 开采地下水时，对下列含水层应当分层开采，不得混合开采：（一）半咸水、咸水、卤水层；（二）已受污染的含水层；（三）含有毒有害元素，超过生活饮用水卫生标准的水层；（四）有医疗价值和特殊经济价值的地下热水、温泉水和矿泉水。

37 淮河流域地下水开采区应当依靠降雨、地下径流、河流和湖泊、水库渗漏等补给地下水。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。

38 按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。

39 按照省级清单中禁燃区要求执行。

40 土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。

69到2025年，全市用水总量控制在23.02亿m3以内，万元GDP用水量和万元工业增加值用水量分别比2020年下降18.5%和18%，规模以上工业用水重复利用率达到93%，全市农田灌溉水有效利用系数提高到0.60；全市新增县域节水型社会达标县（区）4个，新增3个省级节水型园区、10家节水型企业、3个节水型灌区、6家节水型高校。城镇公共供水管网漏损率下降到10%，非常规水利用率达到25%，非农业用水计量率达到、莲花市场一线，北至与八公山区交界处。

（六）八公山区：东至水张铁路线（八公山镇至山王镇李嘴孜段），西至东西部第二通道，南至常山路，北至东西部第二通道与淮凤路交界处。

（七）潘集区：东至齐云山路，西至西外环路，南至珠江路，北至滨河路。

（八）毛集实验区：东至丁家沟，西至合淮阜高速连接线，南至焦岗湖大道，北至102省道范围内及焦岗湖景区。

（九）淮南经济技术开发区：东至中兴路高压走廊-洛九路，西至田大路，南至洞山东路，北至淮河大坝。

（十）淮南高新技术产业开发区：全部辖区。

（十一）八公山风景名胜区、舜耕山风景区、上窑国家森林公园：全部辖区。

78烟花爆竹禁放区域：田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区行政区域内禁止燃放烟花爆竹。空气重污染黄色、橙色、红色预警期间，本市行政区域内禁止燃放烟花爆竹。

禁放地点：田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区行政区域外，下列地点禁止燃放烟花爆竹：（一）国家机关、人民团体和广播电台、电视台等重要新闻单位；（二）火车站、汽车站、码头等交通枢纽以及铁路线路安全保护区；（三）商场（超市）、影剧院、旅游景区、公园等人员密集的公共场所；（四）教育、科研、医疗等单位和养老机构、儿童福利院；（五）博物馆、图书馆、档案馆、文物保护单位；（六）经营性墓地、陵园；（七）重要军事设施保护区；（八）企业生产经营场所、物资储存仓库；（九）山林、苗圃等重点防火区；（十）生产、储存、经营易燃易爆物品、民用爆炸物品、化学危险品的场所，加油（气）站、输气（油）管线、输变电设施安全保护区；（十一）高层建筑、停车场（库）；（十二）市人民政府和县、区人民政府规定的其他地点。

79到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。

80加强种植业面源污染防治。持续推进化肥农药零增长。提高生态农业发展水平，推广农业清洁生产技术，开展化肥、农药减量和替代使用，加强农药、化肥等包装废弃物回收处置，加大测土配方施肥、病虫害绿色防控、统防统治等技术推广力度，实行生态平衡施肥技术和防治技术。推广高效低毒低残留农药和现代植保机械，鼓励使用有机肥、生物有机肥和绿肥种植，禁用高毒、高残留农药和重金属等有毒有害物质超标的肥料。力争到2025年，主要农作物化肥农药使用量实现零增长。

81力争到2025年，农田残膜“白色污染”得到有效控制，力争实现废弃农膜全面回收利用。

82 2025年底，全市规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。
	项目区域不涉及光伏发电，不涉及煤电行业，不涉及“煤改气”和“以电代煤”，无废水外排。
	符合

	ZH34042130003
	一般管控单元6
	一般管控单元
	空间布局约束
	禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。

在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。

基本农田保护区内禁止下列行为：

（一）擅自将耕地改为非耕地；

（二）闲置、荒芜耕地；

（三）建窑、建房、建坟；

（四）擅自挖沙、采石、采矿、取土；

（五）排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物；

（六）向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药；

（七）毁坏水利排灌设施；

（八）擅自砍伐农田防护林和水土保持林；

（九）破坏或擅自改变基本农田保护区标志；

（十）其他破坏基本农田的行为。

在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。

各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。

加大优先保护类耕地保护力度，综合采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。

提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。

严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。

设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再使用的，应当及时组织恢复种植条件。

在永久基本农田集中区域，已建成可能造成土壤污染的建设项目，应当限期关闭拆除。

禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。
	本项目用地为仓储用地，不占用基本农田，不在基本农田保护区内。项目不属于建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动；不属于林果业和挖塘养鱼；不属于生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品；不属于永久基本农田集中区域，项目为仓储，不涉及生产；不占用耕地；不属于在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	无
	/
	/

	
	
	
	资源开发利用效率要求
	大气环境部分依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。

水环境部分依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控。

土壤环境部分依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。

资源利用部分落实《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》要求。落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》等要求。落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案等要求。《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《安徽省土地利用总体规划（2006-2025年）调整方案》。
	大气环境：项目不涉及生产废气。

水环境：生活污水经化粪池预处理后定期清掏用于农肥；厂区进行分区防渗处理。

土壤环境：项目厂区执行分区防渗措施，采用重点防渗、一般防渗和简单防渗。
项目建设不降低现有土壤环境功能，能够符合土壤环境风险防控底线及分区管控要求。

资源利用：项目生产过程不使用煤炭，使用自来水和电，来自关店乡自来水厂和供电电网。
	符合


	其他符合性分析
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图1-1  项目环境管控单元截图
4、与淮南市“三区三线”符合性分析
项目位于淮南市凤台县关店乡关店村，根据淮南市“三区三线”划定方案，本项目用地不占用生态保护红线，不占用永久基本农田，不在城镇开发边界内，项目“三区三线”套合图如下。
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图1-2  项目淮南市“三区三线”套图
5、与《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）符合性分析
对照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022），本项目仅作烟花爆竹仓储不涉及生产，共设置4栋1000m2的1.3级烟花爆竹储存仓库（其中4#、5#、6#仓库均分为两间500m2仓库，每间计算药量10000kg，中间设置实体隔墙隔开，每栋仓库总计算药量为20000kg；7#仓库均分为两间500m2仓库，每间计算药量8000kg，中间设置实体隔墙隔开，每栋仓库总计算药量为16000kg），根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）中“3.2.4当危险性建（构）筑物内已采取分隔防护措施，危险品相互间不会引起同时爆炸或燃烧时，危险性建（构）筑物的计算药量可分别计算，但应取其最大值，故4#、5#、6#仓库最大计算药量为10000kg，7#仓库最大计算药量为8000kg。根据《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告》等文件，本项目4栋烟花爆竹仓库均为1.3级危险品仓库，本项目危险品仓库区1.3级仓库外部距离符合性分析见表1-3，本项目危险品仓库区1.3级仓库与邻近危险品仓库的内部距离符合性分析见表1-4，本项目与《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）符合性分析见表1-5。
表1-3  本项目危险品仓库区1.3级仓库外部距离符合性分析

项目
仓库名称
4#烟花爆竹仓库
5#烟花爆竹仓库
6#烟花爆竹仓库
7#烟花爆竹仓库
危险等级
1.3级
1.3级
1.3级
1.3级
计算药量
10000kg
10000kg
10000kg
8000kg
人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建（构）筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路

西侧居民废弃建筑物（无人居住）
95/78
145/78
195/78
245/60
东北侧居民废弃建筑物（无人居住，项目仓储前拆除）
189/78
/139/78
89/78
39/60
东侧零散住户
306/78
255.2/78
203.6/78
163.9/60
人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV 区域变电站围墙、220kV架空输电路

西南侧35kV变电站
114/110
147/110
196/110
239/100
城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路

西北侧城镇边缘（关店乡卫生防疫站）
230/190
287/190
337/190
384/170
国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘

西侧国道G237
198/55
238/55
283/55
320/50
非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路

西侧35kV电力线路
86/55
136/55
187/55
237/50
注：①根据GB50161-2022外部安全距离按单个建筑物内计算药量进行规定；②设计距离依据可行性研究报告确定的距离值；③“-”表示无此项各类目标或实际距离远大于规范要求距离；④跨越库区上方输电线路拟拆除或埋地敷设；⑤“/”后面数据为GB50161-2022规定的外部安全距离；⑥项目验收前应拆除库区东侧废弃建筑物及架空电力线路。
由上表可知，本项目外部安全距离均满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）中危险品仓库区1.3级仓库外部距离标准要求。

表1-4  危险品仓库区1.3级仓库与邻近危险品仓库的内部距离符合性分析
仓库名称
计算药量（kg）
危险等级
相邻建筑名称
标准距离（m）
设计距离（m）
相符性
4#烟花爆竹仓库
10000
1.3级
5#烟花爆竹仓库
30
30.5
符合
北侧库区围墙
5
13
符合
南侧库区围墙
5
12.6
符合
消防泵房/配电房
35
40.2
符合
值班室/消防器材室
40
40
符合
半地下消防水池
25
34.8
符合
5#烟花爆竹仓库
10000
1.3级
4#烟花爆竹仓库
30
30.5
符合
6#烟花爆竹仓库
30
30.5
符合
北侧库区围墙
5
13
符合
南侧库区围墙
5
12.9
符合
6#烟花爆竹仓库
10000
1.3级
5#烟花爆竹仓库
30
30.5
符合
7#烟花爆竹仓库
30
30.5
符合
北侧库区围墙
5
13
符合
南侧库区围墙
5
12.9
符合
7#烟花爆竹仓库
8000
1.3级
6#烟花爆竹仓库
30
30.5
符合
东侧库区围墙
5
6
符合
北侧库区围墙
5
13
符合
南侧库区围墙
5
13.4
符合
注：①表中标准距离为GB50161-2022中规定的最小允许距离值；②设计距离是《方案设计》给出的距离值。
由上表可知，本项目危险品仓库区1.3级仓库与邻近危险品仓库的内部距离均满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）中内部距离标准要求。

表1-5  与《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）符合性分析
标准要求
项目情况
相符性
危险等级
3.1.1 危险性建（构）筑物的危险等级应按下列规定划分∶

1 1.1级建（构）筑物，为建（构）筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有整体爆炸危险或有进射危险，其破坏效应将波及周围。可根据破坏能力划分为下列等级∶

1）1.1-1级建（构）筑物，为建（构）筑物内的危险品发生爆炸事故时，其破坏能力相当于TNT的厂房和仓库，

典型配方药物的TNT当量系数应符合本标准附录A的规定；

2）1.1-2级建（构）筑物，为建（构）筑物内的危险品发生爆炸事故时，其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库。

2 1.3级建（构）筑物，为建（构）筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有较大的燃烧危险。或有较小爆炸或较小进射危险，或两者兼有，但无整体爆炸危险，其破坏效应局限于本建（构）筑物内，对周围建（构）筑物影响较小。

3.1.2 厂房的危险等级应由其中最危险的生产工序确定。仓库的危险等级应由其中所储存最危险的物品确定。

3.1.3 危险品生产工序的危险等级应符合表3.1.3-1的规定。危险品仓库的危险等级应符合表3.1.3-2的规定。

本项目烟花爆竹仓库拟存放个人燃放类C、D级烟花爆竹产品，根据《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告》，4座仓库危险等级均为1.3级，危险品仓库建设的危险等级符合表3.1.3-2中成品库1.3级要求
符合
工程规划
4.1.1 烟花爆竹生产建设工程和批发经营仓库的选址应符合国土空间规划以及相关规划的要求，并应避开居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等。

4.1.2 烟花爆竹生产建设工程应根据所生产的产品种类、工艺特性、生产能力、危险程度等。分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、燃放试验场区和销毁场、行政区，并应符合下列规定

1 应根据生产、运输、管理和生活等因素确定各区的相互位置

2 非危险品生产区可靠近行政区、住宅区布置，危险品生产区、危险品总仓库区宜设在有自然屏障或有利于安全的地带，燃放试验场和销毁场宜单独设在偏僻地带；

3 危险品生产区和危险品总库区之间应设置烟火药运输的厂内道路或厂外专用道路

4 运输危险品的道路不宜通过住宅区，无关人流和货流不应通过危险品生产区和危险品总仓库区。

4.1.3 当烟花爆竹生产建设项目建在山区时，应将危险品生产区、危险品总仓库区、燃放试验场或销毁场区布置在有自然屏障的偏僻地带，不宜将危险品生产区布置在山坡陡峭的狭窄沟谷中。

本项目位于淮南市凤台县关店乡关店村，项目选址符合《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021-2035年）》要求，项目地块周边市政配套设施齐全，周围主要为耕地，避开了居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等。本项目不涉及烟花爆竹生产，主要为储存。
符合
危险品总仓库区外部距离
4.3.1 危险品总仓库区内的危险品仓库与其周围零散住户、居民点、企业、公共交通线路、高压输电线路、城镇规划边缘等的外部距离，应根据仓库的危险等级和计算药量计算后取其最大值。外部距离应自危险性仓库的外墙面算起。

4.3.3 危险品总仓库区1.3级仓库的外部距离不应小于表4.3.3的规定。

4.3.4 若危险品总仓库区与生产区相邻或相连时，两区建（构）筑物之间的距离应按各自外部距离要求计算，并应取大值
本项目为烟花爆竹仓储，不含生产，根据《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告》，项目仓库区仓库与其外部周围零散住户、居民点、企业、公共交通线路、高压输电线路、城镇规划边缘等外部距离满足危险品总仓库区1.3级仓库的外部距离要求
符合
总平面布置
5.1.1 危险品生产区的总平面布置应符合下列规定∶

1 同一生产区生产烟花爆竹多个产品类别时，应根据生产工艺特性、产品种类分别建立生产线，并宜做到分小区布置。

2 生产线的厂（库）房的总平面布置应满足生产工艺流程顺畅及生产能力匹配的要求，宜避免危险品的往返和交叉运输。

3 同一危险等级的反房和仓库宜集中布置；计算药量大或危险性大的厂房和仓库，宜布置在危险品生产区的边缘或其他有利于安全的地形处；粉尘污染比较大的厂房应布置在厂区的边缘地带，且宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧。

4 危险品生产厂房靠山布置时，距山脚不宜小于3m；当危险品生产厂房布置在山凹中时，应利于人员的安全疏散和有害气体的扩散。

5 危险品运输道路不应在其他危险性建（构）筑物防护屏障内穿行通过。

5.1.2 危险品总仓库区的总平面布置应符合下列规定∶

1 应根据仓库的危险等级和计算药量结合地形布置；

2 比较危险或计算药量较大的危险品仓库，不宜布置在库区出入口的附近；

3 危险品运输道路不应在其他危险品仓库防护屏障内穿行通过；
4 化工原材料库、药物仓库、成品仓库宜分区布置；同一危险等级的仓库宜集中布置，计算药量大或危险性大；
的仓库宜布置在总仓库区的边缘或其他有利于安全的地形处。

5.1.3 危险品生产区和危险品总仓库区内的危险性建（构）筑物与其区内其他建（构）筑物之间的距离，应满足内部距离的要求。

5.1.4 危险品生产区和危险品总仓库区的围墙设置应符合下列规定：
1 危险品生产区和危险品总仓库区应设置高度不低于2m 的围墙；
2 围墙与危险性建（构）筑物之间的距离宜为12m，不得小于5m；
3 围墙应为密砌墙，特殊地形设置密砌围墙有困难时，可设置刺丝网围墙。

5.1.5 危险品生产区和危险品总仓库区的绿化，不宜种植针叶树或竹林，宜种植阔叶树。

5.1.6 距离危险性建（构）筑物外墙四周5m范围内宜设置防火隔离带。

5.1.7 抗爆间室的一面或多面墙（或屋盖）应为易碎性泄爆面，不宜面向主干道和主要建（构）筑物。

5.1.8 危险品生产区内宜设有供1.1级、1.3级建（构）筑物内操作人员使用的洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室。危险品总仓库区内应设置门卫值班室，不宜设置其他辅助用室。

5.1.9 危险品生产区的办公用室和生活辅助用室宜独立设置或布置在非危险性建（构）筑物内。车间办公用室和生活辅助用室应为单层建筑，其门窗不应面向相邻厂房危险性工作间的泄爆面。

本项目属于烟花爆竹仓储项目，不生产。根据《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告》，项目危险仓库设置在用地范围内部；项目运输道路主要为国道，不在其他危险品仓库防护屏障内穿行通过；危险品总仓库区内的危险性建（构）筑物与其区内其他建（构）筑物之间的距离，满足内部距离的要求；围墙与危险性建（构）筑物之间的距离最小为6m，项目库区四周设置2m高实体围墙；库区绿化，种植低矮植物为主，不涉及种植阔叶林、针叶树和竹林；仓库外墙四周5m内设置水泥硬化处理的防火隔离带；危险品总仓库区内设置门卫值班室，无其他辅助用室。
符合
危险品生产区内部距离
5.2.8 危险品生产区内1.3级建（构）筑物的内部距离应符合下列规定：
2 与厂区内办公室、锅炉房、食堂、汽车库、独立变电所、水塔、水泵房、有明火或散发火花的建筑物的内部距离不应小于35m。

3 与地下式或半地下式消防水池的内部距离不应小于25m。

本项目为烟花爆竹仓储项目，不涉及生产，厂区内危险品仓库与邻近消防泵房、配电房距离为40.2m，与半地下消防水池距离为34.4m，均满足要求
符合
危险品总仓库区内部距离
5.3.1 危险品总仓库区内各仓库之间的内部距离应按各仓库的危险等级和计算药量分别计算后取其最大值。内部距离应自仓库的外墙轴线算起。

5.3.4 危险品总仓库区内1.3级仓库与邻近危险品仓库的内部距离应符合表5.3.4的规定。当计算药量为表中中间值时，内部距离应采用大值确定。计算药量10000kg时内部距离30m。
5.3.5 当危险品总仓库区设置20kV及以下独立变电所时，独立变电所与危险品仓库的内部距离应符合下列规定：
2 与1.3级仓库的内部距离应符合本标准第5.3.4条的规定，且不应小于25m。
5.3.6 危险品总仓库区值班室应结合地形布置，与危险品仓库的内部距离应符合下列规定：
3 与1.3级仓库的内部距离应符合表5.3.6-3的规定。计算药量10000kg时仓库与值班室的内部距离40m。
5.3.8 危险品总仓库内有人值守的岗哨、厕所与危险品仓库的内部距离应按危险品仓库内部距离规定确定。
本项目为烟花爆竹仓储项目，根据表1-4危险品仓库区1.3级仓库与邻近危险品仓库的内部距离符合性分析，项目1.3级仓库与邻近危险品仓库内部距离均为30.5m，与邻近消防泵房、配电房距离为40.2m，与半地下消防水池距离为34.4m，均符合标准要求。
符合
防护屏障
5.4.1 防护屏障的设置及形式应根据总平面布置、运输方式、地形条件、建（构）筑物计算药量等因素确定。防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土板夹土（沙）墙、钢筋混凝土防护（挡）墙或夯土防护墙等形式。防护屏障的设置应能对本建（构）筑物或邻近建（构）筑物起到防护作用，防护屏障的开口方向应为无防护作用范围。防护屏障的防护范围应按本标准附录B确定。
本项目建（构）筑物危险等级为1.3级，周围设置围墙，设施隔火带，同时利用周边地形作为防护屏障。
符合
工艺与布置
6.0.8 1.3级厂房设置应符合下列规定：

1 厂房内各工作间应采用密实砌体墙隔开，且工作间数不应超过6间，当厂房建筑耐火等级为三级或以下时，工作间数不应超过4间；
2 氧化剂的粉碎筛选、可燃物的粉碎筛选应独立设置厂房
6.0.12 1.1级厂房内不应设置除更衣室、工器具室外的辅助用室；1.3级厂房内可设置辅助用室，但应布置在厂房较安全的一端，并应采用防火墙与生产工作间隔开
本项目为烟花爆竹仓储项目，设置4栋仓库，每栋仓库内采用密实砌体防火墙（耐火极限3h）分隔为2间。项目在主出入口设置值班室，与最近烟花爆竹仓库距离为40m
符合
危险品储存
7.1.1 危险品的储存应符合现行国家标准《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652中有关储存的规定，电点火头成品应单库存放。
7.1.2 仓库危险品的存药量和建设规模应符合下列规定：
1 危险品生产区内，1.1级中转库单库存药量不应超过500kg，爆炸药（白药）中转库单库存药量不应超过200kg，1.3级中转库单库存药量不应超过1000kg；
2 危险品总仓库区内，各级仓库的单库存药量不应超过现行国家标准《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652的规定量；
3 危险品总仓库、中转库的规模应与生产能力相匹配。危险品总仓库区内，1.1级成品仓库单栋建筑面积不应超过500m2，1.3级成品仓库单栋建筑面积不应超过1000m2，每个防火分区面积不宜超过500m2，烟火药、黑火药、引火线仓库单栋建筑面积不宜超过100m2。
本项目为烟花爆竹仓储项目，主要仓储个人燃放类C、D级烟花爆竹，不涉及生产，不属于中转库，项目1.3级仓库单栋建筑面积为1000m2，每个防火分区面积为500m2
符合
危险品运输
7.2.2 危险品总仓库区运输危险品的主干道中心线与各级危险品仓库的距离不应小于10m。

7.2.3 危险品生产区和危险品总仓库区内的道路纵向坡度应符合下列规定：
1 汽车运输危险品，道路纵坡不宜大于6%；山区受限区域，不应大于8%。
7.2.4 机动车不应直接进入1.1级、1.3级建（构）筑物内，装卸作业点宜位于各级危险性建（构）筑物门前2.5m以外。
项目运输危险品主干道距危险品仓库距离为10m。库区内主干道道路纵坡为2%，路面平整，且不设台阶。机动车不直接进入仓库内，装卸作业点均在库房前2.5m外，库区内车速不大于10km/h。
符合
危险品总仓库区危险品仓库的建筑结构
8.6.1 危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。

8.6.2 危险品仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。当采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构时，应在梁底或板底标高处，沿外墙和内纵、横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁，砌体承重结构的外墙四角及单元内、外墙交接处应设构造柱。
8.6.3 危险品仓库的屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，也可采用轻质泄压或轻质易碎屋盖。1.3级仓库采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜多设置门和高窗或采用轻质型围护结构等。
8.6.4 危险品仓库安全出口的设置应符合下列规定：
1 当仓库或储存隔间的建筑面积大于100m2或长度大于18m时，安全出口不应小于2个。
2 当仓库或储存隔间的建筑面积小于100m2，且长度小于18m时，可设1个安全出口；
3 仓库内任一点至安全出口的疏散距离不应大于15m。
8.6.5 危险品仓库门的设计应符合下列规定：
1 仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛；
2 当仓库设置门斗时，应采用外门斗，且内、外两层门均应向外开启；
3 总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，外层门宜为防火门，两层门均应向外开启。
8.6.6 危险品总仓库的窗宜设置可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。
项目危险品仓库设计为混凝土排架结构+轻质泄压屋面，具体为：屋面梁采用预制钢筋混凝土T形梁；墙面采用240mm厚实心黏土砖墙，墙面开设少量通风窗，窗扇向外开启，便于通风与应急疏散；采用轻质泄压屋面；采用混凝土地面，地面表面刷环氧树脂耐磨涂层，提高地面抗冲击、抗磨损能力，同时便于清洁。

每栋仓库内部通过耐火极限≥3h的防火墙划分为2个防火分区，单个分区面积为500m2，二级耐火等级，每个分区设计2个安全出口，出口分别位于仓库两端或对角，根据安全设施设计专篇，仓库内最远点距离安全出口距离为12.5m。

4栋仓库均设计向外开启的平开门（铁门），前墙主门设置规格为2.4m×2.8m，后墙疏散门设置规格为1.8m×2.4m。

仓库设计有高位通风窗和低位地脚窗，高位通风窗采用木质百叶窗，并安装钢丝网，低位地脚窗采用钢丝网材质。
符合
消防给水和灭火设施
9.0.1 烟花爆竹生产建设项目和批发经营仓库应设置消防给水系统。建筑的室外消防供水可采用室外消火栓、手抬机动消防泵等方式。

9.0.2 对于产品或原料与水接触能引起燃烧、爆炸或助长火势蔓延的场所，应根据产品和原料的特性选择相应的灭火剂和消防设施，不应设置以水为灭火剂的消防设施。
9.0.3 消防给水利用天然水源时，应采取安全可靠的取水措施；采用自备水源井时，应设置消防水蓄水设施。当水源来自市政给水且市政给水管网能够同时满足室内外消防给水设计流量和生产、生活最大用水量时，可不设置消防蓄水设施。
9.0.4 供消防车或手抬机消防泵取水的消防水池和室外消火栓的保护半径，不应大于150m。
9.0.5 危险品生产厂房和仓库的室外消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974中甲类厂房和仓库的规定。当单个建（构）筑物的体积均不超过300m3时，室外消防用水量可按10L/s计算。
9.0.6 室外消防给水管网宜布置成环状。若受地形限制不能设计为环状管网时，可设计为枝状消防给水管网，但生产应无不间断给水要求，且厂区两端应分别设置高位水池。
9.0.7 易发生燃爆事故的工作间宜设置雨淋灭火系统。
项目从市政给水管引入DN150给水管，在地块内构成环网状，供水压力0.25MPa。库区内设置消防水池和消防泵房，消防泵扬程（H=60m），用水量为25L/s。

厂区设置火灾自动报警系统。

库房周围设置室外地上式消火栓，间距≤120m，距库房外墙≥5m、≤15m，确保消防车取水便捷。库房内设置防爆型室内消火栓，配备消防水带、水枪，消火栓箱采用玻璃门，箱体距地面高度0.15m。

设置预作用自动喷水灭火系统，喷头选用隔爆型闭式玻璃球喷头，与火灾报警系统联动，报警后30s内开启阀组，实现精准喷水。系统设计流量≥30L/s，火灾延续时间≥3h，由消防泵房专用消防泵供水，管网压力维持在0.8-1.0MPa，确保最不利点消火栓出口压力≥0.15MPa。
符合
由上表可知，本项目与《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）相符。

6、与《烟花爆竹安全管理条例》符合性分析
表1-6  与《烟花爆竹安全管理条例》相符性分析

序号

条例要求
项目情况

相符性

1
第三条 国家对烟花爆竹的生产、经营、运输和举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，实行许可证制度。

未经许可，任何单位或者个人不得生产、经营、运输烟花爆竹，不得举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动

本项目主要储存个人燃放类C级和D级烟花爆竹，不涉及生产、经营，其运输由专业的单位进行，本项目正在申请办理《烟花爆竹储存许可证》，未申请到许可证前，不得储存烟花爆竹
符合
2
第六条 烟花爆竹生产、经营、运输企业和焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动主办单位的主要负责人，对本单位的烟花爆竹安全工作负责

本项目主要储存C级和D级烟花爆竹，不涉及生产、经营，其烟花爆竹安全工作由公司安全管理机构人员负责

符合
3
第十七条 从事烟花爆竹批发的企业，应当具备下列条件：

①具有企业法人条件；

②经营场所与周边建筑、设施保持必要的安全距离；

③有符合国家标准的经营场所和储存仓库；

④有保管员、仓库守护员；

⑤依法进行了安全评价；

⑥有事故应急救援预案、应急救援组织和人员，并配备必要的应急救援器材、设备；

⑦法律法规规定的其他条件。

企业已拥有营业执照；库区已按照安全部门要求设置安全距离，并按照消防、安全部门要求进行建设；项目建成后，设置专职人员轮班看管库区；项目已编制《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告》和《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库改建项目安全设施设计专篇》，正式运营前，将通过事故应急救援预案等；厂区设置消防器材室，配备消防物资和器材，设置应急救援组织机构

符合
4
第十九条 申请从事烟花爆竹批发的企业，应当向所在地设区的市人民政府安全生产监督管理部门提出申请，并提供能够证明符合本条例第十七条规定条件的有关材料。

受理申请的安全生产监督管理部门应当自受理申请之日起30日内对提交的有关材料和经营场所进行审查，对符合条件的，核发《烟花爆竹经营（批发）许可证》；对不符合条件的，应当说明理由。

项目运营前将会申请办理《烟花爆竹经营（批发）许可证》

符合
5
第二十条 从事烟花爆竹批发的企业，应当向生产烟花爆竹的企业采购烟花爆竹，向从事烟花爆竹零售的经营者供应烟花爆竹。从事烟花爆竹零售的经营者，应当向从事烟花爆竹批发的企业采购烟花爆竹。

从事烟花爆竹批发的企业、零售经营者不得采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹。

从事烟花爆竹批发的企业，不得向从事烟花爆竹零售的经营者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹。

项目向合法烟花爆竹生产企业采购烟花爆竹；项目将严格按照条例要求向从事烟花爆竹零售的经营者供应烟花爆竹

符合
6
第二十二条 经由道路运输烟花爆竹的，应当经公安部门许可

本项目主要储存C级和D级烟花爆竹，不涉及生产、经营，其运输由专业的单位进行。

项目委托有资质的单位运输烟花爆竹。

符合
7
第二十三条 经由道路运输烟花爆竹的，托运人应当向运达地县级人民政府公安部门提出申请，并提交下列有关材料：

①承运人从事危险货物运输的资质证明；②驾驶员、押运员从事危险货物运输的资格证明；③危险货物运输车辆的道路运输证明；④托运人从事烟花爆竹生产、经营的资质证明；

⑤烟花爆竹的购销合同及运输烟花爆竹的种类、规格、数量；

⑥烟花爆竹的产品质量和包装合格证明；

⑦运输车辆牌号、运输时间、起始地点、行驶路线、经停地点。

8
第二十五条 经由道路运输烟花爆竹的，除应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》外，还应当遵守下列规定：

①随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》；②不得违反运输许可事项；③运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志；④烟花爆竹的装载符合国家有关标准和规范；⑤装载烟花爆竹的车厢不得载人；⑥运输车辆限速行驶，途中经停必须有专人看守；⑦出现危险情况立即采取必要的措施，并报告当地公安部门。

综上所述，本项目与《烟花爆竹安全管理条例》相符。

7、与《烟花爆竹安全管理办法》符合性分析
表1-7  与《烟花爆竹安全管理办法》相符性分析

序号

办法要求
项目情况

相符性

1
第九条 储存烟花爆竹的单位（不含生产单位），须持库区平面图，向所在县（市）公安机关申请领取《爆炸物品储存许可证》后，方可储存

本项目正在申请办理《爆炸物品储存许可证》，未申请到许可证前，不得储存烟花爆竹

符合
2
第十条 储存烟花爆竹应有专用仓库，仓库与周围建筑物的距离应符合国家有关安全规定。库区应有专人守护。储存单位应建立严格的安全保管制度，各种药物原材料、成品和半成品必须根据不同性质分别存放，性质相抵触的必须分库（室）存放

项目设置有专用仓库，仓库与周围建筑物的距离符合国家有关安全规定，仓库设置有专门的守护人，项目主要储存C级和D级烟花爆竹，不涉及药物原材料、半成品的储存

符合
3
第十一条 储存仓库应有良好的通风、隔热、防潮设施和相应的消防、避雷装置。

库房内需要安装电器设备的，应采用防爆型电器设备。不准在库房内进行封装、打包、拆箱、钉箱等活动，没有安装火星熄灭器的机动车辆不准进入库区。严禁在库区内吸烟、生火、用明火照明和露天堆放烟花爆竹

项目仓库设置防爆型机械送排风系统、结合自然通风辅助进行通风，库内堆垛与库墙之间设置0.45m的通风巷。库内设置本安型温湿度传感器，实时监测并记录库内温度与相对湿度，温度控制范围为-20℃~45℃、相对湿度控制范围为50%~85%。仓库采用架空形式增强防潮措施，采用水泥砂浆地面。库区内设置一座消防水池和消防泵房，地块内设置消防给水环网，环网上设室外消火栓；库内设置手提式泡沫灭火器。库房严格按防雷进行规范设计，安装避雷针、接地电阻等。
库房内设置有防爆型电器设备，项目主要储存C级和D级烟花爆竹，不涉及在库房内进行封装、打包、拆箱、钉箱等活动，项目严禁在库区内吸烟、生火、用明火照明和露天堆放烟花爆竹

符合
综上所述，本项目与《烟花爆竹安全管理办法》相符。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司拟投资3083万元在淮南市凤台县关店乡关店村建设烟花爆竹仓库建设项目，该项目于2026年8月4日，取得凤台县发展和改革委员会关于项目的备案表，项目代码：2608-340421-04-01-248363。
项目拟投资3083万元，占地面积17476.1m2，总建筑面积约4286.16m2。建设烟花爆竹仓库、回收/收缴仓库、消防泵房/配电房、消防水池等配套基础设施。

根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）中有关规定，本项目需要进行环境影响评价。本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业59-149危险品仓储594-其他”，需编制环境影响报告表。受凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司委托，我公司承担本项目环境影响评价工作，接受委托后，我公司通过现场踏勘调查、工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表。
2、建设内容及生产规模
项目名称：凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目；

建设单位：凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司；

项目性质：新建；

建设地点及周围环境状况：本项目位于淮南市凤台县关店乡关店村。项目东侧为空地，北侧为刘幸路、隔路为关大沟、隔沟为农田，南侧为农田，西侧为空地。具体地理位置见附图一，周边关系图详见附图二。

项目投资：3083万元。
项目主要建设内容为：项目位于淮南市凤台县关店乡关店村，占地面积17476.1m2，总建筑面积4286.16m2（地上建筑面积4122m2、地下建筑面积164.16m2），建设3栋1000m2的烟花爆竹仓库（每栋仓库中间用实体墙分隔为2间500m2仓库，单间仓库最大存药量为10000kg）、1栋1000m2的烟花爆竹仓库（仓库中间用实体墙分隔为2间500m2仓库，单间仓库最大存药量为8000kg）、一座消防泵房、一座消防水池（半地下），全库区最大存药量为76t。项目组成见下表。

表2-1  建设项目组成一览表

工程类别

单项工程名称

工程内容及规模
备注

主体工程

4#烟花爆竹仓库
位于库区西侧，一层，钢筋混凝土框架结构，危险等级1.3级仓库，火灾危险性甲类，耐火等级二级，长50m、宽20m、高6.4m，建筑面积1000m2，仓库中间用实体墙分隔为2间，单间最大存药量10000kg，仓库总存药量为20000kg，用于存放C、D级烟花、C级爆竹类。
新建

5#烟花爆竹仓库
位于4#仓库东侧，一层，钢筋混凝土框架结构，危险等级1.3级仓库，火灾危险性甲类，耐火等级二级，长50m、宽20m、高6.4m，建筑面积1000m2，仓库中间用实体墙分隔为2间，单间最大存药量10000kg，仓库总存药量为20000kg，用于存放C、D级烟花、C级爆竹类。
新建
6#烟花爆竹仓库
位于5#仓库东侧，一层，钢筋混凝土框架结构，危险等级1.3级仓库，火灾危险性甲类，耐火等级二级，长50m、宽20m、高6.4m，建筑面积1000m2，仓库中间用实体墙分隔为2间，单间最大存药量10000kg，仓库总存药量为20000kg，用于存放C、D级烟花、C级爆竹类。
新建
7#烟花爆竹仓库
位于库区东部、6#仓库东侧，一层，钢筋混凝土框架结构，危险等级1.3级仓库，火灾危险性甲类，耐火等级二级，长50m、宽20m、高6.4m，建筑面积1000m2，仓库中间用实体墙分隔为2间，单间最大存药量8000kg，仓库总存药量为16000kg，用于存放C、D级烟花、C级爆竹类。
新建

辅助工程

1#值班室/消防器材室
位于厂区大门内西侧，一层，钢筋混凝土框架结构，层高4.05m，建筑面积66m2，用于值班和消防器材储存
新建
3#消防水池
位于厂区内西南角，半地下式钢筋混凝土框架结构，池壁厚度≥300mm，底板厚度≥400mm，内壁刷水泥基渗透结晶型防水涂料，池顶设置混凝土盖板，盖板上设置检修孔，规格为11.4m×11.4m×3.5m，建筑面积164.16m2，容积约390m3，用于消防水暂存
新建
2#消防泵房/配电间
位于消防水池北侧，一层，钢筋混凝土框架结构，层高4.05m，建筑面积56m2，储存消防泵和配电设备。并在消防泵房设置柴油发电机和柴油桶（200L/桶），用于库区停电应急使用
新建
储运工程

运输
委托第三方有资质公司进行运输
新建
公用工程

给水

项目用水为乡镇自来水供给

新建

排水

厂区雨污分流；雨水经雨水管网排至附近沟渠；生活污水经厂区化粪池预处理后委托定期清掏用于农肥，不外排；消防废水收集在事故应急池内暂存，由有资质单位罐车运输至就近关店乡污水处理厂处理
新建

供电

厂区配备配电间，由市政供电电网提供，年用电4.5万kW·h/a
新建
防雷、防静
设置防雷设施，安装有声光静电释放装置等
新建
监控、安全及报警系统
设置视频监控系统和报警系统
新建
环保工程

废气治理
项目为烟花爆竹仓储项目，无废气污染物产生。道路扬尘通过道路硬化、洒水抑尘等方式降尘
新建
废水处理

项目无生产废水产生；生活污水经化粪池（有效容积10m3）预处理后定期清运用于周围农田施肥，不外排；消防废水收集在事故应急池内暂存，由有资质单位罐车运输至就近关店乡污水处理厂处理
新建
噪声处理

运输车辆限速、禁止鸣笛，库区无生产设备
新建

固废处理

生活垃圾分类收集，环卫部门统一清运处置；

过期残损的烟花爆竹暂存危险废物暂存间内，定期交由公安部门组织销毁、处置。
新建

土壤和地下水防治
分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗。

重点防渗区为事故应急池、危险废物暂存间等。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，防渗要求如下：等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于6mm。”建议防渗层的设置必须达到“双人工衬层，且人工衬层的材料渗透系数不大于10-10cm/s”的要求。
一般防渗区包括烟花爆竹仓库、消防水池、值班室/消防器材室、消防泵房/配电间等，防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求：“当天然基础层的渗透系统大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能”。
简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区外的区域，采取一般地面混凝土硬化进行简单防渗
新建
环境风险防范
做好日常巡检工作，配备灭火器、消防栓、消防水池（容积为390m3）、消防泵等，定期检查，保证消防水充足，设置一座750m3事故应急池，位于厂区东北角。

库房内设置“严禁烟火”“严禁使用手机”等安全标志。安装避雷和防静电设施，保证报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性；加强导静电设施的巡视检查及仓库相对湿度监测，防止静电积聚。
新建
注：现有厂区为空旷场地，无建构筑物，本次所有工程内容均为新建。
3、项目存储产品方案
3.1 产品经营储存方案
（1）经营服务范围
本项目仓库仅进行烟花爆竹成品的存储，均为成箱包装，不进行烟花爆竹的生产和加工，不进行散装烟花爆竹储存及生产原材料化学品的储存，禁止在厂区内燃放烟花爆竹（包括残次品烟花）。

（2）储存方案
根据《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告》《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库改建项目安全设施设计专篇》，仓储能力以含药量设计，项目建设4座1.3级烟花爆竹仓库，总储存面积为4000m2，总储存药量为76000kg，储存烟花爆竹成品为C、D级个人燃放烟花爆竹。其中4#、5#、6#仓库中间用实体墙分隔为2间库房，单间库房面积500m2，单间库房设计储存量为10000kg；7#仓库中间用实体墙分隔为2间库房，单间库房面积500m2，单间库房设计储存量为8000kg；各仓库设计最大仓储药量合计为76000kg。项目仓库最大仓储药量见表2-2。
表2-2  仓库最大限制储存量
序号

仓库名称
面积（m2）
存储类别
限药量
最大储存药量
存放方式、规格、型号
平均周转周期
备注
1

4#烟花爆竹仓库
1000
C级、D级烟花爆竹
10000kg/间（1栋仓库2间）
20000kg
箱装
4个月
建筑面积1000m2，钢筋混凝土结构，火灾危险性：甲类，耐火等级：二级，危险等级：1.3级，堆垛高度≤2.5m，每个堆垛长度≤10m，堆垛与堆垛之间的距离≥0.7m，堆垛与库墙之间≥0.45m，便于通风散热，搬运通道宽度≥1.5m
2

5#烟花爆竹仓库
1000
10000kg/间（1栋仓库2间）
20000kg
箱装
4个月
3

6#烟花爆竹仓库
1000
10000kg/间（1栋仓库2间）
20000kg
箱装
4个月
4

7#烟花爆竹仓库
1000
8000kg/间（1栋仓库2间）
16000kg
箱装
4个月
库房配备温湿度监测装置，通风装置，对库房门、窗、地面、屋顶等定期维护保养，确保满足耐火、通风、防潮、隔热、防小动物进入等要求。建立检查记录、温湿度巡查记录等台帐。

3.2 储存物资介绍
烟花爆竹是以烟火药为原料制成的工艺美术品，通过着火源作用燃烧（爆炸）并伴有声、光、色、烟雾等效果的娱乐产品。

在国家标准《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2025）中，按照产品的药量及所能构成的危险性将烟花爆竹分为以下四级：

A级：适用于由专业燃放人员燃放，在特定条件下燃放的产品。

B级：适用于室外大的开放空间燃放的产品，当按照说明燃放时，距离产品及其燃放轨迹25m以上的人或财产不应受到伤害。

C级：适用于室外相对开放的空间燃放的产品，当按照说明燃放时，距离产品 及其燃放轨迹5m以上的人或财产不应受到伤害。对于手持类产品，手持者不应受到伤害。

D级：适用于近距离燃放，当按照说明燃放时，距离产品及其燃放轨迹1m以上的人或财 产不应受到伤害。对于手持类产品，手持者不应受到伤害。

本项目储存的烟花爆竹主要为C级、D级烟花爆竹的储存。烟花爆竹生产中所用的原材料主要分为化工材料、约张与纸板、引火线、包装材料、黏土与封口剂、黏合剂，其他材料（底座、稳定杆、锯末、谷壳）等。直接影响烟花爆竹的燃放效果和储存安全的化工原材料，主要见表2-3。

表2-3  烟花爆竹产品中涉及的原材料一览表
作用
原料名称
氧化剂
高氯酸钾、高氯酸铵、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、硝酸钠、硝酸银、氯酸钾、氧化铜、氧化铋、四氧化三铅、重铬酸钾等
可燃物
硫磺、木炭、镁铝合金粉、铝银粉、钛粉、磷
黏合剂
酚醛树脂、胶、聚乙烯醇
染焰剂
碳酸锶（红）、冰晶石、酸钠（黄）、碱式碳酸铜（蓝）、硝酸钡（绿）
改焰色物质
聚氯乙烯、六氯代苯、氯丁橡胶、氯化石蜡
其他材料
硬脂酸、石蜡、酒精、丙酮等
烟花爆竹主要危险成分为黑火药和烟火药，其中主要物料有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硫磺、镁粉、木炭、酚醛树脂、钛粉、碳酸锶、氧化铜、黑火药等。主要物料的理化性质见表2-4。
表2-4  主要物料成分理化性质及毒理毒性一览表
名称
理化性质
高氯酸钾
物化性质：白色粉末或无色结晶。相对密度2.52。无吸湿性。常温时稳定，加热至540～570℃左右渐渐熔融，在590～610℃左右急速分解而转变为氯化钾。如有二氧化锰及三氧化二铁等催化剂存在，可降低分解温度。微溶于水，水溶液呈中性，不溶于醇和醚。

危险特性：强氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉等混合可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。受热分解，放出氧气。

燃烧（分解）产物：氯化物、氧化钾。

硝酸钾
物化性质：无色透明结晶或白色颗粒乃至结晶性粉末。有冷感和刺激性咸味。相对密度2.11，熔点338℃，400℃时分解，释出氧气，易溶于水、液氨及甘油。不溶于无水乙醇与乙醚。

危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。

燃烧(分解)产物：氮氧化物。

硫磺
物化性质：常温下化合力较迟钝，但在高温下则反应非常活跃，几乎能与金、白金以外的所有金属及氢化合而成硫化物。此外还能与氧、碳、卤素等化合。相对密度2.06；熔点112.8℃；沸点444.6℃。几乎不溶于水，微溶于乙醚、乙醇、苯、甘油。

危险特性：粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。闪点207℃，自燃点232℃。空气中含量达35g/m3以上即具燃烧性。与卤素、金属粉等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在运输或储存室易产生静电荷，可导致硫尘起火，硫磺堆放场所的意外火灾是颇为多见且是一种事故隐患，因为火被扑灭后，可能会复燃。

铝粉
物化性质：银白色至银灰色和黑灰色两种。质地轻、浮力高、遮盖力强，稳定性好，反射光和热性能好。相对密度 2.70，熔点 660.4℃，沸点 2060℃，一般粒度越细、颜色越深，活性铝越少。溶于稀盐酸、硫酸、氢氧化钾及氢氧化钠水溶液，同时产生氢气。不溶于浓硫酸或浓醋酸。

危险特性：大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触也能产生氢气，引起燃烧爆炸。

粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。

燃烧(分解)产物：氧化铝。

黑火药
物化性质：黑色粒状粉末，为硝酸钾、硫磺、炭末的混合物，容易燃烧，爆炸时有烟，破坏能力较小。黑火药一般不易变质，但易吸潮，吸潮后将失去预期的使用效果。最大爆炸速度约500m/s。爆发点：270-330℃，爆轰气体体积：280cm3/g，爆热720cal/g，火焰温度2500℃，撞击感度：1.2-1.8kg.m/cm2（落锤试验），在 40℃以上时特别敏感。

危险特性：遇明火、撞击、摩擦、高温，有引起燃烧爆炸的危险。

爆竹内的火药是以1硫2硝3碳的黑色火药为基础发展而来的，一般配方是：硝酸钾（KNO3）3克，硫磺（S）2克，炭粉（C）4.5克，蔗糖（C12H22O11）5克，镁粉（Mg）1～2克。其中蔗糖作为气体发生剂以增加响度，镁为发光剂。点燃后的爆炸反应主要是：
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镁铝粉
镁的熔点为651℃，沸点为1107℃。镁的蒸气压很高，627℃时为215215.95Pa，727℃时为1037.1Pa，因此镁极易挥发。镁原子最外层的两个电子很易失去，是很活泼的金属。常温下镁能与F、CL、BR、I等元素作用生成相应化合物。加热时镁能与硫、氮作用生成MgS和Mg3N2。在空气中镁会慢慢氧化，失去银白光泽而变黑。若温度提高至400℃以上，镁的氧化速度增快，超过500℃以后氧化速度更快，会着火燃烧，此时会生成氧化镁和少量氮化镁。

木炭
木炭粉是用农作物秸秆、林业剩余物制成的炭粉，如今木炭粉在工业、农业、医药、家庭等多个领域均有应用

碳酸锶
碳酸锶是一种无机化合物，化学式为SrCO3，白色粉末或颗粒、无臭无味。主要用于玻壳玻璃，磁性材料，金属冶炼，锶盐制备，电子元件，焰火

硝酸钡
硝酸钡是一种无机物，化学式Ba（NO3）2，分子量261.35。密度3.24g/cm3，溶于水，不溶于乙醇。硝酸钡为无色或白色有光泽的立方晶体，微具吸湿性，有强氧化性，助燃，有毒。加热时分解放出氧气，有强氧化性，跟硫、磷、有机物接触、摩擦或撞击能引起燃烧或爆炸。熔点592℃，温度再高即分解。燃烧时呈现绿色火焰。用作氧化剂、分析试剂。用于制钡盐、信号弹及烟花，还用于制陶瓷等

钛粉
钛粉的熔点为1720℃，沸点为3530℃。相对密度4.5，深灰色或黑色发亮无定形粉末；易燃，具有爆炸性，遇热、明火、发生化学反应后会发生燃烧爆炸，吸入后对上呼吸道有刺激性

3.3 储存要求
（1）储存系统
项目厂区内道路宽4m，采用混凝土硬化，仓库门前2.5m外设置装卸场，进行硬化平整，道路转弯半径为8m，危险品仓库区内运输主干道纵坡为2%。本项目主要运输危险货物烟花爆竹成品。
本项目烟花爆竹储存于仓库内，仓库需环境阴凉干燥，仓库地面需做好硬化防渗措施，仓库通风采用自然通风。
储存要求如下：
①控制好温度和湿度。烟花爆竹的库房温度最好保持在20℃左右，至少应使温度控制在15~35℃之间。因为温度每升高10℃，烟火药的化学反应速度会增加3~4倍；同时温度太低，由于热胀冷缩的关系，花炮的药物可产生脱壳现象。库房要根据温、湿度情况，加强通风。一般库房温度在35℃以下，相对湿度在75%以下时，可以打开门窗通风。但在雨、雪天和外部温度及相对湿度大于库内时，不宜通风。

②正确处理好物品的收发和晾晒。库房的收发工作应在白天进行，晚上不得收进和发出。由于末干透的烟火药和彩珠，以及刚晒干（或烘干）的彩珠在末摊开散热以前，都有自燃及白爆的危险，因此，均不得放入库内储存。对用过的余药和已受潮的烟火药、彩珠，同样亦不得放入库内。如果库存时受潮，应立即搬出库房重新干燥后再摊晾入库。本项目仅存放成品烟花爆竹产品。

③防止虫蛀鼠咬和各种火源。烟花爆竹在库存过程中，库房内若有老鼠应及时扑杀灭净。因为老鼠喜欢啃咬花炮和粉珠，特别是有浆糊的烟火药和花炮，会引起着火和爆炸。同时，仓库应严禁烟火，不得穿带钉子的鞋入库，严禁在库房 内拆包、封装、修理等，并不得使用可产生火花的工具。

④不要储存过期的烟花爆竹。在正常情况下，烟花爆竹的保管期限为2年，过期应及时销毁。因为老鼠喜欢啃咬花炮和粉珠，特别是有浆糊的烟火药和花炮，会引起着火和爆炸。同时，仓库应严禁烟火，不得穿带钉子的鞋入库，严禁在库房内拆包、封装、修理等，并不得使用可产生火花的工具。

（2）运输方案
项目涉及运输过程包括两个环节：一是建设单位作为买方，从生产厂家购进爆竹至库区，该环节运输由生产厂家负责委托有资质的单位与车辆运至库区，采用陆路（汽车）运输方式运至厂区内；二是建设单位作为批发供货商，将厂区仓储的烟花爆竹出售给当地的零售商，该环节的运输由建设单位委托当地具有从事危险货物运输经营许可证的运输单位进行配送。

每年销售旺季来临前，由公司从烟花爆竹生产企业中采购烟花爆竹，储存于本项目仓库内，再配送给烟花爆竹零售经营单位。本项目运输配送使用安全可靠的烟花爆竹公路运输车辆。项目烟花爆竹主要来源于省内，存储的烟花爆竹销往各合法烟花爆竹销售点，主要运输线路为S237省道及县内乡村道路。
4、项目主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标详见表2-5。
表2-5  项目经济技术指标一览表
序号
名称
指标
单位
备注
1
用地面积
17476.1
m2
/
2
总建筑面积
4286.16
m2
/
其中
地上总建筑面积

4122
m2
/
其中
1#值班室/消防器材室
66
m2
钢筋混凝土结构
2#消防泵房/配电间

56
m2
钢筋混凝土结构
4#烟花爆竹仓库
1000
m2
钢筋混凝土结构
5#烟花爆竹仓库
1000
m2
钢筋混凝土结构
6#烟花爆竹仓库
1000
m2
钢筋混凝土结构
7#烟花爆竹仓库
1000
m2
钢筋混凝土结构
地下建筑面积
164.16
m2
/
其中
3#消防水池
164.16
m2
地下，钢筋混凝土结构
3
容积率
0.24
/
≥0.2
4
建筑物占地面积
4122
m2
/
5
操作场地占地面积
3118.6
m2
/
6
建筑系数
41.82
%
≥40
7
绿化面积
736.58
m2
/
8
绿地率
4.21
%
≤15
5、主要设备
本项目主要用于烟花爆竹存储，不涉及生产，项目烟花爆竹转移为人工利用手推车转运，无其他机械设备。项目主要见表2-6。
表2-6  项目主要设备一览表

序号
设备名称
型号、规格
数量
安装场所
1
轴流深井消防水泵
一用一备
2台
消防泵房
2
稳压给水设备
含气压罐
1套
消防泵房
3

消防泵控制柜
/

1台
消防泵房
4
安全生产风险监测预警系统
/

1套
库区全覆盖
5
防爆地磅
量程≤500kg
1台
仓库
6
灭火器
MFZ/ABC4
68个
仓库、泵房、值班室
7
防爆轴流送排风机
防爆型
8个
仓库
8
火灾自动报警系统
隔爆感温、火焰、可燃气体探测器
8套
库区全覆盖
9
室外地上式消火栓
SS100/65-1.0型
4套
库区四周
10
Ups不间断电源
续航≥4h

1套
值班室/消防器材室
11
自动喷水灭火系统
隔爆喷头
1套
仓库
12
应急广播系统
/

1套
库区
13
出入口控制系统
/
2套
库区出入口
14
视频安防监控系统
/
1套
库区、值班室
15
防雷防静电接地装置
一级防雷
8套
所有建筑物
16
ATS双电源切换装置

/

1套
配电间

17
消防水池
390m3
1座
库区院内
18
事故应急池
750m3
1座
库区院内
19
柴油发电机
/
1台
消防泵房，应急备用
6、劳动定员与工作制度

本项目，劳动定员20人，年工作365天，24小时值班，均不在厂区食宿。

7、公用工程
（1）供水

项目用水来源为关店乡自来水厂，主要用水为生活用水、道路抑尘用水、绿化用水等。

①生活用水

项目职工20人，不在厂内食宿，年工作时间365天，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），生活用水量按15m3/人·a计，总用水量为0.82m3/d（300m3/a）。产污系数以80%计，生活污水产生量为0.66m3/d（240m3/a）。生活污水经化粪池处理后定期清运用于周围农田施肥，不外排。
②道路抑尘用水
项目库区道路面积约2500m2，参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中N782环境卫生管理-浇洒地面用水先进定额1.5L/m2·d，本次库区道路抑尘用水按1.5L/m2·d计，抑尘用水为3.75m3/d，1368.75m3/a。抑尘用水通过自然蒸发和土壤吸收等损耗，无废水产生。
③绿化用水
项目绿化面积736.58m2，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），按1.5L/m2·d计，绿化用水约为1.1m3/d，402m3/a。洒水通过植物吸收、自然蒸发和土壤吸收等损耗，无废水产生。
表2-7  项目用水情况表

名称
用水量定额
用水量（m3/a）
废水量（m3/a）
生活用水
15m3/人·a（20人）
300
240
道路抑尘用水
1.5L/m2（2500m2）
1368.75
0
绿化用水
1.5L/m2（736.58m2）
402
0
合计（用水量）
2070.75
240

图2-1  项目水平衡图   单位：m3/d
（2）排水

项目采用雨、污分流制；项目区域雨水经厂区环形雨水管网收集外排附近沟渠。生活污水经化粪池处理后清运用作农肥，不外排。
（3）消防工程
根据《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告》《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库改建项目安全设施设计专篇》，项目在厂区西南角设置一座390m3的消防水池，消防水池设遥控式浮球阀液位控制系统控制补水泵的启停，消防用水经钢制水管引至库区消防栓，保证消防水及时补给，消防水使用后的补给恢复时间不超过48小时。

危险品仓库为甲类仓库，消防延续时间按3小时计算，消防设计流量为25L/s，则每次消防用水量为270m3。消防废水中主要污染物为悬浮物，以及少量硝酸根离子等，收集后的消防废水暂时储存在事故应急池（750m3）内，采用罐车运送至就近污水处理厂处理。项目消防水池和事故应急池可满足消防要求。
项目还设置消火栓系统、灭火器和火灾报警系统等。
（4）供电

项目供电由关店乡电网供应，采用10kV市政高压电源接入，厂区低压配电系统采用220V/380V放射式与树干式相结合的方式，年用电量约4.5万kW·h。

配备柴油发电机（位于消防泵房内），当市政电源中断可能影响消防、监控等关键系统时，需由柴油发电机作为备用电源，其容量覆盖全部二级负荷（消防系统、火灾报警、视频监控等）。采用ATS实现主备电源切换，切换时间≤15s，确保消防水泵、应急照明等设备不中断运行。
（5）通风防潮
库上部设置有若干个个百叶窗，勒脚处设置若干个个防小动物的通风口。仓库底部为框架结构，高出地面约1m，防止库内潮湿。

（6）防雷、防静电系统
根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2022），本项目仓库按照二类防雷设计。
①本工程地上所有建筑的防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、消防控制室、监控室等的接地共用统一接地极，要求接地电阻不大于1Ω；

②本工程设总等电位联接；

③本工程低压配电系统的总接地型式为TN-C-S系统；

④在内部配电设计上所有插座支路均设有防止电气火灾的漏电电流保护器。

项目仓库入口处设人车一体声光静电释放装置，库区内每个库房门口设有2个人体声光静电释放器，共设有8个。仓库采用混凝土地面，地面表面涂刷防静电环氧树脂涂层，接地电阻≤10Ω，防止静电积聚引发风险。

（7）监控、安全及报警系统
库区安装有视频监控系统。在库区外及库区出入口设置若干个视频监控摄像头，主机设置在值班室，值班室配备有固定电话保持外界的联系。

8、总平面布置

本项目位于淮南市凤台县关店乡关店村，占地面积17476.1m2，主要为烟花爆竹仓储，现场不生产，主要建设内容包含4栋1.3级烟花爆竹仓库、值班室/消防器材室、消防水池、消防泵房/配电间等。项目库区周边设置2m高实体围墙，其中4#、5#、6#、7#四栋1.3级仓库在厂区内自西向东设置，各库间距30.5m。根据《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告》《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库改建项目安全设施设计专篇》以及前文“与《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）符合性分析”，本项目危险品仓库区1.3级仓库外部距离、本项目危险品仓库区1.3级仓库与邻近危险品仓库的内部距离等均满足《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）符合。每间库房设置2个安全出口（每栋仓库以实体墙分隔为2间库房），进场道路、值班室、消防器材室等位于厂区西侧，消防水池和消防泵房位于厂区西南角，事故应急池位于厂区东北角。项目平面布置图见附图三。

9、储运工程
项目库区内主要运输道路宽4m，主干道纵坡为2%，路面平整，连通各成品库，在厂区设置3个回车坪，回车坪设计规格为12m×12m，满足车辆通行、停靠、消防车转弯的要求。库区内运输道路需进行硬化，硬化厚度大于15cm，道路转弯半径为8m。运输车辆进行成品装卸均在库房前2.5m外进行。本项目主要储存烟花爆竹成品。项目涉及运输过程包括两个环节：一是建设单位作为买方，从生产厂家购进烟花爆竹至库区，该环节运输由生产厂家负责委托有资质的单位与车辆运至库区；二是建设单位作为批发供货商，将厂区仓储的烟花爆竹出售给当地的零售商，该环节的运输由建设单位委托当地具有从事危险货物运输经营许可证的运输单位进行配送。
10、其他安全设施
库房内设置温、湿度计，并在房门口均悬挂库房名称、危险等级、面积、最大存药量、定员、安全负责人等内容的警示牌；库区值班室值班人员通过固定电话进行通讯联系；仓库入口处设置消除静电装置，并配置红外线探测仪器。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程

1、施工期工艺流程和产排污节点图

本项目为新建项目，施工期主要建设内容包含新建4栋烟花爆竹仓库、1栋值班室/消防器材室、1栋消防泵房/配电间、1座消防水池以及道路硬化等。工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。

（1）基础工程

建设项目基础工程主要为场地的清理、平整和夯实等。具体包括对占用的场地内地表植被的清除、土地平整、基础开挖、基础混凝土浇筑、防渗处理、施工所需的通水、通电、通讯等工程建设；该环节主要产生建筑垃圾（包括植被清除产生的杂草、树枝、树根等），施工噪声、施工扬尘、施工机械冲洗废水和施工人员生活污水等。

（2）主体工程

建设项目主体工程主要为仓库、值班室/消防器材室、消防泵房/配电间、消防水池的建设和地面硬化等，包括现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。该工段工期较长，主要污染物为施工建设时产生的噪声、汽车尾气，搅拌砂浆时的设备清洗水、施工人员生活污水等，碎砖、废砂和废混凝土等固废。

（3）设备安装

项目各类生产设备的安装、污水雨水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气和废弃包装材料等，废弃包装材料产生量较小，收集后外售。

（4）装饰工程

利用各种加工机械对塑钢、铝合金、玻璃等按图进行加工，同时进行屋面制作、地面硬化等，然后采用环保水性高级涂料和仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行环保水性油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。

为防止减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面：

①施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。

②室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。
2、营运期工艺流程和产排污节点图

本项目运营期主要从事烟花爆竹仓储运输工作，不涉及生产等工序。


图2-2  营运期工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
本项目烟花爆竹的采购来自淮南市及周边城市，生产商采用陆路进行运输，生产厂家负责委托有资质的单位与车辆运至厂区库区储存；建设单位作为批发供货商将厂区仓储的烟花爆竹出售给当地的零售商，该环节的运输由建设单位委托当地具有从事危险货物运输经营许可证的运输单位进行配送及回收，本项目每日运输量与当地供求关系有关。

项目烟花爆竹运进及运出均按照危险品运输的相关规定，委托有资质的运输公司运输，因此，本次评价不进行烟花爆竹运输环节的环境影响评价。每种物料进货时并非一次购入其最大设计储存计算药量，而是根据客户要求调整，因此仓库内物料的储存计算药量不会超过设计最大储存计算药量。

本项目属于烟花爆竹仓储项目，不进行烟花爆竹任何生产性活动，禁止在厂区内燃放烟花爆竹（包括残次品烟花），禁止储存烟花爆竹生产原料。烟花爆竹由外部经厂方专用汽车运进库区后经人工搬运入库，置于库区内储存，需使用时再由人工搬运出库至运输车辆运走。

仓库贮存过程产生的少量残次品烟花爆竹暂存于回收仓库，定期交由公安部门组织销毁、处置。

主要环境问题为厂内汽车尾气、运输扬尘、运输噪声以及过期残损的烟花爆竹。
项目污染物产生情况见表2-8。

表2-8  项目产污环节汇总表
污染类别
产污节点

污染因子
采取措施
废气
汽车尾气及扬尘
NOX、CO、THC、颗粒物
定期洒水抑尘
废水

值班生活污水
pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS
生活污水经化粪池预处理后定期清掏

噪声
运输噪声
运输噪声

限速、禁止鸣笛等措施
固废
生活垃圾
生活垃圾
生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运
烟花爆竹贮存
过期、残损的烟花爆竹
收集后由公安部门组织销毁、处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于淮南市凤台县关店乡关店村，项目拟建用地为仓储用地，区域现状为空地，无建构筑物，项目不占用林地和农田，不占用生态保护红线拟建区域未发现环境污染问题，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

本次评价采用《2025年淮南市生态环境质量状况公报》中相关数据。淮南市全市环境空气综合指数为3.62。细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%，年均值为37.1微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%，年均值为61微克/立方米；二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%，年均浓度为18微克/立方米；二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%，年均浓度为7微克/立方米；一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%，日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米；臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%，日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米。
表3-1  2025年淮南环境空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

标准值（µg/m3）

现状浓度（µg/m3）

达标情况

SO2
年均值

60
7
达标
NO2
年均值

40
18
达标
PM10
年均值

60
61
不达标
PM2.5
年均值

30
37.1
不达标
CO

日平均第95百分位数

4000
800
达标
O3
日最大8小时滑动平均值第90百分位数

160
149
达标
据上表可知，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）不达标，因此判断项目所在区域属于不达标区。
为加强大气污染防治工作，持续改善环境空气质量，淮南市重点实施以下工作：①突出空气质量提升行动：制定空气质量提升计划，实施重点突破，推动辖区空气质量明显改善；②开展重点时段防治攻坚：开展夏季臭氧攻坚和秋冬季颗粒物攻坚行动；③推进重点领域污染治理：紧抓重点企业、重点VOCS行业治理和清洁运输能源替代；④提升面源污染管控水平：推进扬尘精细化管控，强化露天焚烧管控，开展餐饮油烟专项排查和加大散煤清零力度；⑤加强大气治理制度保障：完善技术帮扶机制，会商调度机制，部门联动机制，快速响应机制和监督考核机制。

2、地表水环境质量现状
根据淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》：
2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。

8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；考核我市的11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。

河流：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。

湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。

本项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏，不外排。
3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）规定，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此无需进行声环境质量现状监测。

4、生态环境
本项目位于淮南市凤台县关店乡关店村，用地为仓储用地，用地范围内无生态环境保护目标，本次评价无需开展生态现状调查。

5、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。因此，不进行电磁辐射现状监测和评价。
6、土壤、地下水环境质量现状及评价
项目厂区均按照相关要求进行防渗、防雨、防漏、防火等防范措施。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、其他著名旅游景点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，具体环境保护目标如下：

环境空气：保护项目区域500m范围环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，不因本项目建设而降低原有功能级别。根据现场调查，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。
水环境：保护区域地表水体架河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IVIII类标准要求，不因本项目建设而降低原有功能级别。
声环境：本项目区域环境噪声应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，不因本项目的建设降低原有功能级别。
地下水：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
本项目环境保护目标如下表所示。
表3-2  项目环境保护目标一览表

环境要素
名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

方位

距厂界距离/m

环境功能
X

Y

大气环境
关店乡
-133
127
居民
约230人
二类
W、NW
150-500
GB3095-2026中过渡阶段二级浓度限值
向桥村后向二
380
55
居民
约36人
二类
E
156
向桥村后向一
296
-150
居民
约150人
二类
S
230
关店乡卫生防疫站
-195
135
员工
约18人
二类
NW
230
关店中学
135
345
师生
约366人
二类
N
280
瓦房村
285
358
居民
约60人
二类
NE
425-500
地表水环境
架河
/
/
/
小型河流
Ⅲ类
E
950
GB3838-2002中Ⅲ类
声环境
本项目厂界外50m范围无声环境保护目标
2类
/
/
GB3096-2008中2类标准
注：以厂界西南角为原点。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准
本项目施工期废气执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）。
本项目运营期运输扬尘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。
表3-3  施工场地颗粒物排放标准
控制项目
单位
监测点浓度限值
达标判定依据
TSP
µg/m3
1000
超标次数≤1次/日
500
超标次数≤6次/日
任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。
根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200µg/m3后再进行评价。
表3-4  大气污染物排放限值
污染物名称
无组织排放浓度限值mg/m3
排放执行标准
颗粒物

1.0
GB16297-1996
2、废水排放标准
本项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏用于农肥，不外排。

3、噪声排放标准
施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，运营期项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值详见表3-5。

表3-5  环境噪声排放标准   单位：dB（A）

类别
昼间
夜间

GB12523-2025限值
70
55

GB12348-2008中2类标准
60
50
4、固体废物排放标准
建设项目一般固体废物暂存要做好防雨淋、防渗漏、防扬尘等环保要求，执行《中华人民共和国生态环境法典》；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，并按规定委托有相应资质的单位处置。

	总量

控制

指标
	根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19 号），“十三五”期间废气总量控制污染物共四项：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS。
根据本项目工程分析计算，无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后定期清掏，无废水外排，无需申请废水总量指标。
根据本项目工程分析计算，本项目为烟花爆竹仓储项目，运营期废气主要为汽车尾气和运输扬尘，故无需申请废气总量控制。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境影响分析
（1）扬尘
施工期间向大气排放的主要污染物有CO、NO2和粉尘等。CO、NO2来源于运输车辆和施工机械排放的废气；粉尘主要来源于车辆运输过程中产生的地面扬尘、建筑材料如水泥、石灰、砂子等运输、装卸、搅拌过程中产生的粉尘、开挖土方产生的粉尘以及原有建筑物拆除产生的粉尘。在该项目施工期间，为减轻施工扬尘等对环境空气的影响，缩小污染影响范围，必须采取合理可行的控制措施，其主要措施有：

1）建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。

2）施工现场应实行封闭施工，根据《淮南市建设工程施工现场围栏要求》，施工场地周围应设置不低于2.5m的围栏或屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。

3）建筑物的四周应加设防护网，既起到防尘的作用，又能起到安全防护的作用。

4）合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，车辆出入施工现场应冲洗轮胎，不得将泥沙带出现场，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。

5）对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房存放，尽量减少搬运环节。

6）开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

7）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。

8）当出现风速大于5级或不利天气状况时应停止易造成扬尘的施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖。

9）水泥浇筑作业，应采用商品混凝土，以减少水泥搅拌时扬尘的产生。确需进行现场搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。

10）建筑工地的路面应当实施硬化，工地出入口外侧10m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。

11）建设单位在工程概算中应包括用于施工过程的环保专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。

（2）运输车辆及机械排放尾气

施工机械尾气来源于各类燃油动力机械（如汽车、推土机、装载机、自卸车等）在进行作业线路及场地清理与平整，挖填，土方运输等作业时排放的废气及柴油发电机排放的废气，其排放的污染物主要有THC、NOX、CO等污染物排放时间及排放量相对较少，本项目施工区域周围无较高障碍物遮挡，大气扩散条件较好，对周围环境空气影响较小。

2、施工期水环境影响分析
施工期间进场施工人数约为30人左右，工地生活用水按0.1m3/人·d计，用水量为3m3/d，排放系数以80%计，排放量约为2.4m3/d，项目施工期18个月，总排放量为1296m3。生活污水经厂区临时化粪池预处理后用作农肥。

本项目采用商品混凝土，施工废水主要来自砂石料冲洗废水、机械和车辆冲洗废水等，废水中主要污染物为SS等，施工期间设置临时沉砂池，废水经沉砂池处理后作为施工场地、道路等洒水抑尘回用，禁止未经处理直接排放。

3、施工期声环境影响分析
施工期主要噪声源来自施工机械，如挖土机、推土机及运输机械等，声压级范围分别在80~90dB（A）。施工期间采取一定的措施、合理安排作业时间，即可减轻施工噪声对环境的影响。

本项目施工结束噪声污染随之结束，只要采取一定的措施、合理安排作业时间，即可减轻施工噪声对环境的影响。施工期间噪声防治措施如下：

（1）对不同施工阶段，应按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）对施工场界进行噪声控制，尤其是夜间（22：00～次日6：00）、午间（12：00～14：00）严禁强噪声机械进行施工，减轻对附近居民的影响，禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，在遇到工程需要连续施工时，须先向生态环境部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民，然后在夜间施工，在施工中注意尽量减少噪声排放。

（2）采用较先进、噪声较低的施工设备；并采取适当的封闭和隔声措施；尽量减少施工期噪声对周围环境的影响。

（3）有条件采取屏蔽措施的机械应尽可能屏蔽，减少强噪声机械集中使用，尽量远离敏感保护目标。

（4）混凝土浇筑尽量安排在白天施工，以降低夜间的噪声值，采用低噪声混凝土振捣棒，振捣混凝土时，不得触碰钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。基础底板大体积混凝土浇筑可采用溜槽和串筒组合下料的方式，减少噪声。

（5）建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，经过周边居民区时应缓速慢行。

（6）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等声源，要求施工队伍通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

采取以上措施后，建设项目在施工过程中产生的噪声会大大降低，减小施工噪声对环境的影响。

4、施工期固体废物环境影响分析
本项目施工期产生的固废主要是施工中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。
①施工建筑垃圾

本项目建筑垃圾包括施工工程产生的砂石、废金属、废钢筋等杂物，成分以无机物为主，装修固废主要为废板材等，环评建议施工单位将建筑垃圾分类，将金属、各种包装材料拣出，送入废品收购站，施工过程中散落的砂浆和混凝土能重新利用的要利用，以便减少固体废物的产生，不能利用的用于工业场地平整。

②生活垃圾

施工高峰施工人员及工地管理人员约30人，生活垃圾按0.5kg/人·d，产生量约为15kg/d，施工期排放量8.1t，环评要求建设单位加强管理，实现垃圾统一堆存，由关店村环卫机构统一处理，禁止乱堆、乱倒垃圾。

通过落实上述防治措施，本项目施工期固体废物对环境的影响较小。
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	1、大气环境影响分析

本项目仅为烟花爆竹仓储，不涉及任何烟花爆竹生产性活动，也不存储烟花爆竹的原材料，仓库存储过程无废气产生；项目运营期废气主要为汽车尾气与运输扬尘等。

1.1 污染工序及源强分析
（1）汽车尾气
本项目运输车辆在场区内行车路线通畅，车辆从出、入口到达停车泊位的距离和行车时间均较短，汽车尾气的排放较少，运输车辆尽量采用新能源，运输车辆使用汽油、柴油作能源，外排废气中主要含有CmHn、NO2、CO等少量大气污染物，呈无组织排放。项目运输量不大，车辆运输过程尾气产生量较少，且场区内部道路为敞开式，由于露天环境空气流通性较好，周围扩散条件较好，大气污染物扩散稀释速度快。

综合以上分析，运输车辆在场区内部运输产生的汽车尾气不会对周边大气环境带来明显不良影响，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织的标准限值，对周围环境影响较小。

（2）运输扬尘
项目场区内道路均为混凝土水泥路面为主，且运输车辆进出车次数量不大，因此，项目运输车辆行驶过程中扬尘量不大，对周围环境影响较小。本评价要求建设单位应对车辆进场道路及时清扫，以降低道路地面扬尘，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织的标准限值，对周围环境影响较小。
（3）备用柴油发电废气
项目拟配置1台柴油发电机作为应急备用电源，项目柴油发电机组功率为90kW，按一年使用2次，每次使用时间按4h计算。柴油发电机按单位耗油量220g/kW·h计，则柴油发电机耗油量约20kg/h，约0.16t/a。

参照《4411火力发电、4412热电联产行业废气、废水污染物系数表》，本项目颗粒物、SO2、NOX的对应的产污系数分别为0.25kg/t-原料、4.21kg/t-原料、3.41kg/t-原料，则颗粒物产生量为0.00004t/a，SO2产生量约为0.00067t/a，NOX产生量约0.00055t/a。
柴油发电机组位于消防泵房，柴油发电废气无组织排放，本环评建议项目使用0#柴油，0#柴油属于清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。
1.2 废气环境影响分析
项目营运期大气污染源主要为车辆尾气、进场行驶过程中产生的扬尘、应急备用柴油发电机废气，场区内无组织排放，厂界可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求，对周围环境影响较小。

1.3 监测要求
本项目为G5949其他危险品仓储，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，无需进行废气自行监测要求。
2、水环境影响分析
2.1 废水源强
本项目废水主要为生活污水。
（1）生活污水

项目职工20人，不在厂内食宿，年工作时间365天，用水量为0.82m3/d（300m3/a），生活污水产生量为0.66m3/d（240m3/a）。生活污水经化粪池处理后定期清运用于周围农田施肥，不外排。
表4-1  本项目生活污水产排情况一览表（pH无量纲）
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
排放去向
废水量( t/a)
产生浓度/（mg/L）
产生量/(t/a)
储存能力
工艺
生活污水
COD
240
350
0.084
10t
化粪池
定期清掏用于农肥，不外排
BOD5
200
0.048
氨氮
30
0.0072
SS
300
0.072
pH值
6~9
/
（2）消防废水
根据《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告》《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库改建项目安全设施设计专篇》内容，项目设置一座390m3的消防水池，设遥控式浮球阀液位控制系统控制补水泵的启停，消防用水经钢制水管引至库区消防栓，保证消防水及时补给，消防水使用后的补给恢复时间不超过48小时。发生火灾爆炸事故后，一次消防用水量为270m3，产生的消防废水约270m3。消防废水直接排入事故应急池内暂存，项目设置一座750m3事故应急池，正常情况下事故应急池处于空置状态，本环评要求，池壁及池底做防腐防渗处理，并配套建设收集沟渠（污水收集沟做防腐、防渗处理）防止污水渗漏污染地下水，消防水池禁止设排放阀，一旦发生火灾或爆炸事故，必须采取有效措施将消防废水截排至事故应急池内。再采用罐车运送至关店乡污水处理厂处理。
2.2 废水处理可行性分析
（1）生活污水
本项目生活污水化粪池总储存能力为10m3，本项目生活废水日最大排水量约为0.66m3 /d，生活污水预处理池完全能容纳本项目产生的污水。化粪池池底、池壁拟采用“防渗混凝土+水泥砂浆抹面”处理，满足一般防渗要求。若在本项目营运期间该化粪池出现渗透、泄漏等事故，本项目需停止排水，并寻找泄漏、渗透原因并解决，确保无渗透、泄漏后再排放废水。因此本项目预处理池可行。

废水作为农田施肥可行性：

为增加现有土壤有机质，提高土壤肥力采用农家肥和养殖肥是最有效的途径。它的运用不仅使有机肥源增加，培肥土壤，同时也保护生态环境，提高区域质量。据查，项目位于淮南市凤台县关店乡关店村，属农村环境，场地周围有大量的农地。本工程产生生活污水量为240t/a，其中氨氮约为0.0072t/a，根据液态肥料消纳时每亩地年消纳 N（氮）总量以不超过16公斤所需要土地面积的测算，本项目污水年消纳土地面积约为0.45亩，项目区周围均为关店村农地，远远大于0.45亩。因此项目生活污水用于农田施肥可行。项目周边道路交通便利，且日产生废水量较少，按每5天清理一次计算，生活污水化粪池能满足肥间隙期的贮存需要。
（2）消防废水
根据核算，本项目设计一次消防最大产生消防废水约270m3，且本评价要求池壁及池底做防腐防渗处理，并配套建设收集沟渠防止污水渗漏污染地下水，一旦出现消防废水，应立即将该废水用槽车运至关店乡污水处理厂（该污水处理厂位于关店乡镇区，位于本项目西北侧1300m，设计日处理规模2000m3/d，处理工艺：粉碎格栅+调节池+转鼓细格栅+AAO工艺+混凝+沉淀+紫外消毒，目前关店乡污水处理厂主要负责周边村镇生活污水，2023年运行，目前污水处理厂还有不少于800t/d废水处理的余量，针对本项目偶发性产生的消防废水，完全可以纳入处理，其增加水量不会对污水处理厂污水处理能力产生影响），避免消防废水在项目区域内长期储存，同时事故应急池采取项目的防渗措施。
2.3 监测要求
本项目废水不外排，现场不设置废水排放口，故无需进行废水监测。

3、声环境影响分析
3.1 噪声源强
本项目为烟花爆竹仓储项目，不涉及任何生产性加工，没有生产机械，烟花爆竹入库、出库装卸过程全部为人工装卸，人工推车辅助搬运，拟建项目运营过程中产生的噪声主要来源于运输车辆进出场内产生的交通噪声，因此不进行噪声预测。噪声产生周期短，噪声级在65~80dB（A）。项目场界周围设置有2m高实体围墙，在一定程度上可隔声降噪。另外，通过采取限制车速与禁鸣喇叭等措施可有效降低车辆行驶噪声。为避免或减轻运输车辆噪声对周边居民的影响，本环评建议：
①严格空置运输车辆行驶速度，夜间不运输，设减速标志；
②车辆行驶过程中严禁鸣笛；
③厂区禁止试放烟花、爆竹。
经过以上措施以及实体围墙和植物吸声隔声处理后，厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
综上所述，项目运营期车辆行驶噪声对周围环境影响不大。
3.2 监测计划
本项目为G5949其他危险品仓储，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，无需进行噪声自行监测要求。
4、固体废物影响分析
4.1 固体废物产生及处置情况
本项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、废弃包装材料、过期、残损烟花爆竹等。

（1）生活垃圾

本项目有员工20人，年工作365天，垃圾产生量按每人0.5kg/d，则生活垃圾产生量为10kg/d（3.65t/a），全部分类收集后由环卫部门统一清运处置。

（2）废弃包装材料

根据建设单位提供材料，烟花爆竹在收发过程中会产生一定的废弃包装材料，此部分产生量约为0.2t/a，因没有与烟花爆竹药物直接接触，属于一般固体废物，收集后外售物资回收部门综合利用。

（3）过期、残损烟花爆竹
根据建设单位提供材料，项目储存的烟花爆竹有效期为3年，产生的过期、残损的烟花爆竹量约为0.5t/a。
根据《危险化学品安全管理条例》第三条规定：危险化学品包括爆炸品。由此可知烟花爆竹属于危险化学品。根据《废弃危险化学品污染环境防治办法》，废弃危险化学品是指未经使用而被所有人抛弃或者放弃的危险化学品。根据《国家危险废物名录（2025年）》，过期、残损的烟花爆竹属于危险废物，废物代码HW49-900-999-49。根据国务院令第455号《烟花爆竹安全管理条例》第六章第四十三条“对没收的非法烟花爆竹以及生产、经营企业弃置的废旧烟花爆竹，应当就地封存，并由公安部门组织销毁、处置”。经咨询建设单位，库区出现的过期或有残损的烟花爆竹暂存在回收仓库内，该暂存区药量计入仓库储存总药量，过期或有残损的烟花爆竹交由公安部门处置。

表4-2  项目固废产生情况一览表

序号

名称
属性

形态
产生工序
废物类别及代码
环境危险特性
产生量t/a
处理措施
1
生活垃圾
固废
固态
员工办公
/
/
3.65
环卫清运处置
2
废弃包装材料
一般固废
固态
包装
SW17，900-005-S17

/
0.2
收集后外售综合利用
3
过期、残损烟花爆竹
危险废物
固态
仓储
HW49，900-999-49
T/C/I/R
0.5
由公安部门处置
4.2 固体废物环境影响分析
4.2.1 生活垃圾
项目配套建设生活垃圾分类收集设施暂存现场生活垃圾，每天由环卫机构定时清运统一处置。暂存场所具体处置要求如下：

产生生活垃圾的单位和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。

任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。

已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 

从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。

4.2.2 一般工业固体废物
项目废弃包装材料收集暂存一般工业固体废物暂存区，位于值班室，面积10m2，做好“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）要求。

4.2.3 危险废物环境影响分析
表4-3  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

回收仓库
过期、残损烟花爆竹
HW49
900-999-49
7#仓库西南角
5m2
箱装

0.5t
半年
（1）危险废物管理要求
本评价要求企业按照国家有关规定制定危险废物管理计划，结合自身实际情况，建立完善危险废物台账制度，与生产记录相结合，按照危险废物产生、贮存、自行利用处置等环节，分别如实记载所有危险废物的种类、特性、产生工序、产生量、流向、利用处置等信息。并向当地生态环境部门申报危险废物种类、产生量、流向、暂存及处置等有关资料。

①危险废物产生后用容器密封储存，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。需根据《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）在固废贮存场所设置环保标志。

②本项目危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。建议基础防渗层为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），最上层为2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

③本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止包装桶破损、泄漏等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。垃圾桶需加盖封闭，定时转运，保持周围场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。

各类废弃物需定期运出厂区处置。

（3）危险废物运输过程的污染防治措施及环境影响分析
①本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家及安徽省对危险废物的运输要求。应由固废接收单位的专用车进行运输，须填写危废转移单，要注意危险废物安全单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生泄漏，从而危害环境；
②本项目在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及安徽省对危险废物转运的相关规定；
③清运车辆（包括机动车辆和非机动车辆）运输垃圾应符合下列质量要求：
（a）车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰。（b）运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。（c）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。（d）装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。（e）运输作业结束，应将车辆清洗干净。

综上，本项目的固废严格遵循“资源化、减量化、无害化”基本原则，通过上述措施妥善安置存放、合理利用处置，则不会对周围环境造成不利影响。

5、地下水和土壤环境影响分析和保护措施
5.1 污染途径
项目烟花爆竹仓库、回收/收缴仓库、消防水池、事故应急池、化粪池等可能会造成地下水、土壤污染。

长期使用出现防渗层破损、断裂等情况，造成地下水污染。
5.2 污染防治措施 

本项目按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行分区防渗。
①重点防渗区：事故应急池、危险废物暂存间等区域为重点防渗区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，防渗要求如下：等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于6mm。”建议防渗层的设置必须达到“双人工衬层，且人工衬层的材料渗透系数不大于10-10cm/s”的要求。
②一般防渗区：烟花爆竹仓库、回收/收缴仓库、消防水池、值班室/消防器材室、消防泵房/配电间等区域设置一般防渗区，防渗要求满足等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求：“当天然基础层的渗透系统大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能”。
③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区外的区域，采取一般混凝土硬化进行简单防渗。
在采取上述分区防渗措施后，项目运营对地下水、土壤基本不会造成明显影响。
5.3 跟踪监测要求 
本项目不对地下水、土壤环境进行跟踪监测。
6、环境风险分析
详见环境风险专项评价章节。

7、生态环境
本项目位于淮南市凤台县关店乡关店村，用地为仓储用地，不占用基本农田、林地等，本环评要求建设单位施工期不占用基本农田，所有施工设施均在占地范围内；施工固废不得堆放在基本农田内，施工废水不得排放至基本农田范围，本项目的建设不得对基本农田产生影响。项目周围无生态环境保护目标，因此不对生态环境提出相关环保措施要求。

8、烟花爆竹运输过程环境影响分析
由于烟花爆竹运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

①烟花爆竹运输车辆应采用带有防火罩的汽车运输，运输道路的主干道纵坡不宜大于6%，车辆在1.3级建筑物门前装卸作业时，宜在2.5m以外处进行。

②物品装运应做到定车、定人。定车就是要把装运的车辆相对固定，专车专用。担负长途运输烟花爆竹等的汽车，途中不得停车住宿，如果途中因气候恶劣、运输工具严重故障等原因不能按《爆炸物品运输证》准许时间内达到目的地时，必须在准运时间内途中向所在地（市、区）公关报告，由公安机关指定临时停靠站或暂存库，并凭《爆炸物品运输证》到当地公安机关签到延期证明。

③要选择气候较好的时间运输烟花爆竹，以防遇险；如中途遇暴风雨或雷电时，要将车辆停在远离建筑物的空旷地方。

④在烟花爆竹运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

⑤此外，为保证运输的安全，应注意以下事项：

A、驾驶：由熟悉危险化学品性质，具有三年以上安全驾驶经验的司机驾驶。

B、车身：必须符合装载危险化学品的各项要求，被装运的烟花爆竹必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。出车前要对车辆各系统进行检查，严禁带故障出车，车上要有危险标志，配备灭火器、报警设备，修车工具要齐全，尾气管防火帽。

C、装载：装载烟花爆竹不得超过车辆装载量，不得超过装载规定高度或侧放，装载完应关闭后车门并上锁。

D、时速与车距：烟花爆竹采购进货由厂方承运，厂区自备配送车，为市内用户单位配送运输服务。白天行车时速不应超过40km；雷雨、夜间或雾天时尽量不出车，如必须出车，速度不得超过20km，并要开灯行驶。运输过程与前车车距不应小于50m，上下坡时不应小于300m。尤其在乡镇道路路况较差情况下，更应注意时速和车距。

E、行车：行车过程中不准在车上开启烟花爆竹，也不准进入加油站加油，驾驶室内严禁吸烟。在雪冻道路上行驶时，必须采取防滑措施，加挂防滑链，夜间行车，车辆前后要打开有标志危险的信号灯。

9、安评报告结论
凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目安全预评价报告结论如下：

该项目评价组通过辨识与分析凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目涉及的危险、有害因素，采用安全检查表法、预先危险性评价法对该项目进行风险评价，并形成如下结果：

（1）该公司持有《营业执照》《烟花爆竹经营（批发）许可证》，满足经营要求，拟在安徽省淮南市凤台县关店乡关店村新建 1 座烟花爆竹储存库区，项目已在凤台县发展和改革委员会登记备案并取得《凤台县发展改革委备案表》，符合《烟花爆竹安全管理条例》要求。

（2）经危险、有害因素辨识：公司库区烟花爆竹仓库以火灾、烟花爆竹爆炸为主要危险、有害因素，此外还可能存在可燃液体蒸汽爆炸、淹溺、触电、场（厂）内车辆致害、物体打击、跌落、高处坠落、中毒、其他伤害等危险、有害因素。产生火灾、烟花爆竹爆炸事故的主要原因是明火、高温、高湿、摩擦、撞击、静电、雷电等，扩大事故的主要原因为超量、超级别储存。

（3）采用安全检查表评价表明：该建设项目的选址、内外部距离、总平面布置等专业设计基本符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。

（4）该项目拟建烟花爆竹储存库计算药量为：4#烟花爆竹仓库10t（拟设2个隔间，每个隔间的计算药量均为10t，仓库总储存药量为20t）、5#烟花爆竹仓库10t（拟设2个隔间，每个隔间的计算药量均为10t，仓库总储存药量为20t）、6#烟花爆竹仓库10t（拟设2个隔间，每个隔间的计算药量均为10t，仓库总储存药量为20t）、7#仓库8t（拟设2个隔间，每个隔间的计算药量均为8t，仓库总储存药量为16t）。

（5）根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）辨识，该项目拟建烟花爆竹储存库投入使用后，4#烟花爆竹仓库、5#烟花爆竹仓库、6#烟花爆竹仓库、7#仓库均不构成烟花爆竹重大危险源。

安全预评价结果综述：凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库建设项目库区选址、总平面布置基本符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）等要求，落实《项目建议书》《规划方案》提出的安全措施和本报告提出的安全对策措施及建议、贯彻安全设施“三同时”规定后，该建设项目危险、有害因素可处于受控状态。

该项目在工程设计和建设过程中，如总图等主要内容发生重要变化时，根据项目建设变更管理等规定，重新履行项目报批等手续。

10、环境管理与监测
10.1 环境管理
根据国家相关环境政策法规要求，企业必须加强日常环境管理，依法接受市（县）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。在此基础上，还要办好两件事：

（1）切实加强环保设备的日常维护管理，处理效果达到设计指标要求。 

（2）进一步加强厂区环境卫生管理，建立相关环境卫生管理制度，指定专人负责，厂区严禁乱扔垃圾，教育职工自觉做到文明生产。

10.2 环境监测
本项目为G5949其他危险品仓储，根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测〔2017〕86号），本项目建设单位不属于重点排污单位；根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）规定，本项目属于登记管理，无需申领排污许可证，故无需开展自行监测。
11、项目环评与排污许可联动内容
（1）排污许可管理 

根据《国民经济行业分类》（GB 4754-2017），本项目行业类别为：G5949其他危险品仓储；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于《名录》中：“四十四、装卸搬运和仓储业59，102危险品仓储594”中“其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）”，属于排污许可中“登记管理”。项目运营前应办理排污登记。

（2）建设项目排污许可申请与填发信息表 

根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7 号），积极探索排污许可与环评制度联动试点。属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》，生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核。

本项目排污许可类别为登记管理，未要求环评与排污许可联动。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	汽车尾气及运输扬尘
	NOX、CO、THC、颗粒物
	道路硬化、厂区绿化、定期清扫
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS

NH3-N、BOD5
	一座化粪池（10m3）
	定期清掏用于农肥

	声环境
	泵、运输车辆
	设备噪声LAeq
	基础减振、厂房隔声、厂区实体围墙隔声降噪、厂区种植绿化
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）生活垃圾

收集于垃圾桶后由环卫部门定期清运统一处置。

（2）一般固废

废弃包装材料收集暂存一般工业固体废物暂存区，外售物资回收部门综合利用。
危险废物

过期、残损的烟花爆竹，暂存危险废物暂存间内，由公安部门定期销毁、处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	①重点防渗区：事故应急池、危险废物暂存间等区域为重点防渗区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，防渗要求如下：等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于6mm。”建议防渗层的设置必须达到“双人工衬层，且人工衬层的材料渗透系数不大于10-10cm/s”的要求。
②一般防渗区：烟花爆竹仓库、回收/收缴仓库、消防水池、值班室/消防器材室、消防泵房/配电间等区域设置一般防渗区，防渗要求满足等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求：“当天然基础层的渗透系统大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能”。
③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区外的区域，采取一般混凝土硬化进行简单防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	加强环境风险管理，建立完整的管理和操作制度；配备必要的消防设备。

	其他环境
管理要求
	项目建成投入运营后，企业办理项目排污许可登记，不得无证排污；并组织项目竣工环境保护验收；项目正式运营后必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，对企业排污状况进行环境监测。




六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策要求，符合关店乡总体规划，选址合理。项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物采取有效治理措施和防范措施后，对周围环境影响较小。建设单位只要严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，在确保各项污染物达标排放或综合利用的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小。从环境影响的角度考虑，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.00004
	0
	0.00004
	0.00004

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.00067
	0
	0.00067
	0.00067

	
	NOX
	0
	0
	0
	0.00055
	0
	0.00055
	0.00055

	废水
	水量
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业
固体废物
	废弃包装材料
	0
	0
	0
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	3.65
	0
	3.65
	+3.65

	危险废物
	过期、残损烟花爆竹
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
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1  总则
1.1 一般性原则
环境风险评价应以突发性事件导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
1.2 评价工作程序

项目环境风险评价工作程序见图1-1。
[image: image10.png]R T

BRI

RRiE

L 1
[arat Je—{ REwnnl | [REmsni-y ] [RAemsan || 2eue

SRR le -———
I

[ T I ]
[ ﬂﬁ‘ilﬁ ] [ mﬁlaeg | [y i) [FRERRER]
I T

: i

R S T S b

CRmwms | [@war] [

SRR TS PR

)

HE RS -

1

PSR S R





图1-1  评价工作程序
2  环境风险调查
2.1 建设项目环境风险源调查
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）及《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）确定主要风险物质。本项目涉及的危险物质储存情况见表2-1。
表2-1  本项目环境风险物质一览表
	序号
	储存地点
	危险物质名称
	最大储存量（t）

	1
	4#烟花爆竹仓库
	烟花爆竹
	20

	2
	5#烟花爆竹仓库
	烟花爆竹
	20

	3
	6#烟花爆竹仓库
	烟花爆竹
	20

	4
	7#烟花爆竹仓库
	烟花爆竹
	16


2.2 环境敏感目标调查
项目所在区域属大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）中的二级标准。大气环境风险受体主要为周边的居民点等。

根据调查，在项目所在地附近区域内无饮用水源保护区，也没有自然保护区和珍稀水生生物保护区。周边地表水主要为架河，属Ⅲ类水体功能区。项目所在地区无地下水饮用水取水点等敏感目标。

项目周边环境风险敏感调查结果见表2-2。
表2-2  建设项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离（m）
	属性
	保护内容

	环境空气


	1
	后向二
	E
	156
	居民
	36人

	
	2
	后向一
	S
	230
	居民
	150人

	
	3
	关店乡
	NW
	150-500
	居民
	230人

	
	
	
	
	500-1800
	居民
	5600人

	
	4
	安徽诺昂实业有限公司
	SW
	250
	员工
	15人

	
	5
	安徽雄淮环保建材有限公司
	SW
	355
	员工
	22人

	
	6
	关店乡卫生防疫站
	NW
	230
	员工
	18人

	
	7
	凤台县关店中学
	N
	280
	师生
	366人

	
	8
	瓦房村
	NE
	425-500
	居民
	60人

	
	
	
	
	500-820
	居民
	330人

	
	9
	徐老庄
	NE
	1050
	居民
	440人

	
	10
	徐小庄
	NE
	1930
	居民
	110人

	
	11
	周庄
	E
	1800
	居民
	185人

	
	12
	周魏
	E
	2320
	居民
	95人

	
	13
	前黄
	E
	2730
	居民
	30人

	
	14
	竹园
	NE
	2190
	居民
	36人

	
	15
	郭庄
	NE
	2425
	居民
	360人

	
	16
	周庄村
	NE
	1890
	居民
	150人

	
	17
	凤台县关店乡周庄小学
	NE
	1900
	师生
	180人

	
	18
	孙庄
	NE
	2170
	居民
	420人

	
	19
	张庄
	NE
	2290
	居民
	120人

	
	20
	黄庄
	NE
	2790
	居民
	220人

	
	21
	前黄
	N
	1820
	居民
	165人

	
	22
	后黄
	N
	2470
	居民
	200人

	
	23
	翟庄
	N
	1805
	居民
	320人

	
	24
	凤台县朝阳中学
	N
	2880
	师生
	220人

	
	25
	西浦
	NW
	2390
	居民
	180人

	
	26
	大程村
	NW
	1820
	居民
	550人

	
	27
	凤台县关店乡大程小学
	NW
	2350
	师生
	200人

	
	28
	西程
	NW
	1840
	居民
	125人

	
	29
	东程
	NW
	1520
	居民
	135人

	
	30
	前老村
	NW
	2100
	居民
	890人

	
	31
	湛庄
	NW
	1300
	居民
	140人

	
	32
	关小庄
	NW
	1040
	居民
	50人

	
	33
	关老庄
	NW
	975
	居民
	162人

	
	34
	关楼
	W
	610
	居民
	550人

	
	35
	蔡庄村
	SW
	1300
	居民
	560人

	
	36
	前蔡
	SW
	1495
	居民
	160人

	
	37
	朱庄
	SW
	2000
	居民
	80人

	
	38
	后沈
	SW
	2400
	居民
	300人

	
	39
	常庄
	SW
	2600
	居民
	400人

	
	40
	沈庄村
	SW
	2750
	居民
	560人

	
	41
	宋庙
	S
	1540
	居民
	120人

	
	42
	关店乡宋庙小学
	S
	1610
	师生
	230人

	
	43
	宋圩孜
	S
	1525
	居民
	860人

	
	44
	后马营
	SE
	2520
	居民
	160人

	
	45
	前马营
	S
	2900
	居民
	120人

	
	46
	淮沪煤电有限公司丁集煤矿
	S
	500
	员工
	1200人

	
	47
	关店乡中心学校
	NW
	720
	师生
	680人

	
	48
	界沟村
	NW
	3950
	居民
	680人

	
	49
	界东村
	N
	3350
	居民
	1200人

	
	50
	后王村
	NE
	4330
	居民
	460人

	
	51
	武集村
	NE
	3460
	居民
	290人

	
	52
	李庙村
	E
	3980
	居民
	480人

	
	53
	辛圩村
	E
	3025
	居民
	770人

	
	54
	依沟村
	SE
	3100
	居民
	400人

	
	55
	罗集
	SE
	4000
	居民
	550人

	
	56
	信圩村
	S
	4000
	居民
	400人

	
	57
	丁集镇
	S
	3790
	居民
	890人

	
	58
	耿王村
	SW
	3700
	居民
	420人

	
	59
	后李
	SW
	4820
	居民
	36人

	
	60
	徐庄
	SW
	4320
	居民
	40人

	
	61
	幸福村
	SW
	2880
	居民
	225人

	
	62
	常家大树
	SW
	3680
	居民
	490人

	
	63
	陈庙村
	SW
	3360
	居民
	380人

	
	64
	王大村
	W
	4000
	居民
	270人

	
	65
	界西村
	NW
	3630
	居民
	620人

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	897人

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	31231人

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	架河
	Ⅲ类
	其他（不涉及其他）

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	/
	/
	/
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	E2

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3
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图2-1  环境风险大气环境保护目标分布图

3  环境风险潜势初判
3.1  危险物质及工艺系统危险性（P）分级确定
分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、并参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

本项目为烟花爆竹仓储建设项目，烟花爆竹属于易燃易爆物质。根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023），个人燃放类组合烟花及其半成品临界量为50t。烟花爆竹成品和半成品临界量见表3-1。

表3-1  烟花爆竹成品和半成品临界量
	种类
	临界量（t）

	个人燃放类组合烟花及其半成品；

单个爆竹白药量小于等于0.14g的结鞭爆竹及其半成品，单个爆竹黑药药量小于等于1g的结鞭爆竹及其半成品
	50


本项目储存的烟花爆竹其临界量为50t，项目设置最大储存量为76t，其最大储存量大于临界量，构成重大危险源。
3.1.1 危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算项目所涉及的环境风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn=Q
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

      Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

      当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目所涉及的危险物质主要为烟花爆竹，属于爆炸品，最大储存药量为76t，根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等所列举的爆炸品的临界量见表3-2。
表3-2  项目危险物质数量与临界量比值（Q）

	序号
	风险名称
	最大储存量q/t
	临界量Q/t
	比值Q

	1
	烟花爆竹
	76
	50
	1.52

	2
	柴油
	0.1
	2500
	0.00004

	合计
	1.52004


由上表计算结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=1.52004，即1≤Q<10。
3.1.2 行业及生产工艺（M）
分析项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 中表 C.1 评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为(1)M>20；(2)10<M≤20；(3)5<M≤10；(4)M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。

本项目 M 值的判定如下：

表3-3  行业及生产工艺
	行业
	评估指标
	分值
	企业水平
	评估分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	不涉及
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	不涉及
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	不涉及
	0

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	不涉及
	0

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10
	不涉及
	0

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	涉及
	5

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；
b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


根据表3-3，确定本项目M值为M=5，为M4。
3.1.3 危险物质及工艺系统危险性（P）分级
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表3-4确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

表3-4  危险物质及工艺系统危险性等级判定（P）

	危险物质数量行业及生产工艺（M）
	与临界量比值（Q）

	临界量比值（Q）
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q<100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q<10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目Q值为1.52，1≤Q<10。行业及工艺特点为M4，根据上表判定可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P4。
3.2 环境敏感程度（E）分级
3.2.1 大气环境
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表3-5  大气环境敏感程度分级一览表
	分级
	大气环境敏感性
	本项目情况
	敏感程度

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，没千米管段人口数大于200人
	项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；周边500m范围内人口总数小于1000人
	E2

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人
	
	

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人
	
	


依据表3-5，本项目涉及大气敏感程度为E2环境中度敏感区。
3.2.2 地表水环境
依据事故情况下消防废水泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则和本项目地表水环境敏感程度分级见表3-6～表3-8。

表3-6  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征
	本项目情况
	敏感程度

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的
	事故状态下，消防废水可能流入农灌渠，最终流入架河，水质为Ⅲ类
	F2

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的
	
	

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区
	
	


表3-7  环境敏感目标分级
	敏感性
	环境敏感目标
	本项目情况

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区、海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史 遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域
	本项目事故废水未经收集排放点下游（顺水流向）10km范围内不涉及S1、S2，本项目环境敏感目标为S3

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区
	

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标
	


表3-8  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


本项目地表水环境敏感程度为E2。
3.2.3 地下水环境
依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-11。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3-9、表3-10。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表3-9  地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征
	本项目情况

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	本项目地面进行硬化，暂存的烟花爆竹属于固态物质，事故应急池做重点防渗，事故状态下消防废水也不存在污染途径，且评价范围内不存在饮用水源保护区，属于上述地区之外的其他地区，属于G3

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和 规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区 的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a
	

	低敏感G3
	上述地区之外的其他地区
	

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


包气带防污性能判定依据如下：
表3-10  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
	本项目包气带岩土的渗透性能为Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定，敏感程度为D2

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定
	

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件
	


表3-11  地下水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


根据调查，本项目所在区域地下水功能性为G3，包气带防污性能为D2，则项目所在地地下水环境敏感程度为E3。
3.3 环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺 系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在 环境危害程度进行概化分析，按照表3-12确定环境风险潜势。

表3-12  建设项目环境风险潜势划分
	环境要素
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	大气环境
	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	地表水环境
	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	地下水环境
	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：IV+为极高环境风险。


综上所述，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ、地表水环境风险潜势为Ⅱ、地下水环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即环境风险潜势Ⅱ级。
3.4 评价工作等级划分
根据风险潜势判断，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表1评价工作级别的判别依据和方法，确定本项目环境风险评价工作等级。
表3-13  环境风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明见附录A。


根据本项目大气、地表水、地下水环境风险潜势划分，按照下表确定评价工作等级。本次评价工作等级划分情况如下：

表3-14  评价工作等级划分
	环境要素
	环境风险潜势
	划分依据
	本项目评价工作等级

	
	
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ
	

	大气环境
	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析
	三级

	地表水环境
	
	一
	二
	三
	简单分析
	三级

	地下水环境
	
	一
	二
	三
	简单分析
	简单分析


综合上表所述，本项目环境风险评价等级为三级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，本项目大气环境风险评价范围为项目四周厂界外3km范围。

4  风险识别
烟花爆竹的主要成分包括：黑火药（含有硫黄、木炭粉、硝酸钾和氯酸钾）、氧化剂（如硝酸盐类、氯酸盐类等）、可燃物（如硫黄、木炭、镁粉）、有色发光剂（如硝酸锶、碳酸锶、草酸锶等）。本项目涉及主要危险化学品的理化性质及危险特性分析如下。
表4-1  主要物料理化性质及毒理毒性一览表
	名称
	理化性质

	高氯酸钾
	物化性质：白色粉末或无色结晶。相对密度2.52。无吸湿性。常温时稳定，加热至540～570℃左右渐渐熔融，在590～610℃左右急速分解而转变为氯化钾。如有二氧化锰及三氧化二铁等催化剂存在，可降低分解温度。微溶于水，水溶液呈中性，不溶于醇和醚。

危险特性：强氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉等混合可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。受热分解，放出氧气。

燃烧（分解）产物：氯化物、氧化钾。

	硝酸钾
	物化性质：无色透明结晶或白色颗粒乃至结晶性粉末。有冷感和刺激性咸味。相对密度2.11，熔点338℃，400℃时分解，释出氧气，易溶于水、液氨及甘油。不溶于无水乙醇与乙醚。

危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。

燃烧（分解）产物：氮氧化物。

	硫磺
	物化性质：常温下化合力较迟钝，但在高温下则反应非常活跃，几乎能与金、白金以外的所有金属及氢化合而成硫化物。此外还能与氧、碳、卤素等化合。相对密度2.06；熔点112.8℃；沸点444.6℃。几乎不溶于水，微溶于乙醚、乙醇、苯、甘油。极易溶于氧化硫、二氧化碳。

危险特性：粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。闪点207℃，自燃点232℃。空气中含量达35g/m3以上即具燃烧性。与卤素、金属粉等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在运输或储存室易产生静电荷，可导致硫尘起火，硫磺堆放场所的意外火灾是颇为多见且是一种事故隐患，因为火被扑灭后，可能会复燃。

	铝粉
	物化性质：银白色至银灰色和黑灰色两种。质地轻、浮力高、遮盖力强，稳定性好，反射光和热性能好。相对密度 2.70，熔点 660.4℃，沸点 2060℃，一般粒度越细、颜色越深，活性铝越少。溶于稀盐酸、硫酸、氢氧化钾及氢氧化钠水溶液，同时产生氢气。不溶于浓硫酸或浓醋酸。

危险特性：大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触也能产生氢气，引起燃烧爆炸。

粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。

燃烧（分解）产物：氧化铝。

	黑火药
	物化性质：黑色粒状粉末，为硝酸钾、硫磺、炭末的混合物，容易燃烧，爆炸时有烟，破坏能力较小。黑火药一般不易变质，但易吸潮，吸潮后将失去预期的使用效果。最大爆炸速度约500m/s。爆发点：270-330℃，爆轰气体体积：280cm3/g，爆热720cal/g，火焰温度2500℃，撞击感度：1.2-1.8kg.m/cm2（落锤试验），在 40℃以上时特别敏感。

危险特性：遇明火、撞击、摩擦、高温，有引起燃烧爆炸的危险。

爆竹内的火药是以1硫2硝3碳的黑色火药为基础发展而来的，一般配方是：硝酸钾（KNO3）3克，硫磺（S）2克，炭粉（C）4.5克，蔗糖（C12H22O11）5克，镁粉（Mg）1～2克。其中蔗糖作为气体发生剂以增加响度，镁为发光剂。点燃后的爆炸反应主要是：
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	镁铝粉
	镁的熔点为651℃，沸点为1107℃。镁的蒸气压很高，627℃时为215215.95Pa，727℃时为1037.1Pa，因此镁极易挥发。镁原子最外层的两个电子很易失去，是很活泼的金属。常温下镁能与F、CL、BR、I等元素作用生成相应化合物。加热时镁能与硫、氮作用生成MgS和Mg3N2。在空气中镁会慢慢氧化，失去银白光泽而变黑。若温度提高至400℃以上，镁的氧化速度增快，超过500℃以后氧化速度更快，会着火燃烧，此时会生成氧化镁和少量氮化镁。

	木炭
	木炭粉是用农作物秸秆、林业剩余物制成的炭粉，如今木炭粉在工业、农业、医药、家庭等多个领域均有应用

	碳酸锶
	碳酸锶是一种无机化合物，化学式为SrCO3，白色粉末或颗粒、无臭无味。主要用于玻壳玻璃，磁性材料，金属冶炼，锶盐制备，电子元件，焰火

	硝酸钡
	硝酸钡是一种无机物，化学式Ba（NO3）2，分子量261.35。密度3.24g/cm3，溶于水，不溶于乙醇。硝酸钡为无色或白色有光泽的立方晶体，微具吸湿性，有强氧化性，助燃，有毒。加热时分解放出氧气，有强氧化性，跟硫、磷、有机物接触、摩擦或撞击能引起燃烧或爆炸。熔点592℃，温度再高即分解。燃烧时呈现绿色火焰。用作氧化剂、分析试剂。用于制钡盐、信号弹及烟花，还用于制陶瓷等

	钛粉
	钛粉的熔点为1720℃，沸点为3530℃。相对密度4.5，深灰色或黑色发亮无定形粉末；易燃，具有爆炸性，遇热、明火、发生化学反应后会发生燃烧爆炸，吸入后对上呼吸道有刺激性


5  风险事故情形分析
5.1 风险事故情形设定
本项目可能发生的事故主要为烟花爆竹在贮存和转运过程中遇高温、静电、明火、撞击等，引发的火灾、爆炸事故，从而对水环境、大气环境等造成二次污染以及对人群健康的危害。

5.1.1 行业事故调查与统计

近些年来国内发生了多起烟花爆竹引发的火灾、爆炸事故，事故发生原因包括：未落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，现场安全管理混乱，违规超员超量组织生产，危险工序作业使用无特种作业操作资质人员作业，未按照规定对从业人员进行安全教育培训等。

5.1.2 类似典型事故调查

表5-1  烟花爆竹火灾爆炸事故案例
	案例
	案例情形

	案例一 烟花爆竹爆炸事故
	2008年2月14日凌晨，国内最大的烟花爆竹仓库广东省佛山市三水粤通仓储运输有限公司烟花爆竹仓库发生爆炸事故。4名值班人员听到爆炸声后立即撤出现场，爆炸造成20栋仓库均受到不同 程度的损毁，爆炸产生的冲击波导致1公里外村庄部分居民的玻璃破碎，150余名村民由当地政府 组织疏散到安全地带，未发现人员伤亡。事发后，环保监测部门检测周围水源，判定开无受到污染。2008年2月14日下午2时，爆炸的火花引发两个山头大火，随后被扑灭。经调查，三水粤通仓储运输有限公司存在使用部分C级仓库违规超量储存A级产品的现象。

	案例二 烟花爆竹爆炸事故
	2019年12月4日上午，湖南省浏阳市澄潭江镇达坪村一花炮厂发生爆炸事故，致7人死亡13人受伤，事故原因是工人在搬运货品时出现抛甩动作，因摩擦撞击引起药饼爆炸所致。

	案例三 烟花爆竹爆炸事故
	2009年8月16日晚上8点，浏阳市溪江乡溪江村一烟花厂发生爆炸并引发大火，爆炸原因为雷击造成。爆炸的地点是该厂装满两万八千多箱烟花成品的仓库。由于整个厂区存放着大量易燃易爆物品，出勤赶到的消防队员对周边的现场进行紧急保护措施，避免火势蔓延。经过将近15个小时的扑救，现场的大火已被完全扑灭。事故未造成人员伤亡。


5.2 源项分析
最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。

根据本项目特点，类比调查同类型企业所发生的事故及原因进行分析。由于该项目储存物品均为烟花爆竹成品，属易燃易爆物，因此在运输、储存中存在爆炸和火灾等事故风险。本项目最大可信事故分析如下：仓库内存放的烟花爆竹成品，一旦碰到高温、静电、明火、撞击等作用时发生火灾或爆炸，从而可能引起整个库房内烟花爆竹的连锁爆炸，烟花爆竹在火灾爆炸事故中产生的有毒有害气体扩散到大气中会对大气环境和下风向保护目标造成不利影响。考虑到一旦烟花爆竹仓库出现火情，灭火产生的消防废水会携带部分烟花爆竹中的药品，若不能及时得到有效的收集和处置最终将会通过径流进入地表水和地下水中。

因此，本项目环境风险评价以烟花爆竹仓库发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放作为最大可信事故。

6  环境风险预测与评价
6.1 大气环境风险环境影响分析
6.1.1 预测内容
本项目主要预测烟花爆竹仓库发生爆炸气体对周边环境空气的影响。
6.1.2 评价标准
烟花爆竹爆炸伴生烟气有害成分主要为CO、SO2、NOX，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H.1，选择大气毒性终点浓度值作为预测评价标准，其风险评价标准如下表所示。

表6-1  CO、SO2、NOX风险评价标准
	风险因子
	毒性终点浓度-1/（mg/m3）
	毒性终点浓度-2/（mg/m3）

	CO
	380
	95

	SO2
	79
	2

	NOX（NO2）
	38
	23


6.1.3 源项计算
本次风险评价源项计算按最不利情况考虑，即按本项目库区烟花爆竹仓库最大存药量为76t，发生爆炸事故时可能对周围环境造成的影响。烟花爆竹爆炸时产生的有毒有害气体主要为CO、SO2、NOX。火药爆炸瞬时会释放出大量有毒的CO、SO2、NOX等气体，其中一般情况下，CO产生率为100L/kg火药，SO2产生率为38L/kg火药，NOX产生率为1.1L/kg火药，标况下CO、SO2、NOX的密度分别为1.25g/L、2.86g/L、2.05g/L。本项目烟花爆竹仓库储存的物质为烟花爆竹成品，不是裸药，因此当火灾爆炸事故发生时，不会瞬间完成，假定1个仓库内烟花爆竹（计算药量为10000kg）30min内全部爆炸。则爆炸后CO产生量为1250kg，产生速率为0.694kg/s，SO2产生量1086.8kg，产生速率为0.604kg/s，NOX产生量为22.55kg，产生速率为0.013kg/s。

6.1.4 预测模型筛选
（1）气体性质
①理查德森数定义及计算公式
预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。其中重质气体和轻质气体的判断依据可采用附录G中推荐的理查德森数进行判定。

判定烟团烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。Ri的概念公式为：
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Ri是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：
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瞬时排放：
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式中：
[image: image16.wmf]rel

r

—排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

[image: image17.wmf]a

r

—环境空气密度，kg/m3；
      Q—连续排放烟羽的排放速率，kg/s；
Qt—瞬时排放的物质质量，kg；
      
[image: image18.wmf]rel

D

—初始的烟团宽度，即源直径，m；
U2—10m高处风速，m/s。
判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur
式中：X—事故发生地与计算点的距离，m；
Ur—10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。
当Td>T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

事故发生地与计算点的距离为40m，U=1.5m/s，则T=53s<1800s（30min），因此本项目有毒气体排放方式为连续排放。

②判断标准
对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri<1/6为轻质气体；对于瞬时排放Ri>0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。
本项目为连续排放，采用上述连续排放公式计算理查德森数Ri，计算结果如下表。
表6-2  项目理查德森数Ri的计算结果表

	序号
	危险物质
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（kg/m3）
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（m）
	Q（kg/s）
	Ur（m/s）
	Ri
	气体性质

	1
	CO
	1.25
	1.293
	2.6
	0.694
	1.5
	-0.274
	轻质气体

	2
	SO2
	2.86
	1.293
	2.6
	0.604
	1.5
	0.659
	重质气体

	3
	NOX
	2.05
	1.293
	2.6
	0.013
	1.5
	0.161
	轻质气体


根据上表计算结果所示，本项目CO、NOX的理查德森数Ri小于1/6，为轻质气体；SO2的理查德森数Ri大于1/6，为重质气体。
（2）预测模型确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录G，SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模拟，AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。根据前面分析，项目事故中排放的气体中CO、NOX为轻质气体，因此，使用AFTOX模型进行预测；SO2为重质气体，因此，使用SLAB模型进行预测。
（3）预测范围与计算点
项目环境风险预测采用环保部重点实验室推荐的大气预测软件进行模拟，预测范围根据软件计算结果选取，即预测达到评价标准（毒性终点浓度）的最大影响范围。计算点网格间距为50m，特殊计算点为项目评价范围内的敏感点。

（4）气象参数
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），选取最不利气象条件进行预测，气象参数见下表。

表6-3  大气风险预测模型主要参数表
	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	事故源经度/（°）
	116.631964

	
	事故源纬度/（°）
	32.881317

	
	事故源类型
	火灾、爆炸伴生CO挥发释放
	火灾、爆炸次生SO2扩散
	火灾、爆炸次生NOX扩散

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象
	最不利气象
	最不利气象

	
	风速/（m/s）
	1.5
	1.5
	1.5

	
	环境温度/℃
	25
	25
	25

	
	相对湿度/%
	50
	50
	50

	
	稳定度
	F
	F
	F

	其他参数
	地表粗糙度/m
	春季
	夏季
	秋季
	冬季
	春季
	夏季
	秋季
	冬季
	春季
	夏季
	秋季
	冬季

	
	
	0.03
	0.2
	0.05
	0.01
	0.03
	0.2
	0.05
	0.01
	0.03
	0.2
	0.05
	0.01

	
	是否考虑地形
	不考虑
	不考虑
	不考虑

	
	地形数据经度/m
	/
	/
	/


（5）大气毒性终点浓度的选取
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，CO、SO2、NOX的大气毒性终点浓度值具体见下表。
表6-4  各污染物大气毒性终点浓度值及排放情况表
	污染物
	毒性终点浓度-1（mg/m3）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）
	污染物排放速率（kg/s）
	排放时间（min）
	排放高度（m）

	CO
	380
	95
	0.694
	120
	2

	SO2
	79
	2
	0.604
	120
	2

	NOX（取NO2）
	38
	23
	0.013
	120
	2

	说明：火灾、爆炸源高度取仓库窗户平均高度2m。


6.1.5 大气环境风险预测结果及评价
在最不利气象条件下，项目烟花爆竹火灾、爆炸风险事故次生/伴生CO、SO2、NOX扩散达到限值的最远预测距离见表6-5。
表6-5  最不利气象条件下达到限值的最远预测距离
	污染物
	毒性终点浓度-1（mg/m3）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）

	
	浓度限值mg/m3
	距离m
	浓度限值mg/m3
	距离m

	CO
	380
	/
	95
	/

	SO2
	79
	/
	2
	/

	NOX（取NO2）
	38
	/
	23
	/


根据预测结果可知，项目火灾、爆炸事故发生后，在最不利气象条件下，CO、SO2、NOX达到浓度限值及以上，无对应位置。
发生事故时应及时通知厂区应急指挥部，根据事故发生及处置、事发气象情况等对相关人员进行转移。遇到有毒有害气体泄漏或接到防毒预警电话后，一定要根据自己所处的位置与风力风向来选择逃生方向，才能避免受到有毒有害气体的伤害。

有毒气体扩散的基本规律：

密度大于空气的有毒气体，零级风时，呈扁圆体沿地面向外扩散；一至五级风时，从泄漏点顺见呈450扇形体沿地面向外扩散；五级风以上时，有毒气体基本被风吹散。密度比重小于空气密度的有毒气体，呈蘑菇状向上扩散，对附近人员威胁较小。距有毒气体泄漏点5米以内的人员，零级风或无风向感觉时，应迅速向事故点以外，交通便利的地方逃生；有风向感觉时，应立即屏住呼吸向逆见方向迅速逃生，绝对不要向顺风方向逃生。距有毒气体泄漏点5米以外的人员，应立即向侧风方向逃生。有毒气体泄漏点上风方向的人员，只能视为暂时安全，一定要密切关注风向的转换，必要时向侧风方向转移，防止因风向转换而受到毒气的伤害。

6.2 地表水环境风险影响分析
本项目无生产废水产生及排放，生活污水主要污染物为氨氮、化学需氧量等，经化粪池预处理后清掏用于农肥。因此地表水事故风险影响主要为项目储存的烟花爆竹发生火灾爆炸时产生的消防废水、事故雨水等进入关大沟。
当发生火灾爆炸事故，在消防过程将产生大量消防废水，部分未燃烧物质将混入消防废水中，事故废水计算按照全厂进行统筹考虑，事故废水量参考中国石化建标《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》（〔2006〕143号）中计算公式确定，具体公式如下 ：

V总=（V1+V2-V3）max + V4+ V5
式中：

（V1+V2-V3）max为计算各装置最大量，单位m3。

V1：收集系统内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄漏量；罐组事故泄漏量按最大储罐容量、装置事故泄漏量按最大反应容器容量计，本次不考虑；

V2：发生事故的储罐或装置消防水量，V2=270m3（根据《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库改建项目安全设施设计专篇》，项目消防用水量按GB50974甲类仓库取25L/s，火灾延续时间3h，消防用水量为25L/s×3h×3600s=270000L=270m3）；

V3：发生事故时物料转移至其他容器及单元量；本次不考虑；

V4：发生事故时必须进入该系统的生产废水量；本次不考虑；

V5： 发生事故时可能进入该系统的最大雨水量m3。本项目采取淮南市暴雨强度计算公式计算项目暴雨强度：
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式中：P—设计重现期，取3年；

t—降雨历时，取15min；

F—汇水面积，取1.75hm2；
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—径流系数，厂区路面采取混凝土硬化，根据室外排水设计规范（GB50014-2006），径流系数取0.8。

经计算，暴雨强度为q=370.4L/s·hm2；项目场区每次初期雨水量约为467m3。

根据上述计算，本项目厂区需收集的最大废水量V=（0+270-0）+0+467=737m3。本项目拟在厂区东北角建设1座事故应急池，有效容积不小于750m3，大于事故时事故废水、消防废水产生量737m3，满足本项目事故废水、消防废水储存要求。
事故状态下，消防废水中污染物主要为纸品燃烧产生的烟尘及少量烟花爆竹火药产生的爆炸物质，主要为氧化铝、氧化镁等。主要污染物为悬浮物等。项目地高程整体高于周边道路，整体排水方向由西向东最终排入东北角事故应急池内，库区地面排水坡度最小为0.93%，建筑物室内外地坪高差大于0.3m。项目拟在库区地势最低处设置一座750m3事故应急池。当库区发生事故时，利用厂区仓库周边雨水沟收集消防废水，通过关闭雨水排放口的阀门，切断项目产生消防废水与外界的联系，并通过雨水管网自流至项目设置的 750m3应急事故池进行储存，事故应急池禁止设排放阀，确保事故情形下消防废水不外排。厂区雨水排放口应设置切换阀，平时洁净雨水通过阀门切换直接外排。

事故应急池池沿要高于地面并加盖，防止平时雨水流入，并进行防渗固化，平时要保持事故应急池空置。事故应急池根据地形而设，在厂区仓库四周设置导流沟渠，顺山势由高到低布设，便于利用重力自流，一旦风险事故发生，能确保项目的消防废水能顺利进入事故应急池内，保证消防水不排入外环境，收集后的消防废水暂时储存后委托有资质的单位采用罐车运送至就近的关店乡污水处理厂进行处理。不会对周边地表水造成不良影响。

6.3 地下水环境风险影响分析
本项目库区内事故应急池、危险废物暂存间等设置重点防渗，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，防渗要求如下：等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于6mm。”建议防渗层的设置必须达到“双人工衬层，且人工衬层的材料渗透系数不大于10-10cm/s”的要求。
烟花爆竹仓库、消防水池、值班室/消防器材室、消防泵房/配电间等区域设置一般防渗区，防渗要求满足等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求：“当天然基础层的渗透系统大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能”。
除重点防渗区、一般防渗区外的其余区域设置简单防渗区，采取一般混凝土硬化进行简单防渗。
本项目库区地面采取了“源头控制、分区防渗”的措施，有效减少了地下水污染途径。
7  环境风险管理
7.1 环境管理目标
项目环境风险主要是烟花爆竹仓库发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放事故。风险事故发生后，不仅对公司人员、财产造成损失，而且对周围环境有着难以弥补的损害。为避免风险事故发生，避免风险事故发生后对环境造成的严重污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识在实际工作与管理过程当中应落实环境风险防患措施。

7.1.1 树立并强化环境风险意识

贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现环境保护的内容。由上述分析可知，在存储、运输等过程中均有可能发生各种事故发生后会对环境造成不同程度的污染，因此，应针对建设项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把安全工作的重点放在系统的安全隐患上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全 操作，并建立监察、检测、管理，实行安全检查目标管理。

7.1.2 规范并强化风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施。对于事故的预防需要制定相应的防范措施，从存储、运输过程中予以全面考虑，并力求做到规范且可操作性强。

7.1.3 提高生产及管理人员的技术水平

人员的操作失误是导致事故发生的重要因素之一，失误的原因主要包括技术水平低下、 身体状况、工作疏忽等。操作事故是生产过程中发生概率较大的风险事故，而操作及管理人 员的技术水平则直接影响到此类事故的发生。建设单位应严格要求操作和管理人员的技术水 平，职工上岗前必须参加培训，落实三级安全教育制度。

7.2 环境风险管理要求
项目风险源主要为仓库，应按如下要求进行管理：
（1）建设单位应当建立完善的安全管理制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。

（2）建设单位应当根据暂存物质种类、数量、储存方式或者相关设备、设施等实际情况，按照以下要求健全安全检测监控系统，完善控制措施：

①仓库可配备报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。

②应设置视频监控系统；

③安全检测系统应符合国家标准或行业规定；

（3）建设单位应当按照国家有关规定，定期进行安全设施和安全检测系统监测、检验，并进行经常性维护、保养，保证安全设施和安全监测系统有效、可靠运行。维护、保养应做好记录，并由相关人员签字。

（4）建设单位应当明确关键区域，设立责任部门及责任人，并对安全储存情况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时间和预案。

（5）建设单位应当对管理和操作岗位人员进行安全技能培训，使其了解危险源的特性，熟悉安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

（6）建设单位应当在危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

（7）建设单位应当将可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域和人员。

（8）建设单位应当编制突发环境事件应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的综合应急预案以及现场处置预案等。

（9）建设单位应当制定事故应急演练计划。应急演练结束后，建设单位应当对应急预案演练效果进行评估，编写应急预案演练评估报告，分析存在的问题,对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。

（10）建设单位应当对辨识的危险源及时、逐项进行登记建档。

7.3 环境风险防范措施
7.3.1 环境风险源监控、预防措施
项目风险监控措施如下：

（1）对环境风险源的监控采用视频监控和人工监控相结合的方式，对一些危险性较大、容易发生事故的危险源以及一些重点部位和关键设施建立远程视频监控系统，实施动态监控和实时监控。公司安排专职人员进行24小时巡逻。

（2）厂区内仓库等重要场所安装摄像探头进行监控。

（3）本厂进行分区防渗，厂区设置事故应急池。

（4）仓库等区域设置警示牌，并进行三防处置。项目风险预防措施如下：

①制作厂区平面布置图、安全出口路线图及紧急疏散图。

②仓库、危险废物暂存间等风险源实行挂牌管理，设立警示标志；安排专人进行每天巡检。

③应急设备和物资设置专人负责，应急物资应该有灭火器、消火栓、防毒面具、防化手套、护目镜等。正常情况下按照规定例行检查，汛期时要每天检查，保证各种物资的充足与完备。

④加强设备保养，完善管理制度，加强教育培训，实现本质安全，避免事故的发生，这是根本的保证措施。

⑤对本厂主要风险源有巡查制度。对确定的危险源一旦发生事故，现场人员迅速汇报并及时投入抢险排除和初期应急处理，防止事故扩大和蔓延。

⑥厂区现场采用视频监控对危险源进行监控。

⑦对环境风险源定期进行检查，台风、汛期前实施专项检查，查“三违”，查环境隐患，落实整改措施；制定日常点检表，专人巡检，作好点检记录；设备设施定期保养并保持完好；做好交接班记录。重点部位设置各类灭火器等。

7.3.2 选址、总图布置和建筑安全防范措施

① 选址应满足以下要求：远离城镇的独立地段，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近；不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方，应尽量利用山丘等自然屏障；不应让无关人员和物流通过储存库区。

② 建设单位应委托经国家核定具有烟花爆竹建设工程甲级或乙级设计资质的工程设计单位进行施工图设计。

③ 建设单位应将该项目区域位置图与总平面布置图于当地政府规划部门备案，库区外部安全距离边界线内严禁建设表中所列目标建（构）筑物和设施。

④ 库区内未经铺砌的场地均宜进行绿化，并以种植阔叶的树木为主，危险性建筑物周围25m内，不应种植；危险性建筑物周围8m范围内，宜设防火隔离带。

⑤ 库区内道路设计应避免危险品交叉运输，主干道距离不应小于10m，道路坡度不宜大于6% ，用手推车运输危险品的道路坡度不宜大于2%。

⑥ 库门洞宽度不应小于1.5m，不应设置门槛，设双层门，内层门为通风用门，外层门为防火门，两门均向外开启。

⑦ 各库防护土堤内坡脚与库外墙之间水平距离不宜大于3m，土堤高度不应小于屋檐高度，顶宽不应小于1m，底宽不应小于高度的1.5倍。

⑧ 采用单层建筑和砖墙承重，屋盖宜为钢筋混凝土结构。

7.3.3 储存及库房管理方面风险防范措施

①烟花爆竹的储存应遵守现行国家标准《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012） 的规定，并应分类分级专库存放。烟花爆竹堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。仓库储存烟花爆竹要做到名称不错，数量准确，规格不串，确实做到无差错，无丢失，无损失，无霉烂，账、物相符。对性质互有抵触的烟花爆竹，要严格实行分库隔离存放，严格收发登记制度，库房要实行“双门、双锁、双人”管理。

② 烟花爆竹在库储存，要坚持：“永续盘点”，做到“五查”“一及时”。即收货前要查库存，发货后查库存，忙时坚持查库存，月底全面查库存，发现问题及时处理。在库存期间，要根据其性质、要求，妥善保管，存放期超过规定时，要进行倒垛，确保物资质量。

③ 仓库在保管好烟花爆竹的同时，还要搞好库容卫生，做到库内无积水、库区无垃圾杂草、库区内办公值班室及生活设施与库房分开，并整洁有序，清洁卫生。烟花爆竹成品应储存于阴凉、通风仓库中。远离火种、热源，并防止阳光直射。做好仓库的防潮、防静电工作。

④ 库房设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目。

⑤ 厂外建筑物距厂区围墙的距离不得低于《烟花爆竹工程设计安全标准》的要求。设置高位消防水池，本项目库区拟建一座390m3消防水池作为消防水源，且应保证消防用水量补水时间不超过48h。

⑥ 建设方必须切实落实《安全设施设计专篇》提出的各项安全对策措施，落实国家规定的各项安全生产法律法规和安全生产主管部门提出的各项安全生产要求，做到安全生产。

7.3.4 装卸过程中的事故风险防范措施

① 装卸作业宜在白天进行，夜间作业应有足够的照明。天气条件恶劣时，如遇雷雨、强风时应停止作业。

② 在装卸作业前，装卸人员必须用手先触碰人体静电消除器，穿防静电服。严禁装卸人员在未消除静电的情况下搬运烟花爆竹。

③ 人工搬运时一人一次只允许搬一件，如采用专用手推车转运时一次只允许转运五件，并有防止坠落的措施。作业时应注意轻取轻放，稳步行走，防止碰撞或掉箱，严禁拖拽、翻滚、抛掷、摔放、撞击、敲打、脚踏、坐卧、震动、倒置包装件，严禁相互在手中直接传递包装件，注意作业过程中的防雨、防晒。

④ 应在距仓库门不小于2.5m处进行装卸作业，严禁车辆抵近库门装卸货物。仓库装卸平台应有防止车辆碰撞的措施。

⑤ 对于装卸同类烟花爆竹应逐车装卸，不得在同一装卸点同时对两车或两车以上进行交叉作业，必须按照“卸货优先、轻车让重车”的原则安排烟花爆竹的装卸工作。

⑥ 当装卸点有车辆正在作业时，待装卸的车辆应停放在距装卸30m外或在防护土堤的保护范围内。

⑦ 装车时，烟花爆竹装量不得超过车辆规定的装载量，不得倒置或侧放包装箱。普通汽车(已采取了防盗、防火措施的车辆)装卸烟花爆竹时，装箱高度要低于车厢边帮的1/3，烟花爆竹纸箱高度不宜超过五个箱高且超出边帮的高度不应超过包装箱高度的1/3，车厢内不应留有空隙，应采取防止箱体移动产生碰撞的措施。检查无误后盖好篷布，并将其捆绑牢固， 再关锁好后车门。

⑧ 在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入。

⑨ 烟花爆竹装、卸完成后，库管员应和押运员共同清点发出或收到货物的数量，按规定 履行提货或接货手续。

7.3.5 火灾爆炸风险防范措施

① 在工程布局上统筹考虑，保证装置的建筑物间距符合防火和安全的规定，且各仓库应按功能分区布置。严格按防火规定设计仓库、选用设备、电器、仪表。

②设置双回路电源以减少因停电造成的事故，4栋烟花爆竹成品库内均无电线进入。

③ 依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）和《烟花爆竹工程设计安全标准》 （GB50161-2022）规定，应按第一类防雷设计各建筑物防雷防静电设施。

④各仓库均按消防要求配置灭火器材。在仓库出入口放置疏散图及集中点，更新突发环境事件应急预案，定期做应急培训。

7.2.6 事故废水风险防范措施

根据《凤台县怡翔烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹仓库改建项目安全设施设计专篇》，项目消防用水量按GB50974甲类仓库取25L/s，火灾延续时间3h，消防用水量为25L/s×3h×3600s=270000L=270m3，本项目设置一座390m3的消防水池，可满足本项目消防用水。
本项目拟在厂区东北角建设1座事故应急池，有效容积不小于750m3，大于事故时事故废水、消防废水产生量737m3，满足本项目事故废水、消防废水储存要求。
事故应急池根据地形设置于库区地势最低的地方，在厂区道路及仓库周边设置导流沟渠，顺山势由高到低布设，便于利用重力自流，一旦风险事故发生，能确保项目的消防废水能顺利进入事故应急池内。当库区发生事故时，通过关闭雨水排放口的阀门，切断项目产生消防废水与外界的联系。消防废水通过道路及仓库周边导流沟收集，并通过雨水管网自流至项目设置的750m3应急事故池进行储存，事故应急池禁止设排放阀，确保事故情形下消防废水不外排。平时洁净雨水通过阀门切换直接外排。池沿要高于地面并加盖，防止平时雨水流入，并进行防渗固化，平时要保持事故应急池空置。收集后的消防废水暂时储存后委托有资质的单位采用罐车运送至就近的关店乡污水处理厂进行处理，事故情况下对地表水环境影响不大。

根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018）本次评价要求事故应急池采取措施有：

①事故池采取地下式，事故排水重力流排入，事故池应根据项目选址、地质等条件，采取防渗、防腐、抗浮、抗震等措施。

②事故池宜设置转运提升泵，做好防渗措施。

③收集后的消防废水暂时储存后委托有资质的单位采用罐车运送至指定地点进行处理 。

④自流进水事故池的设计液位应低于该收集系统范围内的最低地面标高，池顶高于所在地面不应小于200mm，保护高度不应小于500mm。

7.4 突发环境事件应急预案
项目建成后，需要根据实际情况，对照《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>》的通知》（环办〔2014〕34号）文件要求编制风险评估及应急预案；并报主管部门备案。对厂内突发环境事件应急处理的应急措施阐述如下。

7.4.1 应急组织及职责
企业设置应急指挥部，下设综合协调组、应急处置组、环境应急监测组、警戒疏散组、应急保障组5个应急小组。

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责如下：

1、应急指挥部

本厂指挥部主要职责如下：

①第一时间接警，确定一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级（分为二类），下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理上报事故发生情况；

②负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

④负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作,并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，征得上级部门援助，消除污染影响；

⑤落实环境事件应急处理指挥部的指令。

2、综合协调组

①主要负责事故现场调查取证；

②承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥部汇报；

③进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；

④负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

3、应急处置组

①在事故发生后，迅速派出人员进行现场处置；负责在上级专业应急队伍来到之前，进行污染防治，负责泄漏物质的收集，尽可能减少环境污染危害；

②在上级专业应急队伍来到后，按专业应急队伍的指挥员要求，配合进行环境事件应急工作；

③突发环境事件应急处理结束后，尽快组织力量抢修本厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能；

④负责事故现场及有毒有害物质扩散区域内的清洗、消毒工作，受伤人员的现场救治工作。

4、环境应急监测组

①环境事件发生后，配合监测单位对事故现场进行监测，调查分析主要污染物种类、污染程度和范围以及对周边生态环境影响，为突发性环境污染事故处理提供技术支持；

②负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报，配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。

5、警戒疏散组

①熟悉本厂发生事故时的紧急疏散路线；

②确保各应急救援组和现场指挥部间通讯的畅通；

③通过广播指导人员的疏散和自救；

④确保对外通讯的畅通；

⑤迅速通知和引导事故场所周围人员进行紧急撤离；

⑥熟悉本厂事故应急预案和应急计划；

⑦指挥人员防护和疏散，担任事故应急救援时的治安和主要目标的保护警戒，封锁进入污染区的道路，维护厂内的秩序；

⑧在夜间和节假日期间，在人员疏散后，在集合点进行人员点名；

⑨根据现场情况，拨打119，120联系消防队和救护车，并接应消防车和救护车；

⑩对周边单位和周边社区有影响时通知周边单位和社区人员进行疏散。
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图7-1  应急疏散图

6、应急保障组

①负责应急设施或装备的购置和妥善保管；

②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

③负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护厂区内交通秩序；

④负责本厂内车辆及装备的调度；

⑤承办指挥部交办的其他工作。

7.4.2 应急响应分级
项目应急救援响应分为三级。

重大级事件（Ⅰ级）：需要请求消防、公安、卫生、安监、环保、政府支援的事故。发生重大火灾、爆炸事故，对企业内部和周围人员、财产和环境造成重大影响的事件。

较大级事件（Ⅱ级）：本厂内部能处理的事故，主要为发生局部火灾等事故，企业应急小组在接到通知后立即到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，企业内部能够较迅速妥善的解决事故。

一般事件（Ⅲ级）：车间内部能处理的事故，主要为发现仓库有异常或闻到异味，值班人员或相关负责人能够在短时间内自行组织车间成员找到事故点，且可迅速切断事故源，对人员、财产和环境可基本不造成影响的事故。

7.4.3 分级应急流程
项目应急响应流程图详见下图。
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图7-2  应急响应流程图

（1）一般环境事件（Ⅲ级车间级）响应流程

当发生事故时，发现者立即向本厂安全班长报告，安全班长接警后立即赶赴现场处置，当超出其应急救援处置能力时，应及时请求应急救援指挥中心启动相应的应急预案。

①根据现场情况，启动现场处置预案。

②进行现场抢险救护工作。

③协调现场内部应急资源供给情况。

④根据现场的变化及时调整方案。

（2）较大突发环境事件（Ⅱ级厂区级）响应程序

发生较大突发事件，本厂有能力控制以防止事件扩大，应在第一时间根据事故情况启动应急预案，由现场指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。应急预案响应后，若发现事件有扩大趋势必须立即上报应急救援指挥中心，由应急总指挥决定是否启动上一级应急响应。

①迅速隔离事故现场，进行抢险救护。

②迅速收集现场信息，核实现场情况，组织现场处置方案并负责实施。

③协调现场内部和外部应急资源，统一组织抢险救护工作。

④根据现场的变化及时调整方案。

⑤必要时协同本厂实施人员疏散。

（3）重大突发环境事件（I级社会级）响应程序

如事故较大，有可能蔓延时，应立即启动应急预案，并由应急总指挥立即报告当地政府。在政府相关人员到达之前，应急指挥组要立即组织现场抢救工作，本厂各工作机构接到通知后立即行动，迅速到位，按各自职责展开工作。管理委员会到达后服从其指挥。

①迅速隔离事故现场，抢救受伤人员，撤离无关人员。

②迅速收集现场信息，核实现场情况，组织制定现场处置方案并负责实施。

③协调现场内部和外部应急资源，统一组织抢险救护工作。

④根据现场的变化及时调整方案。

⑤协同地方消防、医疗等单位实施人员疏散和医疗救助。

⑥及时向本厂现场指挥部汇报并落实指令。

⑦根据现场方案需要，请求现场指挥部协调组织其他应急资源。

Ⅱ级及以上响应程序，本厂综合协调组应立即报告上一级领导单位，按照应急指挥组的指示，拨打12345，向当地生态环境主管部门报告环境情况，若发生火灾事故，应请求救援和支持以及与公安消防大队联系和119指挥中心报告火灾情况。协助现场指挥部通知尚未到达现场集合的各行动组成员。并按照警戒疏散组指定的危险区范围设置警戒绳进行警戒，不允许应急救援队以外的人员进入警戒区。

7.4.4 现场应急处置措施
7.4.4.1 火灾爆炸事故现场应急处置措施
烟花爆竹储存引发火灾、爆炸事故，燃烧产生污染物CO、SO2、NOX等，扩散导致大气污染。若发生火灾、爆炸事故，现场应急处置措施如下：

（1）现场处置

①事故现场发现第一人立即报告环境安全组和应急指挥部领导小组，讲明事故地点、本厂电话以及着火物质。

②在有关地点设置“禁止入内” 、“ 此处危险” 的标识，或警戒疏散组人员根据情况设立警戒岗，切断通往危险区域的交通，禁止车辆、无关人员进入危险区。

③事故现场工作人员加强现场巡检，要求与现场救援无关人员迅速撤离现场。

④事故现场工作人员按应急救援人员要求，配合完成其他相关操作。

⑤现场人员加强现场巡检，确保现场正常，并按应急人员要求随时准备支援事故现场。

（2）处置方法

①应急指挥成员迅速赶赴事故现场，具体了解事故状况等，现场指挥部根据现场情况，确定事故隔离区域，命令各应急小组立即开展救援工作，并立即向有关部门请求支援。

②应急处置组成员穿戴好防护用具，占领上风向或侧风向阵地，采用泡沫或干粉灭火器首先扑灭火场外延火势，切断火势蔓延的途径，同时采取措施冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围。并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，筑堤（或用围栏）拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导疏。

③应急处置组切断蔓延方向并控制火势的同时，采取必要保护措施后，采用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的火焰。

④向燃烧产生的有毒气体喷洒雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，可现场释放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速率，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖物，抑制蒸发。

⑤应急保障组及时补充灭火器材、本厂灭火装置以及消防沙、吸附棉等应急物资放置到现场周围。

⑥火灾扑灭后，应急处置组指派专人监护现场，以消灭余火。

⑦当火灾发生时应首先切断厂区的雨、污排放口，将消防尾水收集于事故池内，待事故处理完毕后，交有资质单位处置。

⑧必要时对事故现场、厂区、邻近区人员及公众人员紧急疏散和撤离。

⑨必要时对危险区进行隔离并进行交通疏导。

以上是总体做法，对于具体火灾区域需根据已有消防设施和火灾现场，采取直接、有效的方式进行灭火，对仓库应急措施简述如下：

1）仓库火灾、爆炸事故应急措施

①用干粉、二氧化碳泡沫灭火剂进行灭火，也可用消防沙进行覆盖，防止火势进一步蔓延。

②如果发生大面积燃烧，应切断电源，利用就近的消防水泵、泡沫等，从安全通道接近火场，向火焰喷射泡沫或喷雾状水流。

③关闭雨水排放口的阀门，打开进入事故池的阀门，让消防水进入事故池暂存。若火灾无法控制，危害周围超过厂区范围时，要及时通知并疏散周边的居民及企业员工，防止造成人员伤亡。

2）事故应急池的设置

项目发生火灾在扑救过程消防水会在瞬间大量排出，而且仓库中储存的物质可能随消防水一起流出，如任其漫流进入附近水体或市政管网，会引起环境污染，项目采取以下措施防止消防废水进入附近水体。

①项目在发生火灾、爆炸事故处理过程中，需要用消防水进行救火，会产生消防废水，如果消防废水没有及时截留，存在着消防废水溢出，污染地表水的风险。在发生火灾、爆炸事故时，将所有废水废液妥善收集，引入事故应急池暂存。

事故应急池位于厂区内，能满足项目事故应急处理的需要，防止事故废水外排，因此，采取上述措施后，事故废水不会对项目附近水体水质产生影响。

②仓库地面做好防渗漏措施；事故应急池为钢筋混凝土结构，四边墙体为垂直，并做好防渗漏措施，以防止废水渗透入地下而污染地下水体。同时设置消防废水收集管网系统，并将管网系统与事故应急池连接，确保事故时的消防废水经管网收集进入事故应急池中暂存。

③发生事故时，立即将雨水等排放口与外水体切断，使废水截留在事故应急池中，不会进入附近水体。

④事故结束后，联系有资质的水处理单位，将事故废水就地处置达到相应标准，就地处置有困难的，用槽车运出交由就近污水处理厂集中处理。

7.4.4.2 废水现场应急处置措施
雨水排口设有切断阀，事故状态下，消防废水通过厂区雨水管道进入事故应急池收集。

7.4.4.3 危险暂存间泄漏现场处置措施
①危废暂存间按照相关要求做好防晒、防渗、防淋等措施，四周应设置截流沟，并设集液池，发生泄漏时通过截流沟和集液池收集泄漏液；应定期进行巡查，发生液态危废泄漏应及时处理。

②定期对危险废物的堆放、安全进行检查，并要有记录；

③废油应与电源、火源间隔一定距离：严禁在危废暂存间吸烟、打火等有可能引发火灾、爆炸等事故的操作。危废暂存间应配备灭火器材并保持其正常状态。

7.4.5 风险防范措施、应急预案的衔接
企业突发环境事件应急预案应与区域的应急预案相衔接，统一部署。当发生重大环境风险事件时，启动区域突发环境事件应急预案。

（1）应急机构组织、人员衔接

当发生风险事故时，我厂现场应急指挥部应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向厂区应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

（2）预案分级响应衔接

1、一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经现场应急指挥部研究确定后，内部形成应急事故处置报告。

2、较大污染事故：现场应急指挥部在接到事故报警后，及时向管理委员会报告，并立即组织全厂各应急工作小组赶赴现场开展应急救援工作。

3、重大污染事故：现场应急指挥部在接到事故报警后，及时向政府报告，并请求支援；政府进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，企业现场应急指挥部及各应急工作小组听从政府现场指挥部的领导。现场应急指挥部同时将有关进展情况向淮南市生态环境局及淮南市凤台县生态环境分局汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。

（3）应急救援保障衔接

①单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

②公共援助力量：企业可以联系消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

③专家援助：全厂建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

（4）应急培训的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合政府开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与聚集区应急组织取得联系。

（5）公众教育的衔接

企业对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和开发区内相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

（6）风险防范措施的衔接

污染治理措施的衔接：在厂区生产中当出现由于停水、停电、火灾、爆炸等环境性事件造成的污水异常排放情况时，及时与污水处理厂联系，以免风险事故发生扩大。消防及火灾报警系统的衔接：厂内消防设施、消防车辆与消防处相衔接；厂内采用电话报警，火灾报警信号必要时报送至消防站。
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图7-2  项目危险源分布图
8  评价结论及建议
8.1 环境风险潜势初判及评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ16 9-2018），项目大气环境风险评价工作等级为三级，地表水环境风险评价工作等级为三级、地下水环境风险评价工作等级为简单分析，本项目环境风险评价等级为三级。

8.2 风险识别

项目涉及的危险物质主要为烟花爆竹；环境风险类型主要火灾、爆炸引发的次生/伴生环境污染；环境影响途径包括有毒及刺激性烟气、气体扩散，消防废水漫流、渗透、吸收；可能受影响的环境敏感目标包括大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、厂内职工、周边居民等。

8.3 风险预测与评价

项目烟花爆竹火灾、爆炸事故时，在最不利气象条件下，CO、SO2、NOX浓度达到毒性终点浓度的最大影响距离无对应位置。发生事故时应及时通知厂区应急指挥部，根据事故发生及处置、事发气象情况等对相关人员进行转移。本项目大气环境风险事故对周边敏感目标的影响较小。

在采取相应预防、应急措施后，可有效防止液体物料、消防废水等泄漏、漫流、渗透进入周边水体，故项目水环境风险事故影响较小。

项目的建设在正常生产、不发生污水管网渗漏的情况下，不会对当地的地下水水质造成影响。

8.4 环境风险管理

为了防范事故和减少危害，项目应当从环境风险源监控、选址总图布置和建筑安全、工艺设备装置安全、消防装置、生产过程、储存区等方面编制采取风险防范措施；同时应根据有关规定编制企业的环境突发事件应急预案、风险评估，并定期进行演练。发生风险事故时，应急人员应参照应急预案采取应急处置措施，同时做好与相关单位的衔接，尽可能控制事故和减少对环境造成的危害。

8.5 结论与建议

综上所述，项目危险物质一旦发生火灾事故将对周边环境、居民造成一定程度影响，但影响程度较小，环境风险可防控。建设单位应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，安全操作，尽可能杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，建设单位除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报告当地生态环境主管部门。在上级生态环境主管部门到达后，要从大局考虑，服从生态环境主管部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故降低到最小。
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