凤环审复〔2026〕 28号
关于淮南永豪塑胶科技有限公司日用品生产项目生态环境影响报告表的批复
淮南永豪塑胶科技有限公司：
你单位报送《淮南永豪塑胶科技有限公司日用品生产项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，对环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制，从环保角度，该项目可行。原则同意该项目按照安徽恒泽环境科技有限公司编制的《报告表》、专家意见及本审批意见要求进行建设。《报告表》可以作为本项目环境保护设计和环境管理的依据。
一、项目概况

淮南永豪塑胶科技有限公司选址于安徽省淮南市凤台县凤台经济开发区电子智能制造产业园内，建设淮南永豪塑胶科技有限公司日用品生产项目。该项目拟租赁凤台经济开发区电子智能制造产业园内52#标准化厂房一层、二层、三层、四层约2910.24平方米，投资建设日用品生产项目，购置注塑机等辅助设备，建设成集生产、研发、销售为一体的日用品等有关产品生产基地。年生产1500万件PS衣架、500万件日常收纳用品、500万件服装辅料配件。

本项目已取得淮南市凤台县发展和改革委员会备案，项目代码为：2603-340421-04-03-241021，未经审批不得擅自扩大建设规模、改变建设内容。若项目建设内容、规模、工艺、选址、污染防治措施等发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国生态环境法典》的有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：
（一）大气污染控制措施。项目施工期严格按照《淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《淮南市扬尘污染防治管理办法》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》要求做好扬尘污染防治措施，落实“六个百分百”。项目运营期有组织废气主要为注塑废气及粉碎粉尘。

注塑废气经设备上方集气罩收集后，通过1套“二级活性炭吸附装置”处理，处理效率为90%，后由1根23m高排气筒DA001排放，风机风量为24000m3/h；粉碎粉尘均经设备上方集气罩收集后，通过1套布袋除尘器处理，处理效率为99.8%，后由1根23m高排气筒（DA002）排放，风机风量为5500m3/h。注塑废气中非甲烷总烃、二甲苯、苯有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1、表2中相关排放限值，甲苯、苯乙烯、乙苯、颗粒物等大气污染物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中特别排放限值。颗粒物、非甲烷总烃、甲苯及苯无组织排放均执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；乙苯无组织排放参照执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5企业边界VOCs排放限值；苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级排放标准；臭气浓度有组织及无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关排放标准；二甲苯无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。企业厂区内VOCs无组织排放执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4中排放限值。
（二）水污染防治措施。项目运营期生活污水经化粪池预处理后与循环冷却系统排水一并由厂区废水总排口接管至凤台县污水处理厂深度处理。项目废水排放执行凤台县污水处理厂接管限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级相关标准。

（三）噪声污染防治措施。项目采取选用低噪声设备、安装消声减振装置等措施，再经过距离衰减、合理布局后，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求。

（四）固废污染防治措施。强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，一般工业固废做到综合利用和及时清运，危险废物委托有资质的单位处置，并在运营前落实处置单位。一般固废贮存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容，严格落实相关防治措施要求。严格执行项目分区防渗要求，强化源头防控，防止污染物渗漏或外溢。

（六）加强环境风险管理，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防控措施，严格按照《危险化学品安全管理条例》等要求，加强对危险化学品各环节管理，严格按章操作。制定突发环境事件应急预案，建立健全企业环境风险防范体系，严防环境风险事故发生。
（七）项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项措施及制度，有关本项目环境影响减缓措施，按《报告表》要求及专家评审意见认真落实。

三、环境管理要求

项目建设不得占用生态红线、基本农田，需符合国土规划、安全、消防等部门要求。项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，依据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》建设项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前办理排污许可相关手续，不得无证排污。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投入生产或使用。

四、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。

2.地表水和污水排放

区域地表水淮河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目运营期生活污水经化粪池预处理后与循环冷却系统排水一并由厂区废水总排口接管至凤台县污水处理厂深度处理。废水污染物排放执行凤台县污水处理厂接管限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级相关标准。

3.声环境及噪声排放

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4.固体废弃物

一般工业固废执行《中华人民共和国生态环境法典》中的相关要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。
5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。
	抄送：凤台生态环境保护综合行政执法大队，安徽恒泽环境科技有限公司。
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五、请凤台生态环境保护综合行政执法大队做好项目事中事后环保监管工作。
2026年11月11日
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